{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":7,"sheets":["Analitico","NOVO","Banco","Composições","Cotações","Relatórios","Busca"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":49,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Analitico","index":0,"n_rows":61868,"n_cols":4,"rows_kept":4500,"cut":true,"hidden":true,"merged":[],"bounds":{"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0}}
[104658]
[104658,"SINAPI",88316,1.2789999999999999]
[104658,"SINAPI",88309,0.63900000000000001]
[104658,"SINAPI-I",36178,6.4375]
[104658,"SINAPI-I",34357,0.24]
[104658,"SINAPI-I",34353,8.6199999999999992]
[105002]
[105002,"SINAPI",104658,0.48]
[105002,"SINAPI",94965,0.66502459999999997]
[105002,"SINAPI",88316,7.2080000000000002]
[105002,"SINAPI",88309,3.6040000000000001]
[105002,"SINAPI-I",5068,3.6695999999999999E-2]
[105002,"SINAPI-I",4718,2.7E-2]
[105002,"SINAPI-I",4509,7.48]
[105004]
[105004,"SINAPI",104658,5.7657699999999999E-2]
[105004,"SINAPI",94965,0.1231527]
[105004,"SINAPI",88316,1.2609999999999999]
[105004,"SINAPI",88309,0.63]
[105004,"SINAPI-I",5068,4.4079000000000002E-3]
[105004,"SINAPI-I",4718,5.0000000000000001E-3]
[105004,"SINAPI-I",4509,0.73993989999999998]
[105003]
[105003,"SINAPI",104658,0.48]
[105003,"SINAPI",94965,0.66502459999999997]
[105003,"SINAPI",90965,5.2258833999999998]
[105003,"SINAPI",90964,0.95392160000000004]
[105003,"SINAPI",88316,17.010999999999999]
[105003,"SINAPI",88309,2.3251949999999999]
[105003,"SINAPI",5952,5.2258833999999998]
[105003,"SINAPI",5795,0.95392160000000004]
[105003,"SINAPI-I",5068,3.6695999999999999E-2]
[105003,"SINAPI-I",4718,0.19980000000000001]
[105003,"SINAPI-I",4509,7.48]
[105005]
[105005,"SINAPI",104658,5.7657699999999999E-2]
[105005,"SINAPI",94965,0.1231527]
[105005,"SINAPI",90965,0.96775619999999996]
[105005,"SINAPI",90964,0.17665210000000001]
[105005,"SINAPI",88316,3.0760000000000001]
[105005,"SINAPI",88309,0.39359169999999999]
[105005,"SINAPI",5952,0.96775619999999996]
[105005,"SINAPI",5795,0.17665210000000001]
[105005,"SINAPI-I",5068,4.4079000000000002E-3]
[105005,"SINAPI-I",4718,3.6999999999999998E-2]
[105005,"SINAPI-I",4509,0.73993989999999998]
[105006]
[105006,"SINAPI",88316,2.1890000000000001]
[105006,"SINAPI",88309,1.0940000000000001]
[105006,"SINAPI",87307,0.131886]
[105006,"SINAPI",87286,2.59413E-2]
[105006,"SINAPI-I",45087,1]
[104999]
[104999,"SINAPI",90965,2.9613339999999999]
[104999,"SINAPI",90964,0.54055560000000002]
[104999,"SINAPI",88316,7.4]
[104999,"SINAPI",88309,0.19811049999999999]
[104999,"SINAPI",87307,0.131886]
[104999,"SINAPI",87286,2.59413E-2]
[104999,"SINAPI-I",45087,1]
[104999,"SINAPI",5952,2.9613339999999999]
[104999,"SINAPI",5795,0.54055560000000002]
[105000]
[105000,"SINAPI",104658,0.5]
[105000,"SINAPI",104626,0.12]
[105000,"SINAPI",99837,2]
[105000,"SINAPI",96624,0.12]
[105001]
[105001,"SINAPI",104658,0.52500000000000002]
[105001,"SINAPI",104626,0.15]
[105001,"SINAPI",99837,2]
[105001,"SINAPI",96624,0.15]
[89306]
[89306,"SINAPI",88316,0.6]
[89306,"SINAPI",88309,1.2]
[89306,"SINAPI",87286,1.9199999999999998E-2]
[89306,"SINAPI-I",34788,1.53]
[89306,"SINAPI-I",34649,1.27]
[89306,"SINAPI-I",34586,15.29]
[89307]
[89307,"SINAPI",88316,0.6]
[89307,"SINAPI",88309,1.2]
[89307,"SINAPI",87367,1.9199999999999998E-2]
[89307,"SINAPI-I",34788,1.53]
[89307,"SINAPI-I",34649,1.27]
[89307,"SINAPI-I",34586,15.29]
[89290]
[89290,"SINAPI",88316,0.43]
[89290,"SINAPI",88309,0.86]
[89290,"SINAPI",87286,1.43E-2]
[89290,"SINAPI-I",34788,1.53]
[89290,"SINAPI-I",34649,1.27]
[89290,"SINAPI-I",34586,15.29]
[89291]
[89291,"SINAPI",88316,0.43]
[89291,"SINAPI",88309,0.86]
[89291,"SINAPI",87367,1.43E-2]
[89291,"SINAPI-I",34788,1.53]
[89291,"SINAPI-I",34649,1.27]
[89291,"SINAPI-I",34586,15.29]
[89298]
[89298,"SINAPI",88316,0.44]
[89298,"SINAPI",88309,0.88]
[89298,"SINAPI",87286,1.72E-2]
[89298,"SINAPI-I",38603,1.44]
[89298,"SINAPI-I",34781,1.44]
[89298,"SINAPI-I",34655,0.96]
[89298,"SINAPI-I",34588,10.06]
[89299]
[89299,"SINAPI",88316,0.44]
[89299,"SINAPI",88309,0.88]
[89299,"SINAPI",87367,1.72E-2]
[89299,"SINAPI-I",38603,1.44]
[89299,"SINAPI-I",34781,1.44]
[89299,"SINAPI-I",34655,0.96]
[89299,"SINAPI-I",34588,10.06]
[89282]
[89282,"SINAPI",88316,0.33]
[89282,"SINAPI",88309,0.65]
[89282,"SINAPI",87286,1.29E-2]
[89282,"SINAPI-I",38603,1.44]
[89282,"SINAPI-I",34781,1.44]
[89282,"SINAPI-I",34655,0.96]
[89282,"SINAPI-I",34588,10.06]
[89283]
[89283,"SINAPI",88316,0.33]
[89283,"SINAPI",88309,0.65]
[89283,"SINAPI",87367,1.29E-2]
[89283,"SINAPI-I",38603,1.44]
[89283,"SINAPI-I",34781,1.44]
[89283,"SINAPI-I",34655,0.96]
[89283,"SINAPI-I",34588,10.06]
[89480]
[89480,"SINAPI",88626,1.8700000000000001E-2]
[89480,"SINAPI",88316,1.1299999999999999]
[89480,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[89480,"SINAPI-I",38599,1.27]
[89480,"SINAPI-I",38592,1.52]
[89480,"SINAPI-I",34564,15.19]
[89464]
[89464,"SINAPI",88626,1.2500000000000001E-2]
[89464,"SINAPI",88316,0.8]
[89464,"SINAPI",88309,0.8]
[89464,"SINAPI-I",38599,1.27]
[89464,"SINAPI-I",38592,1.52]
[89464,"SINAPI-I",34564,15.19]
[89478]
[89478,"SINAPI",88715,1.8700000000000001E-2]
[89478,"SINAPI",88316,1.05]
[89478,"SINAPI",88309,1.05]
[89478,"SINAPI-I",38596,1.29]
[89478,"SINAPI-I",38590,15.51]
[89478,"SINAPI-I",38588,1.55]
[89462]
[89462,"SINAPI",88715,1.2500000000000001E-2]
[89462,"SINAPI",88316,0.74]
[89462,"SINAPI",88309,0.74]
[89462,"SINAPI-I",38596,1.29]
[89462,"SINAPI-I",38590,15.51]
[89462,"SINAPI-I",38588,1.55]
[104444]
[104444,"SINAPI",88316,1.08]
[104444,"SINAPI",88309,1.08]
[104444,"SINAPI",87286,1.8700000000000001E-2]
[104444,"SINAPI-I",44905,1.28]
[104444,"SINAPI-I",44904,1.54]
[104444,"SINAPI-I",34567,15.37]
[104442]
[104442,"SINAPI",88316,0.76]
[104442,"SINAPI",88309,0.76]
[104442,"SINAPI",87286,1.2500000000000001E-2]
[104442,"SINAPI-I",44905,1.28]
[104442,"SINAPI-I",44904,1.54]
[104442,"SINAPI-I",34567,15.37]
[89472]
[89472,"SINAPI",88626,1.6799999999999999E-2]
[89472,"SINAPI",88316,0.67]
[89472,"SINAPI",88309,0.67]
[89472,"SINAPI-I",38600,0.95]
[89472,"SINAPI-I",38594,1.43]
[89472,"SINAPI-I",38593,1.43]
[89472,"SINAPI-I",34570,9.99]
[89455]
[89455,"SINAPI",88626,1.1299999999999999E-2]
[89455,"SINAPI",88316,0.48]
[89455,"SINAPI",88309,0.48]
[89455,"SINAPI-I",38600,0.95]
[89455,"SINAPI-I",38594,1.43]
[89455,"SINAPI-I",38593,1.43]
[89455,"SINAPI-I",34570,9.99]
[89470]
[89470,"SINAPI",88715,1.6799999999999999E-2]
[89470,"SINAPI",88316,0.62]
[89470,"SINAPI",88309,0.62]
[89470,"SINAPI-I",38597,0.97]
[89470,"SINAPI-I",38591,1.46]
[89470,"SINAPI-I",38589,1.46]
[89470,"SINAPI-I",25070,10.204000000000001]
[89453]
[89453,"SINAPI",88715,1.1299999999999999E-2]
[89453,"SINAPI",88316,0.45]
[89453,"SINAPI",88309,0.45]
[89453,"SINAPI-I",38597,0.97]
[89453,"SINAPI-I",38591,1.46]
[89453,"SINAPI-I",38589,1.46]
[89453,"SINAPI-I",25070,10.204000000000001]
[104443]
[104443,"SINAPI",88316,0.64]
[104443,"SINAPI",88309,0.64]
[104443,"SINAPI",87286,1.6799999999999999E-2]
[104443,"SINAPI-I",44902,0.96]
[104443,"SINAPI-I",44901,1.44]
[104443,"SINAPI-I",44900,1.44]
[104443,"SINAPI-I",34573,10.11]
[104441]
[104441,"SINAPI",88316,0.46]
[104441,"SINAPI",88309,0.46]
[104441,"SINAPI",87286,1.1299999999999999E-2]
[104441,"SINAPI-I",44902,0.96]
[104441,"SINAPI-I",44901,1.44]
[104441,"SINAPI-I",44900,1.44]
[104441,"SINAPI-I",34573,10.11]
[103354]
[103354,"SINAPI",88316,0.69]
[103354,"SINAPI",88309,1.38]
[103354,"SINAPI",87292,1.04E-2]
[103354,"SINAPI-I",44459,30.19]
[103354,"SINAPI-I",37395,1.3899999999999999E-2]
[103354,"SINAPI-I",34558,0.57999999999999996]
[103355]
[103355,"SINAPI",88316,0.69]
[103355,"SINAPI",88309,1.38]
[103355,"SINAPI",87369,1.04E-2]
[103355,"SINAPI-I",44459,30.19]
[103355,"SINAPI-I",37395,1.3899999999999999E-2]
[103355,"SINAPI-I",34558,0.57999999999999996]
[103330]
[103330,"SINAPI",88316,0.6]
[103330,"SINAPI",88309,1.2]
[103330,"SINAPI",87292,9.7999999999999997E-3]
[103330,"SINAPI-I",38783,28.31]
[103330,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103330,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103331]
[103331,"SINAPI",88316,0.6]
[103331,"SINAPI",88309,1.2]
[103331,"SINAPI",87369,9.7999999999999997E-3]
[103331,"SINAPI-I",38783,28.31]
[103331,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103331,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103358]
[103358,"SINAPI",88316,0.48]
[103358,"SINAPI",88309,0.96]
[103358,"SINAPI",87292,8.3000000000000001E-3]
[103358,"SINAPI-I",44460,18.87]
[103358,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103358,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103359]
[103359,"SINAPI",88316,0.48]
[103359,"SINAPI",88309,0.96]
[103359,"SINAPI",87369,8.3000000000000001E-3]
[103359,"SINAPI-I",44460,18.87]
[103359,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103359,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103366]
[103366,"SINAPI",88316,0.37]
[103366,"SINAPI",88309,0.74]
[103366,"SINAPI",87292,7.4999999999999997E-3]
[103366,"SINAPI-I",44461,14.15]
[103366,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103366,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103367]
[103367,"SINAPI",88316,0.37]
[103367,"SINAPI",88309,0.74]
[103367,"SINAPI",87369,7.4999999999999997E-3]
[103367,"SINAPI-I",44461,14.15]
[103367,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103367,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103360]
[103360,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103360,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103360,"SINAPI",87292,1.0500000000000001E-2]
[103360,"SINAPI-I",44462,18.87]
[103360,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103360,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103361]
[103361,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103361,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103361,"SINAPI",87369,1.0500000000000001E-2]
[103361,"SINAPI-I",44462,18.87]
[103361,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103361,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103368]
[103368,"SINAPI",88316,0.43]
[103368,"SINAPI",88309,0.86]
[103368,"SINAPI",87292,9.4999999999999998E-3]
[103368,"SINAPI-I",44463,14.15]
[103368,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103368,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103369]
[103369,"SINAPI",88316,0.43]
[103369,"SINAPI",88309,0.86]
[103369,"SINAPI",87369,9.4999999999999998E-3]
[103369,"SINAPI-I",44463,14.15]
[103369,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103369,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103334]
[103334,"SINAPI",88316,1.1599999999999999]
[103334,"SINAPI",88309,2.3199999999999998]
[103334,"SINAPI",87292,1.83E-2]
[103334,"SINAPI-I",37395,1.9300000000000001E-2]
[103334,"SINAPI-I",34547,0.80500000000000005]
[103334,"SINAPI-I",7267,56.62]
[103335]
[103335,"SINAPI",88316,1.1599999999999999]
[103335,"SINAPI",88309,2.3199999999999998]
[103335,"SINAPI",87369,1.83E-2]
[103335,"SINAPI-I",37395,1.9300000000000001E-2]
[103335,"SINAPI-I",34547,0.80500000000000005]
[103335,"SINAPI-I",7267,56.62]
[103362]
[103362,"SINAPI",88316,0.64500000000000002]
[103362,"SINAPI",88309,1.29]
[103362,"SINAPI",87292,1.18E-2]
[103362,"SINAPI-I",44464,18.87]
[103362,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103362,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103363]
[103363,"SINAPI",88316,0.64500000000000002]
[103363,"SINAPI",88309,1.29]
[103363,"SINAPI",87369,1.18E-2]
[103363,"SINAPI-I",44464,18.87]
[103363,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103363,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103370]
[103370,"SINAPI",88316,0.495]
[103370,"SINAPI",88309,0.99]
[103370,"SINAPI",87292,1.0699999999999999E-2]
[103370,"SINAPI-I",44465,14.15]
[103370,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103370,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103371]
[103371,"SINAPI",88316,0.495]
[103371,"SINAPI",88309,0.99]
[103371,"SINAPI",87369,1.0699999999999999E-2]
[103371,"SINAPI-I",44465,14.15]
[103371,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103371,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103332]
[103332,"SINAPI",88316,1.1000000000000001]
[103332,"SINAPI",88309,2.2000000000000002]
[103332,"SINAPI",87292,1.0500000000000001E-2]
[103332,"SINAPI-I",37395,6.8999999999999999E-3]
[103332,"SINAPI-I",34557,0.57999999999999996]
[103332,"SINAPI-I",7267,37.74]
[103333]
[103333,"SINAPI",88316,1.1000000000000001]
[103333,"SINAPI",88309,2.2000000000000002]
[103333,"SINAPI",87369,1.0500000000000001E-2]
[103333,"SINAPI-I",37395,6.8999999999999999E-3]
[103333,"SINAPI-I",34557,0.57999999999999996]
[103333,"SINAPI-I",7267,37.74]
[103352]
[103352,"SINAPI",88316,0.9]
[103352,"SINAPI",88309,1.8]
[103352,"SINAPI",87292,9.7000000000000003E-3]
[103352,"SINAPI-I",44458,30.19]
[103352,"SINAPI-I",37395,6.8999999999999999E-3]
[103352,"SINAPI-I",34557,0.57999999999999996]
[103353]
[103353,"SINAPI",88316,0.9]
[103353,"SINAPI",88309,1.8]
[103353,"SINAPI",87369,9.7000000000000003E-3]
[103353,"SINAPI-I",44458,30.19]
[103353,"SINAPI-I",37395,6.8999999999999999E-3]
[103353,"SINAPI-I",34557,0.57999999999999996]
[103328]
[103328,"SINAPI",88316,0.80500000000000005]
[103328,"SINAPI",88309,1.61]
[103328,"SINAPI",87292,9.1000000000000004E-3]
[103328,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103328,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103328,"SINAPI-I",7271,28.31]
[103329]
[103329,"SINAPI",88316,0.80500000000000005]
[103329,"SINAPI",88309,1.61]
[103329,"SINAPI",87369,9.1000000000000004E-3]
[103329,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103329,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103329,"SINAPI-I",7271,28.31]
[103356]
[103356,"SINAPI",88316,0.38500000000000001]
[103356,"SINAPI",88309,0.77]
[103356,"SINAPI",87292,7.7000000000000002E-3]
[103356,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103356,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103356,"SINAPI-I",7268,18.87]
[103357]
[103357,"SINAPI",88316,0.38500000000000001]
[103357,"SINAPI",88309,0.77]
[103357,"SINAPI",87369,7.7000000000000002E-3]
[103357,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103357,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103357,"SINAPI-I",7268,18.87]
[103364]
[103364,"SINAPI",88316,0.29499999999999998]
[103364,"SINAPI",88309,0.59]
[103364,"SINAPI",87292,6.8999999999999999E-3]
[103364,"SINAPI-I",44457,14.15]
[103364,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103364,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103365]
[103365,"SINAPI",88316,0.29499999999999998]
[103365,"SINAPI",88309,0.59]
[103365,"SINAPI",87369,6.8999999999999999E-3]
[103365,"SINAPI-I",44457,14.15]
[103365,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103365,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103350]
[103350,"SINAPI",88316,1.5149999999999999]
[103350,"SINAPI",88309,3.03]
[103350,"SINAPI",87292,1.34E-2]
[103350,"SINAPI-I",37395,9.7000000000000003E-3]
[103350,"SINAPI-I",34557,0.80500000000000005]
[103350,"SINAPI-I",7270,56.62]
[103351]
[103351,"SINAPI",88316,1.5149999999999999]
[103351,"SINAPI",88309,3.03]
[103351,"SINAPI",87369,1.34E-2]
[103351,"SINAPI-I",37395,9.7000000000000003E-3]
[103351,"SINAPI-I",34557,0.80500000000000005]
[103351,"SINAPI-I",7270,56.62]
[103344]
[103344,"SINAPI",88316,0.48]
[103344,"SINAPI",88309,0.96]
[103344,"SINAPI",87292,1.2200000000000001E-2]
[103344,"SINAPI-I",44466,18.14]
[103344,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103344,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103345]
[103345,"SINAPI",88316,0.48]
[103345,"SINAPI",88309,0.96]
[103345,"SINAPI",87369,1.2200000000000001E-2]
[103345,"SINAPI-I",44466,18.14]
[103345,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103345,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103348]
[103348,"SINAPI",88316,0.37]
[103348,"SINAPI",88309,0.74]
[103348,"SINAPI",87292,1.11E-2]
[103348,"SINAPI-I",44467,13.6]
[103348,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103348,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103349]
[103349,"SINAPI",88316,0.37]
[103349,"SINAPI",88309,0.74]
[103349,"SINAPI",87369,1.11E-2]
[103349,"SINAPI-I",44467,13.6]
[103349,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103349,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103346]
[103346,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103346,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103346,"SINAPI",87292,1.2999999999999999E-2]
[103346,"SINAPI-I",44468,18.14]
[103346,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103346,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103347]
[103347,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103347,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103347,"SINAPI",87369,1.2999999999999999E-2]
[103347,"SINAPI-I",44468,18.14]
[103347,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103347,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103324]
[103324,"SINAPI",88316,0.43]
[103324,"SINAPI",88309,0.86]
[103324,"SINAPI",87292,1.18E-2]
[103324,"SINAPI-I",37593,13.6]
[103324,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103324,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103325]
[103325,"SINAPI",88316,0.43]
[103325,"SINAPI",88309,0.86]
[103325,"SINAPI",87369,1.18E-2]
[103325,"SINAPI-I",37593,13.6]
[103325,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103325,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103326]
[103326,"SINAPI",88316,0.495]
[103326,"SINAPI",88309,0.99]
[103326,"SINAPI",87292,1.38E-2]
[103326,"SINAPI-I",37594,13.6]
[103326,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103326,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103327]
[103327,"SINAPI",88316,0.495]
[103327,"SINAPI",88309,0.99]
[103327,"SINAPI",87369,1.38E-2]
[103327,"SINAPI-I",37594,13.6]
[103327,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103327,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103322]
[103322,"SINAPI",88316,0.29499999999999998]
[103322,"SINAPI",88309,0.59]
[103322,"SINAPI",87292,1.04E-2]
[103322,"SINAPI-I",37592,13.6]
[103322,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103322,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103323]
[103323,"SINAPI",88316,0.29499999999999998]
[103323,"SINAPI",88309,0.59]
[103323,"SINAPI",87369,1.04E-2]
[103323,"SINAPI-I",37592,13.6]
[103323,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103323,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103338]
[103338,"SINAPI",88316,0.65]
[103338,"SINAPI",88309,1.3]
[103338,"SINAPI",87292,1.0200000000000001E-2]
[103338,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103338,"SINAPI-I",37103,13.6]
[103338,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103339]
[103339,"SINAPI",88316,0.65]
[103339,"SINAPI",88309,1.3]
[103339,"SINAPI",87369,1.0200000000000001E-2]
[103339,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103339,"SINAPI-I",37103,13.6]
[103339,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103340]
[103340,"SINAPI",88316,0.73499999999999999]
[103340,"SINAPI",88309,1.47]
[103340,"SINAPI",87292,1.2800000000000001E-2]
[103340,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103340,"SINAPI-I",34555,13.6]
[103340,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103341]
[103341,"SINAPI",88316,0.73499999999999999]
[103341,"SINAPI",88309,1.47]
[103341,"SINAPI",87369,1.2800000000000001E-2]
[103341,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103341,"SINAPI-I",34555,13.6]
[103341,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103336]
[103336,"SINAPI",88316,0.47499999999999998]
[103336,"SINAPI",88309,0.95]
[103336,"SINAPI",87292,8.6999999999999994E-3]
[103336,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103336,"SINAPI-I",34599,13.6]
[103336,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103337]
[103337,"SINAPI",88316,0.47499999999999998]
[103337,"SINAPI",88309,0.95]
[103337,"SINAPI",87369,8.6999999999999994E-3]
[103337,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103337,"SINAPI-I",34599,13.6]
[103337,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103342]
[103342,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103342,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103342,"SINAPI",87292,1.1299999999999999E-2]
[103342,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103342,"SINAPI-I",34592,18.14]
[103342,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103343]
[103343,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103343,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103343,"SINAPI",87369,1.1299999999999999E-2]
[103343,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103343,"SINAPI-I",34592,18.14]
[103343,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103318]
[103318,"SINAPI",88316,0.5]
[103318,"SINAPI",88309,1]
[103318,"SINAPI",87292,1.0200000000000001E-2]
[103318,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103318,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103318,"SINAPI-I",651,13.6]
[103319]
[103319,"SINAPI",88316,0.5]
[103319,"SINAPI",88309,1]
[103319,"SINAPI",87369,1.0200000000000001E-2]
[103319,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103319,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103319,"SINAPI-I",651,13.6]
[103320]
[103320,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103320,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103320,"SINAPI",87292,1.2800000000000001E-2]
[103320,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103320,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103320,"SINAPI-I",654,13.6]
[103321]
[103321,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103321,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103321,"SINAPI",87369,1.2800000000000001E-2]
[103321,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103321,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103321,"SINAPI-I",654,13.6]
[103316]
[103316,"SINAPI",88316,0.36499999999999999]
[103316,"SINAPI",88309,0.73]
[103316,"SINAPI",87292,8.6999999999999994E-3]
[103316,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103316,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103316,"SINAPI-I",650,13.6]
[103317]
[103317,"SINAPI",88316,0.36499999999999999]
[103317,"SINAPI",88309,0.73]
[103317,"SINAPI",87369,8.6999999999999994E-3]
[103317,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103317,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103317,"SINAPI-I",650,13.6]
[101166]
[101166,"SINAPI",88316,4.1719999999999997]
[101166,"SINAPI",88309,8.3439999999999994]
[101166,"SINAPI",87292,0.13]
[101166,"SINAPI-I",34586,122.27]
[101165]
[101165,"SINAPI",88316,5.1319999999999997]
[101165,"SINAPI",88309,10.263]
[101165,"SINAPI",87292,0.13]
[101165,"SINAPI-I",34566,122.27]
[101163]
[101163,"SINAPI",88316,2.1]
[101163,"SINAPI",88309,4.1989999999999998]
[101163,"SINAPI",87292,0.01]
[101163,"SINAPI-I",43059,0.54500000000000004]
[101163,"SINAPI-I",718,25.68]
[101164]
[101164,"SINAPI",88316,2.1]
[101164,"SINAPI",88309,4.1989999999999998]
[101164,"SINAPI",87292,1.7000000000000001E-2]
[101164,"SINAPI-I",43059,0.54500000000000004]
[101164,"SINAPI-I",715,25.68]
[101162]
[101162,"SINAPI",100489,2.3E-2]
[101162,"SINAPI",88316,1.1100000000000001]
[101162,"SINAPI",88309,2.2200000000000002]
[101162,"SINAPI-I",7272,23.29]
[101161]
[101161,"SINAPI",100489,0.01]
[101161,"SINAPI",88316,1.028]
[101161,"SINAPI",88309,2.0550000000000002]
[101161,"SINAPI-I",665,3.95]
[101160]
[101160,"SINAPI",88316,0.46100000000000002]
[101160,"SINAPI",88309,0.92100000000000004]
[101160,"SINAPI-I",44396,0.53200000000000003]
[101160,"SINAPI-I",44364,3.56]
[101160,"SINAPI-I",44363,54.29]
[101160,"SINAPI-I",44212,5.03]
[101159]
[101159,"SINAPI",88316,0.97]
[101159,"SINAPI",88309,1.9390000000000001]
[101159,"SINAPI",87292,2.8000000000000001E-2]
[101159,"SINAPI-I",7258,73.489999999999995]
[101154]
[101154,"SINAPI",88316,0.40200000000000002]
[101154,"SINAPI",88309,0.80300000000000005]
[101154,"SINAPI",87292,1.6E-2]
[101154,"SINAPI-I",34557,0.46]
[101154,"SINAPI-I",674,1.0269999999999999]
[101155]
[101155,"SINAPI",88316,0.53800000000000003]
[101155,"SINAPI",88309,1.075]
[101155,"SINAPI",87292,1.6E-2]
[101155,"SINAPI-I",34600,1.0269999999999999]
[101155,"SINAPI-I",34547,0.46]
[101156]
[101156,"SINAPI",88316,0.53800000000000003]
[101156,"SINAPI",88309,1.627]
[101156,"SINAPI",87292,1.6E-2]
[101156,"SINAPI-I",34548,0.46]
[101156,"SINAPI-I",652,1.0269999999999999]
[101158]
[101158,"SINAPI",88316,0.28399999999999997]
[101158,"SINAPI",88309,0.56699999999999995]
[101158,"SINAPI-I",44324,0.01]
[101158,"SINAPI-I",34583,1.0269999999999999]
[101157]
[101157,"SINAPI",88316,0.24199999999999999]
[101157,"SINAPI",88309,0.48399999999999999]
[101157,"SINAPI-I",44324,0.01]
[101157,"SINAPI-I",34584,1.0269999999999999]
[87382]
[87382,"SINAPI",88404,3.42]
[87382,"SINAPI",88399,1.04]
[87382,"SINAPI",88377,4.46]
[87382,"SINAPI-I",371,1839.64]
[87383]
[87383,"SINAPI",88392,2.68]
[87383,"SINAPI",88386,0.82]
[87383,"SINAPI",88377,3.5]
[87383,"SINAPI-I",371,1858.3]
[87384]
[87384,"SINAPI",88398,1.64]
[87384,"SINAPI",88393,0.5]
[87384,"SINAPI",88377,2.14]
[87384,"SINAPI",88316,0.52]
[87384,"SINAPI-I",371,1871.29]
[87398]
[87398,"SINAPI",88316,12.59]
[87398,"SINAPI-I",371,1890]
[87395]
[87395,"SINAPI",88404,4.46]
[87395,"SINAPI",88399,1.36]
[87395,"SINAPI",88377,5.82]
[87395,"SINAPI-I",37553,1954.97]
[87396]
[87396,"SINAPI",88392,3.62]
[87396,"SINAPI",88386,1.1000000000000001]
[87396,"SINAPI",88377,4.72]
[87396,"SINAPI-I",37553,1981.23]
[87397]
[87397,"SINAPI",88398,2.29]
[87397,"SINAPI",88393,0.7]
[87397,"SINAPI",88377,2.99]
[87397,"SINAPI",88316,0.86]
[87397,"SINAPI-I",37553,2006.31]
[87402]
[87402,"SINAPI",88316,15.78]
[87402,"SINAPI-I",37553,1995]
[87391]
[87391,"SINAPI",88404,4.46]
[87391,"SINAPI",88399,1.36]
[87391,"SINAPI",88377,5.82]
[87391,"SINAPI-I",37552,1954.97]
[87393]
[87393,"SINAPI",88392,3.62]
[87393,"SINAPI",88386,1.1000000000000001]
[87393,"SINAPI",88377,4.72]
[87393,"SINAPI-I",37552,1981.23]
[87394]
[87394,"SINAPI",88398,2.29]
[87394,"SINAPI",88393,0.7]
[87394,"SINAPI",88377,2.99]
[87394,"SINAPI",88316,0.86]
[87394,"SINAPI-I",37552,2006.31]
[87401]
[87401,"SINAPI",88316,15.78]
[87401,"SINAPI-I",37552,1995]
[87407]
[87407,"SINAPI",88430,3.57]
[87407,"SINAPI",88418,0.67]
[87407,"SINAPI",88377,4.24]
[87407,"SINAPI-I",371,1857.06]
[87408]
[87408,"SINAPI",88438,2.68]
[87408,"SINAPI",88433,0.5]
[87408,"SINAPI",88377,3.18]
[87408,"SINAPI-I",371,1868.72]
[87404]
[87404,"SINAPI",88430,5.61]
[87404,"SINAPI",88418,0.67]
[87404,"SINAPI",88377,6.28]
[87404,"SINAPI-I",36880,1779.96]
[87405]
[87405,"SINAPI",88438,4.21]
[87405,"SINAPI",88433,0.5]
[87405,"SINAPI",88377,4.71]
[87405,"SINAPI-I",36880,1796.28]
[87388]
[87388,"SINAPI",88404,3.44]
[87388,"SINAPI",88399,1.05]
[87388,"SINAPI",88377,4.49]
[87388,"SINAPI-I",36880,1737.44]
[87389]
[87389,"SINAPI",88392,2.66]
[87389,"SINAPI",88386,0.81]
[87389,"SINAPI",88377,3.47]
[87389,"SINAPI-I",36880,1752.12]
[87390]
[87390,"SINAPI",88398,1.64]
[87390,"SINAPI",88393,0.5]
[87390,"SINAPI",88377,2.14]
[87390,"SINAPI",88316,0.52]
[87390,"SINAPI-I",36880,1767.85]
[87385]
[87385,"SINAPI",88404,4.08]
[87385,"SINAPI",88399,1.24]
[87385,"SINAPI",88377,5.32]
[87385,"SINAPI-I",36886,2253.1999999999998]
[87386]
[87386,"SINAPI",88392,3.08]
[87386,"SINAPI",88386,0.94]
[87386,"SINAPI",88377,4.0199999999999996]
[87386,"SINAPI-I",36886,2276]
[87387]
[87387,"SINAPI",88398,1.91]
[87387,"SINAPI",88393,0.57999999999999996]
[87387,"SINAPI",88377,2.4900000000000002]
[87387,"SINAPI",88316,0.63]
[87387,"SINAPI-I",36886,2293.92]
[87399]
[87399,"SINAPI",88316,13.53]
[87399,"SINAPI-I",36886,2310]
[88627]
[88627,"SINAPI",88316,8.7799999999999994]
[88627,"SINAPI-I",1379,339.62]
[88627,"SINAPI-I",1106,75.47]
[88627,"SINAPI-I",370,1.1299999999999999]
[100463]
[100463,"SINAPI",102953,3.54]
[100463,"SINAPI",102952,1.08]
[100463,"SINAPI",88377,4.62]
[100463,"SINAPI-I",1379,336.29]
[100463,"SINAPI-I",1106,74.73]
[100463,"SINAPI-I",370,1.1200000000000001]
[88626]
[88626,"SINAPI",88831,2.98]
[88626,"SINAPI",88830,0.9]
[88626,"SINAPI",88377,3.88]
[88626,"SINAPI-I",1379,339.6]
[88626,"SINAPI-I",1106,75.47]
[88626,"SINAPI-I",370,1.1299999999999999]
[100488]
[100488,"SINAPI",89226,1.9]
[100488,"SINAPI",89225,0.57999999999999996]
[100488,"SINAPI",88377,2.48]
[100488,"SINAPI",88316,0.78]
[100488,"SINAPI-I",1379,340.69]
[100488,"SINAPI-I",1106,75.709999999999994]
[100488,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[100464]
[100464,"SINAPI",88404,4.08]
[100464,"SINAPI",88399,1.24]
[100464,"SINAPI",88377,5.32]
[100464,"SINAPI-I",1379,330.83]
[100464,"SINAPI-I",1106,73.52]
[100464,"SINAPI-I",370,1.1000000000000001]
[100465]
[100465,"SINAPI",88392,2.69]
[100465,"SINAPI",88386,0.82]
[100465,"SINAPI",88377,3.51]
[100465,"SINAPI-I",1379,333.18]
[100465,"SINAPI-I",1106,74.040000000000006]
[100465,"SINAPI-I",370,1.1100000000000001]
[100466]
[100466,"SINAPI",88398,1.56]
[100466,"SINAPI",88393,0.48]
[100466,"SINAPI",88377,2.04]
[100466,"SINAPI",88316,0.57999999999999996]
[100466,"SINAPI-I",1379,334.77]
[100466,"SINAPI-I",1106,74.39]
[100466,"SINAPI-I",370,1.1200000000000001]
[87368]
[87368,"SINAPI",88316,11.32]
[87368,"SINAPI-I",1379,208]
[87368,"SINAPI-I",1106,138.66999999999999]
[87368,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[100450]
[100450,"SINAPI",102953,5.38]
[100450,"SINAPI",102952,1.64]
[100450,"SINAPI",88377,7.02]
[100450,"SINAPI-I",1379,207.85]
[100450,"SINAPI-I",1106,138.56]
[100450,"SINAPI-I",370,1.1499999999999999]
[87289]
[87289,"SINAPI",88831,3.74]
[87289,"SINAPI",88830,1.1299999999999999]
[87289,"SINAPI",88377,4.87]
[87289,"SINAPI-I",1379,211.61]
[87289,"SINAPI-I",1106,141.07]
[87289,"SINAPI-I",370,1.18]
[87290]
[87290,"SINAPI",89226,2.63]
[87290,"SINAPI",89225,0.8]
[87290,"SINAPI",88377,3.43]
[87290,"SINAPI",88316,0.74]
[87290,"SINAPI-I",1379,212.37]
[87290,"SINAPI-I",1106,141.58000000000001]
[87290,"SINAPI-I",370,1.18]
[87333]
[87333,"SINAPI",88392,4.1100000000000003]
[87333,"SINAPI",88386,1.25]
[87333,"SINAPI",88377,5.36]
[87333,"SINAPI-I",1379,205.54]
[87333,"SINAPI-I",1106,137.03]
[87333,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[87334]
[87334,"SINAPI",88398,2.35]
[87334,"SINAPI",88393,0.71]
[87334,"SINAPI",88377,3.06]
[87334,"SINAPI",88316,0.63]
[87334,"SINAPI-I",1379,206.6]
[87334,"SINAPI-I",1106,137.72999999999999]
[87334,"SINAPI-I",370,1.1499999999999999]
[105515]
[105515,"SINAPI",90638,2.38]
[105515,"SINAPI",90637,0.75]
[105515,"SINAPI",88377,3.12]
[105515,"SINAPI",88316,4.99]
[105515,"SINAPI-I",1379,681.59]
[105515,"SINAPI-I",370,0.97499999999999998]
[87367]
[87367,"SINAPI",88316,11.23]
[87367,"SINAPI-I",1379,261.89]
[87367,"SINAPI-I",1106,116.4]
[87367,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[100449]
[100449,"SINAPI",102953,6.24]
[100449,"SINAPI",102952,1.9]
[100449,"SINAPI",88377,8.14]
[100449,"SINAPI-I",1379,260.73]
[100449,"SINAPI-I",1106,115.88]
[100449,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[87286]
[87286,"SINAPI",88831,3.96]
[87286,"SINAPI",88830,1.2]
[87286,"SINAPI",88377,5.16]
[87286,"SINAPI-I",1379,263.74]
[87286,"SINAPI-I",1106,117.22]
[87286,"SINAPI-I",370,1.17]
[87287]
[87287,"SINAPI",89226,2.41]
[87287,"SINAPI",89225,0.73]
[87287,"SINAPI",88377,3.14]
[87287,"SINAPI",88316,0.76]
[87287,"SINAPI-I",1379,266.85000000000002]
[87287,"SINAPI-I",1106,118.6]
[87287,"SINAPI-I",370,1.19]
[87331]
[87331,"SINAPI",88392,4.75]
[87331,"SINAPI",88386,1.45]
[87331,"SINAPI",88377,6.2]
[87331,"SINAPI-I",1379,258.04000000000002]
[87331,"SINAPI-I",1106,114.68]
[87331,"SINAPI-I",370,1.1499999999999999]
[87332]
[87332,"SINAPI",88398,2.15]
[87332,"SINAPI",88393,0.66]
[87332,"SINAPI",88377,2.81]
[87332,"SINAPI",88316,0.63]
[87332,"SINAPI-I",1379,261.13]
[87332,"SINAPI-I",1106,116.06]
[87332,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[87369]
[87369,"SINAPI",88316,11.1]
[87369,"SINAPI-I",1379,192.52]
[87369,"SINAPI-I",1106,171.13]
[87369,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[100451]
[100451,"SINAPI",102953,4.9800000000000004]
[100451,"SINAPI",102952,1.52]
[100451,"SINAPI",88377,6.5]
[100451,"SINAPI-I",1379,192.38]
[100451,"SINAPI-I",1106,171]
[100451,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[87292]
[87292,"SINAPI",88831,3.45]
[87292,"SINAPI",88830,1.05]
[87292,"SINAPI",88377,4.5]
[87292,"SINAPI-I",1379,195.86]
[87292,"SINAPI-I",1106,174.1]
[87292,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[87335]
[87335,"SINAPI",88392,3.8]
[87335,"SINAPI",88386,1.1599999999999999]
[87335,"SINAPI",88377,4.96]
[87335,"SINAPI-I",1379,206.42]
[87335,"SINAPI-I",1106,137.61000000000001]
[87335,"SINAPI-I",370,1.1499999999999999]
[87336]
[87336,"SINAPI",88398,2.2400000000000002]
[87336,"SINAPI",88393,0.68]
[87336,"SINAPI",88377,2.92]
[87336,"SINAPI",88316,0.62]
[87336,"SINAPI-I",1379,191.45]
[87336,"SINAPI-I",1106,170.18]
[87336,"SINAPI-I",370,1.1299999999999999]
[87370]
[87370,"SINAPI",88316,11.17]
[87370,"SINAPI-I",1379,175.34]
[87370,"SINAPI-I",1106,155.86000000000001]
[87370,"SINAPI-I",370,1.17]
[100452]
[100452,"SINAPI",102953,4.9000000000000004]
[100452,"SINAPI",102952,1.49]
[100452,"SINAPI",88377,6.39]
[100452,"SINAPI-I",1379,175.86]
[100452,"SINAPI-I",1106,156.32]
[100452,"SINAPI-I",370,1.17]
[88715]
[88715,"SINAPI",88831,3.27]
[88715,"SINAPI",88830,0.99]
[88715,"SINAPI",88377,4.26]
[88715,"SINAPI-I",1379,178.82]
[88715,"SINAPI-I",1106,158.94999999999999]
[88715,"SINAPI-I",370,1.19]
[87294]
[87294,"SINAPI",89226,2.8]
[87294,"SINAPI",89225,0.85]
[87294,"SINAPI",88377,3.65]
[87294,"SINAPI",88316,0.79]
[87294,"SINAPI-I",1379,177.12]
[87294,"SINAPI-I",1106,157.44]
[87294,"SINAPI-I",370,1.18]
[87337]
[87337,"SINAPI",88392,3.74]
[87337,"SINAPI",88386,1.1399999999999999]
[87337,"SINAPI",88377,4.88]
[87337,"SINAPI-I",1379,173.77]
[87337,"SINAPI-I",1106,154.46]
[87337,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[100487]
[100487,"SINAPI",88398,2.14]
[100487,"SINAPI",88393,0.65]
[100487,"SINAPI",88377,2.79]
[100487,"SINAPI",88316,0.62]
[100487,"SINAPI-I",1379,174.73]
[100487,"SINAPI-I",1106,155.32]
[100487,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[87380]
[87380,"SINAPI",88316,10.87]
[87380,"SINAPI-I",7334,189.71]
[87380,"SINAPI-I",1379,327.72]
[87380,"SINAPI-I",367,0.73]
[100461]
[100461,"SINAPI",102953,3.98]
[100461,"SINAPI",102952,1.21]
[100461,"SINAPI",88377,5.19]
[100461,"SINAPI-I",7334,189.03]
[100461,"SINAPI-I",1379,326.54000000000002]
[100461,"SINAPI-I",367,0.73]
[87322]
[87322,"SINAPI",88831,3.5]
[87322,"SINAPI",88830,1.06]
[87322,"SINAPI",88377,4.5599999999999996]
[87322,"SINAPI-I",7334,191.68]
[87322,"SINAPI-I",1379,331.12]
[87322,"SINAPI-I",367,0.74]
[87323]
[87323,"SINAPI",89226,2.2599999999999998]
[87323,"SINAPI",89225,0.69]
[87323,"SINAPI",88377,2.95]
[87323,"SINAPI",88316,0.68]
[87323,"SINAPI-I",7334,192.53]
[87323,"SINAPI-I",1379,332.59]
[87323,"SINAPI-I",367,0.74]
[87360]
[87360,"SINAPI",88404,5.28]
[87360,"SINAPI",88399,1.61]
[87360,"SINAPI",88377,6.89]
[87360,"SINAPI-I",7334,186.22]
[87360,"SINAPI-I",1379,321.69]
[87360,"SINAPI-I",367,0.71]
[87361]
[87361,"SINAPI",88392,3.16]
[87361,"SINAPI",88386,0.96]
[87361,"SINAPI",88377,4.12]
[87361,"SINAPI-I",7334,187.31]
[87361,"SINAPI-I",1379,323.57]
[87361,"SINAPI-I",367,0.72]
[87362]
[87362,"SINAPI",88398,1.92]
[87362,"SINAPI",88393,0.57999999999999996]
[87362,"SINAPI",88377,2.5]
[87362,"SINAPI",88316,0.53]
[87362,"SINAPI-I",7334,188.71]
[87362,"SINAPI-I",1379,326]
[87362,"SINAPI-I",367,0.72]
[87377]
[87377,"SINAPI",88316,11.02]
[87377,"SINAPI-I",1379,422.63]
[87377,"SINAPI-I",367,0.94]
[100458]
[100458,"SINAPI",102953,3.99]
[100458,"SINAPI",102952,1.22]
[100458,"SINAPI",88377,5.21]
[100458,"SINAPI-I",1379,424.23]
[100458,"SINAPI-I",367,0.94]
[87313]
[87313,"SINAPI",88831,3.31]
[87313,"SINAPI",88830,1.01]
[87313,"SINAPI",88377,4.32]
[87313,"SINAPI-I",1379,426.49]
[87313,"SINAPI-I",367,0.95]
[87314]
[87314,"SINAPI",89226,2.3199999999999998]
[87314,"SINAPI",89225,0.71]
[87314,"SINAPI",88377,3.03]
[87314,"SINAPI",88316,0.68]
[87314,"SINAPI-I",1379,427.78]
[87314,"SINAPI-I",367,0.95]
[87352]
[87352,"SINAPI",88404,6.23]
[87352,"SINAPI",88399,1.9]
[87352,"SINAPI",88377,8.1300000000000008]
[87352,"SINAPI-I",1379,413.8]
[87352,"SINAPI-I",367,0.92]
[87353]
[87353,"SINAPI",88392,3.65]
[87353,"SINAPI",88386,1.1100000000000001]
[87353,"SINAPI",88377,4.76]
[87353,"SINAPI-I",1379,415.71]
[87353,"SINAPI-I",367,0.92]
[87354]
[87354,"SINAPI",88398,1.98]
[87354,"SINAPI",88393,0.6]
[87354,"SINAPI",88377,2.58]
[87354,"SINAPI",88316,0.55000000000000004]
[87354,"SINAPI-I",1379,420.41]
[87354,"SINAPI-I",367,0.93]
[100480]
[100480,"SINAPI",88316,8.9]
[100480,"SINAPI-I",1379,484.67]
[100480,"SINAPI-I",370,1.08]
[100480,"SINAPI-I",123,19.39]
[100476]
[100476,"SINAPI",102953,3.58]
[100476,"SINAPI",102952,1.0900000000000001]
[100476,"SINAPI",88377,4.67]
[100476,"SINAPI-I",1379,479.44]
[100476,"SINAPI-I",370,1.07]
[100476,"SINAPI-I",123,19.18]
[100475]
[100475,"SINAPI",88831,2.88]
[100475,"SINAPI",88830,0.87]
[100475,"SINAPI",88377,3.75]
[100475,"SINAPI-I",1379,486]
[100475,"SINAPI-I",370,1.08]
[100475,"SINAPI-I",123,19.440000000000001]
[100491]
[100491,"SINAPI",89226,2.06]
[100491,"SINAPI",89225,0.62]
[100491,"SINAPI",88377,2.68]
[100491,"SINAPI",88316,0.88]
[100491,"SINAPI-I",1379,486]
[100491,"SINAPI-I",370,1.08]
[100491,"SINAPI-I",123,19.440000000000001]
[100477]
[100477,"SINAPI",88404,5.46]
[100477,"SINAPI",88399,1.66]
[100477,"SINAPI",88377,7.12]
[100477,"SINAPI-I",1379,469.85]
[100477,"SINAPI-I",370,1.04]
[100477,"SINAPI-I",123,18.79]
[100478]
[100478,"SINAPI",88392,2.75]
[100478,"SINAPI",88386,0.83]
[100478,"SINAPI",88377,3.58]
[100478,"SINAPI-I",1379,474.87]
[100478,"SINAPI-I",370,1.06]
[100478,"SINAPI-I",123,18.989999999999998]
[100479]
[100479,"SINAPI",88398,1.64]
[100479,"SINAPI",88393,0.5]
[100479,"SINAPI",88377,2.14]
[100479,"SINAPI",88316,0.66]
[100479,"SINAPI-I",1379,477.81]
[100479,"SINAPI-I",370,1.06]
[100479,"SINAPI-I",123,19.11]
[87372]
[87372,"SINAPI",88316,11.65]
[87372,"SINAPI-I",1379,563.59]
[87372,"SINAPI-I",370,1.25]
[100453]
[100453,"SINAPI",102953,4.9400000000000004]
[100453,"SINAPI",102952,1.51]
[100453,"SINAPI",88377,6.45]
[100453,"SINAPI-I",1379,563.64]
[100453,"SINAPI-I",370,1.25]
[87298]
[87298,"SINAPI",88831,3.39]
[87298,"SINAPI",88830,1.03]
[87298,"SINAPI",88377,4.42]
[87298,"SINAPI-I",1379,573.61]
[87298,"SINAPI-I",370,1.27]
[87299]
[87299,"SINAPI",89226,2.5299999999999998]
[87299,"SINAPI",89225,0.77]
[87299,"SINAPI",88377,3.3]
[87299,"SINAPI",88316,0.79]
[87299,"SINAPI-I",1379,273.44]
[87299,"SINAPI-I",370,1.27]
[87339]
[87339,"SINAPI",88404,7.94]
[87339,"SINAPI",88399,2.41]
[87339,"SINAPI",88377,10.35]
[87339,"SINAPI-I",1379,551.12]
[87339,"SINAPI-I",370,1.22]
[87340]
[87340,"SINAPI",88392,3.66]
[87340,"SINAPI",88386,1.1200000000000001]
[87340,"SINAPI",88377,4.78]
[87340,"SINAPI-I",1379,556.69000000000005]
[87340,"SINAPI-I",370,1.24]
[87341]
[87341,"SINAPI",88398,2.14]
[87341,"SINAPI",88393,0.65]
[87341,"SINAPI",88377,2.79]
[87341,"SINAPI",88316,0.57999999999999996]
[87341,"SINAPI-I",1379,559.97]
[87341,"SINAPI-I",370,1.24]
[88629]
[88629,"SINAPI",88316,8.57]
[88629,"SINAPI-I",1379,482.96]
[88629,"SINAPI-I",370,1.07]
[100467]
[100467,"SINAPI",102953,3.34]
[100467,"SINAPI",102952,1.01]
[100467,"SINAPI",88377,4.3499999999999996]
[100467,"SINAPI-I",1379,478.07]
[100467,"SINAPI-I",370,1.06]
[88628]
[88628,"SINAPI",88831,2.62]
[88628,"SINAPI",88830,0.8]
[88628,"SINAPI",88377,3.42]
[88628,"SINAPI-I",1379,483.7]
[88628,"SINAPI-I",370,1.07]
[100489]
[100489,"SINAPI",89226,1.87]
[100489,"SINAPI",89225,0.56999999999999995]
[100489,"SINAPI",88377,2.44]
[100489,"SINAPI",88316,0.75]
[100489,"SINAPI-I",1379,483.72]
[100489,"SINAPI-I",370,1.07]
[100468]
[100468,"SINAPI",88404,52.1]
[100468,"SINAPI",88399,1.58]
[100468,"SINAPI",88377,6.79]
[100468,"SINAPI-I",1379,469.39]
[100468,"SINAPI-I",370,1.04]
[100469]
[100469,"SINAPI",88392,2.4900000000000002]
[100469,"SINAPI",88386,0.76]
[100469,"SINAPI",88377,3.25]
[100469,"SINAPI-I",1379,473.5]
[100469,"SINAPI-I",370,1.05]
[100470]
[100470,"SINAPI",88398,2.4900000000000002]
[100470,"SINAPI",88393,0.76]
[100470,"SINAPI",88377,3.25]
[100470,"SINAPI-I",1379,389.03]
[100470,"SINAPI-I",370,1.1499999999999999]
[87371]
[87371,"SINAPI",88316,10.88]
[87371,"SINAPI-I",1379,133.44]
[87371,"SINAPI-I",1106,177.92]
[87371,"SINAPI-I",370,1.19]
[87295]
[87295,"SINAPI",88831,4.24]
[87295,"SINAPI",88830,1.29]
[87295,"SINAPI",88377,5.53]
[87295,"SINAPI-I",1379,134.77000000000001]
[87295,"SINAPI-I",1106,179.69]
[87295,"SINAPI-I",370,1.2]
[87296]
[87296,"SINAPI",89226,2.4300000000000002]
[87296,"SINAPI",89225,0.74]
[87296,"SINAPI",88377,3.17]
[87296,"SINAPI",88316,0.76]
[87296,"SINAPI-I",1379,135.88999999999999]
[87296,"SINAPI-I",1106,181.19]
[87296,"SINAPI-I",370,1.21]
[87338]
[87338,"SINAPI",88398,2.8]
[87338,"SINAPI",88393,0.85]
[87338,"SINAPI",88377,3.65]
[87338,"SINAPI",88316,0.7]
[87338,"SINAPI-I",1379,132.15]
[87338,"SINAPI-I",1106,176.2]
[87338,"SINAPI-I",370,1.17]
[88630]
[88630,"SINAPI",88831,2.58]
[88630,"SINAPI",88830,0.78]
[88630,"SINAPI",88377,3.36]
[88630,"SINAPI-I",1379,355.04]
[88630,"SINAPI-I",370,1.23]
[87381]
[87381,"SINAPI",88316,10.51]
[87381,"SINAPI-I",7334,189.07]
[87381,"SINAPI-I",1379,263.97000000000003]
[87381,"SINAPI-I",367,0.78]
[100462]
[100462,"SINAPI",102953,5.7]
[100462,"SINAPI",102952,1.73]
[100462,"SINAPI",88377,7.43]
[100462,"SINAPI-I",7334,187.46]
[100462,"SINAPI-I",1379,261.70999999999998]
[100462,"SINAPI-I",367,0.78]
[87325]
[87325,"SINAPI",88831,3.6]
[87325,"SINAPI",88830,1.0900000000000001]
[87325,"SINAPI",88377,4.6900000000000004]
[87325,"SINAPI-I",7334,189.4]
[87325,"SINAPI-I",1379,264.42]
[87325,"SINAPI-I",367,0.78]
[87326]
[87326,"SINAPI",89226,2.15]
[87326,"SINAPI",89225,0.65]
[87326,"SINAPI",88377,2.8]
[87326,"SINAPI",88316,0.62]
[87326,"SINAPI-I",7334,191.21]
[87326,"SINAPI-I",1379,266.95]
[87326,"SINAPI-I",367,0.79]
[87363]
[87363,"SINAPI",88392,4.49]
[87363,"SINAPI",88386,1.37]
[87363,"SINAPI",88377,5.86]
[87363,"SINAPI-I",7334,185.9]
[87363,"SINAPI-I",1379,259.54000000000002]
[87363,"SINAPI-I",367,0.77]
[87364]
[87364,"SINAPI",88398,2.02]
[87364,"SINAPI",88393,0.61]
[87364,"SINAPI",88377,2.63]
[87364,"SINAPI",88316,0.55000000000000004]
[87364,"SINAPI-I",7334,187.91]
[87364,"SINAPI-I",1379,262.35000000000002]
[87364,"SINAPI-I",367,0.78]
[87378]
[87378,"SINAPI",88316,10.66]
[87378,"SINAPI-I",1379,340.41]
[87378,"SINAPI-I",367,1.01]
[100459]
[100459,"SINAPI",102953,4.13]
[100459,"SINAPI",102952,1.26]
[100459,"SINAPI",88377,5.39]
[100459,"SINAPI-I",1379,339.18]
[100459,"SINAPI-I",367,1]
[87316]
[87316,"SINAPI",88831,3.56]
[87316,"SINAPI",88830,1.08]
[87316,"SINAPI",88377,4.6399999999999997]
[87316,"SINAPI-I",1379,343.52]
[87316,"SINAPI-I",367,1.02]
[87317]
[87317,"SINAPI",89226,2.3199999999999998]
[87317,"SINAPI",89225,0.7]
[87317,"SINAPI",88377,3.02]
[87317,"SINAPI",88316,0.69]
[87317,"SINAPI-I",1379,345.16]
[87317,"SINAPI-I",367,1.02]
[87355]
[87355,"SINAPI",88404,5.0199999999999996]
[87355,"SINAPI",88399,1.53]
[87355,"SINAPI",88377,6.55]
[87355,"SINAPI-I",1379,333.3]
[87355,"SINAPI-I",367,0.99]
[87356]
[87356,"SINAPI",88392,3.2]
[87356,"SINAPI",88386,0.98]
[87356,"SINAPI",88377,4.18]
[87356,"SINAPI-I",1379,335.82]
[87356,"SINAPI-I",367,1]
[87357]
[87357,"SINAPI",88398,1.93]
[87357,"SINAPI",88393,0.59]
[87357,"SINAPI",88377,2.52]
[87357,"SINAPI",88316,0.53]
[87357,"SINAPI-I",1379,338.22]
[87357,"SINAPI-I",367,1]
[100486]
[100486,"SINAPI",88316,8.5500000000000007]
[100486,"SINAPI-I",1379,394.75]
[100486,"SINAPI-I",370,1.17]
[100486,"SINAPI-I",123,15.79]
[100482]
[100482,"SINAPI",102953,3.73]
[100482,"SINAPI",102952,1.1299999999999999]
[100482,"SINAPI",88377,4.8600000000000003]
[100482,"SINAPI-I",1379,384.49]
[100482,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[100482,"SINAPI-I",123,15.38]
[100481]
[100481,"SINAPI",88831,2.69]
[100481,"SINAPI",88830,0.82]
[100481,"SINAPI",88377,3.51]
[100481,"SINAPI-I",1379,390.51]
[100481,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[100481,"SINAPI-I",123,15.62]
[100492]
[100492,"SINAPI",89226,1.91]
[100492,"SINAPI",89225,0.57999999999999996]
[100492,"SINAPI",88377,2.4900000000000002]
[100492,"SINAPI",88316,0.81]
[100492,"SINAPI-I",1379,391.73]
[100492,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[100492,"SINAPI-I",123,15.66]
[100483]
[100483,"SINAPI",88404,4.6100000000000003]
[100483,"SINAPI",88399,1.4]
[100483,"SINAPI",88377,6.01]
[100483,"SINAPI-I",1379,379.34]
[100483,"SINAPI-I",370,1.1200000000000001]
[100483,"SINAPI-I",123,15.17]
[100484]
[100484,"SINAPI",88392,2.91]
[100484,"SINAPI",88386,0.89]
[100484,"SINAPI",88377,3.8]
[100484,"SINAPI-I",1379,381.55]
[100484,"SINAPI-I",370,1.1299999999999999]
[100484,"SINAPI-I",123,15.26]
[100485]
[100485,"SINAPI",88398,1.62]
[100485,"SINAPI",88393,0.5]
[100485,"SINAPI",88377,2.12]
[100485,"SINAPI",88316,0.67]
[100485,"SINAPI-I",1379,385.74]
[100485,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[100485,"SINAPI-I",123,15.43]
[87373]
[87373,"SINAPI",88316,11.02]
[87373,"SINAPI-I",1379,454.58]
[87373,"SINAPI-I",370,1.35]
[100454]
[100454,"SINAPI",102953,4.3]
[100454,"SINAPI",102952,1.31]
[100454,"SINAPI",88377,5.61]
[100454,"SINAPI-I",1379,456.3]
[100454,"SINAPI-I",370,1.35]
[87301]
[87301,"SINAPI",88831,3.72]
[87301,"SINAPI",88830,1.1299999999999999]
[87301,"SINAPI",88377,4.8499999999999996]
[87301,"SINAPI-I",1379,459.85]
[87301,"SINAPI-I",370,1.36]
[87302]
[87302,"SINAPI",89226,2.58]
[87302,"SINAPI",89225,0.78]
[87302,"SINAPI",88377,3.36]
[87302,"SINAPI",88316,0.77]
[87302,"SINAPI-I",1379,460.92]
[87302,"SINAPI-I",370,1.37]
[87342]
[87342,"SINAPI",88404,6.4]
[87342,"SINAPI",88399,1.95]
[87342,"SINAPI",88377,8.35]
[87342,"SINAPI-I",1379,444.52]
[87342,"SINAPI-I",370,1.32]
[87343]
[87343,"SINAPI",88392,3.97]
[87343,"SINAPI",88386,1.21]
[87343,"SINAPI",88377,5.18]
[87343,"SINAPI-I",1379,447.33]
[87343,"SINAPI-I",370,1.33]
[87344]
[87344,"SINAPI",88398,2.12]
[87344,"SINAPI",88393,0.65]
[87344,"SINAPI",88377,2.77]
[87344,"SINAPI",88316,0.59]
[87344,"SINAPI-I",1379,452.19]
[87344,"SINAPI-I",370,1.34]
[88631]
[88631,"SINAPI",88316,8.2899999999999991]
[88631,"SINAPI-I",1379,389.54]
[88631,"SINAPI-I",370,1.1499999999999999]
[100471]
[100471,"SINAPI",102953,3.53]
[100471,"SINAPI",102952,1.07]
[100471,"SINAPI",88377,4.5999999999999996]
[100471,"SINAPI-I",1379,383.76]
[100471,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[100490]
[100490,"SINAPI",89226,1.76]
[100490,"SINAPI",89225,0.54]
[100490,"SINAPI",88377,2.2999999999999998]
[100490,"SINAPI",88316,0.71]
[100490,"SINAPI-I",1379,390.16]
[100490,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[100472]
[100472,"SINAPI",88404,4.4000000000000004]
[100472,"SINAPI",88399,1.34]
[100472,"SINAPI",88377,5.74]
[100472,"SINAPI-I",1379,378.97]
[100472,"SINAPI-I",370,1.1200000000000001]
[100473]
[100473,"SINAPI",88392,2.71]
[100473,"SINAPI",88386,0.82]
[100473,"SINAPI",88377,3.53]
[100473,"SINAPI-I",1379,380.81]
[100473,"SINAPI-I",370,1.1299999999999999]
[100474]
[100474,"SINAPI",88398,1.48]
[100474,"SINAPI",88393,0.45]
[100474,"SINAPI",88377,1.93]
[100474,"SINAPI",88316,0.56999999999999995]
[100474,"SINAPI-I",1379,384.42]
[100474,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[87379]
[87379,"SINAPI",88316,10.65]
[87379,"SINAPI-I",7334,188.64]
[87379,"SINAPI-I",1379,220.98]
[87379,"SINAPI-I",367,0.82]
[100460]
[100460,"SINAPI",102953,5.22]
[100460,"SINAPI",102952,1.59]
[100460,"SINAPI",88377,6.81]
[100460,"SINAPI-I",7334,187.73]
[100460,"SINAPI-I",1379,219.91]
[100460,"SINAPI-I",367,0.81]
[87319]
[87319,"SINAPI",88831,3.31]
[87319,"SINAPI",88830,1.01]
[87319,"SINAPI",88377,4.32]
[87319,"SINAPI-I",7334,189.9]
[87319,"SINAPI-I",1379,222.45]
[87319,"SINAPI-I",367,0.82]
[87320]
[87320,"SINAPI",89226,2.38]
[87320,"SINAPI",89225,0.72]
[87320,"SINAPI",88377,3.08]
[87320,"SINAPI",88316,0.67]
[87320,"SINAPI-I",7334,190.61]
[87320,"SINAPI-I",1379,223.28]
[87320,"SINAPI-I",367,0.83]
[87358]
[87358,"SINAPI",88392,4.12]
[87358,"SINAPI",88386,1.25]
[87358,"SINAPI",88377,5.37]
[87358,"SINAPI-I",7334,186.02]
[87358,"SINAPI-I",1379,217.91]
[87358,"SINAPI-I",367,0.81]
[87359]
[87359,"SINAPI",88398,2.3199999999999998]
[87359,"SINAPI",88393,0.7]
[87359,"SINAPI",88377,3.02]
[87359,"SINAPI",88316,0.57999999999999996]
[87359,"SINAPI-I",7334,186.82]
[87359,"SINAPI-I",1379,218.84]
[87359,"SINAPI-I",367,0.81]
[87376]
[87376,"SINAPI",88316,10.8]
[87376,"SINAPI-I",1379,284.97000000000003]
[87376,"SINAPI-I",367,1.06]
[100457]
[100457,"SINAPI",102953,3.75]
[100457,"SINAPI",102952,1.1399999999999999]
[100457,"SINAPI",88377,4.8899999999999997]
[100457,"SINAPI-I",1379,285]
[100457,"SINAPI-I",367,1.06]
[87310]
[87310,"SINAPI",88831,3.3]
[87310,"SINAPI",88830,1]
[87310,"SINAPI",88377,4.3]
[87310,"SINAPI-I",1379,289.33]
[87310,"SINAPI-I",367,1.07]
[87311]
[87311,"SINAPI",89226,2.31]
[87311,"SINAPI",89225,0.71]
[87311,"SINAPI",88377,3.02]
[87311,"SINAPI",88316,0.67]
[87311,"SINAPI-I",1379,288.19]
[87311,"SINAPI-I",367,1.07]
[87350]
[87350,"SINAPI",88392,4.91]
[87350,"SINAPI",88386,1.5]
[87350,"SINAPI",88377,6.41]
[87350,"SINAPI-I",1379,280.31]
[87350,"SINAPI-I",367,1.04]
[87351]
[87351,"SINAPI",88398,2.1]
[87351,"SINAPI",88393,0.61]
[87351,"SINAPI",88377,2.74]
[87351,"SINAPI",88316,0.55000000000000004]
[87351,"SINAPI-I",1379,282.8]
[87351,"SINAPI-I",367,1.05]
[87374]
[87374,"SINAPI",88316,11.1]
[87374,"SINAPI-I",1379,380.9]
[87374,"SINAPI-I",370,1.41]
[100455]
[100455,"SINAPI",102953,4.62]
[100455,"SINAPI",102952,1.41]
[100455,"SINAPI",88377,6.03]
[100455,"SINAPI-I",1379,379.53]
[100455,"SINAPI-I",370,1.41]
[87304]
[87304,"SINAPI",88831,3.37]
[87304,"SINAPI",88830,1.03]
[87304,"SINAPI",88377,4.4000000000000004]
[87304,"SINAPI-I",1379,387.2]
[87304,"SINAPI-I",370,1.43]
[87305]
[87305,"SINAPI",89226,2.66]
[87305,"SINAPI",89225,0.81]
[87305,"SINAPI",88377,3.47]
[87305,"SINAPI",88316,0.81]
[87305,"SINAPI-I",1379,386.89]
[87305,"SINAPI-I",370,1.43]
[87345]
[87345,"SINAPI",88404,5.7]
[87345,"SINAPI",88399,1.74]
[87345,"SINAPI",88377,7.44]
[87345,"SINAPI-I",1379,373.1]
[87345,"SINAPI-I",370,1.38]
[87346]
[87346,"SINAPI",88392,3.67]
[87346,"SINAPI",88386,1.1200000000000001]
[87346,"SINAPI",88377,4.79]
[87346,"SINAPI-I",1379,376.08]
[87346,"SINAPI-I",370,1.39]
[87347]
[87347,"SINAPI",88398,2.15]
[87347,"SINAPI",88393,0.65]
[87347,"SINAPI",88377,2.8]
[87347,"SINAPI",88316,0.57999999999999996]
[87347,"SINAPI-I",1379,378.34]
[87347,"SINAPI-I",370,1.4]
[87366]
[87366,"SINAPI",88316,11.14]
[87366,"SINAPI-I",43617,6.2E-2]
[87366,"SINAPI-I",1379,280.88]
[87366,"SINAPI-I",370,1.25]
[100448]
[100448,"SINAPI",102953,3.89]
[100448,"SINAPI",102952,1.18]
[100448,"SINAPI",88377,5.07]
[100448,"SINAPI-I",43617,6.3E-2]
[100448,"SINAPI-I",1379,281.52999999999997]
[100448,"SINAPI-I",370,1.25]
[87283]
[87283,"SINAPI",88831,1.01]
[87283,"SINAPI",88830,3.3319999999999999]
[87283,"SINAPI",88377,4.33]
[87283,"SINAPI-I",43617,6.3E-2]
[87283,"SINAPI-I",1379,281.52999999999997]
[87283,"SINAPI-I",370,1.27]
[87284]
[87284,"SINAPI",89226,2.38]
[87284,"SINAPI",89225,0.73]
[87284,"SINAPI",88377,3.11]
[87284,"SINAPI",88316,0.71]
[87284,"SINAPI-I",43617,6.3E-2]
[87284,"SINAPI-I",1379,284.8]
[87284,"SINAPI-I",370,1.27]
[87329]
[87329,"SINAPI",88392,4.8499999999999996]
[87329,"SINAPI",88386,1.47]
[87329,"SINAPI",88377,6.32]
[87329,"SINAPI-I",43617,6.0999999999999999E-2]
[87329,"SINAPI-I",1379,276.29000000000002]
[87329,"SINAPI-I",370,1.23]
[87330]
[87330,"SINAPI",88398,2.15]
[87330,"SINAPI",88393,0.65]
[87330,"SINAPI",88377,2.8]
[87330,"SINAPI",88316,0.59]
[87330,"SINAPI-I",43617,6.2E-2]
[87330,"SINAPI-I",1379,279.16000000000003]
[87330,"SINAPI-I",370,1.24]
[87375]
[87375,"SINAPI",88316,11.31]
[87375,"SINAPI-I",1379,327.78]
[87375,"SINAPI-I",370,1.46]
[100456]
[100456,"SINAPI",102953,4.32]
[100456,"SINAPI",102952,1.31]
[100456,"SINAPI",88377,5.63]
[100456,"SINAPI-I",1379,327.81]
[100456,"SINAPI-I",370,1.46]
[87307]
[87307,"SINAPI",88831,3.72]
[87307,"SINAPI",88830,1.1299999999999999]
[87307,"SINAPI",88377,4.8499999999999996]
[87307,"SINAPI-I",1379,332.39]
[87307,"SINAPI-I",370,1.48]
[87308]
[87308,"SINAPI",89226,2.67]
[87308,"SINAPI",89225,0.81]
[87308,"SINAPI",88377,3.48]
[87308,"SINAPI",88316,0.77]
[87308,"SINAPI-I",1379,331.49]
[87308,"SINAPI-I",370,1.47]
[87348]
[87348,"SINAPI",88404,5.14]
[87348,"SINAPI",88399,1.56]
[87348,"SINAPI",88377,6.7]
[87348,"SINAPI-I",1379,321.07]
[87348,"SINAPI-I",370,1.43]
[87349]
[87349,"SINAPI",88398,1.99]
[87349,"SINAPI",88393,0.61]
[87349,"SINAPI",88377,2.6]
[87349,"SINAPI",88316,0.57999999999999996]
[87349,"SINAPI-I",1379,326.63]
[87349,"SINAPI-I",370,1.45]
[87365]
[87365,"SINAPI",88316,10.8]
[87365,"SINAPI-I",43617,5.5E-2]
[87365,"SINAPI-I",1379,246.5]
[87365,"SINAPI-I",370,1.28]
[100447]
[100447,"SINAPI",102953,5.82]
[100447,"SINAPI",102952,1.77]
[100447,"SINAPI",88377,7.59]
[100447,"SINAPI-I",43617,5.5E-2]
[100447,"SINAPI-I",1379,245.31]
[100447,"SINAPI-I",370,1.27]
[87280]
[87280,"SINAPI",88831,3.7]
[87280,"SINAPI",88830,1.1200000000000001]
[87280,"SINAPI",88377,4.82]
[87280,"SINAPI-I",43617,5.5E-2]
[87280,"SINAPI-I",1379,248.15]
[87280,"SINAPI-I",370,1.29]
[87281]
[87281,"SINAPI",89226,2.68]
[87281,"SINAPI",89225,0.81]
[87281,"SINAPI",88377,3.49]
[87281,"SINAPI",88316,0.77]
[87281,"SINAPI-I",43617,5.5E-2]
[87281,"SINAPI-I",1379,249.29]
[87281,"SINAPI-I",370,1.29]
[87327]
[87327,"SINAPI",88392,4.4800000000000004]
[87327,"SINAPI",88386,1.36]
[87327,"SINAPI",88377,5.84]
[87327,"SINAPI-I",43617,5.3999999999999999E-2]
[87327,"SINAPI-I",1379,242.88]
[87327,"SINAPI-I",370,1.26]
[87328]
[87328,"SINAPI",88398,2.0299999999999998]
[87328,"SINAPI",88393,0.62]
[87328,"SINAPI",88377,2.65]
[87328,"SINAPI",88316,0.59]
[87328,"SINAPI-I",43617,5.5E-2]
[87328,"SINAPI-I",1379,245.79]
[87328,"SINAPI-I",370,1.27]
[87410]
[87410,"SINAPI",88430,5.24]
[87410,"SINAPI",88418,0.67]
[87410,"SINAPI",88377,5.91]
[87410,"SINAPI-I",36870,1094.55]
[95577]
[95577,"SINAPI",92803,1]
[95577,"SINAPI",88245,3.0599999999999999E-2]
[95577,"SINAPI",88238,6.1000000000000004E-3]
[95577,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95577,"SINAPI-I",39017,0.54300000000000004]
[95578]
[95578,"SINAPI",92804,1]
[95578,"SINAPI",88245,1.67E-2]
[95578,"SINAPI",88238,3.3E-3]
[95578,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95578,"SINAPI-I",39017,0.36699999999999999]
[95579]
[95579,"SINAPI",92805,1]
[95579,"SINAPI",88245,1.06E-2]
[95579,"SINAPI",88238,2.0999999999999999E-3]
[95579,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95579,"SINAPI-I",39017,0.21199999999999999]
[95580]
[95580,"SINAPI",92806,1]
[95580,"SINAPI",88245,8.5000000000000006E-3]
[95580,"SINAPI",88238,1.6999999999999999E-3]
[95580,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95580,"SINAPI-I",39017,0.113]
[95581]
[95581,"SINAPI",92798,1]
[95581,"SINAPI",88245,7.7000000000000002E-3]
[95581,"SINAPI",88238,1.5E-3]
[95581,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95581,"SINAPI-I",39017,5.1999999999999998E-2]
[95582]
[95582,"SINAPI",95448,1]
[95582,"SINAPI",88245,7.3000000000000001E-3]
[95582,"SINAPI",88238,1.5E-3]
[95582,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95582,"SINAPI-I",39017,1.7000000000000001E-2]
[95576]
[95576,"SINAPI",92802,1]
[95576,"SINAPI",88245,6.4500000000000002E-2]
[95576,"SINAPI",88238,1.29E-2]
[95576,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95576,"SINAPI-I",39017,0.74299999999999999]
[95583]
[95583,"SINAPI",92800,1]
[95583,"SINAPI",88245,0.16520000000000001]
[95583,"SINAPI",88238,3.3000000000000002E-2]
[95583,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95583,"SINAPI-I",39017,1.19]
[95584]
[95584,"SINAPI",92801,1]
[95584,"SINAPI",88245,0.104]
[95584,"SINAPI",88238,2.0799999999999999E-2]
[95584,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95584,"SINAPI-I",39017,0.97]
[95593]
[95593,"SINAPI",92801,1]
[95593,"SINAPI",88245,0.104]
[95593,"SINAPI",88238,2.0799999999999999E-2]
[95593,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95593,"SINAPI-I",39017,0.97]
[95592]
[95592,"SINAPI",92800,1]
[95592,"SINAPI",88245,0.16520000000000001]
[95592,"SINAPI",88238,3.3000000000000002E-2]
[95592,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95592,"SINAPI-I",39017,1.19]
[92919]
[92919,"SINAPI",92803,1]
[92919,"SINAPI",88245,7.0900000000000005E-2]
[92919,"SINAPI",88238,1.1599999999999999E-2]
[92919,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92919,"SINAPI-I",39017,0.54300000000000004]
[92921]
[92921,"SINAPI",92804,1]
[92921,"SINAPI",88245,4.6399999999999997E-2]
[92921,"SINAPI",88238,7.6E-3]
[92921,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92921,"SINAPI-I",39017,0.36699999999999999]
[92922]
[92922,"SINAPI",92805,1]
[92922,"SINAPI",88245,3.5099999999999999E-2]
[92922,"SINAPI",88238,5.7000000000000002E-3]
[92922,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92922,"SINAPI-I",39017,0.21199999999999999]
[92923]
[92923,"SINAPI",92806,1]
[92923,"SINAPI",88245,2.75E-2]
[92923,"SINAPI",88238,4.4999999999999997E-3]
[92923,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92923,"SINAPI-I",39017,0.113]
[92924]
[92924,"SINAPI",92798,1]
[92924,"SINAPI",88245,2.1600000000000001E-2]
[92924,"SINAPI",88238,3.5000000000000001E-3]
[92924,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92924,"SINAPI-I",39017,5.1999999999999998E-2]
[104104]
[104104,"SINAPI",95448,1]
[104104,"SINAPI",88245,8.9999999999999993E-3]
[104104,"SINAPI",88238,1.5E-3]
[104104,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92916]
[92916,"SINAPI",92801,1]
[92916,"SINAPI",88245,0.14280000000000001]
[92916,"SINAPI",88238,2.3300000000000001E-2]
[92916,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92916,"SINAPI-I",39017,0.97]
[92917]
[92917,"SINAPI",92802,1]
[92917,"SINAPI",88245,0.10150000000000001]
[92917,"SINAPI",88238,1.66E-2]
[92917,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92917,"SINAPI-I",39017,0.74299999999999999]
[92915]
[92915,"SINAPI",92800,1]
[92915,"SINAPI",88245,0.1933]
[92915,"SINAPI",88238,3.1600000000000003E-2]
[92915,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92915,"SINAPI-I",39017,1.19]
[92771]
[92771,"SINAPI",92803,1]
[92771,"SINAPI",88245,2.5899999999999999E-2]
[92771,"SINAPI",88238,4.1999999999999997E-3]
[92771,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92771,"SINAPI-I",39017,0.35699999999999998]
[92772]
[92772,"SINAPI",92804,1]
[92772,"SINAPI",88245,1.43E-2]
[92772,"SINAPI",88238,2.3E-3]
[92772,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92772,"SINAPI-I",39017,0.14699999999999999]
[92773]
[92773,"SINAPI",92805,1]
[92773,"SINAPI",88245,1.21E-2]
[92773,"SINAPI",88238,2E-3]
[92773,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92774]
[92774,"SINAPI",92806,1]
[92774,"SINAPI",88245,1.0800000000000001E-2]
[92774,"SINAPI",88238,1.8E-3]
[92774,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92769]
[92769,"SINAPI",92801,1]
[92769,"SINAPI",88245,5.9700000000000003E-2]
[92769,"SINAPI",88238,9.7999999999999997E-3]
[92769,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92769,"SINAPI-I",39017,1.333]
[92770]
[92770,"SINAPI",92802,1]
[92770,"SINAPI",88245,4.0300000000000002E-2]
[92770,"SINAPI",88238,6.6E-3]
[92770,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92770,"SINAPI-I",39017,0.72799999999999998]
[92767]
[92767,"SINAPI",92799,1]
[92767,"SINAPI",88245,0.1055]
[92767,"SINAPI",88238,1.72E-2]
[92767,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92767,"SINAPI-I",39017,2.8159999999999998]
[92768]
[92768,"SINAPI",92800,1]
[92768,"SINAPI",88245,8.3599999999999994E-2]
[92768,"SINAPI",88238,1.3599999999999999E-2]
[92768,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92768,"SINAPI-I",39017,2.1179999999999999]
[92762]
[92762,"SINAPI",92803,1]
[92762,"SINAPI",88245,3.9199999999999999E-2]
[92762,"SINAPI",88238,6.4000000000000003E-3]
[92762,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92762,"SINAPI-I",39017,0.54300000000000004]
[92763]
[92763,"SINAPI",92804,1]
[92763,"SINAPI",88245,2.5700000000000001E-2]
[92763,"SINAPI",88238,4.1999999999999997E-3]
[92763,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92763,"SINAPI-I",39017,0.36699999999999999]
[92764]
[92764,"SINAPI",92805,1]
[92764,"SINAPI",88245,1.9400000000000001E-2]
[92764,"SINAPI",88238,3.2000000000000002E-3]
[92764,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92764,"SINAPI-I",39017,0.21199999999999999]
[92765]
[92765,"SINAPI",92806,1]
[92765,"SINAPI",88245,1.52E-2]
[92765,"SINAPI",88238,2.5000000000000001E-3]
[92765,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92765,"SINAPI-I",39017,0.113]
[92766]
[92766,"SINAPI",92798,1]
[92766,"SINAPI",88245,1.2E-2]
[92766,"SINAPI",88238,2E-3]
[92766,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92766,"SINAPI-I",39017,5.1999999999999998E-2]
[104105]
[104105,"SINAPI",95448,1]
[104105,"SINAPI",88245,9.1999999999999998E-3]
[104105,"SINAPI",88238,1.5E-3]
[104105,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92760]
[92760,"SINAPI",92801,1]
[92760,"SINAPI",88245,7.9000000000000001E-2]
[92760,"SINAPI",88238,1.29E-2]
[92760,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92760,"SINAPI-I",39017,0.97]
[92761]
[92761,"SINAPI",92802,1]
[92761,"SINAPI",88245,5.6099999999999997E-2]
[92761,"SINAPI",88238,9.1999999999999998E-3]
[92761,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92761,"SINAPI-I",39017,0.74299999999999999]
[92759]
[92759,"SINAPI",92800,1]
[92759,"SINAPI",88245,0.1069]
[92759,"SINAPI",88238,1.7500000000000002E-2]
[92759,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92759,"SINAPI-I",39017,1.19]
[104108]
[104108,"SINAPI",92803,1]
[104108,"SINAPI",88245,9.5600000000000004E-2]
[104108,"SINAPI",88238,1.5599999999999999E-2]
[104108,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[104108,"SINAPI-I",39017,0.54300000000000004]
[104107]
[104107,"SINAPI",92804,1]
[104107,"SINAPI",88245,7.4300000000000005E-2]
[104107,"SINAPI",88238,1.21E-2]
[104107,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[104107,"SINAPI-I",39017,0.36699999999999999]
[104106]
[104106,"SINAPI",92805,1]
[104106,"SINAPI",88245,5.62E-2]
[104106,"SINAPI",88238,9.1999999999999998E-3]
[104106,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[104106,"SINAPI-I",39017,0.21199999999999999]
[104110]
[104110,"SINAPI",92801,1]
[104110,"SINAPI",88245,0.2286]
[104110,"SINAPI",88238,3.73E-2]
[104110,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[104110,"SINAPI-I",39017,0.97]
[104109]
[104109,"SINAPI",92802,1]
[104109,"SINAPI",88245,0.16250000000000001]
[104109,"SINAPI",88238,2.6499999999999999E-2]
[104109,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[104109,"SINAPI-I",39017,0.74299999999999999]
[104111]
[104111,"SINAPI",92800,1]
[104111,"SINAPI",88245,0.30940000000000001]
[104111,"SINAPI",88238,5.0500000000000003E-2]
[104111,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[104111,"SINAPI-I",39017,1.19]
[92884]
[92884,"SINAPI",92877,1]
[92884,"SINAPI",88245,5.2900000000000003E-2]
[92884,"SINAPI",88238,8.6E-3]
[92884,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92884,"SINAPI-I",39017,0.54300000000000004]
[92885]
[92885,"SINAPI",92878,1]
[92885,"SINAPI",88245,3.8600000000000002E-2]
[92885,"SINAPI",88238,6.3E-3]
[92885,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92885,"SINAPI-I",39017,0.36699999999999999]
[92886]
[92886,"SINAPI",92879,1]
[92886,"SINAPI",88245,2.6100000000000002E-2]
[92886,"SINAPI",88238,4.3E-3]
[92886,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92886,"SINAPI-I",39017,0.21199999999999999]
[92887]
[92883,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92876,"SINAPI",88238,3.2000000000000002E-3]
[92806,"SINAPI-I",43056,1.1399999999999999]
[95602,"SINAPI",102274,0.32050000000000001]
[95996,"SINAPI",95632,4.3400000000000001E-2]
[95995,"SINAPI",88314,1.1301000000000001]
[94882,"SINAPI",5632,6.7599999999999993E-2]
[94876,"SINAPI",88316,0.19700000000000001]
[90733]
[90724,"SINAPI",88246,0.50860000000000005]
[90730]
[94881,"SINAPI-I",20078,0.20830000000000001]
[90708,"SINAPI",5632,2.6200000000000001E-2]
[90705,"SINAPI",88246,0.15490000000000001]
[90697,"SINAPI-I",20078,2.0799999999999999E-2]
[90699,"SINAPI-I",20078,2.92E-2]
[105249,"SINAPI-I",20078,0.45250000000000001]
[105394]
[105258,"SINAPI",88316,0.30819999999999997]
[105261,"SINAPI-I",20078,0.13239999999999999]
[105372]
[105361,"SINAPI",88316,0.3523]
[105315]
[105252]
[105300,"SINAPI",88316,0.2873]
[105257,"SINAPI-I",20078,0.1125]
[105305]
[105250,"SINAPI",88316,9.8500000000000004E-2]
[105275,"SINAPI",88316,1.1572]
[105362,"SINAPI",88246,0.38769999999999999]
[105347,"SINAPI",88316,1.8605]
[105283,"SINAPI",5678,3.3500000000000002E-2]
[105348,"SINAPI",5679,0.2374]
[105352,"SINAPI",88316,0.85429999999999995]
[105325,"SINAPI-I",20078,0.29749999999999999]
[105343,"SINAPI",5679,6.2899999999999998E-2]
[105366,"SINAPI-I",20078,8.7499999999999994E-2]
[97187,"SINAPI-I",10997,0.31240000000000001]
[97189,"SINAPI",5632,9.4799999999999995E-2]
[97190,"SINAPI",5631,4.4400000000000002E-2]
[97173,"SINAPI",88316,0.1069]
[97185,"SINAPI",5631,2.3599999999999999E-2]
[97171,"SINAPI-I",20078,4.0300000000000002E-2]
[97143]
[97161,"SINAPI",88316,9.3299999999999994E-2]
[97149,"SINAPI-I",20078,2.2100000000000002E-2]
[97166]
[97169,"SINAPI",5632,6.0600000000000001E-2]
[97127,"SINAPI",88316,0.1038]
[97135,"SINAPI",88246,0.10299999999999999]
[97131,"SINAPI-I",20078,3.1300000000000001E-2]
[105308,"SINAPI-I",20078,1.3599999999999999E-2]
[105310,"SINAPI",88246,0.12429999999999999]
[105290]
[105288,"SINAPI-I",20078,4.3799999999999999E-2]
[105333,"SINAPI-I",9829,1.0249999999999999]
[105337,"SINAPI-I",9827,1.0249999999999999]
[105327,"SINAPI",88316,7.5600000000000001E-2]
[105370,"SINAPI",88316,0.1186]
[92848,"SINAPI-I",40347,0.4]
[92834,"SINAPI",5632,3.1099999999999999E-2]
[92858]
[92860,"SINAPI-I",40345,0.4]
[92832]
[92809]
[92810,"SINAPI",88246,0.27350000000000002]
[92813,"SINAPI",5632,0.19500000000000001]
[95568,"SINAPI",88246,0.21510000000000001]
[95569,"SINAPI-I",7795,1.03]
[104932,"SINAPI",5632,0.15040000000000001]
[92853,"SINAPI",88246,0.16220000000000001]
[92857,"SINAPI",5632,0.10290000000000001]
[92841,"SINAPI-I",40344,0.4]
[92816,"SINAPI",88629,2.3E-2]
[95565,"SINAPI-I",40334,1.03]
[92211,"SINAPI",88316,0.54710000000000003]
[92222]
[92223,"SINAPI",88629,9.2999999999999992E-3]
[94304,"SINAPI",5632,6.4100000000000004E-2]
[94329,"SINAPI",5901,5.4000000000000003E-3]
[104739,"SINAPI",90692,7.4200000000000002E-2]
[104742]
[93369,"SINAPI",91533,0.12520000000000001]
[93372,"SINAPI",5901,5.4000000000000003E-3]
[104732]
[104733]
[104735,"SINAPI",5903,5.9999999999999995E-4]
[96397,"SINAPI",96463,4.0058000000000003E-3]
[96396,"SINAPI",5684,9.1617000000000001E-3]
[105737,"SINAPI",5932,6.5960000000000003E-3]
[105749,"SINAPI",5685,6.5963800000000003E-2]
[105754,"SINAPI",5631,1.9506300000000001E-2]
[105657,"SINAPI",89036,4.8996499999999998E-2]
[100566,"SINAPI",96463,5.0073000000000001E-3]
[105666,"SINAPI",5901,3.8153000000000002E-3]
[105658,"SINAPI",5685,3.8790999999999999E-2]
[100567,"SINAPI",5901,3.8153000000000002E-3]
[105640,"SINAPI",5684,1.14521E-2]
[105659,"SINAPI",5901,3.8153000000000002E-3]
[105668,"SINAPI",89035,5.8275000000000002E-3]
[105647,"SINAPI",5901,2.2891999999999999E-3]
[105710,"SINAPI",5685,3.8790999999999999E-2]
[105705]
[105708,"SINAPI",5685,1.93955E-2]
[105699,"SINAPI",5684,1.0306900000000001E-2]
[105684,"SINAPI",96463,4.1310000000000001E-3]
[105691,"SINAPI",5932,6.5960000000000003E-3]
[105700,"SINAPI-I",4721,0.6464067]
[105692,"SINAPI",96464,4.8064200000000001E-2]
[100571]
[105701,"SINAPI",96463,4.8821000000000003E-3]
[105718,"SINAPI",5903,5.0627199999999997E-2]
[100565,"SINAPI",5903,3.75739E-2]
[105714,"SINAPI",5901,2.2891999999999999E-3]
[96391,"SINAPI",5932,5.1609999999999998E-3]
[105632,"SINAPI",5932,3.7260000000000001E-3]
[105617,"SINAPI",105525,1]
[96392,"SINAPI",5932,5.1609999999999998E-3]
[105633,"SINAPI",88316,7.9707500000000001E-2]
[105571,"SINAPI",96463,6.7597999999999998E-3]
[96389,"SINAPI",5901,3.8153000000000002E-3]
[105599,"SINAPI",96464,1.7297099999999999E-2]
[105623,"SINAPI-I",1379,93.023331799999994]
[105631]
[105608,"SINAPI",96463,4.5065000000000001E-3]
[100572,"SINAPI",5921,5.8275000000000002E-3]
[105583,"SINAPI",88316,5.4823999999999998E-2]
[105721,"SINAPI",93244,3.0478700000000001E-2]
[105595,"SINAPI",5934,4.7182000000000002E-2]
[105590,"SINAPI",5903,5.2534900000000002E-2]
[105566,"SINAPI",5932,6.5960000000000003E-3]
[101767,"SINAPI",88316,0.20885339999999999]
[104375,"SINAPI",5841,3.637E-3]
[105757,"SINAPI-I",44952,0.45]
[105557,"SINAPI",5934,4.1050000000000003E-2]
[96385,"SINAPI",93244,2.5237800000000001E-2]
[105733,"SINAPI",5903,6.5855700000000003E-2]
[105736]
[105738,"SINAPI",96464,5.2280899999999998E-2]
[105738,"SINAPI",5684,1.14521E-2]
[105751,"SINAPI",5932,8.0309999999999999E-3]
[105746]
[105660,"SINAPI",5685,6.3469399999999995E-2]
[105663,"SINAPI",5901,3.8153000000000002E-3]
[105642,"SINAPI",5684,1.14521E-2]
[105661,"SINAPI",5684,1.6032999999999999E-2]
[105670,"SINAPI",89035,5.8275000000000002E-3]
[105649,"SINAPI",5901,2.2891999999999999E-3]
[105662,"SINAPI-I",4721,0.75918399999999997]
[105671,"SINAPI",5684,1.0306900000000001E-2]
[105656,"SINAPI",5932,3.7260000000000001E-3]
[105578]
[105709,"SINAPI",96463,4.1310000000000001E-3]
[105693,"SINAPI",5932,6.5960000000000003E-3]
[105675,"SINAPI",88316,5.6787400000000002E-2]
[105681,"SINAPI",5901,2.2891999999999999E-3]
[105697]
[105697,"SINAPI-I",1379,136.6636876]
[105682,"SINAPI",5685,3.62682E-2]
[105698,"SINAPI",5921,5.8275000000000002E-3]
[105677,"SINAPI",5901,2.2891999999999999E-3]
[105683,"SINAPI",5684,9.1617000000000001E-3]
[105582,"SINAPI",89035,5.8275000000000002E-3]
[105715,"SINAPI",5685,3.62682E-2]
[105629,"SINAPI",5934,2.5125600000000001E-2]
[105635,"SINAPI",96463,4.8821000000000003E-3]
[105621,"SINAPI",5684,2.2904000000000002E-3]
[105630,"SINAPI",5903,2.6471399999999999E-2]
[105636,"SINAPI-I",1379,179.7298777]
[105572,"SINAPI",5901,3.8153000000000002E-3]
[105574,"SINAPI-I",1379,48.174109899999998]
[105611]
[105628,"SINAPI",5923,2.4459100000000001E-2]
[105604,"SINAPI",5685,2.8126600000000002E-2]
[105586,"SINAPI",93244,8.1603499999999995E-2]
[105589,"SINAPI",89035,5.8275000000000002E-3]
[105720,"SINAPI",5901,2.2891999999999999E-3]
[105593,"SINAPI",73436,2.0613800000000002E-2]
[105591,"SINAPI",96464,7.5746900000000006E-2]
[105567]
[105568,"SINAPI",96464,2.1085199999999998E-2]
[105598,"SINAPI",88316,5.3065999999999999E-3]
[102728]
[102765,"SINAPI",96620,1.4863]
[102766,"SINAPI",96620,2.4001999999999999]
[102755,"SINAPI",102734,49.865200000000002]
[102745]
[102757,"SINAPI",102731,275.78449999999998]
[102762,"SINAPI",102730,40.104999999999997]
[102762,"SINAPI",102727,54.540599999999998]
[102740,"SINAPI",102727,12.7913]
[102754,"SINAPI",102736,10.8467]
[102738,"SINAPI",102727,5.9185999999999996]
[102751,"SINAPI",102734,15.360799999999999]
[102799,"SINAPI",92756,30]
[102800,"SINAPI",92743,34.5]
[102758,"SINAPI",96620,0.94889999999999997]
[102749,"SINAPI",102736,9.7364999999999995]
[102760,"SINAPI",102727,42.203600000000002]
[102114,"SINAPI",88248,2.1145999999999998]
[102117,"SINAPI-I",39996,0.2]
[102132,"SINAPI",88248,4.4039999999999999]
[102118,"SINAPI-I",39996,0.2]
[102126,"SINAPI-I",754,1]
[102121,"SINAPI-I",39996,0.2]
[102128,"SINAPI",88247,0.63300000000000001]
[104942,"SINAPI-I",45097,1]
[101800,"SINAPI",89995,6.8000000000000005E-2]
[98108,"SINAPI",97734,1.6799999999999999E-2]
[98106]
[98107,"SINAPI-I",5069,6.1999999999999998E-3]
[98104,"SINAPI-I",5069,6.1999999999999998E-3]
[97892]
[97888,"SINAPI",88309,4.5403000000000002]
[97890]
[97884,"SINAPI",97735,5.67E-2]
[99251,"SINAPI",101616,0.49]
[97901,"SINAPI",100475,5.1499999999999997E-2]
[99253,"SINAPI-I",5069,1.2500000000000001E-2]
[97903,"SINAPI-I",2692,6.7999999999999996E-3]
[97904,"SINAPI-I",4491,0.17760000000000001]
[97905,"SINAPI-I",650,10.036099999999999]
[97906,"SINAPI-I",4491,0.11840000000000001]
[97907,"SINAPI-I",4517,0.17599999999999999]
[97908,"SINAPI",101616,1.69]
[97898,"SINAPI",88309,0.14530000000000001]
[101796]
[101796,"SINAPI",5679,9.3100000000000002E-2]
[101802,"SINAPI",101616,1.69]
[101804,"SINAPI",89995,6.1499999999999999E-2]
[101805,"SINAPI",100475,0.31940000000000002]
[102623,"SINAPI",102607,1]
[102622,"SINAPI",94690,1]
[102606,"SINAPI-I",34638,1]
[102621,"SINAPI-I",43982,1]
[102618]
[102599]
[103005,"SINAPI",96536,0.62]
[103006,"SINAPI",88309,3.4883000000000002]
[102989,"SINAPI",88629,1.3094999999999999E-3]
[102994]
[106009,"SINAPI",97114,0.15833330000000001]
[106013]
[105998,"SINAPI",97090,2.2263111000000002]
[105993,"SINAPI",105945,1.8239000000000001]
[105988]
[103003,"SINAPI",88309,0.27800960000000002]
[102364,"SINAPI-I",7698,0.87009999999999998]
[102362,"SINAPI",88315,0.97740000000000005]
[101192,"SINAPI",88316,0.52800000000000002]
[101199,"SINAPI",94962,8.9999999999999993E-3]
[101203,"SINAPI",88239,0.53069999999999995]
[101188]
[87894,"SINAPI",88316,4.65E-2]
[87888,"SINAPI",88309,8.6800000000000002E-2]
[87879,"SINAPI",88316,2.5499999999999998E-2]
[87911,"SINAPI",87396,3.3999999999999998E-3]
[103688,"SINAPI",90587,0.45600000000000002]
[103684,"SINAPI",90586,0.12]
[103675]
[103670]
[91084,"SINAPI",90982,1.0066999999999999]
[91080,"SINAPI-I",370,0.12920000000000001]
[91082,"SINAPI",95967,0.27760000000000001]
[91082,"SINAPI-I",370,0.12920000000000001]
[91099,"SINAPI",90651,0.77680000000000005]
[91072,"SINAPI",102726,0.25]
[91072,"SINAPI-I",4720,7.4800000000000005E-2]
[91093,"SINAPI-I",7155,1.2190000000000001]
[91070,"SINAPI-I",1379,51.418599999999998]
[91087,"SINAPI",88377,0.38850000000000001]
[91083,"SINAPI",90650,7.3400000000000007E-2]
[91100,"SINAPI",88830,6.0999999999999999E-2]
[91100,"SINAPI-I",39014,5.0033000000000003]
[91077,"SINAPI",90979,2.63E-2]
[91098,"SINAPI",90657,0.94669999999999999]
[91094,"SINAPI",88297,0.31869999999999998]
[91092,"SINAPI",95967,0.84350000000000003]
[91073,"SINAPI",90979,4.3799999999999999E-2]
[91073,"SINAPI",88831,0.39100000000000001]
[91086]
[104281,"SINAPI",88245,0.72089999999999999]
[104287,"SINAPI-I",44878,1]
[104292,"SINAPI-I",43055,10.762]
[104289,"SINAPI",95140,0.3579]
[104284,"SINAPI-I",43132,6.0000000000000001E-3]
[104291,"SINAPI",95140,0.54390000000000005]
[104268,"SINAPI-I",44845,1]
[104273,"SINAPI-I",34,1.3573999999999999]
[104278,"SINAPI",88238,2.1387]
[104305,"SINAPI-I",44889,1]
[104308,"SINAPI",90644,3.0000000000000001E-3]
[104309,"SINAPI-I",1379,2.4750000000000001]
[104297,"SINAPI",88245,6.5000000000000002E-2]
[104298]
[90954,"SINAPI",87399,7.5999999999999998E-2]
[90942,"SINAPI-I",38545,1.4350000000000001]
[90950,"SINAPI",87301,7.5999999999999998E-2]
[87769,"SINAPI",88316,0.308]
[87644,"SINAPI",87399,5.2999999999999999E-2]
[87633,"SINAPI",88316,0.123]
[87703]
[87622,"SINAPI",88316,0.107]
[87765,"SINAPI",88309,0.61599999999999999]
[87690,"SINAPI",88309,0.28499999999999998]
[92716,"SINAPI",92714,1]
[87445]
[90651,"SINAPI",90646,1]
[90663,"SINAPI",90659,1]
[92146]
[96036,"SINAPI",96032,1]
[89876,"SINAPI",88281,1]
[5811,"SINAPI",91369,1]
[91645,"SINAPI",88283,1]
[6259]
[5826]
[5890,"SINAPI",88282,1]
[91031,"SINAPI",91027,1]
[5954]
[90979,"SINAPI",90977,1]
[102827,"SINAPI",102825,1]
[92044]
[95720,"SINAPI",95719,1]
[104716,"SINAPI",104714,1]
[91486,"SINAPI",91484,1]
[102839,"SINAPI",102835,1]
[102934,"SINAPI",102930,1]
[83766,"SINAPI",83764,1]
[93428]
[104913,"SINAPI",88296,1]
[102844,"SINAPI",88296,1]
[102851]
[93402,"SINAPI",93400,1]
[105845,"SINAPI",105842,1]
[99834,"SINAPI",99829,1]
[90686,"SINAPI",90685,1]
[102275]
[96156,"SINAPI",96054,1]
[96245,"SINAPI",88294,1]
[88398,"SINAPI",88395,1]
[5932,"SINAPI",89228,1]
[102987,"SINAPI",102985,1]
[93408,"SINAPI",93407,1]
[103176,"SINAPI",103171,1]
[102868]
[104696,"SINAPI",104692,1]
[102965]
[103224,"SINAPI",103221,1]
[103237,"SINAPI",103233,1]
[90632,"SINAPI",88297,1]
[88418,"SINAPI",88427,1]
[90669]
[5940,"SINAPI",89129,1]
[89251,"SINAPI",89246,1]
[5875,"SINAPI",89011,1]
[7049,"SINAPI",7053,1]
[5685,"SINAPI",89210,1]
[91693,"SINAPI",91688,1]
[95139,"SINAPI",95138,1]
[104091,"SINAPI",104090,1]
[89032,"SINAPI",5724,1]
[5847,"SINAPI",88324,1]
[96013,"SINAPI",96008,1]
[5845,"SINAPI",88324,1]
[102910]
[5882,"SINAPI",88847,1]
[93434,"SINAPI",93430,1]
[5837,"SINAPI",89240,1]
[97624]
[97630,"SINAPI",102899,0.1011]
[97634,"SINAPI",102274,6.0299999999999999E-2]
[104795,"SINAPI",88316,4.3499999999999997E-2]
[97665,"SINAPI",88264,2.0500000000000001E-2]
[97644]
[97657,"SINAPI",88316,11.7423]
[97662]
[92712]
[87444]
[90647,"SINAPI-I",39925,1.4800000000000001E-5]
[90639]
[92140]
[96031,"SINAPI-I",2401,1.4800000000000001E-5]
[89878]
[7060,"SINAPI-I",37752,6.4200000000000002E-5]
[91644,"SINAPI-I",4221,50.34]
[91359,"SINAPI-I",37738,5.5099999999999998E-5]
[91392,"SINAPI-I",37754,5.6999999999999996E-6]
[91355,"SINAPI-I",37754,1.4100000000000001E-5]
[102813]
[90968]
[90962,"SINAPI-I",13803,6.6699999999999995E-5]
[90963]
[103940,"SINAPI-I",44852,6.3999999999999997E-5]
[95123,"SINAPI-I",26039,4.57E-5]
[102831]
[104161,"SINAPI-I",44386,1.4800000000000001E-5]
[91469,"SINAPI-I",36484,1.11E-5]
[89231,"SINAPI-I",13877,1.43E-5]
[95210,"SINAPI-I",36493,6.9999999999999994E-5]
[104685]
[93423,"SINAPI-I",36501,4.0000000000000003E-5]
[102842,"SINAPI-I",43984,6.4300000000000004E-5]
[102846]
[102855,"SINAPI-I",4221,11]
[105839,"SINAPI-I",37752,3.43E-5]
[91633,"SINAPI-I",4221,22.37]
[90683,"SINAPI-I",37515,1.4800000000000001E-5]
[104654]
[90688,"SINAPI-I",37514,8.0000000000000007E-5]
[88389]
[90633,"SINAPI-I",39919,6.3999999999999997E-5]
[95130,"SINAPI-I",40637,2.19E-5]
[93405,"SINAPI-I",39813,1.4800000000000001E-5]
[103159]
[92109]
[104692,"SINAPI-I",45080,1.4800000000000001E-5]
[90678,"SINAPI-I",44061,6.4200000000000002E-5]
[102879]
[102972,"SINAPI-I",41982,5.3300000000000001E-5]
[102882]
[88422]
[89128,"SINAPI-I",4262,5.5999999999999999E-5]
[102956,"SINAPI-I",36531,6.9999999999999994E-5]
[5735]
[96457,"SINAPI-I",4221,10.67]
[89280,"SINAPI-I",6067,5.3300000000000001E-5]
[91688]
[7034,"SINAPI-I",14405,4.0000000000000003E-5]
[5724,"SINAPI-I",7622,5.5600000000000003E-5]
[53810]
[96018,"SINAPI-I",36529,5.8300000000000001E-5]
[96024]
[5714]
[53794,"SINAPI-I",9914,5.0000000000000002E-5]
[93432,"SINAPI-I",4221,360]
[89240]
[103933,"SINAPI",98576,0.77239999999999998]
[103925,"SINAPI",98576,0.435]
[103800,"SINAPI",88309,2.2158000000000002]
[104320,"SINAPI-I",20083,1.0999999999999999E-2]
[104321,"SINAPI-I",3861,1]
[104322,"SINAPI-I",122,9.4000000000000004E-3]
[102726,"SINAPI-I",9838,0.5]
[102722,"SINAPI",88316,0.1211]
[102688,"SINAPI-I",367,0.16739999999999999]
[102696,"SINAPI-I",3670,0.1071]
[102673,"SINAPI",88629,8.0000000000000004E-4]
[102677,"SINAPI-I",12583,1.03]
[102670,"SINAPI",5679,7.7600000000000002E-2]
[102672,"SINAPI-I",367,0.70640000000000003]
[102681,"SINAPI-I",3899,0.16669999999999999]
[102669,"SINAPI",88629,8.0000000000000004E-4]
[102668,"SINAPI-I",4718,0.16739999999999999]
[102711]
[102708,"SINAPI-I",3899,1]
[98332]
[98389,"SINAPI",88243,0.22650000000000001]
[98392,"SINAPI",88243,0.22650000000000001]
[98368,"SINAPI",88279,2.6642999999999999]
[98358,"SINAPI-I",43852,4.0099999999999997E-2]
[98343]
[98350,"SINAPI-I",43728,9.4074000000000009]
[98383,"SINAPI-I",43859,1.05]
[98346,"SINAPI-I",43727,1]
[98345]
[98344,"SINAPI-I",44327,0.33329999999999999]
[98361,"SINAPI-I",43851,3.7037]
[98397,"SINAPI-I",5318,1.0999999999999999E-2]
[97286,"SINAPI-I",43965,16.8]
[97291,"SINAPI-I",43965,16.8]
[97309,"SINAPI",88264,1.6033999999999999]
[97276,"SINAPI-I",39997,16.8]
[97287,"SINAPI-I",39997,16.8]
[97305,"SINAPI-I",44027,4]
[97274]
[97283]
[97296,"SINAPI-I",43947,1]
[97277,"SINAPI",88247,0.3327]
[97238,"SINAPI",96562,1]
[97245,"SINAPI-I",44043,0.90100000000000002]
[97251]
[97255,"SINAPI-I",39997,16.8]
[97258,"SINAPI-I",43964,1]
[97270,"SINAPI",88247,1.0689]
[97252]
[97253,"SINAPI-I",13348,33.6]
[97268,"SINAPI-I",44025,1]
[97315,"SINAPI",88247,0.51129999999999998]
[97318,"SINAPI",88264,0.78239999999999998]
[97313,"SINAPI-I",39997,25.2]
[97324,"SINAPI-I",44027,6]
[103519,"SINAPI",92443,0.12]
[103498,"SINAPI",88248,0.17199999999999999]
[103494,"SINAPI-I",44715,1]
[103523,"SINAPI",88267,2.6353]
[103512,"SINAPI",93287,0.26340000000000002]
[104988]
[97041,"SINAPI",88262,0.60268310000000003]
[104985,"SINAPI",88262,0.1268793]
[97035,"SINAPI",88262,0.1268793]
[97030,"SINAPI",88239,0.14445269999999999]
[97028,"SINAPI-I",3993,0.23300000000000001]
[97013,"SINAPI-I",1355,0.66200000000000003]
[97024]
[104990,"SINAPI",88239,5.2622700000000001E-2]
[97045,"SINAPI-I",41946,1.6299999999999999E-2]
[97063,"SINAPI",100251,0.1673]
[96997,"SINAPI-I",3992,14.4549]
[96998,"SINAPI-I",5068,0.12895000000000001]
[97003,"SINAPI",91692,1.0699999999999999E-2]
[97002,"SINAPI",88262,1.8498139]
[97009]
[97006,"SINAPI-I",5068,0.12094199999999999]
[104982,"SINAPI-I",45142,6.6000000000000003E-2]
[97056]
[104983,"SINAPI-I",43058,3.8134999999999999]
[97050,"SINAPI-I",44051,1.0999999999999999E-2]
[102073]
[102076]
[102082,"SINAPI-I",11975,4]
[102087,"SINAPI",88262,0.874]
[101997,"SINAPI-I",4491,3.5920000000000001]
[101998,"SINAPI-I",1358,1.4890000000000001]
[101992,"SINAPI",91693,0.10199999999999999]
[101989,"SINAPI",88239,0.187]
[101986,"SINAPI-I",4491,3.879]
[101971,"SINAPI-I",4517,0.92500000000000004]
[102071,"SINAPI-I",2692,4.0000000000000001E-3]
[102067,"SINAPI",102091,0.92]
[102064]
[102050,"SINAPI",101997,0.55000000000000004]
[102048,"SINAPI",88239,0.75700000000000001]
[102045,"SINAPI",88262,2.855]
[102040,"SINAPI",88239,0.80100000000000005]
[102038,"SINAPI-I",40304,9.2999999999999999E-2]
[102014,"SINAPI-I",6193,0.53500000000000003]
[102007,"SINAPI",101990,1.02]
[102006,"SINAPI",88239,0.47599999999999998]
[102003,"SINAPI-I",40304,8.2000000000000003E-2]
[101977,"SINAPI-I",10749,1.3049999999999999]
[101118,"SINAPI",88843,9.2999999999999992E-3]
[101116,"SINAPI",5847,4.7999999999999996E-3]
[101144]
[101137,"SINAPI",88316,7.7999999999999996E-3]
[101129,"SINAPI",100974,1.3]
[101131,"SINAPI",100974,1.3]
[101141]
[101152,"SINAPI",5857,9.4000000000000004E-3]
[101211,"SINAPI",88316,1.43E-2]
[101212]
[101214,"SINAPI",89877,2.4400000000000002E-2]
[101208,"SINAPI",88908,2.2000000000000001E-3]
[101221]
[101224,"SINAPI",88907,8.6E-3]
[101262,"SINAPI",88908,2.5000000000000001E-3]
[101230]
[101234,"SINAPI",89876,3.9800000000000002E-2]
[101237,"SINAPI",88316,1.2E-2]
[101238,"SINAPI",5632,2.3999999999999998E-3]
[101248,"SINAPI",89877,1.9800000000000002E-2]
[101250,"SINAPI",89883,3.3099999999999997E-2]
[101247,"SINAPI",88907,7.3000000000000001E-3]
[101244,"SINAPI",89877,1.72E-2]
[102282,"SINAPI",5632,3.4254199999999999E-2]
[102322]
[102326,"SINAPI",5678,4.4766100000000003E-2]
[102301]
[102281,"SINAPI",88907,1.52514E-2]
[102316,"SINAPI",88316,4.0278799999999997E-2]
[90095,"SINAPI",88907,1.4666200000000001E-2]
[102294]
[90105,"SINAPI",5678,3.3258500000000003E-2]
[102357,"SINAPI",90973,1.0005999999999999]
[102358,"SINAPI-I",2759,5.62E-2]
[102352,"SINAPI",102898,0.1046]
[101594,"SINAPI",5631,3.7060000000000003E-2]
[101602]
[101590,"SINAPI-I",5061,9.5999999999999992E-3]
[101592,"SINAPI",5631,9.0399999999999994E-2]
[101585,"SINAPI-I",4472,0.1467]
[101581,"SINAPI-I",21138,0.1449]
[101606,"SINAPI-I",44283,0.15279999999999999]
[101574,"SINAPI",88262,0.2228]
[101613,"SINAPI",102946,3.2997000000000001]
[101611,"SINAPI-I",7672,2.4]
[101614,"SINAPI-I",1330,1868.12]
[101617,"SINAPI",91533,1.6000000000000001E-3]
[101617,"SINAPI",88316,7.5999999999999998E-2]
[101622]
[101623,"SINAPI",88309,0.92130000000000001]
[104182,"SINAPI",88248,0.28000000000000003]
[104187,"SINAPI",90650,0.1661]
[100674,"SINAPI-I",39961,1.1688000000000001]
[94590,"SINAPI",88316,0.19184850000000001]
[105809,"SINAPI-I",45187,0.55600000000000005]
[94562,"SINAPI",88629,8.0000000000000002E-3]
[100668,"SINAPI",88316,2.1176713]
[100671]
[100666,"SINAPI",88261,1.8444506000000001]
[100659,"SINAPI",88316,3.4000000000000002E-2]
[91292,"SINAPI",88309,1.3620000000000001]
[100710,"SINAPI",88261,1.222]
[100708,"SINAPI-I",3105,1]
[100688,"SINAPI",91295,1]
[90849]
[91319,"SINAPI",100660,9.8000000000000007]
[91315,"SINAPI",91292,1]
[91323,"SINAPI",100660,10.199999999999999]
[91016,"SINAPI",100659,10.199999999999999]
[100712,"SINAPI",91292,1]
[91336,"SINAPI",91299,1]
[100675]
[90795,"SINAPI",88261,0.26]
[100704,"SINAPI-I",43603,1]
[100700,"SINAPI",88261,3.4580000000000002]
[91296,"SINAPI",88316,0.70699999999999996]
[90823,"SINAPI",88261,1.6779999999999999]
[91012,"SINAPI-I",4987,1]
[100695]
[100698]
[101175]
[101184,"SINAPI",88309,0.33900000000000002]
[101182,"SINAPI",95576,0.89800000000000002]
[101186,"SINAPI",97913,0.56299999999999994]
[101187,"SINAPI",90776,1.369]
[101177,"SINAPI",88316,0.47099999999999997]
[101179,"SINAPI",102904,0.253]
[100899,"SINAPI",90778,5.1000000000000004E-3]
[100892,"SINAPI",89218,4.7000000000000002E-3]
[100894,"SINAPI",90776,6.9999999999999999E-4]
[100890,"SINAPI",89218,2.3E-3]
[100656,"SINAPI-I",10997,3.7900000000000003E-2]
[102650,"SINAPI",90644,0.53690000000000004]
[102646]
[102651,"SINAPI",90643,3.1099999999999999E-2]
[102648]
[100652,"SINAPI",100973,0.2576]
[100653,"SINAPI",90778,2.23E-2]
[100374,"SINAPI",88239,5.1879999999999997]
[100366,"SINAPI",92262,1]
[100366,"SINAPI-I",5069,0.83599999999999997]
[100358,"SINAPI-I",4400,4]
[100369,"SINAPI-I",4400,4]
[100370,"SINAPI-I",39027,1.35]
[100372,"SINAPI-I",21142,1]
[100373,"SINAPI",92261,1]
[100380,"SINAPI",93272,3.7000000000000002E-3]
[100383,"SINAPI-I",4472,9.9000000000000005E-2]
[100386,"SINAPI-I",4430,0.77800000000000002]
[92596,"SINAPI-I",4777,57.52]
[92620,"SINAPI",88316,0.65600000000000003]
[92588,"SINAPI",88316,0.49199999999999999]
[92592]
[92594,"SINAPI",92257,1]
[92553,"SINAPI-I",21142,1]
[92563,"SINAPI-I",4472,12]
[92564,"SINAPI-I",4344,4]
[92557,"SINAPI",92259,1]
[92557,"SINAPI-I",4400,2.5]
[92559,"SINAPI-I",4400,5]
[92551,"SINAPI-I",40623,1]
[92260,"SINAPI",88239,2.044]
[92258,"SINAPI-I",11964,12]
[100389,"SINAPI-I",39027,0.05]
[100394,"SINAPI",88239,0.23200000000000001]
[92575,"SINAPI",93282,9.4000000000000004E-3]
[92576,"SINAPI-I",40547,0.06]
[92574,"SINAPI",88278,0.37]
[92568,"SINAPI-I",40535,2.278]
[92580,"SINAPI",93281,6.7999999999999996E-3]
[92539,"SINAPI",93281,4.3099999999999999E-2]
[92540,"SINAPI-I",20247,7.0000000000000007E-2]
[97719,"SINAPI",89994,0.1263]
[97720,"SINAPI",92413,0.66669999999999996]
[97738,"SINAPI",94971,1.2]
[97736,"SINAPI",94972,1.103]
[97735,"SINAPI",94972,1.2]
[97737,"SINAPI",91692,0.32479999999999998]
[98619,"SINAPI",100973,0.19634950000000001]
[98625,"SINAPI",91635,5.99873E-2]
[105918,"SINAPI",102880,0.1077217]
[98637,"SINAPI",102816,0.24821869999999999]
[98645,"SINAPI",102850,8.0654299999999998E-2]
[98649,"SINAPI",90778,5.0467100000000001E-2]
[98653,"SINAPI",102857,6.5409800000000004E-2]
[100345,"SINAPI",88245,4.4509199999999999E-2]
[100347,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[100337,"SINAPI",88309,1.3798820000000001]
[105808,"SINAPI",88239,0.46773429999999999]
[100351,"SINAPI-I",44196,3.0130316000000001]
[100353,"SINAPI",92421,0.53125]
[105047,"SINAPI-I",10527,5.3799999999999996E-4]
[105096,"SINAPI-I",14439,1.5437399999999999]
[105049]
[105051,"SINAPI-I",2794,1.0915900000000001]
[105059,"SINAPI",88239,0.33816000000000002]
[105057,"SINAPI-I",4343,1.4665999999999999]
[105046,"SINAPI-I",4115,1.0915900000000001]
[105058,"SINAPI",88262,0.36059999999999998]
[105062,"SINAPI",88262,0.87721499999999997]
[105067,"SINAPI-I",35274,1.0915900000000001]
[105073,"SINAPI-I",4343,0.73333000000000004]
[105078,"SINAPI-I",40568,1.5270000000000001E-2]
[105061,"SINAPI",88262,0.65156999999999998]
[105077,"SINAPI-I",40568,1.5277000000000001E-2]
[105090,"SINAPI-I",6180,1.0162]
[105080,"SINAPI-I",10527,7.2499999999999995E-4]
[105083,"SINAPI",95140,0.290798]
[105086,"SINAPI",88262,0.47838999999999998]
[105041,"SINAPI-I",10527,7.2900000000000005E-4]
[93961,"SINAPI",5632,5.0900000000000001E-2]
[93971,"SINAPI",88316,1.1977]
[93969,"SINAPI-I",39848,2]
[93957,"SINAPI-I",44480,1.0713999999999999]
[93967,"SINAPI",90644,0.35120000000000001]
[104841]
[104844,"SINAPI",90632,6.3500000000000001E-2]
[104852,"SINAPI",88316,0.375]
[104842,"SINAPI",5901,6.3600000000000004E-2]
[104888,"SINAPI-I",44480,1.0714999999999999]
[104847,"SINAPI",90776,0.1462]
[104891,"SINAPI",90631,3.2199999999999999E-2]
[104886]
[104851,"SINAPI",90626,6.4899999999999999E-2]
[104880,"SINAPI",90778,3.49E-2]
[104857,"SINAPI",90643,3.5799999999999998E-2]
[104856,"SINAPI",102839,2.53E-2]
[104858,"SINAPI",102838,7.0599999999999996E-2]
[104871,"SINAPI-I",44383,0]
[104872,"SINAPI",102828,2.24E-2]
[104872,"SINAPI-I",9874,0.5171]
[104873]
[104867,"SINAPI",102828,4.0399999999999998E-2]
[104867,"SINAPI-I",9874,0.5615]
[104874,"SINAPI-I",44384,4.2756999999999996]
[104881,"SINAPI",102822,1.2200000000000001E-2]
[104863,"SINAPI-I",40543,0.1]
[104870,"SINAPI",102821,2.47E-2]
[104876,"SINAPI",88309,0.43759999999999999]
[105940,"SINAPI",88256,1.5555000000000001]
[96123]
[96122,"SINAPI-I",13587,1.1389]
[104757,"SINAPI-I",39571,1.0188999999999999]
[96113,"SINAPI",88316,0.45219999999999999]
[96111,"SINAPI-I",43131,6.1600000000000002E-2]
[96485]
[101806,"SINAPI",88316,3.9146999999999998]
[98059,"SINAPI",101624,0.37330000000000002]
[98060,"SINAPI",88628,7.6600000000000001E-2]
[98088,"SINAPI",88309,16.586400000000001]
[98090,"SINAPI",5679,1.4113]
[98091,"SINAPI",101624,0.76500000000000001]
[98092,"SINAPI",88628,1.2005999999999999]
[98072,"SINAPI",92767,12.426]
[98073,"SINAPI-I",4720,1.349]
[98074,"SINAPI",87316,0.14649999999999999]
[98076,"SINAPI",96536,5.28]
[98062,"SINAPI",100475,1.46E-2]
[98063,"SINAPI-I",43447,5]
[98094,"SINAPI",97735,0.126]
[98101,"SINAPI",89995,0.22770000000000001]
[98078,"SINAPI",89998,3.2084000000000001]
[98081]
[98054,"SINAPI",5679,1.0343]
[98056,"SINAPI",97738,1.54E-2]
[98082,"SINAPI",88628,0.47470000000000001]
[98084,"SINAPI-I",6193,2.2355999999999998]
[98085,"SINAPI",89995,0.19689999999999999]
[98086,"SINAPI",88316,51.563400000000001]
[98066,"SINAPI-I",5069,4.4499999999999998E-2]
[98068,"SINAPI",89995,0.2]
[98069,"SINAPI",97735,0.67200000000000004]
[98070,"SINAPI",97735,0.72799999999999998]
[96544,"SINAPI-I",39017,0.85599999999999998]
[104922,"SINAPI",88245,3.9E-2]
[104919,"SINAPI",88238,3.1E-2]
[96556,"SINAPI",88309,5.5979999999999999]
[96521,"SINAPI",88309,0.105]
[96540,"SINAPI-I",4517,1.796]
[96534,"SINAPI-I",4491,0.67500000000000004]
[104929,"SINAPI",91693,9.6000000000000002E-2]
[104926,"SINAPI-I",2692,1.67E-2]
[96529,"SINAPI-I",40304,4.7E-2]
[96529,"SINAPI-I",6212,4.55]
[96539,"SINAPI-I",1358,0.59299999999999997]
[96530,"SINAPI-I",4517,2.0270000000000001]
[105518,"SINAPI-I",2692,6.4000000000000001E-2]
[92272]
[92267]
[92269,"SINAPI",91693,0.20100000000000001]
[92528,"SINAPI-I",40270,3.7999999999999999E-2]
[92512,"SINAPI",88262,1.099]
[92526,"SINAPI",92268,0.13600000000000001]
[103762]
[103763,"SINAPI-I",2692,0.01]
[92522,"SINAPI-I",2692,0.01]
[92492,"SINAPI-I",40270,3.7999999999999999E-2]
[92502,"SINAPI",88262,0.87]
[92506,"SINAPI",92267,8.6999999999999994E-2]
[92437,"SINAPI-I",40271,0.19600000000000001]
[92425,"SINAPI-I",40275,0.39300000000000002]
[92431,"SINAPI",88239,0.121]
[92443,"SINAPI-I",40271,0.19600000000000001]
[92427,"SINAPI-I",40271,0.19600000000000001]
[92473,"SINAPI",88262,1.032]
[92449,"SINAPI",92265,0.626]
[92461,"SINAPI-I",6193,0.48499999999999999]
[92455,"SINAPI-I",40304,4.9000000000000002E-2]
[92463,"SINAPI",88239,0.16200000000000001]
[92466,"SINAPI",88239,0.316]
[92450,"SINAPI-I",40304,3.3000000000000002E-2]
[92458,"SINAPI-I",2692,0.01]
[92472,"SINAPI-I",2692,4.0000000000000001E-3]
[92452,"SINAPI-I",40287,0.47399999999999998]
[92464,"SINAPI",88239,0.25600000000000001]
[96254,"SINAPI",88262,1.0589999999999999]
[105406,"SINAPI-I",4517,0.06]
[92752,"SINAPI-I",34804,20]
[92750,"SINAPI-I",4730,1.3]
[92743,"SINAPI-I",5063,2.3999999999999998E-3]
[92744,"SINAPI-I",4730,1.3]
[92753,"SINAPI",88316,2.3420000000000001]
[92758,"SINAPI",88316,1.4115]
[104500,"SINAPI",5942,8.2000000000000003E-2]
[104509,"SINAPI",88309,1.476]
[104502,"SINAPI",88316,0.70789999999999997]
[104502,"SINAPI",5942,8.2000000000000003E-2]
[104491,"SINAPI",5942,8.2000000000000003E-2]
[104495]
[104498,"SINAPI",5944,4.99E-2]
[104515]
[104627,"SINAPI",88316,0.10431]
[87414]
[104636,"SINAPI",88269,1.2938499999999999]
[89997,"SINAPI-I",43055,1]
[90282,"SINAPI-I",4720,0.60740000000000005]
[90280,"SINAPI",88316,2.5491999999999999]
[99860,"SINAPI",88315,2.66]
[99857,"SINAPI-I",5104,2E-3]
[99862,"SINAPI",88251,7.2590000000000003]
[99847,"SINAPI-I",21012,3.0859999999999999]
[99850,"SINAPI",88251,8.7639999999999993]
[99854,"SINAPI-I",546,7.2009999999999996]
[99837,"SINAPI",88251,4.5259999999999998]
[99840,"SINAPI-I",44183,0.81399999999999995]
[99838,"SINAPI",88315,5.5970000000000004]
[94276,"SINAPI",88629,1.1999999999999999E-3]
[94277,"SINAPI-I",41681,1.2563]
[94290,"SINAPI-I",34492,5.6300000000000003E-2]
[94292,"SINAPI",88316,0.3851]
[94291,"SINAPI-I",6212,8.3299999999999999E-2]
[94293,"SINAPI",88309,0.77390000000000003]
[94265,"SINAPI",92961,8.2699999999999996E-2]
[94269,"SINAPI",92961,0.12670000000000001]
[94269,"SINAPI",88309,0.26929999999999998]
[105551]
[100916,"SINAPI",88247,0.1958125]
[102467,"SINAPI-I",43975,1]
[103782]
[105546,"SINAPI-I",45218,1]
[105548]
[98549,"SINAPI-I",516,5.75]
[98547,"SINAPI-I",4226,0.52]
[98554,"SINAPI",88270,0.57030000000000003]
[98571,"SINAPI-I",1523,4.3999999999999997E-2]
[98575,"SINAPI-I",44074,6.0000000000000001E-3]
[98550,"SINAPI",102810,0.24379999999999999]
[91927,"SINAPI",88247,2.9000000000000001E-2]
[91930,"SINAPI-I",982,1.2434000000000001]
[104621,"SINAPI",88247,0.48299999999999998]
[91941,"SINAPI",88247,0.16400000000000001]
[92871,"SINAPI",88247,0.30099999999999999]
[91889,"SINAPI",88264,0.182]
[91904,"SINAPI",88264,0.16200000000000001]
[91890]
[91908,"SINAPI-I",1874,1]
[91855,"SINAPI",88264,0.13400000000000001]
[91848]
[91852,"SINAPI-I",2689,1.0169999999999999]
[91859]
[91861,"SINAPI",88247,0.16600000000000001]
[91869]
[91978,"SINAPI",88247,0.40200000000000002]
[91954,"SINAPI-I",38113,1]
[92025]
[92035]
[91972,"SINAPI",88247,0.91900000000000004]
[91974,"SINAPI",88264,0.748]
[91884,"SINAPI",88264,0.19700000000000001]
[91881,"SINAPI-I",1902,1]
[91992,"SINAPI",91946,1]
[92006,"SINAPI",88247,0.42099999999999999]
[92014,"SINAPI",88247,0.6]
[91997,"SINAPI",91995,1]
[95783,"SINAPI",88264,0.2898]
[95778,"SINAPI",88247,0.2727]
[95794,"SINAPI-I",44078,1]
[95797,"SINAPI-I",2575,1]
[95801,"SINAPI",88264,0.40079999999999999]
[104401,"SINAPI",88247,0.2422]
[95808]
[95809,"SINAPI",88264,0.44900000000000001]
[95815,"SINAPI",88247,0.3488]
[95818,"SINAPI-I",39345,1]
[95763,"SINAPI-I",2634,1]
[95768,"SINAPI-I",44089,2]
[95728,"SINAPI",88264,0.20300000000000001]
[104450]
[101887,"SINAPI-I",995,1.0269999999999999]
[101904,"SINAPI-I",1576,3]
[101903,"SINAPI-I",1574,3]
[97398,"SINAPI",88264,1.2883]
[97419,"SINAPI",88247,1.7627999999999999]
[97412,"SINAPI",88264,0.63119999999999998]
[93674,"SINAPI-I",44091,1]
[93655,"SINAPI-I",34653,1]
[93658,"SINAPI-I",34686,1]
[93676]
[93671,"SINAPI-I",34709,1]
[97374]
[97368,"SINAPI",88247,0.1263]
[101882,"SINAPI",87367,1.9400000000000001E-2]
[101874,"SINAPI",87367,1.44E-2]
[101872,"SINAPI-I",43893,1]
[101553,"SINAPI-I",11273,1]
[101540,"SINAPI-I",39997,6]
[101541,"SINAPI-I",39996,0.66559999999999997]
[101551,"SINAPI",88264,0.1037]
[101502,"SINAPI",91935,16.649999999999999]
[101502,"SINAPI-I",3398,1]
[101504,"SINAPI",100578,1]
[101498,"SINAPI",96977,1.95]
[101498,"SINAPI-I",11267,2]
[101499,"SINAPI-I",39809,1]
[101494,"SINAPI",100578,1]
[101495,"SINAPI",91872,6.05]
[101496,"SINAPI",88264,2.8462999999999998]
[101490]
[101491,"SINAPI",91917,1]
[101492,"SINAPI",104749,1]
[101509,"SINAPI",91919,1]
[101509,"SINAPI-I",1062,1]
[101511,"SINAPI-I",1094,1]
[101505,"SINAPI-I",34643,1]
[101505,"SINAPI-I",4346,3]
[101507,"SINAPI-I",11267,2]
[101525,"SINAPI",91933,19.8]
[101526,"SINAPI",93666,1]
[101528,"SINAPI",87367,1.66E-2]
[101523,"SINAPI-I",39809,1]
[101517,"SINAPI",96977,1.95]
[101519,"SINAPI",88247,0.14149999999999999]
[101514,"SINAPI",104749,1]
[101533,"SINAPI",91933,26.4]
[101534,"SINAPI",88264,1.3379000000000001]
[101530,"SINAPI",88264,1.9355]
[101532,"SINAPI",93673,1]
[101547,"SINAPI-I",3405,1]
[94783,"SINAPI-I",95,1]
[94707,"SINAPI-I",20083,1.4999999999999999E-2]
[94713,"SINAPI-I",122,1.29E-2]
[94658,"SINAPI-I",108,1]
[94664,"SINAPI-I",113,1]
[105214,"SINAPI-I",44400,1]
[105228,"SINAPI-I",38383,1.2E-2]
[105230,"SINAPI",104091,4.8300000000000003E-2]
[105229]
[94609,"SINAPI-I",38383,5.3199999999999997E-2]
[94726]
[94483,"SINAPI",88248,8.7666000000000004]
[94483,"SINAPI-I",3472,1]
[94481,"SINAPI-I",9887,2]
[94476]
[94473,"SINAPI-I",7307,7.1999999999999998E-3]
[94614,"SINAPI-I",39897,6.0000000000000001E-3]
[105198,"SINAPI",88248,0.64780000000000004]
[105199,"SINAPI-I",1784,1]
[94747,"SINAPI",88248,0.1077]
[105202,"SINAPI-I",3148,3.0200000000000001E-2]
[105205,"SINAPI",88267,0.54890000000000005]
[94675,"SINAPI-I",122,9.4000000000000004E-3]
[94683]
[94615,"SINAPI",88248,0.61119999999999997]
[105156,"SINAPI",88248,0.10050000000000001]
[105158,"SINAPI",88248,0.1885]
[94631,"SINAPI-I",38383,5.0999999999999997E-2]
[94746,"SINAPI",88248,0.1077]
[96755,"SINAPI",88248,0.61570000000000003]
[96751]
[94678,"SINAPI",88248,0.1401]
[94682,"SINAPI",88248,0.27760000000000001]
[105166,"SINAPI-I",21114,0.16]
[105161,"SINAPI",88248,0.33079999999999998]
[105181]
[105182,"SINAPI-I",38383,2.1000000000000001E-2]
[105142,"SINAPI-I",122,8.3000000000000001E-3]
[94606,"SINAPI",88267,0.40749999999999997]
[94610,"SINAPI-I",12732,3.5999999999999997E-2]
[94729]
[96746,"SINAPI",104097,0.28110000000000002]
[96739,"SINAPI",88248,8.5500000000000007E-2]
[96745,"SINAPI",104097,0.20069999999999999]
[94669,"SINAPI-I",122,3.5299999999999998E-2]
[94470,"SINAPI-I",7307,8.3999999999999995E-3]
[105227,"SINAPI-I",21114,0.22670000000000001]
[94623,"SINAPI-I",38383,0.15959999999999999]
[94757]
[94762]
[94603,"SINAPI-I",12748,1.0225]
[94720]
[96727,"SINAPI",88248,9.98E-2]
[96730,"SINAPI",104091,0.1041]
[96723,"SINAPI",88248,0.20760000000000001]
[94648,"SINAPI-I",9868,1.0492999999999999]
[94689]
[94698,"SINAPI-I",38383,3.8600000000000002E-2]
[105164,"SINAPI",104091,9.2100000000000001E-2]
[96759,"SINAPI",104091,0.14030000000000001]
[94701,"SINAPI-I",20083,0.12]
[94690,"SINAPI-I",20083,1.6500000000000001E-2]
[105168,"SINAPI",88267,1.3652]
[105192,"SINAPI",88267,1.4196]
[104525,"SINAPI-I",45071,1]
[104529,"SINAPI",88248,0.1925]
[104530,"SINAPI-I",45066,1]
[96872,"SINAPI-I",38836,1]
[96879,"SINAPI",88267,0.55789999999999995]
[96852]
[96846,"SINAPI",88267,0.38869999999999999]
[104571,"SINAPI",88248,0.2266]
[104565,"SINAPI",88248,0.20380000000000001]
[96843,"SINAPI-I",38919,1]
[104573,"SINAPI",88248,0.2029]
[104577,"SINAPI",88248,0.1226]
[104582,"SINAPI-I",39297,1]
[104584,"SINAPI-I",39299,1]
[104543,"SINAPI",88267,0.34200000000000003]
[104592,"SINAPI",88267,0.36549999999999999]
[104553,"SINAPI",88248,0.33139999999999997]
[104562,"SINAPI-I",45035,1]
[96871,"SINAPI",88267,0.37]
[96863,"SINAPI",88267,0.41070000000000001]
[96815,"SINAPI",88267,0.28870000000000001]
[96641,"SINAPI",104091,8.4400000000000003E-2]
[104196,"SINAPI",104091,7.4899999999999994E-2]
[96685,"SINAPI",104091,0.1186]
[96693,"SINAPI-I",38989,1]
[104199,"SINAPI",88248,0.10929999999999999]
[96652,"SINAPI",104091,8.9399999999999993E-2]
[104200,"SINAPI",104091,4.99E-2]
[96703,"SINAPI",104091,0.1162]
[96706,"SINAPI",104091,0.17319999999999999]
[96644,"SINAPI",88267,0.17100000000000001]
[96647,"SINAPI",88267,0.17610000000000001]
[96670]
[96673,"SINAPI-I",38975,1.0667]
[96682,"SINAPI",104098,0.12559999999999999]
[96710]
[96712,"SINAPI-I",38457,1]
[96714,"SINAPI",88267,0.50590000000000002]
[89708,"SINAPI",88267,0.47770000000000001]
[89709,"SINAPI-I",20083,7.4999999999999997E-3]
[104357,"SINAPI-I",20078,5.7500000000000002E-2]
[89807,"SINAPI-I",297,2]
[89730,"SINAPI-I",1967,1]
[89808,"SINAPI",88267,0.12570000000000001]
[89726,"SINAPI",88248,0.127]
[89744,"SINAPI-I",20078,0.115]
[89724]
[89737,"SINAPI-I",3509,1]
[89834,"SINAPI",88248,0.28960000000000002]
[89785,"SINAPI",88248,0.18390000000000001]
[89814]
[89821,"SINAPI",88267,0.14480000000000001]
[89813,"SINAPI-I",20083,1.0999999999999999E-2]
[95693,"SINAPI",88248,0.24030000000000001]
[89825,"SINAPI-I",20078,7.4999999999999997E-2]
[104344,"SINAPI-I",20078,0.14000000000000001]
[104346,"SINAPI-I",11656,1]
[89798,"SINAPI",88248,4.1500000000000002E-2]
[89376,"SINAPI-I",107,1]
[89553]
[89572,"SINAPI",88267,6.3500000000000001E-2]
[89595,"SINAPI-I",122,1.29E-2]
[103947,"SINAPI",88267,9.4399999999999998E-2]
[103953,"SINAPI-I",122,8.2000000000000007E-3]
[103954,"SINAPI-I",20083,8.5000000000000006E-3]
[103999]
[103967,"SINAPI-I",20083,1.6500000000000001E-2]
[89407,"SINAPI-I",38383,2.5999999999999999E-2]
[89365,"SINAPI-I",122,7.1000000000000004E-3]
[89496,"SINAPI",88248,8.5900000000000004E-2]
[103987,"SINAPI",88248,0.22939999999999999]
[89489,"SINAPI-I",1956,1]
[89415,"SINAPI",88267,0.16209999999999999]
[103982,"SINAPI",88267,0.192]
[89423,"SINAPI-I",38129,1]
[89423,"SINAPI-I",20083,6.0000000000000001E-3]
[89555,"SINAPI-I",38026,1]
[89359,"SINAPI",88267,0.13109999999999999]
[89493,"SINAPI-I",20083,1.0999999999999999E-2]
[89515,"SINAPI-I",38383,2.75E-2]
[89523]
[89358,"SINAPI-I",38383,2.9100000000000001E-2]
[89367,"SINAPI",88267,0.1812]
[103984,"SINAPI",88267,0.22939999999999999]
[89513,"SINAPI",88248,0.1847]
[103956,"SINAPI-I",122,8.2000000000000007E-3]
[89979]
[89564,"SINAPI",88267,6.3500000000000001E-2]
[89372,"SINAPI-I",20083,6.0000000000000001E-3]
[89387,"SINAPI-I",122,9.4000000000000004E-3]
[89577]
[89532,"SINAPI-I",20083,9.4999999999999998E-3]
[89579,"SINAPI-I",20083,1.4999999999999999E-2]
[89605,"SINAPI-I",122,1.8800000000000001E-2]
[89389,"SINAPI",88248,0.1111]
[89424,"SINAPI-I",122,7.1000000000000004E-3]
[89575]
[89597,"SINAPI",88267,0.1]
[103975,"SINAPI-I",20083,2.1000000000000001E-2]
[89393,"SINAPI-I",122,7.1000000000000004E-3]
[89395]
[89625,"SINAPI-I",38383,2.8500000000000001E-2]
[89631,"SINAPI-I",7145,1]
[89446,"SINAPI-I",38383,4.4999999999999997E-3]
[89357,"SINAPI",88248,0.45300000000000001]
[89396,"SINAPI-I",122,8.8000000000000005E-3]
[89399]
[89624,"SINAPI-I",38383,2.23E-2]
[89626,"SINAPI-I",7131,1]
[89536,"SINAPI",88267,4.7100000000000003E-2]
[89552,"SINAPI",88267,5.7700000000000001E-2]
[89594,"SINAPI-I",20083,2.1999999999999999E-2]
[89747]
[89759]
[89655]
[89676]
[89643]
[89720,"SINAPI-I",37964,1]
[89725]
[89793]
[89777]
[89781]
[89738]
[89815,"SINAPI",88248,6.2399999999999997E-2]
[89740]
[89651,"SINAPI",88267,7.3499999999999996E-2]
[89794,"SINAPI-I",21114,0.1333]
[89840]
[104020,"SINAPI",88267,0.1353]
[89633]
[89718,"SINAPI",88248,0.20219999999999999]
[89772,"SINAPI",88267,3.6499999999999998E-2]
[89846,"SINAPI-I",21114,0.36]
[89769,"SINAPI-I",21114,0.2]
[89839,"SINAPI-I",21114,0.24]
[89546,"SINAPI-I",38383,1.2999999999999999E-2]
[89587,"SINAPI-I",20097,1]
[89592]
[95694,"SINAPI",88267,0.1288]
[89582]
[89584,"SINAPI-I",299,2]
[89518,"SINAPI-I",20078,0.05]
[89692,"SINAPI-I",20143,1]
[89698]
[89565]
[104171,"SINAPI",88248,0.1734]
[104170,"SINAPI-I",300,1]
[89545,"SINAPI-I",20083,1.0999999999999999E-2]
[89547,"SINAPI-I",20078,3.7499999999999999E-2]
[89580,"SINAPI",88248,0.13089999999999999]
[89509,"SINAPI",88248,0.18970000000000001]
[89683]
[89571,"SINAPI-I",20179,1]
[89701,"SINAPI",88267,0.62839999999999996]
[102450,"SINAPI",91693,0.68700000000000006]
[102250,"SINAPI-I",44368,0.14000000000000001]
[102238,"SINAPI",91692,0.214]
[102253,"SINAPI",91693,1.3160000000000001]
[102236,"SINAPI-I",34360,0.66600000000000004]
[102235,"SINAPI",91692,9.5000000000000001E-2]
[102246,"SINAPI",88278,1.71]
[102247,"SINAPI",91693,1.5569999999999999]
[102252,"SINAPI",91692,0.14599999999999999]
[96765,"SINAPI-I",21030,1]
[97433,"SINAPI-I",20078,1.35E-2]
[97435,"SINAPI-I",40411,2]
[97519,"SINAPI",88317,0.19800000000000001]
[97523,"SINAPI",88248,0.26100000000000001]
[97487,"SINAPI-I",40389,1]
[97547,"SINAPI",88317,0.17199999999999999]
[97482,"SINAPI",88267,0.28799999999999998]
[97453,"SINAPI",88248,0.76600000000000001]
[97455,"SINAPI-I",11002,6.7000000000000004E-2]
[101911,"SINAPI-I",4350,2]
[101905,"SINAPI",88267,0.45739999999999997]
[101937,"SINAPI-I",4181,16]
[92675,"SINAPI-I",3148,2.4E-2]
[92635,"SINAPI",88248,1.242]
[92387,"SINAPI",88248,0.96499999999999997]
[92670,"SINAPI-I",3148,1.2999999999999999E-2]
[92676,"SINAPI-I",3471,1]
[92384,"SINAPI",88248,0.79900000000000004]
[101925,"SINAPI-I",3148,4.5199999999999997E-2]
[97541,"SINAPI",88267,0.19600000000000001]
[97468,"SINAPI",88267,0.24]
[97447,"SINAPI",88248,0.56499999999999995]
[92943,"SINAPI-I",3148,1.9E-2]
[92930,"SINAPI",88248,0.58199999999999996]
[92941,"SINAPI-I",7307,4.0000000000000001E-3]
[92934]
[92935,"SINAPI-I",3148,0.03]
[92946,"SINAPI-I",7307,6.0000000000000001E-3]
[92913]
[92913,"SINAPI",88248,0.75800000000000001]
[101921,"SINAPI-I",7307,1.0500000000000001E-2]
[101931]
[97464,"SINAPI-I",11002,2.4E-2]
[97443,"SINAPI",88248,0.51100000000000001]
[97446]
[101929,"SINAPI-I",7307,1.0500000000000001E-2]
[92660,"SINAPI-I",7307,4.0000000000000001E-3]
[92370,"SINAPI-I",3910,1]
[92376,"SINAPI",88267,0.64400000000000002]
[101924,"SINAPI-I",4183,1]
[92657,"SINAPI-I",3148,1.2999999999999999E-2]
[92663]
[92373,"SINAPI",88248,0.58199999999999996]
[95696,"SINAPI-I",3148,4.0000000000000001E-3]
[92687,"SINAPI",88248,0.17299999999999999]
[101927]
[92368,"SINAPI",88267,0.27600000000000002]
[92691,"SINAPI",88267,0.38200000000000001]
[92648,"SINAPI",88267,0.13]
[97442]
[97529,"SINAPI",88317,0.23200000000000001]
[97494]
[97533]
[101935,"SINAPI",88267,1.909]
[92637,"SINAPI-I",6323,1]
[92682,"SINAPI-I",6296,1]
[92686,"SINAPI",88267,0.87]
[92358,"SINAPI",88248,1.516]
[92905,"SINAPI-I",7307,3.0000000000000001E-3]
[92892,"SINAPI",88267,0.49]
[92894]
[92891,"SINAPI-I",7307,8.0000000000000002E-3]
[100834,"SINAPI",88267,0.13689999999999999]
[100830]
[100790,"SINAPI-I",40626,0.31169999999999998]
[100812,"SINAPI",88248,3.5999999999999997E-2]
[100796,"SINAPI",88267,0.27]
[100797,"SINAPI",88267,0.32300000000000001]
[100803]
[100803,"SINAPI",88267,0.19800000000000001]
[100839,"SINAPI-I",41008,1]
[103280,"SINAPI-I",39996,1.48]
[103281,"SINAPI-I",13348,4]
[103258,"SINAPI-I",37591,2]
[103261,"SINAPI",88243,4.3619000000000003]
[103263,"SINAPI-I",13348,6]
[103270,"SINAPI-I",13348,4]
[103267,"SINAPI-I",39997,8]
[103269,"SINAPI-I",13246,4]
[103251,"SINAPI",100308,2.5230000000000001]
[103254,"SINAPI-I",43192,1]
[103245]
[103262,"SINAPI-I",13246,8]
[103277,"SINAPI",93288,3.0331999999999999]
[103291]
[97333,"SINAPI-I",39737,1.0210999999999999]
[93085,"SINAPI-I",39897,9.5E-4]
[93091,"SINAPI-I",39897,1.4E-3]
[103831,"SINAPI-I",39887,1]
[93071,"SINAPI-I",39897,6.4000000000000003E-3]
[103818,"SINAPI-I",3148,4.1999999999999997E-3]
[93104,"SINAPI-I",12732,1.4E-3]
[103857,"SINAPI-I",12732,2.3999999999999998E-3]
[103825]
[103858,"SINAPI-I",3148,5.3E-3]
[103899,"SINAPI-I",3148,4.1999999999999997E-3]
[103807,"SINAPI",88248,0.15740000000000001]
[93077,"SINAPI",88267,0.1222]
[103879,"SINAPI",88267,0.18079999999999999]
[103880,"SINAPI-I",39871,1]
[92311,"SINAPI-I",39897,3.8E-3]
[92326,"SINAPI-I",20078,6.9999999999999999E-4]
[103808,"SINAPI-I",12715,1]
[103881,"SINAPI",88248,0.32769999999999999]
[103845,"SINAPI-I",39897,1.6000000000000001E-3]
[92291]
[93055,"SINAPI",88267,5.9299999999999999E-2]
[103891,"SINAPI",88248,0.19309999999999999]
[103855,"SINAPI-I",38383,0.10150000000000001]
[103897,"SINAPI-I",38383,7.2800000000000004E-2]
[103875,"SINAPI",88267,0.2452]
[103809,"SINAPI-I",39880,1]
[103842,"SINAPI-I",39880,1]
[103813]
[93126,"SINAPI",88248,0.27810000000000001]
[93066,"SINAPI-I",39897,4.4000000000000003E-3]
[103886,"SINAPI-I",12732,2.8E-3]
[103890]
[93092,"SINAPI-I",39874,1]
[103829,"SINAPI-I",38383,0.1883]
[103883,"SINAPI-I",12732,2.8E-3]
[103819,"SINAPI-I",39897,1.1999999999999999E-3]
[92330,"SINAPI-I",38383,7.8E-2]
[92295]
[92298,"SINAPI",88248,0.18540000000000001]
[103815,"SINAPI-I",39897,6.9999999999999999E-4]
[93084,"SINAPI-I",12732,4.7999999999999996E-3]
[93056]
[103860,"SINAPI",88248,0.2465]
[93067,"SINAPI-I",38383,0.10059999999999999]
[92318,"SINAPI-I",38383,8.6300000000000002E-2]
[92319,"SINAPI",88267,0.25609999999999999]
[92301,"SINAPI",88248,0.19309999999999999]
[92323,"SINAPI",88248,0.38890000000000002]
[92309,"SINAPI",88267,0.23369999999999999]
[92275,"SINAPI",88267,4.3900000000000002E-2]
[92310,"SINAPI",88248,0.25159999999999999]
[92283,"SINAPI-I",12745,1.0225]
[92278,"SINAPI",88267,8.6400000000000005E-2]
[103832,"SINAPI-I",12732,4.1999999999999997E-3]
[103834,"SINAPI-I",38383,0.28249999999999997]
[105113,"SINAPI-I",34492,1.1054999999999999]
[105130]
[105126,"SINAPI-I",344,3.5000000000000003E-2]
[98455,"SINAPI",91693,8.5599999999999996E-2]
[98456,"SINAPI-I",5061,0.188]
[98446,"SINAPI-I",43681,1.050038]
[98447,"SINAPI",88239,0.38300000000000001]
[105133,"SINAPI",91693,7.51E-2]
[105124,"SINAPI",91692,3.0499999999999999E-2]
[105119]
[105132,"SINAPI-I",5061,5.7000000000000002E-2]
[98458,"SINAPI-I",5061,6.8000000000000005E-2]
[105118,"SINAPI-I",44673,1.05]
[101948,"SINAPI",88262,0.42699999999999999]
[101950,"SINAPI-I",43352,1]
[101961,"SINAPI",88262,0.21]
[101954,"SINAPI",88262,0.29199999999999998]
[100324,"SINAPI",88316,0.63400000000000001]
[96624,"SINAPI",91278,0.03]
[96617,"SINAPI",88316,5.0799999999999998E-2]
[104050]
[104031,"SINAPI-I",1414,1]
[104038,"SINAPI-I",44701,1]
[104064,"SINAPI-I",20078,8.7499999999999994E-2]
[104082,"SINAPI",88316,4.0399999999999998E-2]
[104060,"SINAPI-I",9813,1.0207999999999999]
[104041,"SINAPI",88316,0.2225]
[99821]
[99817,"SINAPI",88316,0.124]
[99806]
[101374,"SINAPI",101286,1]
[101375,"SINAPI-I",43472,1]
[88241,"SINAPI-I",37370,1]
[101378,"SINAPI-I",43502,1]
[101380,"SINAPI-I",43479,1]
[93564,"SINAPI-I",40864,1]
[90768,"SINAPI-I",43486,1]
[88246,"SINAPI-I",43464,1]
[101383]
[93566,"SINAPI-I",43494,1]
[88249,"SINAPI-I",245,1]
[101387,"SINAPI-I",40861,1]
[101390,"SINAPI-I",43474,1]
[88255,"SINAPI-I",532,1]
[101392,"SINAPI-I",40862,1]
[88261,"SINAPI-I",43483,1]
[88262]
[101287,"SINAPI-I",40919,2.811E-2]
[101293]
[101298,"SINAPI-I",40975,8.6899999999999998E-3]
[101304,"SINAPI-I",41069,1.112E-2]
[95334]
[95338,"SINAPI-I",12873,2.12E-2]
[101331,"SINAPI-I",41067,1.112E-2]
[95348]
[101340,"SINAPI-I",40986,6.2599999999999999E-3]
[101346,"SINAPI-I",40979,8.6899999999999998E-3]
[95372]
[95380,"SINAPI-I",6166,1.154E-2]
[95387,"SINAPI-I",10489,1.4760000000000001E-2]
[88264,"SINAPI-I",2436,1]
[88267,"SINAPI-I",43461,1]
[93572]
[90779,"SINAPI-I",43486,1]
[88270,"SINAPI",95338,1]
[101408,"SINAPI-I",40863,1]
[101410,"SINAPI",101326,1]
[88274,"SINAPI",95341,1]
[101416]
[88275,"SINAPI",95342,1]
[100307,"SINAPI-I",37372,1]
[105535,"SINAPI-I",37373,1]
[88279,"SINAPI-I",37372,1]
[88282,"SINAPI-I",37372,1]
[88283,"SINAPI-I",43488,1]
[88286,"SINAPI-I",37372,1]
[101428]
[88292,"SINAPI-I",37373,1]
[88294,"SINAPI-I",37372,1]
[88295,"SINAPI-I",37373,1]
[88298,"SINAPI-I",37373,1]
[101437,"SINAPI-I",40863,1]
[101438,"SINAPI-I",41024,1]
[88301,"SINAPI-I",37373,1]
[101439,"SINAPI-I",40862,1]
[101443,"SINAPI-I",41001,1]
[88307,"SINAPI",95369,1]
[88310,"SINAPI-I",37371,1]
[101447,"SINAPI-I",41082,1]
[101448,"SINAPI",101360,1]
[88315,"SINAPI-I",37370,1]
[88318,"SINAPI",95380,1]
[101454,"SINAPI-I",40864,1]
[88323]
[88321]
[100321,"SINAPI-I",43470,1]
[88325,"SINAPI-I",43489,1]
[101460,"SINAPI-I",43503,1]
[99059,"SINAPI",91693,2.8000000000000001E-2]
[105136,"SINAPI",90781,0.2994]
[86905,"SINAPI",88316,0.14599999999999999]
[86899,"SINAPI-I",37590,2]
[86934,"SINAPI",86894,1]
[93442,"SINAPI",86936,1]
[100869,"SINAPI-I",4351,6]
[100872,"SINAPI-I",4351,6]
[86887,"SINAPI",88316,4.8099999999999997E-2]
[86939,"SINAPI",86884,1]
[86943,"SINAPI",86883,1]
[100859,"SINAPI-I",6142,1]
[86881,"SINAPI-I",6136,1]
[86920,"SINAPI",86879,1]
[86922,"SINAPI",86877,1]
[86876,"SINAPI",88316,0.31059999999999999]
[86915]
[86909]
[100848,"SINAPI-I",4384,2]
[86879,"SINAPI-I",6153,1]
[101665]
[101638,"SINAPI",105845,5.1701400000000002E-2]
[101654,"SINAPI",88264,0.2064]
[105923,"SINAPI-I",21127,4.2000000000000003E-2]
[105920,"SINAPI-I",45268,1]
[104227,"SINAPI",88309,0.7]
[104227,"SINAPI",87407,5.28E-2]
[87795,"SINAPI-I",37411,0.15809999999999999]
[87787,"SINAPI",88309,0.79100000000000004]
[87828,"SINAPI",87407,3.5900000000000001E-2]
[87781]
[104234,"SINAPI",87369,2.93E-2]
[104246,"SINAPI",87369,5.4300000000000001E-2]
[104220,"SINAPI",90668,7.2099999999999997E-2]
[104228,"SINAPI",87292,5.28E-2]
[104232,"SINAPI-I",37411,0.13880000000000001]
[104208,"SINAPI",90668,0.1009]
[104213,"SINAPI",90668,0.12970000000000001]
[104214,"SINAPI",90668,0.14410000000000001]
[104229]
[104264]
[87797,"SINAPI",87292,3.9300000000000002E-2]
[87788,"SINAPI-I",37411,0.13880000000000001]
[87539]
[87554,"SINAPI",88309,0.28050000000000003]
[104971,"SINAPI",88316,0.26860000000000001]
[87531,"SINAPI",88309,0.44019999999999998]
[104964]
[87548,"SINAPI",87369,1.9400000000000001E-2]
[104978]
[103296,"SINAPI",88309,1.8461000000000001]
[103301,"SINAPI-I",44447,1]
[103293,"SINAPI-I",44446,1]
[103302,"SINAPI",88309,0.14399999999999999]
[103310,"SINAPI-I",42440,1]
[105188,"SINAPI",87404,2.63E-2]
[87852]
[105112]
[105108,"SINAPI",88316,345.33]
[98506]
[98518,"SINAPI-I",44163,1]
[98513]
[100069,"SINAPI-I",43132,1.1428600000000001E-2]
[91603,"SINAPI",88238,4.2490999999999996E-3]
[91601,"SINAPI",88238,1.13122E-2]
[91600,"SINAPI-I",21141,0.77220080000000002]
[99235,"SINAPI",88316,0.17799999999999999]
[99431]
[99436]
[99437,"SINAPI",88309,0.53400000000000003]
[104421,"SINAPI",88309,0.32300000000000001]
[105818,"SINAPI-I",130,1.7350000000000001]
[104415,"SINAPI",88316,5.8000000000000003E-2]
[104416]
[103083]
[103085]
[96368,"SINAPI",88278,0.80100000000000005]
[104723,"SINAPI-I",39431,2.5026999999999999]
[104722,"SINAPI-I",39419,1.0686]
[96361,"SINAPI",88316,0.23699999999999999]
[96359,"SINAPI-I",39413,2.1059999999999999]
[96358,"SINAPI-I",39432,0.74070000000000003]
[104724,"SINAPI-I",39431,1.2513000000000001]
[104721,"SINAPI",88316,0.36099999999999999]
[104720,"SINAPI",88316,0.29499999999999998]
[103206]
[103212,"SINAPI",5795,0.23330000000000001]
[103201]
[103218,"SINAPI",88316,2.5489000000000002]
[103214,"SINAPI",88309,6.7428999999999997]
[103210,"SINAPI-I",4721,2.3999999999999998E-3]
[103192,"SINAPI",88309,1.6898]
[103193,"SINAPI",102486,6.59E-2]
[103194,"SINAPI",88309,1.6898]
[95004,"SINAPI",88316,0.2883]
[95003,"SINAPI-I",44228,2.5000000000000001E-3]
[95006,"SINAPI-I",2692,1.6999999999999999E-3]
[94994,"SINAPI",88309,0.18820000000000001]
[94991,"SINAPI",88262,1.6268]
[94995,"SINAPI-I",4509,0.25]
[101172,"SINAPI-I",13186,0.11899999999999999]
[104438,"SINAPI-I",44911,1.0663]
[104426,"SINAPI-I",4741,9.7999999999999997E-3]
[104432,"SINAPI",91283,4.9099999999999998E-2]
[92396,"SINAPI",91278,0.18210000000000001]
[92404,"SINAPI",91283,3.8E-3]
[104430,"SINAPI-I",4741,9.7999999999999997E-3]
[104428,"SINAPI-I",44916,1.0041]
[104433,"SINAPI",91283,3.8E-3]
[92397,"SINAPI-I",370,5.6800000000000003E-2]
[92398,"SINAPI-I",36170,1.0041]
[97115,"SINAPI-I",4229,1]
[97117,"SINAPI",88245,0.21623000000000001]
[97111,"SINAPI",88316,0.25746000000000002]
[103904,"SINAPI-I",5069,5.3610000000000003E-3]
[103907,"SINAPI",90586,1.0826000000000001E-2]
[97104,"SINAPI",90586,8.3000000000000001E-3]
[103906,"SINAPI",88262,9.6933000000000005E-2]
[97106,"SINAPI",97114,0.16]
[97107,"SINAPI-I",42409,0.4]
[97108,"SINAPI",90587,3.3759999999999998E-2]
[103914]
[103915,"SINAPI",88309,0.11723600000000001]
[103916,"SINAPI-I",4517,5.1332999999999997E-2]
[103919,"SINAPI",88309,0.199348]
[103921,"SINAPI",97115,2.9217E-2]
[103921,"SINAPI-I",4517,5.1332999999999997E-2]
[103908,"SINAPI",97113,1]
[103909,"SINAPI",95271,3.0259999999999999E-2]
[103912,"SINAPI",90586,1.8242999999999999E-2]
[101978,"SINAPI",91693,0.66700000000000004]
[101968,"SINAPI",91693,0.82599999999999996]
[104101,"SINAPI",88316,0.17899999999999999]
[103615,"SINAPI",5679,5.3E-3]
[103616,"SINAPI",88316,0.77849999999999997]
[103616,"SINAPI",5901,0.01]
[103594,"SINAPI",5678,2.9999999999999997E-4]
[103595,"SINAPI-I",44689,0.1923435]
[103609,"SINAPI",90776,4.8099999999999997E-2]
[103587,"SINAPI",90776,3.5999999999999997E-2]
[103596]
[103596,"SINAPI",88316,0.97299999999999998]
[103641,"SINAPI-I",44433,1]
[103642,"SINAPI",103243,0.2760051]
[103598,"SINAPI-I",44434,1]
[103621,"SINAPI-I",43366,2.74194]
[103599,"SINAPI",88316,1.2369000000000001]
[103644,"SINAPI",103230,0.27891529999999998]
[103600,"SINAPI-I",44689,0.83668070000000005]
[103632,"SINAPI",88316,0.24099999999999999]
[103623,"SINAPI",103243,0.23980000000000001]
[103645,"SINAPI",5679,8.5000000000000006E-3]
[103624,"SINAPI",88297,1.0553999999999999]
[103646,"SINAPI",91283,1.1000000000000001E-3]
[103647,"SINAPI",103243,0.71450619999999998]
[103603,"SINAPI",90776,0.51119999999999999]
[103611,"SINAPI",103242,1.8813099999999999E-2]
[103589,"SINAPI",5679,5.3E-3]
[103648,"SINAPI",5930,1.0871]
[103627,"SINAPI",91285,0.70750000000000002]
[103649,"SINAPI",91283,1.6000000000000001E-3]
[103612,"SINAPI",88297,9.6699999999999994E-2]
[103590,"SINAPI-I",44690,4.8381599999999997E-2]
[103628,"SINAPI",103237,0.4847265]
[103606,"SINAPI",5928,8.2500000000000004E-2]
[103651,"SINAPI",88316,7.3625999999999996]
[103613,"SINAPI",103242,1.96455E-2]
[103635]
[103630,"SINAPI",5928,0.1031]
[103608,"SINAPI",103243,0.1553274]
[103614,"SINAPI",103242,2.02028E-2]
[88412]
[88413,"SINAPI-I",6085,0.28449999999999998]
[96127]
[88431]
[95623,"SINAPI-I",7356,0.19900000000000001]
[88495]
[104645,"SINAPI-I",43626,0.7288]
[104644,"SINAPI",102981,2.07E-2]
[88488,"SINAPI",88310,0.22700000000000001]
[102202,"SINAPI-I",4049,0.55120000000000002]
[102217,"SINAPI-I",5318,2.1299999999999999E-2]
[102221,"SINAPI",88310,0.68159999999999998]
[102218,"SINAPI-I",5318,1.2999999999999999E-2]
[102232,"SINAPI-I",44374,0.33829999999999999]
[102215,"SINAPI",88310,0.4718]
[100734,"SINAPI",88310,0.45479999999999998]
[100742,"SINAPI-I",7311,0.12740000000000001]
[100748,"SINAPI",88310,0.21490000000000001]
[100721,"SINAPI",88310,0.52659999999999996]
[100725]
[100731,"SINAPI-I",44306,0.1905]
[102505,"SINAPI-I",7314,1.2E-2]
[102512,"SINAPI-I",44478,1.0999999999999999E-2]
[102508]
[102494,"SINAPI",88316,0.115]
[102490,"SINAPI-I",12815,1.4E-2]
[102520,"SINAPI",88316,0.71799999999999997]
[102513,"SINAPI-I",7348,0.42699999999999999]
[98679,"SINAPI",88316,0.17699999999999999]
[101749,"SINAPI-I",3671,1.67]
[101735,"SINAPI",88309,0.75349999999999995]
[104162,"SINAPI",89225,2.5399999999999999E-2]
[101092,"SINAPI",88316,0.73799999999999999]
[101731,"SINAPI",87298,3.0700000000000002E-2]
[101095]
[101727,"SINAPI-I",4791,9.5000000000000001E-2]
[101738,"SINAPI",88262,0.36349999999999999]
[100606,"SINAPI",88264,13.3660636]
[100609]
[100608,"SINAPI",94962,0.81145179999999995]
[100610,"SINAPI",5928,7.7299999999999994E-2]
[100615,"SINAPI",88247,1.9809635999999999]
[100585,"SINAPI-I",863,12]
[100589,"SINAPI-I",863,13.5]
[100598]
[100603,"SINAPI",88247,2.8133818000000002]
[100602,"SINAPI",5928,7.1900000000000006E-2]
[105973]
[105974,"SINAPI-I",45365,8]
[105968,"SINAPI",88264,2.4757364000000002]
[105960,"SINAPI",88264,3.6904908999999999]
[105960,"SINAPI",88247,0.82010910000000004]
[100620,"SINAPI-I",14162,1]
[100620,"SINAPI",5928,0.18010000000000001]
[105955,"SINAPI",5928,0.18010000000000001]
[99283,"SINAPI",88316,9.6255000000000006]
[99249,"SINAPI",88628,0.70899999999999996]
[99288,"SINAPI",88309,0.55620000000000003]
[97993]
[98409,"SINAPI",5678,0.13089999999999999]
[99241,"SINAPI",87316,5.7099999999999998E-2]
[99291,"SINAPI-I",25067,127.575]
[99266,"SINAPI",89998,2.0977999999999999]
[99266,"SINAPI-I",660,17.850000000000001]
[99281,"SINAPI",87316,8.2299999999999998E-2]
[99299,"SINAPI",88316,27.814599999999999]
[99307,"SINAPI",89998,2.7147999999999999]
[99321,"SINAPI-I",660,28.35]
[99314]
[99306,"SINAPI",89995,0.1061]
[98009,"SINAPI",100475,0.47639999999999999]
[98013,"SINAPI",89993,5.9799999999999999E-2]
[97995,"SINAPI-I",660,12.6]
[97999,"SINAPI",89996,1.9743999999999999]
[98007,"SINAPI",88316,23.311800000000002]
[98035,"SINAPI",100475,0.92220000000000002]
[98037,"SINAPI",89993,5.9799999999999999E-2]
[98025,"SINAPI",89996,1.9743999999999999]
[98029,"SINAPI",87316,0.1075]
[98039,"SINAPI",88309,35.441200000000002]
[98049,"SINAPI",89993,5.9799999999999999E-2]
[101809,"SINAPI",5679,0.2185]
[99292,"SINAPI-I",7258,492.0421]
[99248,"SINAPI",97740,0.38290000000000002]
[99285,"SINAPI-I",7258,63.844999999999999]
[97980,"SINAPI",89998,1.5507]
[98405,"SINAPI",100475,0.58250000000000002]
[97988,"SINAPI-I",7258,596.22280000000001]
[98410,"SINAPI",100475,9.9500000000000005E-2]
[102139,"SINAPI",88316,1.5265]
[99290,"SINAPI",92767,21.102399999999999]
[99244,"SINAPI",97736,0.64159999999999995]
[99271,"SINAPI",97738,2.2100000000000002E-2]
[99284,"SINAPI",88907,0.3]
[99294,"SINAPI",101624,1.7807999999999999]
[99259]
[99265,"SINAPI",89995,0.1046]
[99267,"SINAPI",88628,0.74160000000000004]
[99274,"SINAPI",89996,1.9743999999999999]
[99286,"SINAPI",89998,6.6635999999999997]
[99326]
[99287,"SINAPI",92767,51.622399999999999]
[99300,"SINAPI",94970,2.4702999999999999]
[99301,"SINAPI-I",4517,0.63360000000000005]
[99312,"SINAPI",97736,1.0016]
[99322,"SINAPI",97738,2.2100000000000002E-2]
[99322,"SINAPI-I",4517,0.83160000000000001]
[99310,"SINAPI",101624,2.7648000000000001]
[99303]
[99303,"SINAPI",89993,5.9799999999999999E-2]
[99305,"SINAPI-I",660,72.45]
[99315,"SINAPI",89996,1.9743999999999999]
[98010,"SINAPI",94970,0.97560000000000002]
[98010,"SINAPI-I",4491,0.4773]
[98014,"SINAPI",94970,1.337]
[98018,"SINAPI",97736,1.2116]
[97994,"SINAPI",97736,0.25159999999999999]
[97996,"SINAPI",97738,2.2100000000000002E-2]
[98408,"SINAPI",100475,0.74160000000000004]
[98002,"SINAPI",89993,5.9799999999999999E-2]
[98406,"SINAPI",101624,1.3248]
[98030]
[98032]
[98032,"SINAPI-I",660,61.95]
[98036,"SINAPI-I",2692,3.7199999999999997E-2]
[98020,"SINAPI",87316,6.6799999999999998E-2]
[98022,"SINAPI-I",4491,0.58830000000000005]
[98026,"SINAPI",94970,1.8626]
[98028,"SINAPI",97738,2.2100000000000002E-2]
[98044,"SINAPI-I",5069,9.1300000000000006E-2]
[98038,"SINAPI",97738,2.2100000000000002E-2]
[98040,"SINAPI-I",660,72.45]
[98042,"SINAPI",100475,2.2408000000000001]
[97955,"SINAPI",101617,2]
[97955,"SINAPI",5678,5.9900000000000002E-2]
[97953,"SINAPI",94970,0.14649999999999999]
[97933,"SINAPI",101622,5.8500000000000003E-2]
[97961,"SINAPI",89993,2.9899999999999999E-2]
[97951,"SINAPI-I",6193,0.85560000000000003]
[97952,"SINAPI-I",7258,1212.9626000000001]
[97950]
[97956,"SINAPI",101616,1.17]
[97949,"SINAPI",96536,0.8]
[99319,"SINAPI",89998,1.163]
[98050,"SINAPI-I",12532,2]
[99272,"SINAPI",5678,1.18E-2]
[99270,"SINAPI-I",7258,11.780200000000001]
[97976,"SINAPI-I",5069,2.3900000000000001E-2]
[97974,"SINAPI",100475,2.9000000000000001E-2]
[102474,"SINAPI",88830,0.77170000000000005]
[102480,"SINAPI-I",4734,0.58689999999999998]
[102481,"SINAPI",89225,0.67749999999999999]
[94965,"SINAPI-I",370,0.72289999999999999]
[94966,"SINAPI-I",1379,388.88260000000002]
[102484,"SINAPI",89225,0.66900000000000004]
[94968,"SINAPI",88316,2.1057999999999999]
[104833]
[104834,"SINAPI-I",1379,185.68700000000001]
[104829,"SINAPI",88316,2.4224999999999999]
[103767]
[103766]
[103780,"SINAPI",88316,0.1051]
[103778,"SINAPI",88309,0.49209999999999998]
[103775,"SINAPI",88309,7.7600000000000002E-2]
[97091,"SINAPI",88245,2.8000000000000001E-2]
[97084,"SINAPI",91277,5.0000000000000001E-3]
[97096,"SINAPI",90587,4.9000000000000002E-2]
[103078,"SINAPI",96624,0.1]
[103062,"SINAPI",97097,1]
[103066,"SINAPI",97097,1]
[103074,"SINAPI",96624,0.1]
[103058]
[97099,"SINAPI",97090,4.4000000000000004]
[103072,"SINAPI",97082,3.5000000000000003E-2]
[97086,"SINAPI-I",4517,0.44]
[90467,"SINAPI",88248,0.1236]
[95541,"SINAPI",100308,0.69]
[91186,"SINAPI-I",14153,1.9400000000000001E-2]
[91185]
[91173]
[104762,"SINAPI",88247,0.22009999999999999]
[90441,"SINAPI",102274,0.81089999999999995]
[104782,"SINAPI-I",43132,1.95E-2]
[104783,"SINAPI-I",43132,8.9999999999999993E-3]
[90458]
[104788,"SINAPI",102275,0.1]
[90462,"SINAPI-I",11267,1.05]
[96560,"SINAPI-I",11267,4.375]
[96559,"SINAPI-I",11267,7]
[104365,"SINAPI",91278,3.0876000000000001]
[101868,"SINAPI",91277,4.1000000000000003E-3]
[101861]
[101864,"SINAPI-I",4741,6.4000000000000003E-3]
[101859,"SINAPI",88260,0.16159999999999999]
[104385,"SINAPI",5685,0.23599999999999999]
[104386,"SINAPI-I",4720,4.3999999999999997E-2]
[101842,"SINAPI",5867,1.54E-2]
[101847,"SINAPI",5867,1.54E-2]
[101836,"SINAPI",5678,4.8000000000000001E-2]
[101828]
[101826,"SINAPI",88316,4.2]
[104370]
[102988,"SINAPI",88316,1.5437000000000001]
[104367,"SINAPI",5869,0.67820000000000003]
[92998,"SINAPI",88247,0.20250000000000001]
[93026,"SINAPI-I",1878,1]
[103488,"SINAPI",88247,0.32940000000000003]
[97667]
[93017,"SINAPI-I",1895,1]
[93016,"SINAPI",88247,0.34200000000000003]
[98280,"SINAPI",88247,0.13880000000000001]
[98282]
[98283,"SINAPI-I",11904,1.05]
[98286]
[98272,"SINAPI-I",11924,1.05]
[98400,"SINAPI",88264,9.1899999999999996E-2]
[98304]
[98305,"SINAPI",88264,1.0259]
[103406,"SINAPI",88316,1.4434]
[103417,"SINAPI",88246,1.0392999999999999]
[103434]
[103483,"SINAPI",103164,3.4679000000000002]
[103466,"SINAPI",93421,5.0700000000000002E-2]
[103471,"SINAPI",93421,8.3599999999999994E-2]
[103476,"SINAPI",103158,4.2028999999999996]
[103463,"SINAPI",93421,2.41E-2]
[103459,"SINAPI",103181,1.5283]
[103447,"SINAPI",93422,1.1449]
[103449,"SINAPI",93421,0.82850000000000001]
[103454,"SINAPI",5930,2.0179999999999998]
[103458,"SINAPI",5928,0.9657]
[103429,"SINAPI",88246,1.1547000000000001]
[103377,"SINAPI-I",44545,1]
[103383,"SINAPI",88246,1.2500000000000001E-2]
[103386,"SINAPI",5930,7.7100000000000002E-2]
[103391,"SINAPI",88316,0.15559999999999999]
[103437]
[104591,"SINAPI-I",37595,5.24]
[104614,"SINAPI",88316,0.34489999999999998]
[87271,"SINAPI",88256,0.79600000000000004]
[104615,"SINAPI-I",36881,1.0900000000000001]
[87246,"SINAPI",88316,0.1893]
[87250,"SINAPI-I",1381,9.1325000000000003]
[87255,"SINAPI-I",1381,9.1300000000000008]
[104593,"SINAPI",88316,0.22919999999999999]
[87261,"SINAPI",88256,1.1135999999999999]
[103755,"SINAPI",92923,0.98429999999999995]
[103753,"SINAPI",88316,0.52529999999999999]
[103759,"SINAPI-I",39397,7.2999999999999995E-2]
[103757,"SINAPI",92923,0.76129999999999998]
[103756,"SINAPI-I",39397,5.5E-2]
[103746,"SINAPI-I",44741,0.5]
[103748,"SINAPI",103667,2.5399999999999999E-2]
[103745,"SINAPI",103668,6.5100000000000005E-2]
[103738,"SINAPI",102275,1.37E-2]
[103689,"SINAPI-I",5065,1.1299999999999999E-2]
[103702,"SINAPI",88316,1.2123999999999999]
[103707]
[103712,"SINAPI-I",44634,1]
[103714,"SINAPI-I",44636,1]
[103705]
[103725,"SINAPI",88316,13.843299999999999]
[103728,"SINAPI-I",44650,1]
[103733,"SINAPI",5930,1.3599000000000001]
[103690,"SINAPI",102486,2.3699999999999999E-2]
[96989,"SINAPI-I",4274,1]
[96982,"SINAPI",88247,0.18629999999999999]
[96973]
[96975,"SINAPI-I",864,1.05]
[96985]
[104828,"SINAPI",88247,1.155]
[104993,"SINAPI",88267,0.72099999999999997]
[105135]
[95648,"SINAPI-I",6019,1]
[95649,"SINAPI-I",37957,4]
[95652,"SINAPI-I",38130,2.9904999999999999]
[95654,"SINAPI-I",21114,3.1]
[95659,"SINAPI",104091,4.1554000000000002]
[95660,"SINAPI",104091,5.4074999999999998]
[95662,"SINAPI-I",44176,5.9202000000000004]
[95665,"SINAPI",104092,0.78839999999999999]
[95666,"SINAPI-I",38436,2]
[95668,"SINAPI-I",3148,5.28E-2]
[95671,"SINAPI",104092,2.3165]
[95641,"SINAPI-I",9875,0.94440000000000002]
[95642,"SINAPI-I",9875,1.1541999999999999]
[95643,"SINAPI-I",3148,5.28E-2]
[95645,"SINAPI-I",9869,5.8235999999999999]
[95636,"SINAPI-I",6019,1]
[95639,"SINAPI-I",7307,5.04E-2]
[98749,"SINAPI",88317,1.62]
[98534,"SINAPI",88316,4.0278]
[100434]
[94227]
[100326,"SINAPI",88323,7.9000000000000001E-2]
[94223,"SINAPI-I",7219,1.0289999999999999]
[94224,"SINAPI",87337,9.4999999999999998E-3]
[94231]
[94447]
[94441,"SINAPI-I",7175,17.748999999999999]
[94198,"SINAPI",88323,0.153]
[94218,"SINAPI-I",7231,0.20399999999999999]
[94207]
[103656,"SINAPI",88264,14.761699999999999]
[103655]
[105451,"SINAPI",90686,6.6100000000000006E-2]
[105411,"SINAPI",90686,2.12E-2]
[105421,"SINAPI",90686,2.3599999999999999E-2]
[105410,"SINAPI",88316,0.76770000000000005]
[105486,"SINAPI",90687,0.57489999999999997]
[105485]
[105490,"SINAPI",67827,2.2000000000000001E-3]
[105483,"SINAPI-I",45150,8.6999999999999994E-3]
[105476,"SINAPI",67826,3.7000000000000002E-3]
[105441,"SINAPI",89877,5.7000000000000002E-3]
[105500,"SINAPI",89877,5.7000000000000002E-3]
[105462]
[105468,"SINAPI",5930,2.7E-2]
[105469,"SINAPI",5930,7.0999999999999994E-2]
[105422]
[100203,"SINAPI",88316,5.16E-2]
[100223,"SINAPI",88316,0.26090000000000002]
[100219]
[100220,"SINAPI",88316,1.2982]
[100274,"SINAPI",88316,1.2988999999999999]
[100239]
[100271,"SINAPI",88316,2.9209999999999998]
[100235]
[100983,"SINAPI",89876,1.6899999999999998E-2]
[100981,"SINAPI",67827,2.0299999999999999E-2]
[100978]
[100991]
[100989]
[101014,"SINAPI",5930,4.8300000000000003E-2]
[101472,"SINAPI",5930,2.29E-2]
[101016,"SINAPI",88316,0.30590000000000001]
[101481]
[93588]
[100939]
[100944,"SINAPI",89884,4.0000000000000001E-3]
[95880,"SINAPI",89884,1.2999999999999999E-3]
[100945]
[100960,"SINAPI",5903,4.4999999999999997E-3]
[100955,"SINAPI",6259,1.7500000000000002E-2]
[102331,"SINAPI",91646,5.0000000000000001E-4]
[104389]
[97801,"SINAPI",91386,1E-4]
[97808,"SINAPI-I",43362,2.5]
[104382,"SINAPI-I",4718,1.4999999999999999E-2]
[104380,"SINAPI-I",4718,1.4999999999999999E-2]
[103142,"SINAPI",88248,0.27960000000000002]
[103149,"SINAPI",5928,0.44600000000000001]
[103109]
[103110,"SINAPI",5928,0.30609999999999998]
[103122,"SINAPI",5928,0.13150000000000001]
[103127]
[103121]
[103104,"SINAPI",5928,0.2276]
[103097]
[103089,"SINAPI",88248,3.4200000000000001E-2]
[101113]
[101102,"SINAPI",88309,0.52100000000000002]
[101099,"SINAPI",100973,1.25]
[101103,"SINAPI",90681,0.16700000000000001]
[101100,"SINAPI",94971,1.22]
[101100,"SINAPI",90778,0.151]
[101101,"SINAPI",88309,0.59499999999999997]
[101109,"SINAPI",90778,0.115]
[96394,"SINAPI-I",1379,88]
[104358,"SINAPI-I",370,0.24210000000000001]
[104362,"SINAPI-I",1106,51.88]
[104359,"SINAPI-I",370,0.32479999999999998]
[104374,"SINAPI-I",44953,7.6899999999999996E-2]
[105031,"SINAPI",89994,2.1000000000000001E-2]
[105030,"SINAPI",92270,7.5999999999999998E-2]
[105039,"SINAPI",88309,4.3999999999999997E-2]
[105026]
[105025,"SINAPI-I",6193,0.16919999999999999]
[93187,"SINAPI-I",4491,0.20300000000000001]
[93184,"SINAPI",92270,4.2000000000000003E-2]
[102150]
[102148,"SINAPI",88316,0.21199999999999999]
[102177,"SINAPI-I",39432,2.605]
[102178,"SINAPI-I",39432,2.3220000000000001]
[102163,"SINAPI-I",20259,7.2869999999999999]
[102151,"SINAPI",88325,0.64600000000000002]
[102166,"SINAPI",88325,0.47899999999999998]
[102168,"SINAPI-I",34385,1]
[102188,"SINAPI",88325,1.8180000000000001]
[102183,"SINAPI-I",5031,3.78]
[102192,"SINAPI",88316,0.33800000000000002]
[103038,"SINAPI-I",3148,1.6799999999999999E-2]
[94490,"SINAPI-I",20080,0.04]
[94492,"SINAPI-I",11677,1]
[89986]
[94501,"SINAPI",88248,0.72250000000000003]
[89985,"SINAPI",88248,0.22120000000000001]
[103029,"SINAPI-I",11756,1]
[94797,"SINAPI",88248,0.25650000000000001]
[95252,"SINAPI-I",11751,1]
[95250,"SINAPI-I",3148,1.32E-2]
[99625,"SINAPI",88248,0.56950000000000001]
[99627,"SINAPI-I",21092,1]
[99633,"SINAPI-I",10414,1]
[103013,"SINAPI-I",3148,9.5999999999999992E-3]
[103012]
[103012,"SINAPI",88267,0.10100000000000001]
[103012,"SINAPI",88248,0.10100000000000001]
[103012,"SINAPI-I",10233,1]
[103012,"SINAPI-I",3148,8.3999999999999995E-3]
[103011]
[103011,"SINAPI",88267,7.4200000000000002E-2]
[103011,"SINAPI",88248,7.4200000000000002E-2]
[103011,"SINAPI-I",10234,1]
[103011,"SINAPI-I",3148,6.6E-3]
[103015]
[103015,"SINAPI",88267,0.2273]
[103015,"SINAPI",88248,0.2273]
[103015,"SINAPI-I",10231,1]
[103015,"SINAPI-I",3148,1.5100000000000001E-2]
[103014]
[103014,"SINAPI",88267,0.1699]
[103014,"SINAPI",88248,0.1699]
[103014,"SINAPI-I",10232,1]
[103014,"SINAPI-I",3148,1.2E-2]
[103016]
[103016,"SINAPI",88267,0.28470000000000001]
[103016,"SINAPI",88248,0.28470000000000001]
[103016,"SINAPI-I",10235,1]
[103016,"SINAPI-I",3148,1.77E-2]
[103010]
[103010,"SINAPI",88267,5.5100000000000003E-2]
[103010,"SINAPI",88248,5.5100000000000003E-2]
[103010,"SINAPI-I",10229,1]
[103010,"SINAPI-I",3148,5.3E-3]
[103017]
[103017,"SINAPI",88267,0.36130000000000001]
[103017,"SINAPI",88248,0.36130000000000001]
[103017,"SINAPI-I",10230,1]
[103017,"SINAPI-I",3148,2.2599999999999999E-2]
[103033]
[103033,"SINAPI",88267,7.1900000000000006E-2]
[103033,"SINAPI",88248,7.1900000000000006E-2]
[103033,"SINAPI-I",43817,1]
[103033,"SINAPI-I",3148,8.3999999999999995E-3]
[103032]
[103032,"SINAPI",88267,0.14849999999999999]
[103032,"SINAPI",88248,0.14849999999999999]
[103032,"SINAPI-I",43820,1]
[103032,"SINAPI-I",3148,1.32E-2]
[103030]
[103030,"SINAPI",88267,7.1900000000000006E-2]
[103030,"SINAPI",88248,7.1900000000000006E-2]
[103030,"SINAPI-I",43818,1]
[103030,"SINAPI-I",3148,8.3999999999999995E-3]
[103031]
[103031,"SINAPI",88267,0.11020000000000001]
[103031,"SINAPI",88248,0.11020000000000001]
[103031,"SINAPI-I",43819,1]
[103031,"SINAPI-I",3148,1.06E-2]
[103035]
[103035,"SINAPI",88267,0.14849999999999999]
[103035,"SINAPI",88248,0.14849999999999999]
[103035,"SINAPI-I",43816,1]
[103035,"SINAPI-I",3148,1.32E-2]
[103034]
[103034,"SINAPI",88267,0.11020000000000001]
[103034,"SINAPI",88248,0.11020000000000001]
[103034,"SINAPI-I",43815,1]
[103034,"SINAPI-I",3148,1.06E-2]
[103024]
[103024,"SINAPI",88267,0.26329999999999998]
[103024,"SINAPI",88248,0.26329999999999998]
[103024,"SINAPI-I",43825,1]
[103024,"SINAPI-I",3148,1.9199999999999998E-2]
[103023]
[103023,"SINAPI",88267,0.2021]
[103023,"SINAPI",88248,0.2021]
[103023,"SINAPI-I",43824,1]
[103023,"SINAPI-I",3148,1.6799999999999999E-2]
[103022]
[103022,"SINAPI",88267,0.14849999999999999]
[103022,"SINAPI",88248,0.14849999999999999]
[103022,"SINAPI-I",43823,1]
[103022,"SINAPI-I",3148,1.32E-2]
[103020]
[103020,"SINAPI",88267,7.1900000000000006E-2]
[103020,"SINAPI",88248,7.1900000000000006E-2]
[103020,"SINAPI-I",43821,1]
[103020,"SINAPI-I",3148,8.3999999999999995E-3]
[103026]
[103026,"SINAPI",88267,0.4546]
[103026,"SINAPI",88248,0.4546]
[103026,"SINAPI-I",43827,1]
[103026,"SINAPI-I",3148,3.0200000000000001E-2]
[103025]
[103025,"SINAPI",88267,0.33979999999999999]
[103025,"SINAPI",88248,0.33979999999999999]
[103025,"SINAPI-I",43826,1]
[103025,"SINAPI-I",3148,2.4E-2]
[103021]
[103021,"SINAPI",88267,0.11020000000000001]
[103021,"SINAPI",88248,0.11020000000000001]
[103021,"SINAPI-I",43822,1]
[103021,"SINAPI-I",3148,1.06E-2]
[103027]
[103027,"SINAPI",88267,3.5999999999999997E-2]
[103027,"SINAPI",88248,3.5999999999999997E-2]
[103027,"SINAPI-I",43828,1]
[103027,"SINAPI-I",3148,4.1999999999999997E-3]
[103028]
[103028,"SINAPI",88267,5.5100000000000003E-2]
[103028,"SINAPI",88248,5.5100000000000003E-2]
[103028,"SINAPI-I",43829,1]
[103028,"SINAPI-I",3148,5.3E-3]
[103563]
[103563,"SINAPI",88267,1.3396999999999999]
[103563,"SINAPI",88248,0.2303]
[103563,"SINAPI-I",44587,1]
[103563,"SINAPI",5930,0.46339999999999998]
[103563,"SINAPI",5928,0.21829999999999999]
[103564]
[103564,"SINAPI",88267,1.6345000000000001]
[103564,"SINAPI",88248,0.28089999999999998]
[103564,"SINAPI-I",44588,1]
[103564,"SINAPI",5930,0.54979999999999996]
[103564,"SINAPI",5928,0.25900000000000001]
[103565]
[103565,"SINAPI",88267,1.9292]
[103565,"SINAPI",88248,0.33160000000000001]
[103565,"SINAPI-I",44589,1]
[103565,"SINAPI",5930,0.63619999999999999]
[103565,"SINAPI",5928,0.29970000000000002]
[103566]
[103566,"SINAPI",88267,3.3359999999999999]
[103566,"SINAPI",88248,0.57340000000000002]
[103566,"SINAPI-I",44590,1]
[103566,"SINAPI",5930,1.0485]
[103566,"SINAPI",5928,0.49399999999999999]
[103567]
[103567,"SINAPI",88267,3.7780999999999998]
[103567,"SINAPI",88248,0.64939999999999998]
[103567,"SINAPI-I",44591,1]
[103567,"SINAPI",5930,1.1780999999999999]
[103567,"SINAPI",5928,0.55500000000000005]
[103568]
[103568,"SINAPI",88267,5.6269]
[103568,"SINAPI",88248,0.96709999999999996]
[103568,"SINAPI-I",44592,1]
[103568,"SINAPI",5930,1.72]
[103568,"SINAPI",5928,0.81030000000000002]
[103569]
[103569,"SINAPI",88267,6.2164000000000001]
[103569,"SINAPI",88248,1.0684]
[103569,"SINAPI-I",44593,1]
[103569,"SINAPI",5930,1.8928]
[103569,"SINAPI",5928,0.89170000000000005]
[103570]
[103570,"SINAPI",88267,9.2441999999999993]
[103570,"SINAPI",88248,1.5889]
[103570,"SINAPI-I",44594,1]
[103570,"SINAPI",5930,2.7803]
[103570,"SINAPI",5928,1.3098000000000001]
[103571]
[103571,"SINAPI",88267,10.718]
[103571,"SINAPI",88248,1.8421000000000001]
[103571,"SINAPI-I",44595,1]
[103571,"SINAPI",5930,3.2122000000000002]
[103571,"SINAPI",5928,1.5133000000000001]
[103562]
[103562,"SINAPI",88267,1.2218]
[103562,"SINAPI",88248,0.21]
[103562,"SINAPI-I",44586,1]
[103562,"SINAPI",5930,0.4289]
[103562,"SINAPI",5928,0.2021]
[103573]
[103573,"SINAPI",88267,0.9022]
[103573,"SINAPI",88248,0.15509999999999999]
[103573,"SINAPI-I",44597,1]
[103573,"SINAPI",5930,0.3352]
[103573,"SINAPI",5928,0.15790000000000001]
[103585]
[103585,"SINAPI",88267,10.2464]
[103585,"SINAPI",88248,1.7611000000000001]
[103585,"SINAPI-I",44609,1]
[103585,"SINAPI",5930,3.0739999999999998]
[103585,"SINAPI",5928,1.4481999999999999]
[103586]
[103586,"SINAPI",88267,11.520899999999999]
[103586,"SINAPI",88248,1.9802]
[103586,"SINAPI-I",44610,1]
[103586,"SINAPI",5930,3.4476]
[103586,"SINAPI",5928,1.6242000000000001]
[103574]
[103574,"SINAPI",88267,1.4488000000000001]
[103574,"SINAPI",88248,0.249]
[103574,"SINAPI-I",44598,1]
[103574,"SINAPI",5930,0.49540000000000001]
[103574,"SINAPI",5928,0.2334]
[103575]
[103575,"SINAPI",88267,1.5444]
[103575,"SINAPI",88248,0.26540000000000002]
[103575,"SINAPI-I",44599,1]
[103575,"SINAPI",5930,0.52339999999999998]
[103575,"SINAPI",5928,0.24660000000000001]
[103576]
[103576,"SINAPI",88267,2.1867000000000001]
[103576,"SINAPI",88248,0.37580000000000002]
[103576,"SINAPI-I",44600,1]
[103576,"SINAPI",5930,0.7117]
[103576,"SINAPI",5928,0.33529999999999999]
[103577]
[103577,"SINAPI",88267,2.3142]
[103577,"SINAPI",88248,0.3977]
[103577,"SINAPI-I",44601,1]
[103577,"SINAPI",5930,0.749]
[103577,"SINAPI",5928,0.35289999999999999]
[103578]
[103578,"SINAPI",88267,3.052]
[103578,"SINAPI",88248,0.52459999999999996]
[103578,"SINAPI-I",44602,1]
[103578,"SINAPI",5930,0.96530000000000005]
[103578,"SINAPI",5928,0.45479999999999998]
[103579]
[103579,"SINAPI",88267,3.8536000000000001]
[103579,"SINAPI",88248,0.6623]
[103579,"SINAPI-I",44603,1]
[103579,"SINAPI",5930,1.2002999999999999]
[103579,"SINAPI",5928,0.5655]
[103580]
[103580,"SINAPI",88267,4.9420000000000002]
[103580,"SINAPI",88248,0.84940000000000004]
[103580,"SINAPI-I",44604,1]
[103580,"SINAPI",5930,1.5193000000000001]
[103580,"SINAPI",5928,0.7157]
[103581]
[103581,"SINAPI",88267,6.1577999999999999]
[103581,"SINAPI",88248,1.0584]
[103581,"SINAPI-I",44605,1]
[103581,"SINAPI",5930,1.8755999999999999]
[103581,"SINAPI",5928,0.88360000000000005]
[103582]
[103582,"SINAPI",88267,7.5011000000000001]
[103582,"SINAPI",88248,1.2891999999999999]
[103582,"SINAPI-I",44606,1]
[103582,"SINAPI",5930,2.2694000000000001]
[103582,"SINAPI",5928,1.0690999999999999]
[103572]
[103572,"SINAPI",88267,0.87670000000000003]
[103572,"SINAPI",88248,0.1507]
[103572,"SINAPI-I",44596,1]
[103572,"SINAPI",5930,0.32769999999999999]
[103572,"SINAPI",5928,0.15440000000000001]
[103583]
[103583,"SINAPI",88267,8.0746000000000002]
[103583,"SINAPI",88248,1.3877999999999999]
[103583,"SINAPI-I",44607,1]
[103583,"SINAPI",5930,2.4375]
[103583,"SINAPI",5928,1.1483000000000001]
[103584]
[103584,"SINAPI",88267,9.6090999999999998]
[103584,"SINAPI",88248,1.6516]
[103584,"SINAPI-I",44608,1]
[103584,"SINAPI",5930,2.8872]
[103584,"SINAPI",5928,1.3602000000000001]
[103557]
[103557,"SINAPI",88267,0.35730000000000001]
[103557,"SINAPI",88248,6.1400000000000003E-2]
[103557,"SINAPI-I",44963,1]
[103557,"SINAPI-I",44613,1]
[103557,"SINAPI",5930,0.17549999999999999]
[103557,"SINAPI",5928,8.2699999999999996E-2]
[103558]
[103558,"SINAPI",88267,0.57979999999999998]
[103558,"SINAPI",88248,9.9699999999999997E-2]
[103558,"SINAPI-I",44964,1]
[103558,"SINAPI-I",44615,1]
[103558,"SINAPI",5930,0.2407]
[103558,"SINAPI",5928,0.1134]
[103559]
[103559,"SINAPI",88267,0.81269999999999998]
[103559,"SINAPI",88248,0.13969999999999999]
[103559,"SINAPI-I",44965,1]
[103559,"SINAPI-I",44617,1]
[103559,"SINAPI",5930,0.309]
[103559,"SINAPI",5928,0.14560000000000001]
[103560]
[103560,"SINAPI",88267,1.0076000000000001]
[103560,"SINAPI",88248,0.17319999999999999]
[103560,"SINAPI-I",44966,1]
[103560,"SINAPI-I",44619,1]
[103560,"SINAPI",5930,0.36609999999999998]
[103560,"SINAPI",5928,0.17249999999999999]
[103561]
[103561,"SINAPI",88267,1.1645000000000001]
[103561,"SINAPI",88248,0.2001]
[103561,"SINAPI-I",44967,1]
[103561,"SINAPI-I",44620,1]
[103561,"SINAPI",5930,0.41210000000000002]
[103561,"SINAPI",5928,0.19409999999999999]
[103529]
[103529,"SINAPI",88267,0.35730000000000001]
[103529,"SINAPI",88248,6.1400000000000003E-2]
[103529,"SINAPI-I",44613,1]
[103529,"SINAPI-I",44554,1]
[103529,"SINAPI",5930,0.17549999999999999]
[103529,"SINAPI",5928,8.2699999999999996E-2]
[103530]
[103530,"SINAPI",88267,0.46860000000000002]
[103530,"SINAPI",88248,8.0500000000000002E-2]
[103530,"SINAPI-I",44614,1]
[103530,"SINAPI-I",44555,1]
[103530,"SINAPI",5930,0.20810000000000001]
[103530,"SINAPI",5928,9.8000000000000004E-2]
[103531]
[103531,"SINAPI",88267,0.57979999999999998]
[103531,"SINAPI",88248,9.9699999999999997E-2]
[103531,"SINAPI-I",44615,1]
[103531,"SINAPI-I",44556,1]
[103531,"SINAPI",5930,0.2407]
[103531,"SINAPI",5928,0.1134]
[103532]
[103532,"SINAPI",88267,0.64590000000000003]
[103532,"SINAPI",88248,0.111]
[103532,"SINAPI-I",44616,1]
[103532,"SINAPI-I",44557,1]
[103532,"SINAPI",5930,0.2601]
[103532,"SINAPI",5928,0.1225]
[103533]
[103533,"SINAPI",88267,0.81269999999999998]
[103533,"SINAPI",88248,0.13969999999999999]
[103533,"SINAPI-I",44617,1]
[103533,"SINAPI-I",44558,1]
[103533,"SINAPI",5930,0.309]
[103533,"SINAPI",5928,0.14560000000000001]
[103534]
[103534,"SINAPI",88267,0.78510000000000002]
[103534,"SINAPI",88248,0.13489999999999999]
[103534,"SINAPI-I",44618,1]
[103534,"SINAPI-I",44559,1]
[103534,"SINAPI",5930,0.3009]
[103534,"SINAPI",5928,0.14169999999999999]
[103535]
[103535,"SINAPI",88267,1.0076000000000001]
[103535,"SINAPI",88248,0.17319999999999999]
[103535,"SINAPI-I",44619,1]
[103535,"SINAPI-I",44560,1]
[103535,"SINAPI",5930,0.36609999999999998]
[103535,"SINAPI",5928,0.17249999999999999]
[103527]
[103527,"SINAPI",88267,0.25330000000000003]
[103527,"SINAPI",88248,4.3499999999999997E-2]
[103527,"SINAPI-I",44611,1]
[103527,"SINAPI-I",44552,1]
[103536]
[103536,"SINAPI",88267,1.1645000000000001]
[103536,"SINAPI",88248,0.2001]
[103536,"SINAPI-I",44620,1]
[103536,"SINAPI-I",44561,1]
[103536,"SINAPI",5930,0.41210000000000002]
[103536,"SINAPI",5928,0.19409999999999999]
[103528]
[103528,"SINAPI",88267,0.31280000000000002]
[103528,"SINAPI",88248,5.3800000000000001E-2]
[103528,"SINAPI-I",44612,1]
[103528,"SINAPI-I",44553,1]
[103528,"SINAPI",5930,0.16250000000000001]
[103528,"SINAPI",5928,7.6499999999999999E-2]
[103541]
[103541,"SINAPI",88267,0.57979999999999998]
[103541,"SINAPI",88248,9.9699999999999997E-2]
[103541,"SINAPI-I",44615,1]
[103541,"SINAPI-I",44564,1]
[103541,"SINAPI",5930,0.2407]
[103541,"SINAPI",5928,0.1134]
[103539]
[103539,"SINAPI",88267,0.35730000000000001]
[103539,"SINAPI",88248,6.1400000000000003E-2]
[103539,"SINAPI-I",44613,1]
[103539,"SINAPI-I",44562,1]
[103539,"SINAPI",5930,0.17549999999999999]
[103539,"SINAPI",5928,8.2699999999999996E-2]
[103540]
[103540,"SINAPI",88267,0.46860000000000002]
[103540,"SINAPI",88248,8.0500000000000002E-2]
[103540,"SINAPI-I",44614,1]
[103540,"SINAPI-I",44563,1]
[103540,"SINAPI",5930,0.20810000000000001]
[103540,"SINAPI",5928,9.8000000000000004E-2]
[103542]
[103542,"SINAPI",88267,0.64590000000000003]
[103542,"SINAPI",88248,0.111]
[103542,"SINAPI-I",44616,1]
[103542,"SINAPI-I",44565,1]
[103542,"SINAPI",5930,0.2601]
[103542,"SINAPI",5928,0.1225]
[103543]
[103543,"SINAPI",88267,0.81269999999999998]
[103543,"SINAPI",88248,0.13969999999999999]
[103543,"SINAPI-I",44617,1]
[103543,"SINAPI-I",44566,1]
[103543,"SINAPI",5930,0.309]
[103543,"SINAPI",5928,0.14560000000000001]
[103544]
[103544,"SINAPI",88267,0.78510000000000002]
[103544,"SINAPI",88248,0.13489999999999999]
[103544,"SINAPI-I",44618,1]
[103544,"SINAPI-I",44567,1]
[103544,"SINAPI",5930,0.3009]
[103544,"SINAPI",5928,0.14169999999999999]
[103545]
[103545,"SINAPI",88267,1.0076000000000001]
[103545,"SINAPI",88248,0.17319999999999999]
[103545,"SINAPI-I",44619,1]
[103545,"SINAPI-I",44568,1]
[103545,"SINAPI",5930,0.36609999999999998]
[103545,"SINAPI",5928,0.17249999999999999]
[103537]
[103537,"SINAPI",88267,0.25330000000000003]
[103537,"SINAPI",88248,4.3499999999999997E-2]
[103537,"SINAPI-I",44611,1]
[103537,"SINAPI-I",44585,1]
[103546]
[103546,"SINAPI",88267,1.1645000000000001]
[103546,"SINAPI",88248,0.2001]
[103546,"SINAPI-I",44620,1]
[103546,"SINAPI-I",44569,1]
[103546,"SINAPI",5930,0.41210000000000002]
[103546,"SINAPI",5928,0.19409999999999999]
[103538]
[103538,"SINAPI",88267,0.31280000000000002]
[103538,"SINAPI",88248,5.3800000000000001E-2]
[103538,"SINAPI-I",44686,1]
[103538,"SINAPI-I",44612,1]
[103538,"SINAPI",5930,0.16250000000000001]
[103538,"SINAPI",5928,7.6499999999999999E-2]
[103549]
[103549,"SINAPI",88267,0.35730000000000001]
[103549,"SINAPI",88248,6.1400000000000003E-2]
[103549,"SINAPI-I",44613,1]
[103549,"SINAPI-I",44572,1]
[103549,"SINAPI",5930,0.17549999999999999]
[103549,"SINAPI",5928,8.2699999999999996E-2]
[103550]
[103550,"SINAPI",88267,0.46860000000000002]
[103550,"SINAPI",88248,8.0500000000000002E-2]
[103550,"SINAPI-I",44614,1]
[103550,"SINAPI-I",44573,1]
[103550,"SINAPI",5930,0.20810000000000001]
[103550,"SINAPI",5928,9.8000000000000004E-2]
[103551]
[103551,"SINAPI",88267,0.57979999999999998]
[103551,"SINAPI",88248,9.9699999999999997E-2]
[103551,"SINAPI-I",44615,1]
[103551,"SINAPI-I",44574,1]
[103551,"SINAPI",5930,0.2407]
[103551,"SINAPI",5928,0.1134]
[103552]
[103552,"SINAPI",88267,0.64590000000000003]
[103552,"SINAPI",88248,0.111]
[103552,"SINAPI-I",44616,1]
[103552,"SINAPI-I",44575,1]
[103552,"SINAPI",5930,0.2601]
[103552,"SINAPI",5928,0.1225]
[103553]
[103553,"SINAPI",88267,0.81269999999999998]
[103553,"SINAPI",88248,0.13969999999999999]
[103553,"SINAPI-I",44617,1]
[103553,"SINAPI-I",44576,1]
[103553,"SINAPI",5930,0.309]
[103553,"SINAPI",5928,0.14560000000000001]
[103554]
[103554,"SINAPI",88267,0.78510000000000002]
[103554,"SINAPI",88248,0.13489999999999999]
[103554,"SINAPI-I",44618,1]
[103554,"SINAPI-I",44577,1]
[103554,"SINAPI",5930,0.3009]
[103554,"SINAPI",5928,0.14169999999999999]
[103555]
[103555,"SINAPI",88267,1.0076000000000001]
[103555,"SINAPI",88248,0.17319999999999999]
[103555,"SINAPI-I",44619,1]
[103555,"SINAPI-I",44578,1]
[103555,"SINAPI",5930,0.36609999999999998]
[103555,"SINAPI",5928,0.17249999999999999]
[103547]
[103547,"SINAPI",88267,0.25330000000000003]
[103547,"SINAPI",88248,4.3499999999999997E-2]
[103547,"SINAPI-I",44611,1]
[103547,"SINAPI-I",44570,1]
[103556]
[103556,"SINAPI",88267,1.1645000000000001]
[103556,"SINAPI",88248,0.2001]
[103556,"SINAPI-I",44620,1]
[103556,"SINAPI-I",44579,1]
[103556,"SINAPI",5930,0.41210000000000002]
[103556,"SINAPI",5928,0.19409999999999999]
[103548]
[103548,"SINAPI",88267,0.31280000000000002]
[103548,"SINAPI",88248,5.3800000000000001E-2]
[103548,"SINAPI-I",44612,1]
[103548,"SINAPI-I",44571,1]
[103548,"SINAPI",5930,0.16250000000000001]
[103548,"SINAPI",5928,7.6499999999999999E-2]

{"sheet":"NOVO","index":1,"n_rows":51,"n_cols":4,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"Novidades da Versão"]
[]
[]
["V2.0"]
[null,"GERAL"]
[null,null,{"$f":"IF(D7<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Alteração da extensão do arquivo “Referência mm–aaaa” de xls para xlsm."]
[null,"Banco"]
[null,null,{"$f":"IF(D9<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Ajuste na macro [Importar SINAPI] para importar os relatórios do SINAPI no novo formato."]
[null,null,{"$f":"IF(D10<>\"\",\"▪\",\"\")","v":""}]
["V2.1"]
[null,"Banco"]
[null,null,{"$f":"IF(D13<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Ajuste na macro [Importar SINAPI] para continuar importando também no antigo formato do SINAPI."]
[]
["V2.2"]
[null,"Busca"]
[null,null,{"$f":"IF(D17<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Correção na macro [Busca]."]
[]
["V2.3"]
[null,"GERAL"]
[null,null,{"$f":"IF(D21<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Substituição da função própria “@CONCATENAR” pela função “=concat()” nativa do Excel, para evitar incompatibilidade com versões antigas do MS Excel."]
[null,"Banco"]
[null,null,{"$f":"IF(D23<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Ajuste na macro [Importar SINAPI] para evitar o erro “estouro” caso a aba Banco tenha mais de 32.767 linhas."]
[null,"Composições"]
[null,null,{"$f":"IF(D25<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Fixação do nome “Composição” na coluna FONTE nas linhas de título das composições."]
[null,null,{"$f":"IF(D26<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Alterada a cor das células com lista suspensa (coluna FONTE), para manter o padrão da Planilha Múltipla."]
[null,"Cotações"]
[null,null,{"$f":"IF(D28<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Alterada a cor das células com lista suspensa (coluna EMPRESA e ÍNDICE RETROAÇÃO), para manter o padrão da Planilha Múltipla."]
[]
["V2.4"]
[null,"Banco"]
[null,null,{"$f":"IF(D32<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Correção na macro [Importar Banco Qualquer]."]
[null,null,{"$f":"IF(D33<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Exibidas as colunas J:K quem apresentam os percentuais dos preços de insumos Atribuídos São Paulo (% AS)."]
[]
["V2.5"]
[null,"Banco"]
[null,null,{"$f":"IF(D37<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Ajuste na macro [Importar Banco Qualquer] para evitar o erro “estouro” caso a aba Banco tenha mais de 32.767 linhas."]
[null,null,{"$f":"IF(D38<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Ajuste na formatação, para exibir na cor vermelha, os códigos dos insumos e composições sem custo."]
[null,"Composições"]
[null,null,{"$f":"IF(D40<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Ajuste na formação das linhas de título das composições para ajuste automático da altura da linha."]
[null,null,{"$f":"IF(D41<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Ajuste na fórmula dos preços totais dos itens dos insumos/composições (alterada a função “truncar” para a função “arredondar”)."]
[null,null,{"$f":"IF(D42<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Alterada a lista suspensa nas células na coluna FONTE para exibir apenas as fontes disponíveis na aba Banco."]
[null,null,{"$f":"IF(D43<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Inclusão de legenda das cores das células."]
[null,"Composições"]
[null,null,{"$f":"IF(D45<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Inclusão de legenda das cores das células."]
[]
["V2.6"]
[null,"Banco"]
[null,null,{"$f":"IF(D49<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Inclusão de alerta de erro, na célula B4, para indicar se a extensão do arquivo está errada (diferente de \"xlsm\") e se o nome do arquivo está errado, tendo por referência a data base de preço do SINAPI (célula B3)."]
[null,null,{"$f":"IF(D50<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Correção na macro [Limpar Banco]. Que estava ocultando a coluna H e causando erro na macro [Importar SINAPI] antigo (até 2024)."]
[null,null,{"$f":"IF(D51<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Ajuste na macro [Importar SINAPI] para ocultar as colunas J:K (percentual Atribuído São Paulo) para o SINAPI antigo (até 2024)."]

{"sheet":"Banco","index":2,"n_rows":28479,"n_cols":12,"rows_kept":4500,"cut":true,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,3],[3,8,4,8]],"bounds":{"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0}}
[null,"BANCO DE CUSTOS - REFERÊNCIA 2.6",null,null,null,null,null,null,"AS = ATRIBUÍDO SÃO PAULO",null,null,{"$f":"MID(CELL(\"nome.arquivo\"),SEARCH(\"[\",CELL(\"nome.arquivo\"))+1,SEARCH(\"]\",CELL(\"nome.arquivo\"))-SEARCH(\"[\",CELL(\"nome.arquivo\"))-1)","v":"Sapata CD 20UH-1_.xlsm"}]
[null,"DATA PREÇO (SINAPI):",null,"LOCALIDADE / DATA EMISSÃO (SINAPI):",null,null,null,null,"CR = COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE",null,null,{"$f":"MID(L1,1,LEN(L1)-IF(LEFT(RIGHT(L1,4),1)=\".\",4,5))","v":"Sapata CD 20UH-1_"}]
[null,"05/2025",null,"CURITIBA",null,null,null,null,"C = COLETADO",null,null,{"$f":"IF(LEFT(RIGHT(L1,4),1)=\".\",RIGHT(L1,3),RIGHT(L1,4))","v":"xlsm"}]
[null,{"$f":"IF(L3<>\"xlsm\",\"Extensão do arquivo: xlsm\",IF(DATABASE=\"\",\"\",IF(L2<>L4,\"Nome arquivo: \" & L4,\"\")))","v":"Nome arquivo: Referência 05-2025"},null,"10/06/2025",null,null,null,null,"ORIGEM DO PREÇO",null,null,{"$f":"IF(B3=\"\",\"\",_xlfn.CONCAT(\"Referência \",TEXT(B3,\"mm\"),\"-\",TEXT(B3,\"aaaa\")))","v":"Referência 05-2025"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","CUSTO UNITÁRIO\nDESONERADO","CUSTO UNITÁRIO\nNÃO DESONERADO",null,null,"% AS\nDESONERADO","% AS\nNAO DESONERADO"]
[]
[{"$f":"CONCATENATE($B7,\" \",$C7)","v":"Composição 01"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"01"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A7)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"MÊS"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":106832},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":118215.43999999999},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
[{"$f":"CONCATENATE($B8,\" \",$C8)","v":"Composição 0"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A8)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A9)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A10)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A11)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A12)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A13)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A14)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A15)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A16)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição 96556_ADP-01",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"96556_ADP-01"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A17)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. "},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M3"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":865.99999999999989},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":901.76},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":1.8E-3},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":1.6999999999999999E-3}]
["Composição 96555_ADP-01",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"96555_ADP-01"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A18)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M3"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":685.46},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":707.22},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":1.2999999999999999E-3},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":1.1999999999999999E-3}]
[{"$f":"CONCATENATE($B19,\" \",$C19)","v":"Composição 103682_ADP-01"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"103682_ADP-01"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A19)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M3"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":884.44},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":915.63000000000011},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":1.1000000000000001E-3},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":1E-3}]
["Composição 103669_ADP-01",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"103669_ADP-01"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A20)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M3"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":862.48},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":891.98},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":1.9E-3},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":1.8E-3}]
["Composição 92463_ADP-01",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"92463_ADP-01"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A21)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. "},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":70.28},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":74.12},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição 104994_ADP-01",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"104994_ADP-01"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A22)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":161.35},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":165.13},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição 93674_ADP-01",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"93674_ADP-01"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A23)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":221.14000000000001},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":221.83},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição 91947_ADP-01",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"91947_ADP-01"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A24)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"SUPORTE PARAFUSADO COM ESPELHO / PLACA DE ENCAIXE 4\" X 2\" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UM"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":9.9500000000000011},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":10.42},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição 102198_ADP-01",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"102198_ADP-01"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A25)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":22.07},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":23.41},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição CPU-01",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"CPU-01"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A26)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 127V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2\" / SAÍDA 1/2\")"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UM"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":301.89999999999998},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":305.87},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição ALO-01",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"ALO-01"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A27)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição 101873_ADP-01",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"101873_ADP-01"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A28)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO."},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":335.78},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":340.14},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
[{"$f":"CONCATENATE($B29,\" \",$C29)","v":"Cotação 0"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A29)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},"Cotações"]
["Cotação 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A30)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},"Cotações"]
["Cotação 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A31)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},"Cotações"]
["Cotação 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A32)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},"Cotações"]
["Cotação 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A33)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},"Cotações"]
["Cotação 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A34)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},"Cotações"]
["Cotação 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A35)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},"Cotações"]
["Cotação 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H36,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H36,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A36)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H36,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H36,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H36,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H36,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},"Cotações"]
["Cotação 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H37,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H37,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A37)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H37,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H37,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H37,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H37,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},"Cotações"]
["Cotação 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H38,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H38,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A38)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H38,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H38,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H38,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H38,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},"Cotações"]
[{"$f":"CONCATENATE($B39,\" \",$C39)","v":"Cotação 45115"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H39,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H39,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"45115"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A39)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H39,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CAIXA OU ABRIGO EM POLICARBONATO (PC), PARA ATE 2 HIDROMETROS, COM TAMPAS E ACESSOS PARA A INSTALACAO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H39,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H39,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":115.18},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H39,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":115.18},"Cotações"]
["Cotação 44091",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H40,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H40,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"44091"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A40)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H40,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"DISJUNTOR TIPO DR, BIPOLAR DE 25A"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H40,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H40,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":209.9},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H40,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":209.9},"Cotações"]
["Cotação 43940",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H41,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H41,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"43940"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A41)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H41,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"FUNDO NIVELADOR ACRILICO BRANCO PARA MADEIRA"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H41,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"L"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H41,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":50.56},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H41,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":50.56},"Cotações"]
["Cotação 1",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H42,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H42,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"1"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A42)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H42,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 127V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2\" / SAÍDA 1/2\")"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H42,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UM"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H42,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":254.73},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H42,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":254.73},"Cotações"]
["Cotação 43893",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H43,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H43,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"43893"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A43)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H43,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"SUPORTE PARA 12 DISJUNTORES"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H43,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":""},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H43,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":34.99},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H43,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":34.99},"Cotações"]
["Cotação ",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H44,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H44,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":""},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A44)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H44,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H44,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":""},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H44,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H44,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},"Cotações"]
["Cotação ",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H45,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H45,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":""},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A45)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H45,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H45,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":""},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H45,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H45,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},"Cotações"]
["Cotação ",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H46,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H46,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":""},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A46)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H46,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H46,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":""},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H46,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H46,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},"Cotações"]
["Cotação ",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H47,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H47,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":""},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A47)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H47,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H47,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":""},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H47,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H47,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},"Cotações"]
["Cotação ",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H48,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H48,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":""},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A48)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H48,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H48,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":""},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H48,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H48,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},"Cotações"]
[{"$f":"CONCATENATE($B49,\" \",$C49)","v":"SINAPI-I 45333"},"SINAPI-I",45333,"ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL","UN",163.47999999999999,163.47999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 11270","SINAPI-I",11270,"ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM","UN",2.34,2.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 412","SINAPI-I",412,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM","UN",1.08,1.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 414","SINAPI-I",414,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 100 X 2,5 MM","UN",0.06,0.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 410","SINAPI-I",410,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* MM","UN",0.16,0.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 411","SINAPI-I",411,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM","UN",0.21,0.21,null,"C"]
["SINAPI-I 408","SINAPI-I",408,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM","UN",1.04,1.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 39131","SINAPI-I",39131,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",4.59,4.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 394","SINAPI-I",394,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",4.6500000000000004,4.6500000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 39130","SINAPI-I",39130,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",4.1900000000000004,4.1900000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 395","SINAPI-I",395,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",4.4800000000000004,4.4800000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 39129","SINAPI-I",39129,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",2.58,2.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 393","SINAPI-I",393,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",2.7,2.7,null,"C"]
["SINAPI-I 39127","SINAPI-I",39127,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",2.21,2.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 392","SINAPI-I",392,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",2.2599999999999998,2.2599999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 39133","SINAPI-I",39133,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",6.03,6.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 397","SINAPI-I",397,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",6.66,6.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 39132","SINAPI-I",39132,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",4.82,4.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 396","SINAPI-I",396,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",5.17,5.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 39135","SINAPI-I",39135,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",9.65,9.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 39134","SINAPI-I",39134,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",8.0399999999999991,8.0399999999999991,null,"CR"]
["SINAPI-I 398","SINAPI-I",398,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",7.41,7.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 39128","SINAPI-I",39128,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",2.41,2.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 400","SINAPI-I",400,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",2.35,2.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 39125","SINAPI-I",39125,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/8\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",2.41,2.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 39126","SINAPI-I",39126,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",10.85,10.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 399","SINAPI-I",399,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",9.56,9.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 39158","SINAPI-I",39158,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO ECONOMICA (GOTA), COM 8\"","UN",25.67,25.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 39141","SINAPI-I",39141,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/2\"","UN",1.86,1.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 39140","SINAPI-I",39140,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4\"","UN",1.69,1.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 39139","SINAPI-I",39139,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1\"","UN",1.4,1.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 39137","SINAPI-I",39137,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1/2\"","UN",0.97,0.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 39143","SINAPI-I",39143,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2 1/2\"","UN",3.84,3.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 39142","SINAPI-I",39142,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2\"","UN",2.75,2.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 39144","SINAPI-I",39144,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3\"","UN",4.4800000000000004,4.4800000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 39138","SINAPI-I",39138,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4\"","UN",1.03,1.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 39136","SINAPI-I",39136,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/8\"","UN",0.68,0.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 39145","SINAPI-I",39145,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 4\"","UN",7.38,7.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 12615","SINAPI-I",12615,"ABRACADEIRA PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *80 E 100* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","UN",12.06,12.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 11927","SINAPI-I",11927,"ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 2\" A 2 1/2\"","UN",6.98,6.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 11928","SINAPI-I",11928,"ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 3\" A 3 3/4\"","UN",8,8,null,"CR"]
["SINAPI-I 11929","SINAPI-I",11929,"ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 4\" A 4 3/4\"","UN",12.37,12.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 36801","SINAPI-I",36801,"ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE PAREDE, 1/2\" OU 3/4\"","UN",32.549999999999997,32.549999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 36246","SINAPI-I",36246,"ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO \"U\" OU \"C\", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M","M",4.91,4.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 37600","SINAPI-I",37600,"ACESSORIO DE LIGACAO NAO ELETRICO PARA CARGAS EXPLOSIVAS, TUBO DE 6 M","UN"]
["SINAPI-I 37599","SINAPI-I",37599,"ACESSORIO INICIADOR NAO ELETRICO, TUBO DE 6 M, TEMPO DE RETARDO DE *160* MS","UN"]
["SINAPI-I 1","SINAPI-I",1,"ACETILENO - RECARGA DE GAS PARA CILINDRO (NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO)","KG",100,100,null,"C"]
["SINAPI-I 3","SINAPI-I",3,"ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA","L",16.079999999999998,16.079999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 43054","SINAPI-I",43054,"ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO","KG",8.6199999999999992,8.6199999999999992,null,"CR"]
["SINAPI-I 42402","SINAPI-I",42402,"ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA","KG",8.24,8.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 42403","SINAPI-I",42403,"ACO CA-25, 20,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA","KG",10.57,10.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 42404","SINAPI-I",42404,"ACO CA-25, 25,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA","KG",10.51,10.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 42405","SINAPI-I",42405,"ACO CA-25, 32,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA","KG",11.19,11.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 34341","SINAPI-I",34341,"ACO CA-25, 32,0 MM, VERGALHAO","KG",9.7200000000000006,9.7200000000000006,null,"CR"]
["SINAPI-I 43053","SINAPI-I",43053,"ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO","KG",7.7,7.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 43058","SINAPI-I",43058,"ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO","KG",7.98,7.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 34","SINAPI-I",34,"ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO","KG",8.02,8.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 43055","SINAPI-I",43055,"ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO","KG",6.95,6.95,null,"C"]
["SINAPI-I 43056","SINAPI-I",43056,"ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO","KG",8.01,8.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 43057","SINAPI-I",43057,"ACO CA-50, 32,0 MM, VERGALHAO","KG",8.8000000000000007,8.8000000000000007,null,"CR"]
["SINAPI-I 34449","SINAPI-I",34449,"ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO","KG",9.41,9.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 32","SINAPI-I",32,"ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO","KG",8.4600000000000009,8.4600000000000009,null,"CR"]
["SINAPI-I 33","SINAPI-I",33,"ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO","KG",8.51,8.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 43061","SINAPI-I",43061,"ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO","KG",7.95,7.95,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B113,\" \",$C113)","v":"SINAPI-I 43059"},"SINAPI-I",43059,"ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO","KG",7.59,7.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 43062","SINAPI-I",43062,"ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO","KG",8.41,8.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 43060","SINAPI-I",43060,"ACO CA-60, 8,0 MM OU 9,5 MM, VERGALHAO","KG",6.61,6.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 40410","SINAPI-I",40410,"ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 50 MM (2\")","UN"]
["SINAPI-I 40411","SINAPI-I",40411,"ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 65 MM (2 1/2\")","UN"]
["SINAPI-I 40412","SINAPI-I",40412,"ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 80 MM (3\")","UN"]
["SINAPI-I 44254","SINAPI-I",44254,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 15 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE","UN",30.09,30.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 44255","SINAPI-I",44255,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 22 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE","UN",33.35,33.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 44256","SINAPI-I",44256,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 28 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE","UN",37.659999999999997,37.659999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 44257","SINAPI-I",44257,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 35 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE","UN",59.59,59.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 44258","SINAPI-I",44258,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 42 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE","UN",68.099999999999994,68.099999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 44259","SINAPI-I",44259,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 54 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE","UN",93.48,93.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 37997","SINAPI-I",37997,"ADAPTADOR CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",17.93,17.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 37998","SINAPI-I",37998,"ADAPTADOR CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",23.99,23.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 55","SINAPI-I",55,"ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 1/2\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)","UN"]
["SINAPI-I 61","SINAPI-I",61,"ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)","UN"]
["SINAPI-I 62","SINAPI-I",62,"ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 32 MM X 1\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)","UN"]
["SINAPI-I 10899","SINAPI-I",10899,"ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2\", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO","UN",125.29,125.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 10900","SINAPI-I",10900,"ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2\" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2\", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO","UN",98.05,98.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 47","SINAPI-I",47,"ADAPTADOR PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 100 / DE 110 MM","UN"]
["SINAPI-I 48","SINAPI-I",48,"ADAPTADOR PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM","UN"]
["SINAPI-I 46","SINAPI-I",46,"ADAPTADOR PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 75 / DE 85 MM","UN"]
["SINAPI-I 52","SINAPI-I",52,"ADAPTADOR PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM","UN"]
["SINAPI-I 43","SINAPI-I",43,"ADAPTADOR PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 75 / DE 85 MM","UN"]
["SINAPI-I 103","SINAPI-I",103,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4\", PARA AGUA FRIA","UN",40.1,40.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 107","SINAPI-I",107,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA","UN",0.75,0.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 65","SINAPI-I",65,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4\", PARA AGUA FRIA","UN",0.82,0.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 108","SINAPI-I",108,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1\", PARA AGUA FRIA","UN",1.66,1.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 110","SINAPI-I",110,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2\", PARA AGUA FRIA","UN",5.77,5.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 109","SINAPI-I",109,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4\", PARA AGUA FRIA","UN",3.43,3.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 111","SINAPI-I",111,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4\", PARA AGUA FRIA","UN",7.8,7.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 112","SINAPI-I",112,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2\", PARA AGUA FRIA","UN",4.13,4.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 113","SINAPI-I",113,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2\", PARA AGUA FRIA","UN",10.35,10.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 104","SINAPI-I",104,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 2 1/2\", PARA AGUA FRIA","UN",18.02,18.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 102","SINAPI-I",102,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3\", PARA AGUA FRIA","UN",24.85,24.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 95","SINAPI-I",95,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",10.5,10.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 96","SINAPI-I",96,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",11.42,11.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 97","SINAPI-I",97,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",17.18,17.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 98","SINAPI-I",98,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",25.72,25.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 99","SINAPI-I",99,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",24.31,24.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 60","SINAPI-I",60,"ADAPTADOR PVC, COM REGISTRO, PARA PEAD, 20 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 72","SINAPI-I",72,"ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",46.62,46.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 71","SINAPI-I",71,"ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",28.79,28.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 67","SINAPI-I",67,"ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",15.07,15.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 73","SINAPI-I",73,"ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 3/4\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",14.42,14.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 100","SINAPI-I",100,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM X 2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",42.47,42.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 75","SINAPI-I",75,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 110 MM X 4\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",247.63,247.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 83","SINAPI-I",83,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",197.97,197.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 74","SINAPI-I",74,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 85 MM X 3\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",283.05,283.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 106","SINAPI-I",106,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 110 MM X 4\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",357.93,357.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 88","SINAPI-I",88,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 32 MM X 1\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",10.06,10.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 82","SINAPI-I",82,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 75 MM X 2 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",188.36,188.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 105","SINAPI-I",105,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 85 MM X 3\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",266.89999999999998,266.89999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 39719","SINAPI-I",39719,"ADESIVO / COLA DE CONTATO LIQUIDO, A BASE DE RESINAS, PARA COLAGEM DE ESPUMA PARA ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL","L",191.15,191.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 3410","SINAPI-I",3410,"ADESIVO / COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS","KG",43,43,null,"CR"]
["SINAPI-I 4791","SINAPI-I",4791,"ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO","KG",37.090000000000003,37.090000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 157","SINAPI-I",157,"ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO EM TRINCAS, BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE","KG",136.76,136.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 156","SINAPI-I",156,"ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO","KG",48.69,48.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 131","SINAPI-I",131,"ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)","KG",41.64,41.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 21114","SINAPI-I",21114,"ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G","UN",37.68,37.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 119","SINAPI-I",119,"ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR","UN",9.5500000000000007,9.5500000000000007,null,"C"]
["SINAPI-I 122","SINAPI-I",122,"ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR","UN",73.48,73.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 20080","SINAPI-I",20080,"ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR","UN",23.98,23.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 124","SINAPI-I",124,"ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","L",16.059999999999999,16.059999999999999,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B177,\" \",$C177)","v":"SINAPI-I 7334"},"SINAPI-I",7334,"ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS","L",15.35,15.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 45146","SINAPI-I",45146,"ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE PARA CONCRETO","KG",30.79,30.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 123","SINAPI-I",123,"ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","L",6.57,6.57,null,"C"]
["SINAPI-I 127","SINAPI-I",127,"ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","L",15.68,15.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 133","SINAPI-I",133,"ADITIVO LIQUIDO INCORPORADOR DE AR PARA CONCRETO E ARGAMASSA, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","L",6.51,6.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 43617","SINAPI-I",43617,"ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","L",7.28,7.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 132","SINAPI-I",132,"ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","L",6.75,6.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 43618","SINAPI-I",43618,"ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DE PEGA NORMAL PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","KG",17,17,null,"CR"]
["SINAPI-I 37476","SINAPI-I",37476,"ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRADA INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA","UN"]
["SINAPI-I 37478","SINAPI-I",37478,"ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA","UN"]
["SINAPI-I 37477","SINAPI-I",37477,"ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA","UN"]
["SINAPI-I 37479","SINAPI-I",37479,"ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1.00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA","UN"]
["SINAPI-I 4319","SINAPI-I",4319,"AFASTADOR PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90 OU KALHETAO","UN",1.22,1.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 42409","SINAPI-I",42409,"AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO","KG",10.7,10.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 40553","SINAPI-I",40553,"AGREGADO RECICLADO, TIPO RACHAO RECICLADO CINZA, CLASSE A","M3",39,39,null,"C"]
["SINAPI-I 6114","SINAPI-I",6114,"AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)","H",18.53,20.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 40912","SINAPI-I",40912,"AJUDANTE DE ARMADOR (MENSALISTA)","MES",3251.67,3637.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 247","SINAPI-I",247,"AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)","H",18.53,20.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 40919","SINAPI-I",40919,"AJUDANTE DE ELETRICISTA (MENSALISTA)","MES",3251.67,3637.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 44499","SINAPI-I",44499,"AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA)","H",18.53,20.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 40984","SINAPI-I",40984,"AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (MENSALISTA)","MES",3251.67,3637.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 248","SINAPI-I",248,"AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA)","H",18.2,20.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 41086","SINAPI-I",41086,"AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (MENSALISTA)","MES",3192.27,3571.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 34466","SINAPI-I",34466,"AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA)","H",18.53,20.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 41083","SINAPI-I",41083,"AJUDANTE DE PINTOR (MENSALISTA)","MES",3251.67,3637.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 252","SINAPI-I",252,"AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)","H",18.53,20.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 40909","SINAPI-I",40909,"AJUDANTE DE SERRALHEIRO (MENSALISTA)","MES",3251.67,3637.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 242","SINAPI-I",242,"AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)","H",18.2,20.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 41085","SINAPI-I",41085,"AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA)","MES",3192.27,3571.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 427","SINAPI-I",427,"ALCA PREFORMADA DE CONTRA POSTE, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO 3/16\", COMPRIMENTO *860* MM","UN",5.9,5.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 417","SINAPI-I",417,"ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMINIO DIAMETRO 16 A 25 MM","UN",2.78,2.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 11273","SINAPI-I",11273,"ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)","UN",8.6300000000000008,8.6300000000000008,null,"CR"]
["SINAPI-I 11272","SINAPI-I",11272,"ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)","UN",5.21,5.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 11275","SINAPI-I",11275,"ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 4 (CAA 6/1)","UN",2.09,2.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 11274","SINAPI-I",11274,"ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 6 (CAA 6/1)","UN",1.59,1.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 45250","SINAPI-I",45250,"ALICATE BICO LONGO (MEIA CANA) 6\", COM ISOLAMENTO ATE 1000 V","UN",25.59,25.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 38470","SINAPI-I",38470,"ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6\" COM ISOLAMENTO","UN",44.83,44.83,null,"C"]
["SINAPI-I 38547","SINAPI-I",38547,"ALICATE DE CRIMPAR RJ11, RJ12 E RJ45, COM CATRACA","UN",173.93,173.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 38467","SINAPI-I",38467,"ALICATE DE PRESSAO 11\" PARA SOLDA, TIPO C","UN",74.010000000000005,74.010000000000005,null,"CR"]
["SINAPI-I 38468","SINAPI-I",38468,"ALICATE DE PRESSAO 11\" PARA SOLDA, TIPO U","UN",81.44,81.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 38469","SINAPI-I",38469,"ALICATE DE PRESSAO PARA SOLDA DE CHAPA 18\"","UN",166.08,166.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 45197","SINAPI-I",45197,"ALICATE DESENCAPADOR AUTOMATICO 8\"","UN",132.44999999999999,132.44999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 38471","SINAPI-I",38471,"ALICATE PARA ANEIS DE PISTAO, CAPACIDADE *50* A 100 MM","UN",177.62,177.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 45206","SINAPI-I",45206,"ALICATE PROFISSIONAL 8\", UNIVERSAL, COM ISOLAMENTO ATE 1000 V","UN",35.090000000000003,35.090000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 37370","SINAPI-I",37370,"ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)","H",4.76,4.76,null,"C"]
["SINAPI-I 40862","SINAPI-I",40862,"ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)","MES",897.94,897.94,null,"C"]
["SINAPI-I 10658","SINAPI-I",10658,"ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS","UN"]
["SINAPI-I 253","SINAPI-I",253,"ALMOXARIFE (HORISTA)","H",24.2,27.06,null,"C"]
["SINAPI-I 40809","SINAPI-I",40809,"ALMOXARIFE (MENSALISTA)","MES",4243.8900000000003,4747.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 42428","SINAPI-I",42428,"ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI","UN"]
["SINAPI-I 301","SINAPI-I",301,"ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)","UN",2.92,2.92,null,"C"]
["SINAPI-I 296","SINAPI-I",296,"ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)","UN",1.65,1.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 297","SINAPI-I",297,"ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)","UN",2.42,2.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 299","SINAPI-I",299,"ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL","UN",3.42,3.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 300","SINAPI-I",300,"ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL","UN",11.85,11.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 20085","SINAPI-I",20085,"ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL","UN",2.16,2.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 298","SINAPI-I",298,"ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL","UN",2.63,2.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 311","SINAPI-I",311,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 100 MM (NBR 7665)","UN",9.77,9.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 318","SINAPI-I",318,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 150 MM (NBR 7665)","UN",19.68,19.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 319","SINAPI-I",319,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 200 MM (NBR 7665)","UN",30.86,30.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 303","SINAPI-I",303,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)","UN",3.23,3.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 305","SINAPI-I",305,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)","UN",10.17,10.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 306","SINAPI-I",306,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)","UN",15.43,15.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 307","SINAPI-I",307,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 250 MM (NBR 7362)","UN",38.99,38.99,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B241,\" \",$C241)","v":"SINAPI-I 309"},"SINAPI-I",309,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 350 MM (NBR 7362)","UN",63.87,63.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 310","SINAPI-I",310,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 400 MM (NBR 7362)","UN",88.52,88.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 308","SINAPI-I",308,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO, PVC REDE COLETOR ESGOTO, DN 300 MM (NBR 7362)","UN",87.02,87.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 328","SINAPI-I",328,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 100 MM, PARA REDE AGUA","UN",7.74,7.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 325","SINAPI-I",325,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA","UN",2.2799999999999998,2.2799999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 20326","SINAPI-I",20326,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 60 MM, PARA REDE AGUA","UN",4.17,4.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 329","SINAPI-I",329,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 75 MM, PARA REDE AGUA","UN",6.47,6.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 39642","SINAPI-I",39642,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 1 1/2\" (NBR 15715)","UN",2.86,2.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 39641","SINAPI-I",39641,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 1 1/4\" (NBR 15715)","UN",2.5099999999999998,2.5099999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 39643","SINAPI-I",39643,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 2\" (NBR 15715)","UN",3.37,3.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 39644","SINAPI-I",39644,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 3\" (NBR 15715)","UN",5.22,5.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 39645","SINAPI-I",39645,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 4\" (NBR 15715)","UN",5.72,5.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 41610","SINAPI-I",41610,"ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 1,50 X *0,50* M","UN"]
["SINAPI-I 41611","SINAPI-I",41611,"ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 2,00 X *0,50* M","UN"]
["SINAPI-I 41612","SINAPI-I",41612,"ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 2,50 X *0,50* M","UN"]
["SINAPI-I 41637","SINAPI-I",41637,"ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 0,80 M, H = 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 41638","SINAPI-I",41638,"ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 1,00 M, H = 0,50M","UN"]
["SINAPI-I 41639","SINAPI-I",41639,"ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 1,50 M, H = 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 11789","SINAPI-I",11789,"ANEL DE DISTRIBUICAO EM ACO GALVANIZADO PARA FIO FE-160","UN",0.78,0.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 20975","SINAPI-I",20975,"ANEL DE EXPANSAO EM COBRE, ENGATE RAPIDO 1 1/2\", PARA EMPATACAO MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL","UN",19.649999999999999,19.649999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 20976","SINAPI-I",20976,"ANEL DE EXPANSAO EM COBRE, ENGATE RAPIDO 2 1/2\", PARA EMPATACAO MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL","UN",29.68,29.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 6138","SINAPI-I",6138,"ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO","UN",11.06,11.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 40340","SINAPI-I",40340,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 300 MM","UN",21.48,21.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 40341","SINAPI-I",40341,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 400 MM","UN",25.63,25.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 40342","SINAPI-I",40342,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 500 MM","UN",30.57,30.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 40343","SINAPI-I",40343,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 600 MM","UN",36.26,36.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 40344","SINAPI-I",40344,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *18* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 700 MM","UN",49.43,49.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 40345","SINAPI-I",40345,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 800 MM","UN",60.91,60.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 40346","SINAPI-I",40346,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 900 MM","UN",70.66,70.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 40347","SINAPI-I",40347,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *21* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 1000 MM","UN",88.78,88.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 43424","SINAPI-I",43424,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 43426","SINAPI-I",43426,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 12565","SINAPI-I",12565,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 12567","SINAPI-I",12567,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 12568","SINAPI-I",12568,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 43441","SINAPI-I",43441,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 43423","SINAPI-I",43423,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,20 M","UN"]
["SINAPI-I 12532","SINAPI-I",12532,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 43444","SINAPI-I",43444,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,75 M","UN"]
["SINAPI-I 12551","SINAPI-I",12551,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 43442","SINAPI-I",43442,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 43443","SINAPI-I",43443,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 12544","SINAPI-I",12544,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 12547","SINAPI-I",12547,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 43445","SINAPI-I",43445,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 1,00 M","UN"]
["SINAPI-I 12563","SINAPI-I",12563,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 43425","SINAPI-I",43425,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 43446","SINAPI-I",43446,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 43447","SINAPI-I",43447,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 43448","SINAPI-I",43448,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 13761","SINAPI-I",13761,"APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO","UN",2589.79,2589.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 4814","SINAPI-I",4814,"APARELHO SINALIZADOR LUMINOSO COM LED, PARA SAIDA GARAGEM, COM 2 LENTES EM POLICARBONATO, BIVOLT (INCLUI SUPORTE DE FIXACAO)","UN",61.9,61.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 44473","SINAPI-I",44473,"APOIO DO PORTA DENTE PARA FRESADORA DE  ASFALTO","UN"]
["SINAPI-I 6122","SINAPI-I",6122,"APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA)","H",21.33,23.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 40810","SINAPI-I",40810,"APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)","MES",3745.19,4189.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 21100","SINAPI-I",21100,"AQUECEDOR DE AGUA A GAS GLP/GN COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 50 A 80 L","UN",3845.1,3845.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 11811","SINAPI-I",11811,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO HORIZONTAL, RESERVATORIO DE 200 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V","UN",5550.48,5550.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 11816","SINAPI-I",11816,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 100 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V","UN",4100,4100,null,"C"]
["SINAPI-I 11814","SINAPI-I",11814,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 500 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V","UN",8924.67,8924.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 14186","SINAPI-I",14186,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 500 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, TRIFASICO, TENSAO NOMINAL 220/380/400 V, POTENCIA 24 KW","UN",11206.13,11206.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 14185","SINAPI-I",14185,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 700 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V","UN",14516.3,14516.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 44498","SINAPI-I",44498,"AQUECEDOR DE OLEO BPF (FLUIDO) TERMICO, CAPACIDADE DE 300.000  KCAL/H","UN"]
["SINAPI-I 34469","SINAPI-I",34469,"AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 1000 L E *5* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)","UN"]
["SINAPI-I 34476","SINAPI-I",34476,"AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 400 L E *2* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)","UN"]
[{"$f":"CONCATENATE($B305,\" \",$C305)","v":"SINAPI-I 34477"},"SINAPI-I",34477,"AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 600 L E *3* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)","UN"]
["SINAPI-I 34482","SINAPI-I",34482,"AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 800 L E *4* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)","UN"]
["SINAPI-I 34472","SINAPI-I",34472,"AQUECEDOR SOLAR DE INSTALACAO EXTERNA, KIT COMPACTO, CONJUNTO COM RESERVATORIO TERMICO DE 200 L, PLACA COLETORA DE *2,0* M2 E INCLUSO ACESSORIOS (RESIDENCIAS ATE 120,00 M2 E DE 4 A 5 BANHOS POR DIA) (SEM INSTALACAO)","UN"]
["SINAPI-I 42425","SINAPI-I",42425,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",2719.9,2719.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 42422","SINAPI-I",42422,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",4037.79,4037.79,null,"C"]
["SINAPI-I 43184","SINAPI-I",43184,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",5580.61,5580.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 42424","SINAPI-I",42424,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",2429.11,2429.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 42416","SINAPI-I",42416,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",10471.620000000001,10471.620000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 42417","SINAPI-I",42417,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",11739.54,11739.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 42419","SINAPI-I",42419,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",13263.19,13263.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 42420","SINAPI-I",42420,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",18229.28,18229.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 42421","SINAPI-I",42421,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",22116.799999999999,22116.799999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 39556","SINAPI-I",39556,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",7680.67,7680.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 39557","SINAPI-I",39557,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",8270.4,8270.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 39559","SINAPI-I",39559,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",12222.06,12222.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 39560","SINAPI-I",39560,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",14139.74,14139.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 39561","SINAPI-I",39561,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",14791.97,14791.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 43195","SINAPI-I",43195,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 18000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",6418.79,6418.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 43196","SINAPI-I",43196,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",7955.16,7955.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 43198","SINAPI-I",43198,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",11821.19,11821.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 43199","SINAPI-I",43199,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",12254.35,12254.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 43200","SINAPI-I",43200,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 60000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",14062.76,14062.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 43190","SINAPI-I",43190,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",2182.9,2182.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 39555","SINAPI-I",39555,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",2361.34,2361.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 43191","SINAPI-I",43191,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",3140.9,3140.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 39548","SINAPI-I",39548,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",3502.59,3502.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 43192","SINAPI-I",43192,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",4114.3,4114.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 39554","SINAPI-I",39554,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",4631.66,4631.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 43194","SINAPI-I",43194,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",1870.03,1870.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 39551","SINAPI-I",39551,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",2059.1,2059.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 43185","SINAPI-I",43185,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 18.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",5851.59,5851.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 43186","SINAPI-I",43186,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 24.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",6172.25,6172.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 43187","SINAPI-I",43187,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",8190.64,8190.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 43188","SINAPI-I",43188,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 48.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",9924.0400000000009,9924.0400000000009,null,"CR"]
["SINAPI-I 43189","SINAPI-I",43189,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",11162.89,11162.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 39580","SINAPI-I",39580,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO INVERTER 30 TR","UN",87968.18,87968.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 39577","SINAPI-I",39577,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 10 TR","UN",27533.85,27533.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 39578","SINAPI-I",39578,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 15 TR","UN",35532.980000000003,35532.980000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 39579","SINAPI-I",39579,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 20 TR","UN",51697.71,51697.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 39826","SINAPI-I",39826,"AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, QUENTE/FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",6349.42,6349.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 10700","SINAPI-I",10700,"ARADO REVERSIVEL COM 3 DISCOS DE 26\" X 6MM REBOCAVEL","UN"]
["SINAPI-I 346","SINAPI-I",346,"ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M","KG",31.33,31.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 3312","SINAPI-I",3312,"ARAME DE AMARRACAO PARA GABIAO GALVANIZADO, DIAMETRO 2,2 MM","KG",27.75,27.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 339","SINAPI-I",339,"ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250","M",1.61,1.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 340","SINAPI-I",340,"ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250","M",1.46,1.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 43130","SINAPI-I",43130,"ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)","KG",26.45,26.45,null,"C"]
["SINAPI-I 344","SINAPI-I",344,"ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M)","KG",34.770000000000003,34.770000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 345","SINAPI-I",345,"ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)","KG",37.729999999999997,37.729999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 43131","SINAPI-I",43131,"ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)","KG",30.72,30.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 3313","SINAPI-I",3313,"ARAME PROTEGIDO COM POLIMERO PARA GABIAO, DIAMETRO 2,2 MM","KG",35.71,35.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 43132","SINAPI-I",43132,"ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)","KG",26.45,26.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 45245","SINAPI-I",45245,"ARCO DE SERRA REGULAVEL PARA LAMINAS DE 8\" A 12\"","UN",28.14,28.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 366","SINAPI-I",366,"AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3",119.08,119.08,null,"C"]
["SINAPI-I 367","SINAPI-I",367,"AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3",120.63,120.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 370","SINAPI-I",370,"AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3",119.08,119.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 368","SINAPI-I",368,"AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3",59.54,59.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 11075","SINAPI-I",11075,"AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,42 A 1,68 MM) - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3",1366.67,1366.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 1381","SINAPI-I",1381,"ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS","KG",0.75,0.75,null,"C"]
["SINAPI-I 34353","SINAPI-I",34353,"ARGAMASSA COLANTE AC II","KG",1.39,1.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 37595","SINAPI-I",37595,"ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III","KG",2.2999999999999998,2.2999999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 37596","SINAPI-I",37596,"ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E","KG",2.64,2.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 371","SINAPI-I",371,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS","KG",0.81,0.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 37553","SINAPI-I",37553,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE","KG",1.53,1.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 37552","SINAPI-I",37552,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO","KG",2.46,2.46,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B369,\" \",$C369)","v":"SINAPI-I 36880"},"SINAPI-I",36880,"ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA","KG",2.5,2.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 34355","SINAPI-I",34355,"ARGAMASSA PISO SOBRE PISO","KG",2.15,2.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 130","SINAPI-I",130,"ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE","KG",3.74,3.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 135","SINAPI-I",135,"ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS","KG",3.01,3.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 36886","SINAPI-I",36886,"ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO","KG",0.77,0.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 38546","SINAPI-I",38546,"ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO","M3",492.46,492.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 34549","SINAPI-I",34549,"ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215","M3"]
["SINAPI-I 6081","SINAPI-I",6081,"ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)","M3"]
["SINAPI-I 6077","SINAPI-I",6077,"ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3"]
["SINAPI-I 6079","SINAPI-I",6079,"ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3"]
["SINAPI-I 1091","SINAPI-I",1091,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR","UN",23.52,23.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 1094","SINAPI-I",1094,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR","UN",16.45,16.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 1095","SINAPI-I",1095,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 2 ESTRIBOS, E 2 ISOLADORES","UN",34.96,34.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 1092","SINAPI-I",1092,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR","UN",27.05,27.05,null,"C"]
["SINAPI-I 1093","SINAPI-I",1093,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES","UN",63.17,63.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 1090","SINAPI-I",1090,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR","UN",45.23,45.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 1096","SINAPI-I",1096,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES","UN",81.39,81.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 1097","SINAPI-I",1097,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR","UN",69.09,69.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 378","SINAPI-I",378,"ARMADOR (HORISTA)","H",24.2,27.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 40911","SINAPI-I",40911,"ARMADOR (MENSALISTA)","MES",4243.8900000000003,4747.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 33939","SINAPI-I",33939,"ARQUITETO JUNIOR (HORISTA)","H",111.34,124.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 40815","SINAPI-I",40815,"ARQUITETO JUNIOR (MENSALISTA)","MES",19528.68,21846.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 33952","SINAPI-I",33952,"ARQUITETO PLENO (HORISTA)","H",117.96,131.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 40816","SINAPI-I",40816,"ARQUITETO PLENO (MENSALISTA)","MES",20688.759999999998,23144.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 33953","SINAPI-I",33953,"ARQUITETO SENIOR (HORISTA)","H",123.63,138.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 40817","SINAPI-I",40817,"ARQUITETO SENIOR (MENSALISTA)","MES",21682.49,24255.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 13348","SINAPI-I",13348,"ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM","UN"]
["SINAPI-I 39212","SINAPI-I",39212,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",2.2200000000000002,2.2200000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 39211","SINAPI-I",39211,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",1.99,1.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 39210","SINAPI-I",39210,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN",1.1100000000000001,1.1100000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 39208","SINAPI-I",39208,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",0.6,0.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 39214","SINAPI-I",39214,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",4.1100000000000003,4.1100000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 39213","SINAPI-I",39213,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\", PARA ELETRODUTO","UN",2.9,2.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 39215","SINAPI-I",39215,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\", PARA ELETRODUTO","UN",7.48,7.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 39209","SINAPI-I",39209,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",0.72,0.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 39207","SINAPI-I",39207,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8\", PARA ELETRODUTO","UN",1.1100000000000001,1.1100000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 39216","SINAPI-I",39216,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\", PARA ELETRODUTO","UN",10.44,10.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 11267","SINAPI-I",11267,"ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8\", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM","UN"]
["SINAPI-I 379","SINAPI-I",379,"ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM","UN"]
["SINAPI-I 510","SINAPI-I",510,"ASFALTO MODIFICADO TIPO I - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 25-40)","KG",14.6,14.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 516","SINAPI-I",516,"ASFALTO MODIFICADO TIPO II - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 20-35)","KG",17.3,17.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 509","SINAPI-I",509,"ASFALTO MODIFICADO TIPO III - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 15-25)","KG",19.41,19.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 40331","SINAPI-I",40331,"ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)","H",12.57,14.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 40930","SINAPI-I",40930,"ASSENTADOR DE MANILHAS (MENSALISTA)","MES",2205.4299999999998,2467.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 377","SINAPI-I",377,"ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL","UN",39.299999999999997,39.299999999999997,null,"C"]
["SINAPI-I 11761","SINAPI-I",11761,"ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO","UN",83.63,83.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 7588","SINAPI-I",7588,"AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V","UN",52.35,52.35,null,"C"]
["SINAPI-I 34551","SINAPI-I",34551,"AUXILIAR DE AZULEJISTA (HORISTA)","H",17.079999999999998,19.100000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 41078","SINAPI-I",41078,"AUXILIAR DE AZULEJISTA (MENSALISTA)","MES",2995.96,3351.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 246","SINAPI-I",246,"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)","H",18.53,20.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 40927","SINAPI-I",40927,"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA)","MES",3251.67,3637.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 2350","SINAPI-I",2350,"AUXILIAR DE ESCRITORIO (HORISTA)","H",19.38,21.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 40812","SINAPI-I",40812,"AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA)","MES",3400.18,3803.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 245","SINAPI-I",245,"AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (HORISTA)","H",25.84,28.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 41090","SINAPI-I",41090,"AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (MENSALISTA)","MES",4533.58,5071.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 251","SINAPI-I",251,"AUXILIAR DE MECANICO (HORISTA)","H",18.53,20.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 40975","SINAPI-I",40975,"AUXILIAR DE MECANICO (MENSALISTA)","MES",3251.67,3637.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 6127","SINAPI-I",6127,"AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)","H",18.53,20.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 41072","SINAPI-I",41072,"AUXILIAR DE PEDREIRO (MENSALISTA)","MES",3251.67,3637.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 6121","SINAPI-I",6121,"AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (HORISTA)","H",17.100000000000001,19.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 41071","SINAPI-I",41071,"AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (MENSALISTA)","MES",2998.88,3354.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 244","SINAPI-I",244,"AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)","H",10.87,12.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 41093","SINAPI-I",41093,"AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA)","MES",1909.87,2136.5300000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 532","SINAPI-I",532,"AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (HORISTA)","H",40.14,44.89,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B433,\" \",$C433)","v":"SINAPI-I 40931"},"SINAPI-I",40931,"AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA)","MES",7041.69,7877.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 36150","SINAPI-I",36150,"AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M","UN",46.17,46.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 45262","SINAPI-I",45262,"AVENTAL EM PVC, FORRADO, *0,3* MM DE ESPESSURA, *1,15 X 0,70* M (COMPRIMENTO X LARGURA), 100% IMPERMEAVEL","UN",13.75,13.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 4760","SINAPI-I",4760,"AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)","H",24.2,27.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 41069","SINAPI-I",41069,"AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (MENSALISTA)","MES",4243.8900000000003,4747.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 10422","SINAPI-I",10422,"BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)","UN",511.13,511.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 44019","SINAPI-I",44019,"BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) - PADRAO ALTO","UN",707.53,707.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 36520","SINAPI-I",36520,"BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)","UN",860.28,860.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 42319","SINAPI-I",42319,"BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA USO ESPECIFICO (HOSPITAIS, CLINICAS), COM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, SEM ASSENTO","UN",770.86,770.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 10420","SINAPI-I",10420,"BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)","UN",273.45,273.45,null,"C"]
["SINAPI-I 10421","SINAPI-I",10421,"BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA COLORIDA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)","UN",300.49,300.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 11786","SINAPI-I",11786,"BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, (SEM ASSENTO)","UN",605.9,605.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 45195","SINAPI-I",45195,"BALANCIM INDIVIDUAL, TIPO CADEIRA SUSPENSA SOBE E DESCE","UN",5099.21,5099.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 4815","SINAPI-I",4815,"BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS","UN",11.31,11.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 541","SINAPI-I",541,"BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM","UN",210,210,null,"C"]
["SINAPI-I 542","SINAPI-I",542,"BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 150 X *60* CM","UN",263.23,263.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 540","SINAPI-I",540,"BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 200 X *60* CM","UN",593.20000000000005,593.20000000000005,null,"CR"]
["SINAPI-I 38364","SINAPI-I",38364,"BANCADA/ BANCA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, COM CUBA INOX, FORMATO *120 X 60* CM, E= *2* CM","UN",943.39,943.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 11692","SINAPI-I",11692,"BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUROS)","M2",553.29999999999995,553.29999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 1746","SINAPI-I",1746,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M","UN",299.89999999999998,299.89999999999998,null,"C"]
["SINAPI-I 1748","SINAPI-I",1748,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,40* M","UN",398.79,398.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 1749","SINAPI-I",1749,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,80* M","UN",577.78,577.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 37412","SINAPI-I",37412,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M","UN",293.14999999999998,293.14999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 1745","SINAPI-I",1745,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, SEM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,60* M","UN",348.59,348.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 1750","SINAPI-I",1750,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M","UN",814.62,814.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 11687","SINAPI-I",11687,"BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)","M",1297.93,1297.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 11689","SINAPI-I",11689,"BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 70 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)","M",1626.23,1626.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 11693","SINAPI-I",11693,"BANCADA/TAMPO LISO (SEM CUBA) EM MARMORE SINTETICO","M2",232.84,232.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 36215","SINAPI-I",36215,"BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM","UN",531.65,531.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 42439","SINAPI-I",42439,"BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI","UN"]
["SINAPI-I 38381","SINAPI-I",38381,"BANDEJA DE PINTURA PARA ROLO 23 CM","UN",10.74,10.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 39621","SINAPI-I",39621,"BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA","PAR",1183.7,1183.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 39624","SINAPI-I",39624,"BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA","PAR",1305.75,1305.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 39615","SINAPI-I",39615,"BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA","UN",527.64,527.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 39620","SINAPI-I",39620,"BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA","UN",805.85,805.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 39623","SINAPI-I",39623,"BARRA ANTIPANICO SIMPLES, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA","UN",863.14,863.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 546","SINAPI-I",546,"BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)","KG",9.73,9.73,null,"C"]
["SINAPI-I 566","SINAPI-I",566,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 19,05 MM X 3,17 MM (L X E), 0,47 KG/M","M",4.6100000000000003,4.6100000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 565","SINAPI-I",565,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M","M",16.829999999999998,16.829999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 555","SINAPI-I",555,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M","M",11.93,11.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 557","SINAPI-I",557,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 12,7 MM (L X E), 3,79 KG/M","M",37.44,37.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 552","SINAPI-I",552,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 6,35 MM (L X E), 1,89 KG/M","M",18.57,18.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 563","SINAPI-I",563,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E), 2,84 KG/M","M",27.91,27.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 549","SINAPI-I",549,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 12,7 MM (L X E), 5,06 KG/M","M",50.23,50.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 551","SINAPI-I",551,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 25,4 MM (L X E), 10,12 KG/M","M",99.47,99.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 559","SINAPI-I",559,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (L X E), 2,53 KG/M","M",24.86,24.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 560","SINAPI-I",560,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 7,94 MM (L X E), 3,162 KG/M","M",31.11,31.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 547","SINAPI-I",547,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 3,79KG/M","M",37.25,37.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 36207","SINAPI-I",36207,"BARRA DE APOIO EM \"L\", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN",235.48,235.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 36209","SINAPI-I",36209,"BARRA DE APOIO EM \"L\", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN",270.25,270.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 36210","SINAPI-I",36210,"BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN",292.39999999999998,292.39999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 36204","SINAPI-I",36204,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN",103.67,103.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 36205","SINAPI-I",36205,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN",115.14,115.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 36081","SINAPI-I",36081,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN",122.77,122.77,null,"C"]
["SINAPI-I 36206","SINAPI-I",36206,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN",128.62,128.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 36218","SINAPI-I",36218,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN",136.26,136.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 36220","SINAPI-I",36220,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN",156.24,156.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 36080","SINAPI-I",36080,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN",169,169,null,"C"]
["SINAPI-I 36223","SINAPI-I",36223,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN",176.97,176.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 38127","SINAPI-I",38127,"BASE DE MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, DE PAREDE (NAO INCLUI ACABAMENTOS)","UN",414.43,414.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 38060","SINAPI-I",38060,"BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 10956","SINAPI-I",10956,"BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 2\"","UN"]
["SINAPI-I 39380","SINAPI-I",39380,"BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO","UN"]
["SINAPI-I 44172","SINAPI-I",44172,"BASTIDOR PARA BLOCO M10","UN",6.59,6.59,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B497,\" \",$C497)","v":"SINAPI-I 37597"},"SINAPI-I",37597,"BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA160 HP, PESO DO MARTELO ATE 3 TONELADAS","UN"]
["SINAPI-I 183","SINAPI-I",183,"BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)","JG",303,303,null,"C"]
["SINAPI-I 184","SINAPI-I",184,"BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)","JG",187.66,187.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 181","SINAPI-I",181,"BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *16* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)","JG",404.65,404.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 20001","SINAPI-I",20001,"BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *16* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)","JG",234.58,234.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 39837","SINAPI-I",39837,"BATENTE/PORTAL/ADUELA/MARCO, EM MDF/PVC WOOD/POLIESTIRENO OU MADEIRA LAMINADA, L = *9,0* CM COM GUARNICAO REGULAVEL 2 FACES = *35* MM, PRIMER","JG",399.51,399.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 43366","SINAPI-I",43366,"BENTONITA, ARGILA CONSTITUIDA POR  MONTMORILONITA","KG"]
["SINAPI-I 10535","SINAPI-I",10535,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR","UN",5048.84,5048.84,null,"C"]
["SINAPI-I 10537","SINAPI-I",10537,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 5 CV, SEM CARREGADOR","UN",6885.24,6885.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 13891","SINAPI-I",13891,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTENCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR","UN",6315.32,6315.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 44492","SINAPI-I",44492,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A GASOLINA POTENCIA 10 HP, COM  CARREGADOR","UN",27469.11,27469.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 36396","SINAPI-I",36396,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR","UN",5776.21,5776.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 36397","SINAPI-I",36397,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR","UN",20537.650000000001,20537.650000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 36398","SINAPI-I",36398,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 10 CV, COM CARREGADOR","UN",24961.8,24961.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 647","SINAPI-I",647,"BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (HORISTA)","H",26.52,29.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 40920","SINAPI-I",40920,"BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (MENSALISTA)","MES",4653.03,5205.2299999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 715","SINAPI-I",715,"BLOCO / TIJOLO DE VIDRO INCOLOR, CANELADO / ONDULADO, *19 X 19 X 8* CM (A X L X E)","UN",15.9,15.9,null,"C"]
["SINAPI-I 716","SINAPI-I",716,"BLOCO / TIJOLO DE VIDRO INCOLOR, XADREZ, *20 X 20 X 10* CM (A X L X E)","UN",17.98,17.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 7270","SINAPI-I",7270,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C)","UN",0.75,0.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 44460","SINAPI-I",44460,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 19 X 29 CM (L X A X C)","UN",1.25,1.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 44461","SINAPI-I",44461,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",1.71,1.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 7267","SINAPI-I",7267,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)","UN",0.63,0.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 44458","SINAPI-I",44458,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 24 CM (L X A X C)","UN",0.76,0.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 44457","SINAPI-I",44457,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",1.48,1.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 7271","SINAPI-I",7271,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)","UN",0.8,0.8,null,"C"]
["SINAPI-I 7268","SINAPI-I",7268,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 29 CM (L X A X C)","UN",1.24,1.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 44459","SINAPI-I",44459,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 14 X 24 CM (L X A X C)","UN",0.8,0.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 44462","SINAPI-I",44462,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C)","UN",1.42,1.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 44463","SINAPI-I",44463,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",1.84,1.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 44464","SINAPI-I",44464,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 19 X 19 X 29 CM (L X A X C)","UN",1.9,1.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 44465","SINAPI-I",44465,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 19 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",2.61,2.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 38783","SINAPI-I",38783,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 19 X 19 CM (L X A X C)","UN",0.91,0.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 44466","SINAPI-I",44466,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 11,5 X 19 X 29 CM (L X A X C)","UN",1.85,1.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 44467","SINAPI-I",44467,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 11,5 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",2.23,2.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 44468","SINAPI-I",44468,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C)","UN",1.94,1.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 37593","SINAPI-I",37593,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",2.4900000000000002,2.4900000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 37594","SINAPI-I",37594,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 19 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",2.96,2.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 37592","SINAPI-I",37592,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",1.97,1.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 41372","SINAPI-I",41372,"BLOCO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 12,5 X 30 X 60 CM (E X A X C)","M2"]
["SINAPI-I 41371","SINAPI-I",41371,"BLOCO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 7,5 X 30 X 60 CM (E X A X C)","M2"]
["SINAPI-I 34556","SINAPI-I",34556,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)","UN",4.18,4.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 37873","SINAPI-I",37873,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136)","UN",4.26,4.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 34564","SINAPI-I",34564,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN",4.46,4.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 34565","SINAPI-I",34565,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136)","UN",4.72,4.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 38590","SINAPI-I",38590,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN",3.48,3.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 34566","SINAPI-I",34566,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)","UN",3.66,3.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 34567","SINAPI-I",34567,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)","UN",3.88,3.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 38591","SINAPI-I",38591,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN",3.52,3.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 34568","SINAPI-I",34568,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)","UN",4.59,4.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 34569","SINAPI-I",34569,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136)","UN",4.72,4.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 34570","SINAPI-I",34570,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN",5.12,5.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 25070","SINAPI-I",25070,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN",3.85,3.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 34571","SINAPI-I",34571,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)","UN",3.89,3.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 34573","SINAPI-I",34573,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)","UN",4.09,4.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 37107","SINAPI-I",37107,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39, FCK 16 MPA (NBR 6136)","UN",5.4,5.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 34576","SINAPI-I",34576,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)","UN",5.96,5.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 34577","SINAPI-I",34577,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136)","UN",6.22,6.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 34578","SINAPI-I",34578,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN",6.75,6.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 34579","SINAPI-I",34579,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136)","UN",7.2,7.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 25067","SINAPI-I",25067,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN",4.82,4.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 34580","SINAPI-I",34580,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)","UN",5.38,5.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 25071","SINAPI-I",25071,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 9 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN",2.68,2.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 44171","SINAPI-I",44171,"BLOCO DE ENGATE RAPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10","UN",18.82,18.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 38395","SINAPI-I",38395,"BLOCO DE ESPUMA MULTIUSO *23X 13 X 8* CM","UN",8.9700000000000006,8.9700000000000006,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B561,\" \",$C561)","v":"SINAPI-I 34583"},"SINAPI-I",34583,"BLOCO DE GESSO COMPACTO / MACICO, BRANCO, E = 10 CM, DIMENSOES *67 X 50* CM","M2",58.73,58.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 34584","SINAPI-I",34584,"BLOCO DE GESSO VAZADO, BRANCO, E = *7* CM, DIMENSOES *67 X 50* CM","M2",43.07,43.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 709","SINAPI-I",709,"BLOCO DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE, *27* X *30* X *100* CM, ACOMPANHADOS PLACAS TERMINAIS E LONGARINAS, PARA FUNDO DE FILTRO","M2"]
["SINAPI-I 34592","SINAPI-I",34592,"BLOCO DE VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 29 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",3.06,3.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 34599","SINAPI-I",34599,"BLOCO DE VEDACAO CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",2.75,2.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 651","SINAPI-I",651,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",3.37,3.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 654","SINAPI-I",654,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",4.18,4.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 37103","SINAPI-I",37103,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",3.5,3.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 34555","SINAPI-I",34555,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",4.45,4.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 674","SINAPI-I",674,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 10 X 30 X 60 CM (E X A X C)","M2"]
["SINAPI-I 34600","SINAPI-I",34600,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 15 X 30 X 60 CM (E X A X C)","M2"]
["SINAPI-I 652","SINAPI-I",652,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 20 X 30 X 60 CM (E X A X C)","M2"]
["SINAPI-I 650","SINAPI-I",650,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",2.7,2.7,null,"C"]
["SINAPI-I 718","SINAPI-I",718,"BLOCO DE VIDRO / ELEMENTO VAZADO, INCOLOR, VENEZIANA, *20 X 20 X 6* CM (A X L X E)","UN",15.71,15.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 11981","SINAPI-I",11981,"BLOCO DE VIDRO / ELEMENTO VAZADO, INCOLOR, VENEZIANA, DE *20 X 10 X 8* CM (A X L X E)","UN",15.26,15.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 34586","SINAPI-I",34586,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",1.97,1.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 38603","SINAPI-I",38603,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 34 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",2.34,2.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 34588","SINAPI-I",34588,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",2.66,2.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 34590","SINAPI-I",34590,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 19 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",2.64,2.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 34591","SINAPI-I",34591,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 19 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",3.22,3.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 40517","SINAPI-I",40517,"BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA 2 FUROS, DIMENSOES APROX. DE *35 X 15* CM E ESPESSURA DE 7 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL","M2",54.22,54.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 40515","SINAPI-I",40515,"BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA/PAVI-GRADE/GRAMEIRO, DIMENSOES APROXIMADAS DE *60 X 45* CM E ESPESSURA DE 8 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL","M2",59.64,59.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 40524","SINAPI-I",40524,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2",61.96,61.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 40529","SINAPI-I",40529,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 50 MPA, COR NATURAL","M2",98.25,98.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 36156","SINAPI-I",36156,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO","M2",58.7,58.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 36155","SINAPI-I",36155,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2",46.47,46.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 36154","SINAPI-I",36154,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO","M2",70.12,70.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 36170","SINAPI-I",36170,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2",53,53,null,"C"]
["SINAPI-I 695","SINAPI-I",695,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RAQUETE, *22 X 13,5* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2",58.91,58.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 679","SINAPI-I",679,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2",84.06,84.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 711","SINAPI-I",711,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2",53,53,null,"CR"]
["SINAPI-I 712","SINAPI-I",712,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2",63.6,63.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 12614","SINAPI-I",12614,"BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 120* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","UN",52.02,52.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 6140","SINAPI-I",6140,"BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 1/2\")","UN",4.34,4.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 38399","SINAPI-I",38399,"BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM","UN",185.23,185.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 729","SINAPI-I",729,"BOMBA CENTRIFUGA COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 0,33 HP, BOCAIS 1\" X 3/4\", DIAMETRO DO ROTOR 99 MM, HM/Q = 4 MCA / 8,5 M3/H A 18 MCA / 0,90 M3/H","UN",825,825,null,"C"]
["SINAPI-I 39925","SINAPI-I",39925,"BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR *173* MM, HM/Q = *30* MCA / *90* M3/H A *45* MCA / *55* M3/H","UN",11921.17,11921.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 731","SINAPI-I",731,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,49 HP BOCAIS 1\" X 3/4\", DIAMETRO DO ROTOR 110 MM, HM/Q: 6 M / 8,3 M3/H A 20 M / 1,2 M3/H","UN",802.93,802.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 10575","SINAPI-I",10575,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,50 CV DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 3/4\" X 3/4\", MONOESTAGIO, DIAMETRO DOS ROTORES 114 MM, HM/Q: 2 M / 2,99 M3/H A 24 M / 0,71 M3/H","UN",1253.03,1253.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 733","SINAPI-I",733,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,74HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/4\" X 1\", DIAMETRO DO ROTOR 120 MM, HM/Q: 8 M / 7,70 M3/H A 24 M / 2,80 M3/H","UN",1371.91,1371.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 732","SINAPI-I",732,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 0,99HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1\" X 1\", DIAMETRO DO ROTOR 145 MM, HM/Q: 14 M / 8,4 M3/H A 40 M / 0,60 M3/H","UN",1353.47,1353.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 735","SINAPI-I",735,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1\" X 1\", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 3 X 107 MM + 1 X 100 MM, HM/Q: 10 M / 5,3 M3/H A 70 M / 1,8 M3/H","UN",2407.75,2407.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 737","SINAPI-I",737,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 14,8 HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2 1/2\" X 2\", DIAMETRO DO ROTOR 195 MM, HM/Q: 62 M / 55,5 M3/H A 80 M / 31,50 M3/H","UN",7589.86,7589.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 736","SINAPI-I",736,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2\" X 1 1/4\", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H","UN",2024.48,2024.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 738","SINAPI-I",738,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2\" X 1 1/2\", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H","UN",3519.36,3519.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 740","SINAPI-I",740,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 9,86 DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1\" X 1\", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 4 X 146 MM, HM/Q: 85 M / 14,9 M3/H A 140 M / 4,2 M3/H","UN",7140.06,7140.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 734","SINAPI-I",734,"BOMBA CENTRIFUGA, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2\" X 1\", DIAMETRO DO ROTOR 117 MM, HM/Q: 10 M / 21,9 M3/H A 24 M / 6,1 M3/H","UN",1450.92,1450.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 39008","SINAPI-I",39008,"BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H","UN",61546.9,61546.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 39009","SINAPI-I",39009,"BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H","UN",65939.87,65939.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 10587","SINAPI-I",10587,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, MONOFASICA, POTENCIA 0,49 HP, 13 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 1,90 M3/H A 85 M / 0,60 M3/H","UN",4721.99,4721.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 759","SINAPI-I",759,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, 20 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 5,40 M3/H A 164 M / 0,80 M3/H","UN",6789.29,6789.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 761","SINAPI-I",761,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 15 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 18 M / 18,10 M3/H A 121 M / 2,90 M3/H","UN",11508.42,11508.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 750","SINAPI-I",750,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 29 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 8,10 M3/H A 201 M / 3,2 M3/H","UN",10926.33,10926.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 755","SINAPI-I",755,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 27,12 HP, 7 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 13,9 M / 90 M3/H A 44,0 M / 25,0 M3/H","UN",44836.36,44836.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 749","SINAPI-I",749,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,45 HP, 5 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 68,5 M / 6,12 M3/H A 39,5 M / 14,04 M3/H","UN",16489.98,16489.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 756","SINAPI-I",756,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 32 HP, 9 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 114,0 M / 13,9 M3/H A 57,0 M / 25,0 M3/H","UN",48900.05,48900.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 10588","SINAPI-I",10588,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,98 HP, DIAMETRO DO ROTOR 142 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 32 M3/H A 8 M / 16 M3/H","UN",4902.03,4902.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 10592","SINAPI-I",10592,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,99 HP, DIAMETRO ROTOR 98 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 28,90 M3/H A 14 M / 7 M3/H","UN",5921,5921,null,"C"]
["SINAPI-I 10589","SINAPI-I",10589,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 26,8 M3/H A 28 M / 4,6 M3/H","UN",7954.49,7954.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 760","SINAPI-I",760,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 13 HP, DIAMETRO DO ROTOR 170 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 11 M / 68,40 M3/H A 72 M / 3,6 M3/H","UN",44407.5,44407.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 751","SINAPI-I",751,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 38,8 M3/H A 28 M / 5 M3/H","UN",6994.18,6994.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 754","SINAPI-I",754,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,75 HP, DIAMETRO DO ROTOR 90 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 5 M / 61,2 M3/H A 25,5 M / 3,6 M3/H","UN",11101.87,11101.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 757","SINAPI-I",757,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 6 HP, DIAMETRO DO ROTOR 127 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 7 M / 66,90 M3/H A 26 M / 2,88 M3/H","UN",22203.75,22203.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 44489","SINAPI-I",44489,"BOMBA TRIPLEX COM MOTOR A DIESEL, NACIONAL, DIAMETRO DE SUCCAO DE 2 1/2\"","UN",205094.63,205094.63,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B625,\" \",$C625)","v":"SINAPI-I 39917"},"SINAPI-I",39917,"BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE *100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV","UN",94540.479999999996,94540.479999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 38167","SINAPI-I",38167,"BORBOLETA PARA JANELA TIPO GUILHOTINA, EM ZAMAC CROMADO","PAR",26.61,26.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 36145","SINAPI-I",36145,"BOTA DE PVC PRETA, CANO MEDIO, SEM FORRO","PAR",49.47,49.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 12893","SINAPI-I",12893,"BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO","PAR",87.07,87.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 11685","SINAPI-I",11685,"BRACO / CANO PARA CHUVEIRO ELETRICO, EM ALUMINIO, 30 CM X 1/2\"","UN",43.64,43.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 11680","SINAPI-I",11680,"BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 \", PARA CHUVEIRO SIMPLES","UN",16.93,16.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 11679","SINAPI-I",11679,"BRACO OU HASTE RETA COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 \", PARA CHUVEIRO ELETRICO","UN",22.95,22.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 2512","SINAPI-I",2512,"BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV","UN"]
["SINAPI-I 4374","SINAPI-I",4374,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S10","UN",0.33,0.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 7568","SINAPI-I",7568,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS","UN",0.55000000000000004,0.55000000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 7584","SINAPI-I",7584,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16\" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA","UN",0.84,0.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 11945","SINAPI-I",11945,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S4","UN",0.05,0.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 11946","SINAPI-I",11946,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S5","UN",0.06,0.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 4375","SINAPI-I",4375,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S6","UN",0.09,0.09,null,"C"]
["SINAPI-I 11950","SINAPI-I",11950,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS","UN",0.18,0.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 4376","SINAPI-I",4376,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S8","UN",0.17,0.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 7583","SINAPI-I",7583,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS","UN",0.37,0.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 4350","SINAPI-I",4350,"BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM","UN",0.56999999999999995,0.56999999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 44400","SINAPI-I",44400,"BUCHA DE REDUCAO CPVC, SOLDAVEL, 54 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",33.22,33.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 39886","SINAPI-I",39886,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15 MM","UN"]
["SINAPI-I 39887","SINAPI-I",39887,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22 MM","UN"]
["SINAPI-I 39888","SINAPI-I",39888,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 35 X 28 MM","UN"]
["SINAPI-I 39890","SINAPI-I",39890,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 42 X 35 MM","UN"]
["SINAPI-I 39891","SINAPI-I",39891,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 54 X 42 MM","UN"]
["SINAPI-I 39892","SINAPI-I",39892,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 66 X 54 MM","UN"]
["SINAPI-I 790","SINAPI-I",790,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 791","SINAPI-I",791,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1\"","UN"]
["SINAPI-I 766","SINAPI-I",766,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 767","SINAPI-I",767,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 789","SINAPI-I",789,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1\"","UN"]
["SINAPI-I 768","SINAPI-I",768,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 769","SINAPI-I",769,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 764","SINAPI-I",764,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 765","SINAPI-I",765,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 770","SINAPI-I",770,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\" X 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 12394","SINAPI-I",12394,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\" X 3/8\"","UN"]
["SINAPI-I 787","SINAPI-I",787,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 774","SINAPI-I",774,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 773","SINAPI-I",773,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1\"","UN"]
["SINAPI-I 775","SINAPI-I",775,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 2\"","UN"]
["SINAPI-I 788","SINAPI-I",788,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 772","SINAPI-I",772,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 771","SINAPI-I",771,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1\"","UN"]
["SINAPI-I 776","SINAPI-I",776,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 777","SINAPI-I",777,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 780","SINAPI-I",780,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 778","SINAPI-I",778,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2\"","UN"]
["SINAPI-I 779","SINAPI-I",779,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\" X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 781","SINAPI-I",781,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 2 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 786","SINAPI-I",786,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 2\"","UN"]
["SINAPI-I 782","SINAPI-I",782,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 3\"","UN"]
["SINAPI-I 783","SINAPI-I",783,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5\" X 4\"","UN"]
["SINAPI-I 785","SINAPI-I",785,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6\" X 4\"","UN"]
["SINAPI-I 784","SINAPI-I",784,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6\" X 5\"","UN"]
["SINAPI-I 828","SINAPI-I",828,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",0.55000000000000004,0.55000000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 829","SINAPI-I",829,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",0.88,0.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 812","SINAPI-I",812,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",1.95,1.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 819","SINAPI-I",819,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",3.38,3.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 818","SINAPI-I",818,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",6.32,6.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 20086","SINAPI-I",20086,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",2.97,2.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 832","SINAPI-I",832,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 32 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",2.61,2.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 834","SINAPI-I",834,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",3.38,3.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 813","SINAPI-I",813,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",3.93,3.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 820","SINAPI-I",820,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",5.29,5.29,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B689,\" \",$C689)","v":"SINAPI-I 816"},"SINAPI-I",816,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",9.43,9.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 814","SINAPI-I",814,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",11.72,11.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 822","SINAPI-I",822,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",15.3,15.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 821","SINAPI-I",821,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",17.489999999999998,17.489999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 39191","SINAPI-I",39191,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",23.33,23.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 39190","SINAPI-I",39190,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\" X 1\", PARA ELETRODUTO","UN",24.37,24.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 39189","SINAPI-I",39189,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",25.79,25.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 39188","SINAPI-I",39188,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\" X 1\", PARA ELETRODUTO","UN",18.98,18.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 39186","SINAPI-I",39186,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\" X 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",23.07,23.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 39187","SINAPI-I",39187,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",19.899999999999999,19.899999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 39184","SINAPI-I",39184,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\" X 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",7.48,7.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 39185","SINAPI-I",39185,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",6.82,6.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 39198","SINAPI-I",39198,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",76.52,76.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 39197","SINAPI-I",39197,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",79.94,79.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 39196","SINAPI-I",39196,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 1\", PARA ELETRODUTO","UN",82.44,82.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 39199","SINAPI-I",39199,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 2\", PARA ELETRODUTO","UN",73.64,73.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 39195","SINAPI-I",39195,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",42.51,42.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 39194","SINAPI-I",39194,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",45.49,45.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 39193","SINAPI-I",39193,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 1\", PARA ELETRODUTO","UN",49.86,49.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 39192","SINAPI-I",39192,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",51.86,51.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 39201","SINAPI-I",39201,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",91.49,91.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 39200","SINAPI-I",39200,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",92.23,92.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 39203","SINAPI-I",39203,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 2 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",74.47,74.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 39202","SINAPI-I",39202,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 2\", PARA ELETRODUTO","UN",87.48,87.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 39920","SINAPI-I",39920,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4\" X 1/2\",  PARA ELETRODUTO","UN",6.28,6.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 39205","SINAPI-I",39205,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\" X 2 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",145.94999999999999,145.94999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 39204","SINAPI-I",39204,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\" X 2\", PARA ELETRODUTO","UN",149.47,149.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 39206","SINAPI-I",39206,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\" X 3\", PARA ELETRODUTO","UN",141.81,141.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 798","SINAPI-I",798,"BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 3/4\" X 1/2\"","UN",1.0900000000000001,1.0900000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 797","SINAPI-I",797,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL 1 1/2\" X 1\"","UN",7.92,7.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 796","SINAPI-I",796,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2\" X 3/4\"","UN",6.73,6.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 799","SINAPI-I",799,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1\" X 1/2\"","UN",3.25,3.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 792","SINAPI-I",792,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1\" X 3/4\"","UN",3.15,3.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 38001","SINAPI-I",38001,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 X 15 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",1.23,1.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 38002","SINAPI-I",38002,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",4.29,4.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 38003","SINAPI-I",38003,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",29.29,29.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 38004","SINAPI-I",38004,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",33.69,33.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 44263","SINAPI-I",44263,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 X 35 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",60.49,60.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 36327","SINAPI-I",36327,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 25 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",5.0599999999999996,5.0599999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 38992","SINAPI-I",38992,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 32 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN",6.15,6.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 38993","SINAPI-I",38993,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 40 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN",15.99,15.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 44175","SINAPI-I",44175,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN",27.89,27.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 44177","SINAPI-I",44177,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN",20.84,20.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 38418","SINAPI-I",38418,"BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",5.1100000000000003,5.1100000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 39178","SINAPI-I",39178,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",2.52,2.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 39177","SINAPI-I",39177,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",2.2799999999999998,2.2799999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 39176","SINAPI-I",39176,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN",1.49,1.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 39174","SINAPI-I",39174,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",1.1399999999999999,1.1399999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 39180","SINAPI-I",39180,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",6.85,6.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 39179","SINAPI-I",39179,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\", PARA ELETRODUTO","UN",6.06,6.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 39181","SINAPI-I",39181,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\", PARA ELETRODUTO","UN",9.19,9.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 39175","SINAPI-I",39175,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",1.39,1.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 39217","SINAPI-I",39217,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8\", PARA ELETRODUTO","UN",1.07,1.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 39182","SINAPI-I",39182,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\", PARA ELETRODUTO","UN",12.92,12.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 12616","SINAPI-I",12616,"CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","UN",15.78,15.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 1049","SINAPI-I",1049,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2\"","UN",10.81,10.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 1099","SINAPI-I",1099,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/4\"","UN",8.27,8.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 1050","SINAPI-I",1050,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1\"","UN",5.66,5.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 39678","SINAPI-I",39678,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1/2\"","UN",3.33,3.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 1101","SINAPI-I",1101,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2 1/2\"","UN",35.659999999999997,35.659999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 1100","SINAPI-I",1100,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2\"","UN",18.399999999999999,18.399999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 39679","SINAPI-I",39679,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3 1/2\"","UN",71.08,71.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 1102","SINAPI-I",1102,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3\"","UN",53.18,53.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 1098","SINAPI-I",1098,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3/4\"","UN",4.41,4.41,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B753,\" \",$C753)","v":"SINAPI-I 1051"},"SINAPI-I",1051,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4\"","UN",77.3,77.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 37399","SINAPI-I",37399,"CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO","UN",57.25,57.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 43834","SINAPI-I",43834,"CABO COAXIAL RG11 95% DE MALHA","M",26.27,26.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 43835","SINAPI-I",43835,"CABO COAXIAL RG59 95% DE MALHA","M",2.35,2.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 43833","SINAPI-I",43833,"CABO COAXIAL RG6 95% DE MALHA","M",2.44,2.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 41955","SINAPI-I",41955,"CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2\"), COM ALMA DE ACO CABO INDEPENDENTE 6 X 25 F","KG",88.52,88.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 41953","SINAPI-I",41953,"CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2\"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F","KG",84.48,84.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 41954","SINAPI-I",41954,"CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8\"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F","KG",83.68,83.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 25004","SINAPI-I",25004,"CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG","KG",51.6,51.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 25002","SINAPI-I",25002,"CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG","KG",51.6,51.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 37409","SINAPI-I",37409,"CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2/0 AWG","KG",51.6,51.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 841","SINAPI-I",841,"CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG","KG",52.23,52.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 25005","SINAPI-I",25005,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG","KG",56.62,56.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 25003","SINAPI-I",25003,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG","KG",57.47,57.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 37410","SINAPI-I",37410,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 2/0 AWG","KG",56.62,56.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 842","SINAPI-I",842,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG","KG",57.43,57.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 44391","SINAPI-I",44391,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 120 MM","M",122.37,122.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 44388","SINAPI-I",44388,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM","M",2.65,2.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 44392","SINAPI-I",44392,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 240 MM","M",243.65,243.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 44390","SINAPI-I",44390,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 50 MM","M",51.62,51.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 44389","SINAPI-I",44389,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 6,0 MM","M",6.09,6.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 862","SINAPI-I",862,"CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO","M",11.16,11.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 866","SINAPI-I",866,"CABO DE COBRE NU 120 MM2 MEIO-DURO","M",141.88,141.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 892","SINAPI-I",892,"CABO DE COBRE NU 150 MM2 MEIO-DURO","M",171.74,171.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 857","SINAPI-I",857,"CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO","M",18.68,18.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 37404","SINAPI-I",37404,"CABO DE COBRE NU 185 MM2 MEIO-DURO","M",198.7,198.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 868","SINAPI-I",868,"CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO","M",26.62,26.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 863","SINAPI-I",863,"CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO","M",39.200000000000003,39.200000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 867","SINAPI-I",867,"CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO","M",55.85,55.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 864","SINAPI-I",864,"CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO","M",73.77,73.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 865","SINAPI-I",865,"CABO DE COBRE NU 95 MM2 MEIO-DURO","M",106.11,106.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 39251","SINAPI-I",39251,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,5 MM2","M",0.7,0.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 1011","SINAPI-I",1011,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,75 MM2","M",0.95,0.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 39252","SINAPI-I",39252,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,0 MM2","M",1.25,1.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 1013","SINAPI-I",1013,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2","M",1.5,1.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 980","SINAPI-I",980,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2","M",10.8,10.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 39237","SINAPI-I",39237,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 120 MM2","M",114.86,114.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 39238","SINAPI-I",39238,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2","M",144.86000000000001,144.86000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 979","SINAPI-I",979,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2","M",15.43,15.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 39239","SINAPI-I",39239,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 185 MM2","M",175.01,175.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 1014","SINAPI-I",1014,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2","M",2.37,2.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 39240","SINAPI-I",39240,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2","M",230.18,230.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 39232","SINAPI-I",39232,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2","M",24.16,24.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 39233","SINAPI-I",39233,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2","M",35.21,35.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 981","SINAPI-I",981,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2","M",3.93,3.93,null,"C"]
["SINAPI-I 39234","SINAPI-I",39234,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2","M",49.01,49.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 982","SINAPI-I",982,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2","M",5.65,5.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 39235","SINAPI-I",39235,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2","M",72.290000000000006,72.290000000000006,null,"CR"]
["SINAPI-I 39236","SINAPI-I",39236,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2","M",95.8,95.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 993","SINAPI-I",993,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2","M",2.02,2.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 1020","SINAPI-I",1020,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2","M",10.29,10.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 1017","SINAPI-I",1017,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2","M",126.17,126.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 999","SINAPI-I",999,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2","M",152.85,152.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 995","SINAPI-I",995,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2","M",16.39,16.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 1000","SINAPI-I",1000,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2","M",187.75,187.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 1022","SINAPI-I",1022,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2","M",2.81,2.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 1015","SINAPI-I",1015,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2","M",249.49,249.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 996","SINAPI-I",996,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2","M",25.42,25.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 1001","SINAPI-I",1001,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 300 MM2","M",323.70999999999998,323.70999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 1019","SINAPI-I",1019,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2","M",35.92,35.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 1021","SINAPI-I",1021,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2","M",4.32,4.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 39249","SINAPI-I",39249,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 400 MM2","M",435.25,435.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 1018","SINAPI-I",1018,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2","M",53.12,53.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 39250","SINAPI-I",39250,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 500 MM2","M",520.66,520.66,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B817,\" \",$C817)","v":"SINAPI-I 994"},"SINAPI-I",994,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2","M",6.28,6.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 977","SINAPI-I",977,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2","M",74.31,74.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 998","SINAPI-I",998,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2","M",96.48,96.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 1006","SINAPI-I",1006,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, DIAMETRO 120 MM2","M",127.84,127.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 990","SINAPI-I",990,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2","M",169.99,169.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 39241","SINAPI-I",39241,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2","M",16.73,16.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 1005","SINAPI-I",1005,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 185 MM2","M",211.64,211.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 991","SINAPI-I",991,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2","M",277.20999999999998,277.20999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 986","SINAPI-I",986,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2","M",26.44,26.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 987","SINAPI-I",987,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2","M",36.19,36.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 1007","SINAPI-I",1007,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2","M",50.1,50.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 1008","SINAPI-I",1008,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2","M",6.36,6.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 988","SINAPI-I",988,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2","M",69.08,69.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 989","SINAPI-I",989,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2","M",95.36,95.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 43972","SINAPI-I",43972,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (CM)","M",5.01,5.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 43971","SINAPI-I",43971,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (CMX)","M",3.83,3.83,null,"C"]
["SINAPI-I 39598","SINAPI-I",39598,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH)","M",7.1,7.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 43973","SINAPI-I",43973,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (CM)","M",5.24,5.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 39599","SINAPI-I",39599,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)","M",10.220000000000001,10.220000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 43832","SINAPI-I",43832,"CABO ELETRONICO CATEGORIA 6A U/UTP 23AWG X 4P","M",26.91,26.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 34602","SINAPI-I",34602,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2","M",4.37,4.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 34607","SINAPI-I",34607,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2","M",10.72,10.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 34609","SINAPI-I",34609,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 6,0 MM2","M",15.59,15.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 34618","SINAPI-I",34618,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2","M",5.96,5.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 34621","SINAPI-I",34621,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4,0 MM2","M",14.78,14.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 34622","SINAPI-I",34622,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM2","M",21.95,21.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 34624","SINAPI-I",34624,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2","M",7.96,7.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 34627","SINAPI-I",34627,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 4,0 MM2","M",19.2,19.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 34629","SINAPI-I",34629,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 6,0 MM2","M",29.33,29.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 39257","SINAPI-I",39257,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2","M",5.97,5.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 39261","SINAPI-I",39261,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM2","M",34.17,34.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 39268","SINAPI-I",39268,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 120 MM2","M",534.16999999999996,534.16999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 39262","SINAPI-I",39262,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 16 MM2","M",54.42,54.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 39258","SINAPI-I",39258,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2","M",9,9,null,"CR"]
["SINAPI-I 39263","SINAPI-I",39263,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 25 MM2","M",94.1,94.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 39264","SINAPI-I",39264,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 35 MM2","M",130.36000000000001,130.36000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 39259","SINAPI-I",39259,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2","M",13.85,13.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 39265","SINAPI-I",39265,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 50 MM2","M",176.98,176.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 39260","SINAPI-I",39260,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2","M",21.21,21.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 39266","SINAPI-I",39266,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 70 MM2","M",267.06,267.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 39267","SINAPI-I",39267,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 95 MM2","M",333.9,333.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 11901","SINAPI-I",11901,"CABO TELEFONICO CCI 50, 1 PAR, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M",0.92,0.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 11902","SINAPI-I",11902,"CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M",1.76,1.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 11903","SINAPI-I",11903,"CABO TELEFONICO CCI 50, 3 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M",1.86,1.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 11904","SINAPI-I",11904,"CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M",2.83,2.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 11905","SINAPI-I",11905,"CABO TELEFONICO CCI 50, 5 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M",3.45,3.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 11906","SINAPI-I",11906,"CABO TELEFONICO CCI 50, 6 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M",4.38,4.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 11919","SINAPI-I",11919,"CABO TELEFONICO CI 50, 10 PARES, USO INTERNO","M",8.0299999999999994,8.0299999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 11920","SINAPI-I",11920,"CABO TELEFONICO CI 50, 20 PARES, USO INTERNO","M",15.26,15.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 11924","SINAPI-I",11924,"CABO TELEFONICO CI 50, 200 PARES, USO INTERNO","M",128.13,128.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 11921","SINAPI-I",11921,"CABO TELEFONICO CI 50, 30 PARES, USO INTERNO","M",22.33,22.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 11922","SINAPI-I",11922,"CABO TELEFONICO CI 50, 50 PARES, USO INTERNO","M",36.11,36.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 11923","SINAPI-I",11923,"CABO TELEFONICO CI 50, 75 PARES, USO INTERNO","M",52.87,52.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 11916","SINAPI-I",11916,"CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 10 PARES, USO EXTERNO","M",10.99,10.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 11914","SINAPI-I",11914,"CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 100 PARES, USO EXTERNO","M",79.2,79.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 11917","SINAPI-I",11917,"CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 20 PARES, USO EXTERNO","M",19.36,19.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 11918","SINAPI-I",11918,"CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 30 PARES, USO EXTERNO","M",22.97,22.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 37734","SINAPI-I",37734,"CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",72933.56,72933.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 42251","SINAPI-I",42251,"CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",82820.509999999995,82820.509999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 37733","SINAPI-I",37733,"CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",54685.31,54685.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 37735","SINAPI-I",37735,"CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 8 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",65895.8,65895.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 5090","SINAPI-I",5090,"CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 25 MM E ALTURA DE APROX 25 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 5,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES","UN",19.53,19.53,null,"C"]
["SINAPI-I 5085","SINAPI-I",5085,"CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES","UN",29.07,29.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 43603","SINAPI-I",43603,"CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES","UN",41.53,41.53,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B881,\" \",$C881)","v":"SINAPI-I 38374"},"SINAPI-I",38374,"CADEIRA SUSPENSA MANUAL / BALANCIM INDIVIDUAL (NBR 14751)","UN",912.61,912.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 4513","SINAPI-I",4513,"CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",5.04,5.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 20212","SINAPI-I",20212,"CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M",27.34,27.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 20209","SINAPI-I",20209,"CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M",32.659999999999997,32.659999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 4430","SINAPI-I",4430,"CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",16,16,null,"C"]
["SINAPI-I 4433","SINAPI-I",4433,"CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",31.29,31.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 4400","SINAPI-I",4400,"CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",25.46,25.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 2729","SINAPI-I",2729,"CAIBRO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 4 A 7 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO","UN",37.46,37.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 37106","SINAPI-I",37106,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS, COM TAMPA","UN",5455.34,5455.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 11869","SINAPI-I",11869,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS, COM TAMPA","UN",1091.06,1091.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 43981","SINAPI-I",43981,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS, COM TAMPA","UN",8221.15,8221.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 37104","SINAPI-I",37104,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS, COM TAMPA","UN",1369.31,1369.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 43982","SINAPI-I",43982,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000 LITROS, COM TAMPA","UN",12987.35,12987.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 43978","SINAPI-I",43978,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS, COM TAMPA","UN",2029.29,2029.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 11871","SINAPI-I",11871,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS, COM TAMPA","UN",508.6,508.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 37105","SINAPI-I",37105,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA","UN",3129.4,3129.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 43980","SINAPI-I",43980,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS, COM TAMPA","UN",3897.34,3897.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 43979","SINAPI-I",43979,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 750 LITROS, COM TAMPA","UN",732.27,732.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 11868","SINAPI-I",11868,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO,1000 LITROS, COM TAMPA","UN",708.18,708.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 34636","SINAPI-I",34636,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA","UN",502.9,502.9,null,"C"]
["SINAPI-I 34639","SINAPI-I",34639,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM TAMPA","UN",1160.78,1160.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 34640","SINAPI-I",34640,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA","UN",1316.73,1316.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 43977","SINAPI-I",43977,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM TAMPA","UN",2269.9499999999998,2269.9499999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 34637","SINAPI-I",34637,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA","UN",304.12,304.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 34638","SINAPI-I",34638,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 750 LITROS, COM TAMPA","UN",470.43,470.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 34641","SINAPI-I",34641,"CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 43434","SINAPI-I",43434,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M","UN"]
["SINAPI-I 43435","SINAPI-I",43435,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M","UN"]
["SINAPI-I 43436","SINAPI-I",43436,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 43437","SINAPI-I",43437,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,80 X 0,80 X 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 43438","SINAPI-I",43438,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 1,00 X 1,00 X 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 41627","SINAPI-I",41627,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M","UN"]
["SINAPI-I 41628","SINAPI-I",41628,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M","UN"]
["SINAPI-I 41629","SINAPI-I",41629,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 43429","SINAPI-I",43429,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M","UN"]
["SINAPI-I 43430","SINAPI-I",43430,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M","UN"]
["SINAPI-I 43431","SINAPI-I",43431,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 43432","SINAPI-I",43432,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,80 X 0,80 X 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 43433","SINAPI-I",43433,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 1,00 X 1,00 X 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 43094","SINAPI-I",43094,"CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",431.8,431.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 43093","SINAPI-I",43093,"CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",458.87,458.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 11694","SINAPI-I",11694,"CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO DE EMBUTIR, COM ESPELHO ACIONADOR EM PLASTICO, CAPACIDADE 6 A 10 LITROS, (COMPLETA - ACESSORIOS INCLUSOS)","UN",1102.6099999999999,1102.6099999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 1030","SINAPI-I",1030,"CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE","UN",49.88,49.88,null,"C"]
["SINAPI-I 11881","SINAPI-I",11881,"CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 35277","SINAPI-I",35277,"CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO","UN",363.02,363.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 10521","SINAPI-I",10521,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA","UN",413.79,413.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 10885","SINAPI-I",10885,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA","UN",523.4,523.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 20962","SINAPI-I",20962,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA","UN",433.5,433.5,null,"C"]
["SINAPI-I 20963","SINAPI-I",20963,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA","UN",529.54999999999995,529.54999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 34643","SINAPI-I",34643,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)","UN",41.81,41.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 41480","SINAPI-I",41480,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM (INCLUIDA TAMPA EM FERRO FUNDIDO SEM ESCOTILHA)","UN",48.47,48.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 41474","SINAPI-I",41474,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM (INCLUIDA TAMPA EM FERRO FUNDIDO SEM ESCOTILHA)","UN",77.430000000000007,77.430000000000007,null,"CR"]
["SINAPI-I 41475","SINAPI-I",41475,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 250 MM (INCLUIDA TAMPA EM FERRO FUNDIDO SEM ESCOTILHA)","UN",66.069999999999993,66.069999999999993,null,"CR"]
["SINAPI-I 41476","SINAPI-I",41476,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 600 MM (INCLUIDA TAMPA EM FERRO FUNDIDO SEM ESCOTILHA)","UN",144.66999999999999,144.66999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 2555","SINAPI-I",2555,"CAIXA DE LUZ \"3 X 3\" EM ACO ESMALTADA","UN"]
["SINAPI-I 2556","SINAPI-I",2556,"CAIXA DE LUZ \"4 X 2\" EM ACO ESMALTADA","UN"]
["SINAPI-I 2557","SINAPI-I",2557,"CAIXA DE LUZ \"4 X 4\" EM ACO ESMALTADA","UN"]
["SINAPI-I 10569","SINAPI-I",10569,"CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS)","UN"]
["SINAPI-I 39810","SINAPI-I",39810,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM","UN",58.27,58.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 39811","SINAPI-I",39811,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM","UN",71.28,71.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 39812","SINAPI-I",39812,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM","UN",117.2,117.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 43096","SINAPI-I",43096,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 400 X 400 X *120* MM","UN",388.48,388.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 43102","SINAPI-I",43102,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM","UN",236.22,236.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 43103","SINAPI-I",43103,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 400 X 400 X *120* MM","UN",347.83,347.83,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B945,\" \",$C945)","v":"SINAPI-I 43098"},"SINAPI-I",43098,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *100* MM","UN",131.59,131.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 43097","SINAPI-I",43097,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM","UN",77.959999999999994,77.959999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 43104","SINAPI-I",43104,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4\" A 4\"","UN",922.2,922.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 39771","SINAPI-I",39771,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM","UN"]
["SINAPI-I 39772","SINAPI-I",39772,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM","UN"]
["SINAPI-I 39773","SINAPI-I",39773,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM","UN"]
["SINAPI-I 39774","SINAPI-I",39774,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 50 X 50 X 15 CM","UN"]
["SINAPI-I 39775","SINAPI-I",39775,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 60 X 60 X 20 CM","UN"]
["SINAPI-I 39776","SINAPI-I",39776,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 70 X 70 X 20 CM","UN"]
["SINAPI-I 39777","SINAPI-I",39777,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 80 X 80 X 20 CM","UN"]
["SINAPI-I 20254","SINAPI-I",20254,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM","UN"]
["SINAPI-I 20253","SINAPI-I",20253,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 35 X 35 X *12* CM","UN"]
["SINAPI-I 1872","SINAPI-I",1872,"CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4\" X 2\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO","UN",4.13,4.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 1873","SINAPI-I",1873,"CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4\" X 4\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO","UN",8.1999999999999993,8.1999999999999993,null,"CR"]
["SINAPI-I 14055","SINAPI-I",14055,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 120 X 120 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN"]
["SINAPI-I 11247","SINAPI-I",11247,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 150 X 150 X 15 CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN"]
["SINAPI-I 11250","SINAPI-I",11250,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN"]
["SINAPI-I 11249","SINAPI-I",11249,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 200 X 200 X 20 CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN"]
["SINAPI-I 11251","SINAPI-I",11251,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN"]
["SINAPI-I 11253","SINAPI-I",11253,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 60 X 60 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN"]
["SINAPI-I 11255","SINAPI-I",11255,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN"]
["SINAPI-I 11256","SINAPI-I",11256,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN"]
["SINAPI-I 39693","SINAPI-I",39693,"CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE BAIXA TENSAO, COM MODULO, EM CHAPA DE ACO (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN"]
["SINAPI-I 39692","SINAPI-I",39692,"CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN"]
["SINAPI-I 1062","SINAPI-I",1062,"CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN"]
["SINAPI-I 39686","SINAPI-I",39686,"CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 4 MEDIDORES MONOFASICOS, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN"]
["SINAPI-I 43095","SINAPI-I",43095,"CAIXA MODULAR PARA MEDIDOR DE ENERGIA AGRUPADA, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, COM SUPORTE PARA DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",255.99,255.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 1871","SINAPI-I",1871,"CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3\" X 3\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO","UN",7.38,7.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 12001","SINAPI-I",12001,"CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4\" X 4\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO","UN",10.67,10.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 11882","SINAPI-I",11882,"CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (L X C X A)","UN"]
["SINAPI-I 1068","SINAPI-I",1068,"CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO L, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 4 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR","UN"]
["SINAPI-I 39690","SINAPI-I",39690,"CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO M, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 8 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR","UN"]
["SINAPI-I 39691","SINAPI-I",39691,"CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO N, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 12 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR","UN"]
["SINAPI-I 39808","SINAPI-I",39808,"CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",133.65,133.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 39809","SINAPI-I",39809,"CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",316.99,316.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 43439","SINAPI-I",43439,"CAIXA PRE-MOLDADA PARA BOCA DE LOBO, EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 25 MPA, COM DIMENSOES 1,10 X 0,65 X 1,00 M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)","UN"]
["SINAPI-I 5103","SINAPI-I",5103,"CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA","UN",22.98,22.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 11880","SINAPI-I",11880,"CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA, BRANCA","UN",96.66,96.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 11714","SINAPI-I",11714,"CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA","UN",65.849999999999994,65.849999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 11712","SINAPI-I",11712,"CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)","UN",43,43,null,"C"]
["SINAPI-I 11717","SINAPI-I",11717,"CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA","UN",51.83,51.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 1106","SINAPI-I",1106,"CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS","KG",0.83,0.83,null,"C"]
["SINAPI-I 11161","SINAPI-I",11161,"CAL HIDRATADA PARA PINTURA","KG",1.38,1.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 1107","SINAPI-I",1107,"CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)","KG",0.7,0.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 44479","SINAPI-I",44479,"CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE)","KG",0.09,0.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 4759","SINAPI-I",4759,"CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)","H",20.54,22.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 41068","SINAPI-I",41068,"CALCETEIRO / RASTELEIRO (MENSALISTA)","MES",3605.62,4033.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 12618","SINAPI-I",12618,"CALHA / PERFIL PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","UN",160.99,160.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 1108","SINAPI-I",1108,"CALHA MOLDURA AMERICANA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM","M"]
["SINAPI-I 1117","SINAPI-I",1117,"CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 40 CM","M"]
["SINAPI-I 1118","SINAPI-I",1118,"CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM","M"]
["SINAPI-I 1110","SINAPI-I",1110,"CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 45 CM","M"]
["SINAPI-I 40784","SINAPI-I",40784,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM","M"]
["SINAPI-I 40782","SINAPI-I",40782,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM","M"]
["SINAPI-I 40783","SINAPI-I",40783,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM","M"]
["SINAPI-I 1109","SINAPI-I",1109,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM","M"]
["SINAPI-I 1119","SINAPI-I",1119,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 28, CORTE 25 CM","M"]
["SINAPI-I 13115","SINAPI-I",13115,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 20 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M",12.77,12.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 10541","SINAPI-I",10541,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M",15.6,15.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 10542","SINAPI-I",10542,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 40 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M",20.399999999999999,20.399999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 10543","SINAPI-I",10543,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 50 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M",33.1,33.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 10544","SINAPI-I",10544,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 60 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M",42.82,42.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 10545","SINAPI-I",10545,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 80 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M",80.02,80.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 38365","SINAPI-I",38365,"CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA","M2",2.4300000000000002,2.4300000000000002,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1009,\" \",$C1009)","v":"SINAPI-I 44056"},"SINAPI-I",44056,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN"]
["SINAPI-I 44057","SINAPI-I",44057,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN"]
["SINAPI-I 37754","SINAPI-I",37754,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN"]
["SINAPI-I 37757","SINAPI-I",37757,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10600 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 277 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN"]
["SINAPI-I 44058","SINAPI-I",44058,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN"]
["SINAPI-I 37752","SINAPI-I",37752,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN"]
["SINAPI-I 44059","SINAPI-I",44059,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 8500 KG, CARGA UTIL MAXIMA 5600 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,40 M, POTENCIA 167 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN"]
["SINAPI-I 37750","SINAPI-I",37750,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9600 KG, CARGA UTIL MAXIMA 6190 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,70 M, POTENCIA 156 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN"]
["SINAPI-I 37758","SINAPI-I",37758,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN"]
["SINAPI-I 44060","SINAPI-I",44060,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15460 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN"]
["SINAPI-I 37749","SINAPI-I",37749,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16360 KG, CABINE ESTENDIDA, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 277 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN"]
["SINAPI-I 44061","SINAPI-I",44061,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN"]
["SINAPI-I 1159","SINAPI-I",1159,"CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4","UN",269325,269325,null,"C"]
["SINAPI-I 12114","SINAPI-I",12114,"CAMPAINHA ALTA POTENCIA 110V / 220V, DIAMETRO 150 MM","UN",145.54,145.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 38106","SINAPI-I",38106,"CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V (APENAS MODULO)","UN",19.78,19.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 38085","SINAPI-I",38085,"CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)","UN",23.36,23.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 659","SINAPI-I",659,"CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",2.4900000000000002,2.4900000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 660","SINAPI-I",660,"CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",2.99,2.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 658","SINAPI-I",658,"CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",1.68,1.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 38599","SINAPI-I",38599,"CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN",5.19,5.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 38596","SINAPI-I",38596,"CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN",4.3099999999999996,4.3099999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 38600","SINAPI-I",38600,"CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN",5.51,5.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 38597","SINAPI-I",38597,"CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN",4.34,4.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 38548","SINAPI-I",38548,"CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 19 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",1.79,1.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 34649","SINAPI-I",34649,"CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",2.63,2.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 34655","SINAPI-I",34655,"CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",3.86,3.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 40607","SINAPI-I",40607,"CANOPLA ACABAMENTO CROMADO PARA INSTALACAO DE SPRINKLER, SOB FORRO, 15 MM","UN",9.8000000000000007,9.8000000000000007,null,"CR"]
["SINAPI-I 567","SINAPI-I",567,"CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M","M",12.34,12.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 574","SINAPI-I",574,"CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M","M",32.44,32.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 568","SINAPI-I",568,"CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M","M",68.349999999999994,68.349999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 4777","SINAPI-I",4777,"CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8\" E 1/4\"","KG"]
["SINAPI-I 592","SINAPI-I",592,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1\"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,408 KG/M","KG",48.22,48.22,null,"C"]
["SINAPI-I 586","SINAPI-I",586,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1\"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,593 KG/M","M",28.35,28.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 588","SINAPI-I",588,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 31,75 MM (1 1/4\"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,755 KG/M","M",44.84,44.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 591","SINAPI-I",591,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 38,10 MM (1 1/2\"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,915 KG/M","KG",45,45,null,"CR"]
["SINAPI-I 584","SINAPI-I",584,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 50,80 MM (2\"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,842 KG/M","M",47.89,47.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 589","SINAPI-I",589,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 50,80 MM (2\"), ESPESSURA DE 6,35 MM (1/4\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 1,630 KG/M","M",75.8,75.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 1165","SINAPI-I",1165,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1164","SINAPI-I",1164,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 1170","SINAPI-I",1170,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"","UN"]
["SINAPI-I 1162","SINAPI-I",1162,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 12395","SINAPI-I",12395,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 1169","SINAPI-I",1169,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1166","SINAPI-I",1166,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"","UN"]
["SINAPI-I 1168","SINAPI-I",1168,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"","UN"]
["SINAPI-I 1163","SINAPI-I",1163,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 12396","SINAPI-I",12396,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/8\"","UN"]
["SINAPI-I 1167","SINAPI-I",1167,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"","UN"]
["SINAPI-I 36331","SINAPI-I",36331,"CAP PPR DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",2.99,2.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 36346","SINAPI-I",36346,"CAP PPR DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",4.4800000000000004,4.4800000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 1202","SINAPI-I",1202,"CAP PVC, ROSCAVEL, 1\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",4.6100000000000003,4.6100000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 1197","SINAPI-I",1197,"CAP PVC, ROSCAVEL, 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",1.62,1.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 1198","SINAPI-I",1198,"CAP PVC, ROSCAVEL, 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",2.13,2.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 20088","SINAPI-I",20088,"CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",12.39,12.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 20089","SINAPI-I",20089,"CAP PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",60.72,60.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 20087","SINAPI-I",20087,"CAP PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",10.25,10.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 1191","SINAPI-I",1191,"CAP PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",1.1599999999999999,1.1599999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 1185","SINAPI-I",1185,"CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",1.1599999999999999,1.1599999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 1189","SINAPI-I",1189,"CAP PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",1.89,1.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 1193","SINAPI-I",1193,"CAP PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",3.64,3.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 1194","SINAPI-I",1194,"CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",6.58,6.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 1195","SINAPI-I",1195,"CAP PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",11.07,11.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 1204","SINAPI-I",1204,"CAP PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",19.36,19.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 1200","SINAPI-I",1200,"CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",9.31,9.31,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1073,\" \",$C1073)","v":"SINAPI-I 12909"},"SINAPI-I",12909,"CAP PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",4.32,4.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 12910","SINAPI-I",12910,"CAP PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",7.76,7.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 1207","SINAPI-I",1207,"CAP, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)","UN"]
["SINAPI-I 1206","SINAPI-I",1206,"CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)","UN"]
["SINAPI-I 1183","SINAPI-I",1183,"CAP, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)","UN"]
["SINAPI-I 42685","SINAPI-I",42685,"CAP, PVC, JE, OCRE, DN 150 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO)","UN",62.93,62.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 42686","SINAPI-I",42686,"CAP, PVC, JE, OCRE, DN 200 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO)","UN",69.31,69.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 12894","SINAPI-I",12894,"CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)","UN",23.68,23.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 12895","SINAPI-I",12895,"CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)","UN",15.9,15.9,null,"C"]
["SINAPI-I 1631","SINAPI-I",1631,"CAPACITOR TRIFASICO, POTENCIA 2,5 KVAR, TENSAO 220 V, FORNECIDO COM CAPA PROTETORA, RESISTOR INTERNO A UNIDADE CAPACITIVA","UN"]
["SINAPI-I 1633","SINAPI-I",1633,"CAPACITOR TRIFASICO, POTENCIA 5 KVAR, TENSAO 220 V, FORNECIDO COM CAPA PROTETORA, RESISTOR INTERNO A UNIDADE CAPACITIVA","UN"]
["SINAPI-I 10818","SINAPI-I",10818,"CAPIM BRAQUIARIA DECUMBENS/ BRAQUIARINHA, VC *70*% MINIMO","KG",32.85,32.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 41410","SINAPI-I",41410,"CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 300 MM, DUAS DESCIDAS","UN"]
["SINAPI-I 41411","SINAPI-I",41411,"CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 300 MM, UMA DESCIDA","UN"]
["SINAPI-I 41412","SINAPI-I",41412,"CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 350 MM, DUAS DESCIDAS","UN"]
["SINAPI-I 41413","SINAPI-I",41413,"CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H=350 MM, UMA DESCIDA","UN"]
["SINAPI-I 39359","SINAPI-I",39359,"CARENAGEM /TAMPA, EM PLASTICO, COR BRANCA, UTILIZADO EM KIT CHASSI METALICO PARA INSTAL. HIDRAULICA DE CUBA SIMPLES SEM MAQUINA DE LAVAR ROUPA, *355* X *670* MM (L X H) (COM FUROS E DEMAIS ENCAIXES)","UN"]
["SINAPI-I 39360","SINAPI-I",39360,"CARENAGEM /TAMPA, EM PLASTICO, COR BRANCA, UTILIZADO EM KIT CHASSI METALICO PARA INSTAL. HIDRAULICA DE TANQUE COM MAQUINA DE LAVAR ROUPA, *360* X *470* MM (L X H) (COM FUROS E DEMAIS ENCAIXES)","UN"]
["SINAPI-I 10710","SINAPI-I",10710,"CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6 A 7 MM (INSTALADO)","M2",220,220,null,"C"]
["SINAPI-I 10709","SINAPI-I",10709,"CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 9 A 10 MM (INSTALADO)","M2",270.27999999999997,270.27999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 39636","SINAPI-I",39636,"CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X 50 CM PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6,5 MM (INSTALADO)","M2",276,276,null,"CR"]
["SINAPI-I 10708","SINAPI-I",10708,"CARPETE DE POLIESTER EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 4 A 5 MM (INSTALADO)","M2",85.17,85.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 39635","SINAPI-I",39635,"CARPETE DE POLIPROPILENO EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL MEDIO, E = 5 A 6 MM (INSTALADO)","M2",144.99,144.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 6117","SINAPI-I",6117,"CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)","H",18.53,20.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 40913","SINAPI-I",40913,"CARPINTEIRO AUXILIAR (MENSALISTA)","MES",3251.67,3637.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 1214","SINAPI-I",1214,"CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)","H",22.78,25.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 40915","SINAPI-I",40915,"CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (MENSALISTA)","MES",3996.26,4470.5200000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 40914","SINAPI-I",40914,"CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (MENSALISTA)","MES",4243.8900000000003,4747.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 1213","SINAPI-I",1213,"CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)","H",24.2,27.06,null,"C"]
["SINAPI-I 5091","SINAPI-I",5091,"CARRANCA PARA JANELA VENEZIANA DE ABRIR, EM LATAO CROMADO, SIMPLES, PARA APARAFUSAR NA PAREDE","UN",19.07,19.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 14615","SINAPI-I",14615,"CARRINHO COM 2 PNEUS PARA TRANSPORTAR TUBO CONCRETO, ALTURA ATE 1,0 M E DIAMETRO ATE 1000MM, COM ESTRUTURA EM PERFIL OU TUBO METALICO","UN",3057.8,3057.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 2711","SINAPI-I",2711,"CARRINHO DE MAO, EM ACO, COM CAPACIDADE DE *45 A 65* L / *100* KG, PNEU COM CAMARA","UN",149.9,149.9,null,"C"]
["SINAPI-I 37727","SINAPI-I",37727,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,25 X 4,10 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",17000,17000,null,"C"]
["SINAPI-I 37728","SINAPI-I",37728,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 5,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",23062.93,23062.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 37729","SINAPI-I",37729,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",24965.03,24965.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 37730","SINAPI-I",37730,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",26867.13,26867.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 37731","SINAPI-I",37731,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",28769.23,28769.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 37732","SINAPI-I",37732,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",32811.18,32811.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 45194","SINAPI-I",45194,"CAVALETE DE FERRO DOBRAVEL, ALTURA 80 CM","UN",140.6,140.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 36496","SINAPI-I",36496,"CAVALETE PARA TALHA COM ESTRUTURA EM TUBO METALICO ALTURA MINIMA 3,2 M EQUIPADO COM RODAS DE BORRACHA PARA MOVIMENTACAO DE TUBOS DE CONCRETO NA CENTRAL DE PREMOLDADOS COM CAPACIDADE DE CARGA DE 3 TONELADAS","UN",7763.71,7763.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 37762","SINAPI-I",37762,"CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)","UN",708321.63,708321.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 37763","SINAPI-I",37763,"CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)","UN",716924.61,716924.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 41992","SINAPI-I",41992,"CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *80000* KG, POTENCIA *380* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)","UN",815000,815000,null,"C"]
["SINAPI-I 10630","SINAPI-I",10630,"CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 49000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)","UN",825897.12,825897.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 13215","SINAPI-I",13215,"CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)","UN",999392.93,999392.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 4235","SINAPI-I",4235,"CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR (HORISTA)","H",19.260000000000002,21.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 40976","SINAPI-I",40976,"CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR (MENSALISTA)","MES",3379.07,3780.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 43091","SINAPI-I",43091,"CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 12 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",10692.2,10692.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 43092","SINAPI-I",43092,"CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 16 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",14256.27,14256.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 43089","SINAPI-I",43089,"CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 4 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",2484.56,2484.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 43090","SINAPI-I",43090,"CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 8 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",5483.18,5483.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 41967","SINAPI-I",41967,"CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO","L",22.1,22.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 12760","SINAPI-I",12760,"CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 4 (E = 6 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)","M2",1743.91,1743.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 12759","SINAPI-I",12759,"CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)","M2",1162.5899999999999,1162.5899999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 43105","SINAPI-I",43105,"CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)","KG"]
["SINAPI-I 40424","SINAPI-I",40424,"CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16\", E =4,75 MM (37,29 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 1325","SINAPI-I",1325,"CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 1327","SINAPI-I",1327,"CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 MM (4,80 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 1328","SINAPI-I",1328,"CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 1321","SINAPI-I",1321,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 1318","SINAPI-I",1318,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 1322","SINAPI-I",1322,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50 MM (12,00 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 1323","SINAPI-I",1323,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20 MM (9,60 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 1319","SINAPI-I",1319,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16\", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2)","KG"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1137,\" \",$C1137)","v":"SINAPI-I 11026"},"SINAPI-I",11026,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 11027","SINAPI-I",11027,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 11046","SINAPI-I",11046,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 11047","SINAPI-I",11047,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 19, E = 1,11 MM (8,88 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 43668","SINAPI-I",43668,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 20, E = 0,95 MM (7,60 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 11049","SINAPI-I",11049,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 43106","SINAPI-I",43106,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 11051","SINAPI-I",11051,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 11061","SINAPI-I",11061,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 30, E = 0,35 MM (2,80 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 43667","SINAPI-I",43667,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1\" (25,40 MM) 199,18 KG/M2","KG"]
["SINAPI-I 1333","SINAPI-I",1333,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2\" (12,70 MM) 99,59 KG/M2","KG"]
["SINAPI-I 1330","SINAPI-I",1330,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4\" (6,35 MM) 49,79 KG/M2","KG"]
["SINAPI-I 10957","SINAPI-I",10957,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/4\" (19,05 MM) 149,39 KG/M2","KG"]
["SINAPI-I 1332","SINAPI-I",1332,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8\" (9,53 MM) 74,69 KG/M2","KG"]
["SINAPI-I 1334","SINAPI-I",1334,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8\" (15,88 MM) 124,49 KG/M2","KG"]
["SINAPI-I 1335","SINAPI-I",1335,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8\" (22,23 MM) 174,28 KG/M2","KG"]
["SINAPI-I 40425","SINAPI-I",40425,"CHAPA DE ACO GROSSA, SAE 1020, BITOLA 1/4\", E = 6,35 MM (49,85 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 1337","SINAPI-I",1337,"CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4\" (6,30 MM) 54,53 KG/M2","KG"]
["SINAPI-I 1338","SINAPI-I",1338,"CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS","M2"]
["SINAPI-I 1340","SINAPI-I",1340,"CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS","M2"]
["SINAPI-I 1341","SINAPI-I",1341,"CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS","M2"]
["SINAPI-I 34659","SINAPI-I",34659,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 34514","SINAPI-I",34514,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 34660","SINAPI-I",34660,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 34661","SINAPI-I",34661,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 34667","SINAPI-I",34667,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 34668","SINAPI-I",34668,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 34741","SINAPI-I",34741,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 34664","SINAPI-I",34664,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 34665","SINAPI-I",34665,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 34666","SINAPI-I",34666,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 34669","SINAPI-I",34669,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 34670","SINAPI-I",34670,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 34671","SINAPI-I",34671,"CHAPA DE MDF CRU, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 34672","SINAPI-I",34672,"CHAPA DE MDF CRU, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 34673","SINAPI-I",34673,"CHAPA DE MDF CRU, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 34674","SINAPI-I",34674,"CHAPA DE MDF CRU, E = 20 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 34675","SINAPI-I",34675,"CHAPA DE MDF CRU, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 34676","SINAPI-I",34676,"CHAPA DE MDF CRU, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 34677","SINAPI-I",34677,"CHAPA DE MDF CRU, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 43126","SINAPI-I",43126,"CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 0,80 MM","M2"]
["SINAPI-I 43124","SINAPI-I",43124,"CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 0,95 MM","M2"]
["SINAPI-I 43125","SINAPI-I",43125,"CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 1,25 MM","M2"]
["SINAPI-I 40623","SINAPI-I",40623,"CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16 \", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM","PAR"]
["SINAPI-I 43701","SINAPI-I",43701,"CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA 1.200 - H14, QUALQUER ESPESSURA, QUALQUER LARGURA","KG"]
["SINAPI-I 1345","SINAPI-I",1345,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM","M2",74.959999999999994,74.959999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 1346","SINAPI-I",1346,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 10 MM","M2",43.6,43.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 1347","SINAPI-I",1347,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM","M2",54.03,54.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 43678","SINAPI-I",43678,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM","M2",62.67,62.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 43680","SINAPI-I",43680,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM","M2",90.28,90.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 43679","SINAPI-I",43679,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM","M2",31.68,31.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 1355","SINAPI-I",1355,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM","M2",36.06,36.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 1358","SINAPI-I",1358,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM","M2",44.26,44.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 43677","SINAPI-I",43677,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM","M2",54.92,54.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 43682","SINAPI-I",43682,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM","M2",16.829999999999998,16.829999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 43681","SINAPI-I",43681,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM","M2",27.89,27.89,null,"C"]
["SINAPI-I 45248","SINAPI-I",45248,"CHAVE AJUSTAVEL (INGLESA) 10\"","UN",47.31,47.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 45243","SINAPI-I",45243,"CHAVE AJUSTAVEL (INGLESA) 15\"","UN",152.97999999999999,152.97999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 45252","SINAPI-I",45252,"CHAVE AJUSTAVEL (INGLESA) 6\"","UN",26.83,26.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 45246","SINAPI-I",45246,"CHAVE DE GRIFO DE 24\"","UN",124.34,124.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 20971","SINAPI-I",20971,"CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2\" X 2 1/2\", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN",27.23,27.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 45247","SINAPI-I",45247,"CHAVE FIXA 19 X 22 MM","UN",18.03,18.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 39746","SINAPI-I",39746,"CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1\" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA","UN",73.66,73.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 13279","SINAPI-I",13279,"CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8\" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA","KG",18.649999999999999,18.649999999999999,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1201,\" \",$C1201)","v":"SINAPI-I 11977"},"SINAPI-I",11977,"CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/2\", COMPRIMENTO 75 MM","UN",9.66,9.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 11976","SINAPI-I",11976,"CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4\" COM PARAFUSO 1/4\" X 40 MM","UN",1.08,1.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 11975","SINAPI-I",11975,"CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8\", COMPRIMENTO 6\", COM PORCA","UN",21.17,21.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 1368","SINAPI-I",1368,"CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)","UN",95.9,95.9,null,"C"]
["SINAPI-I 1367","SINAPI-I",1367,"CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO CROMADO, COM CANO, 4 TEMPERATURAS (110/220 V)","UN",310.20999999999998,310.20999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 1380","SINAPI-I",1380,"CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL)","KG",4.68,4.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 1375","SINAPI-I",1375,"CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA PARA TAMPONAMENTOS","KG",15.47,15.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 1379","SINAPI-I",1379,"CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32","KG",0.7,0.7,null,"C"]
["SINAPI-I 13284","SINAPI-I",13284,"CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40","KG",0.63,0.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 44528","SINAPI-I",44528,"CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40","KG",3.73,3.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 34753","SINAPI-I",34753,"CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32","KG",0.68,0.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 420","SINAPI-I",420,"CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS","UN",24.53,24.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 12327","SINAPI-I",12327,"CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO","UN",29.22,29.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 36148","SINAPI-I",36148,"CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSORIO, CINTURA E PERNAS","UN",175.22,175.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 12329","SINAPI-I",12329,"COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA","KG",135.01,135.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 1339","SINAPI-I",1339,"COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS","KG"]
["SINAPI-I 44396","SINAPI-I",44396,"COLA BRANCA BASE PVA","KG",33.53,33.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 44327","SINAPI-I",44327,"COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE","L",114.02,114.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 37418","SINAPI-I",37418,"COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 1/2\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 37419","SINAPI-I",37419,"COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 3/4\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 1427","SINAPI-I",1427,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 110 MM X 1/2\" OU 110 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 1402","SINAPI-I",1402,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2\" OU 32 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 1420","SINAPI-I",1420,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 40 MM X 1/2\" OU 40 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 1419","SINAPI-I",1419,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2\" OU 50 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 1414","SINAPI-I",1414,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2\" OU 60 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 1413","SINAPI-I",1413,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2\" OU 75 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 1412","SINAPI-I",1412,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 85 MM X 1/2\" OU 85 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 1406","SINAPI-I",1406,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 60 MM X 1/2\" OU 60 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 45237","SINAPI-I",45237,"COLHER DE PEDREIRO 9\", EM ACO, COM CANTOS REDONDOS E CABO DE MADEIRA OU PLASTICO","UN",14.39,14.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 11281","SINAPI-I",11281,"COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP","UN"]
["SINAPI-I 1442","SINAPI-I",1442,"COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP","UN"]
["SINAPI-I 13457","SINAPI-I",13457,"COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 150 A 175 KG, FORCA CENTRIF. 2800 A 3100 KGF, LARG. TRABALHO DE 450 A 520 MM, FREQ. VIBRACAO 4000 A 4300 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 6,0 A 7,0 HP","UN"]
["SINAPI-I 40699","SINAPI-I",40699,"COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA NAO REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 80 A 120 KG, FORCA CENTRIF. DE 1300 A 2000 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 500 MM, FREQ. VIBRACAO DE 4800 A 6000 RPM, VELOCIDADE TRABALHO DE 20 A 30 M/MIN, POT. DE 5,0 A 6,0 HP","UN"]
["SINAPI-I 40701","SINAPI-I",40701,"COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A DIESEL, PESO 700 A 820 KG, FORCA CENTRIF. DE 6.200 A 10.000 KGF, LARG. TRABALHO DE 650 A 720 MM, FREQ. VIBRACAO DE 3.000 A 3.500 RPM, VELOCIDADE TRABALHO DE 25 A 30 M/MIN, POT. DE 13,0 A 15,0 HP","UN"]
["SINAPI-I 40700","SINAPI-I",40700,"COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 160 A 265 KG, FORCA CENTRIF. DE 2750 A 4000 KGF, LARG. TRABALHO DE 430 A 550 MM, FREQ. VIBRACAO DE 4000 A 5500 RPM, VELOCIDADE TRABALHO DE 20 A 25 M/MIN, POT. DE 7,5 A 9,0 HP","UN"]
["SINAPI-I 13458","SINAPI-I",13458,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)","UN"]
["SINAPI-I 11134","SINAPI-I",11134,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 10 MM","M2",62.12,62.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 11135","SINAPI-I",11135,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 12 MM","M2",67.069999999999993,67.069999999999993,null,"CR"]
["SINAPI-I 11136","SINAPI-I",11136,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 15 MM","M2",76.8,76.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 34743","SINAPI-I",34743,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 18 MM","M2",92.66,92.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 11137","SINAPI-I",11137,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 20 MM","M2",105.24,105.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 34745","SINAPI-I",34745,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 25 MM","M2",125.15,125.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 34746","SINAPI-I",34746,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 4 MM","M2",34.130000000000003,34.130000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 1360","SINAPI-I",1360,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 6 MM","M2",39.82,39.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 36524","SINAPI-I",36524,"COMPRESSOR DE AR ESTACIONARIO, VAZAO 620 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 109 PSI, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 127 CV","UN"]
["SINAPI-I 36526","SINAPI-I",36526,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 400 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 110 CV","UN"]
["SINAPI-I 36523","SINAPI-I",36523,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 210 CV","UN"]
["SINAPI-I 36527","SINAPI-I",36527,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 860 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 250 CV","UN"]
["SINAPI-I 38642","SINAPI-I",38642,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 152 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 31,5 KW","UN"]
["SINAPI-I 36522","SINAPI-I",36522,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV","UN"]
["SINAPI-I 36525","SINAPI-I",36525,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 81 CV","UN"]
["SINAPI-I 13803","SINAPI-I",13803,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV","UN"]
["SINAPI-I 34348","SINAPI-I",34348,"CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM","M",27.7,27.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 34347","SINAPI-I",34347,"CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM","M",19.8,19.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 11146","SINAPI-I",11146,"CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C15, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)","M3",507.86,507.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 11147","SINAPI-I",11147,"CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C20, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)","M3",527.73,527.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 34872","SINAPI-I",34872,"CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C25, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)","M3",533.66,533.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 34491","SINAPI-I",34491,"CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C30, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)","M3",549.12,549.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 34770","SINAPI-I",34770,"CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45 - AQUISICAO POSTO USINA","T",524.77,524.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 1518","SINAPI-I",1518,"CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA","T",535,535,null,"C"]
["SINAPI-I 41965","SINAPI-I",41965,"CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, PARA BINDER, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA","T",469.1,469.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 1524","SINAPI-I",1524,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",487.25,487.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 34492","SINAPI-I",34492,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",451.33,451.33,null,"C"]
["SINAPI-I 38404","SINAPI-I",38404,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",467.49,467.49,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1265,\" \",$C1265)","v":"SINAPI-I 39849"},"SINAPI-I",39849,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",535.74,535.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 38464","SINAPI-I",38464,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",543.52,543.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 1527","SINAPI-I",1527,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",502.72,502.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 34493","SINAPI-I",34493,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",464.05,464.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 38405","SINAPI-I",38405,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",481.91,481.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 38408","SINAPI-I",38408,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",533.41999999999996,533.41999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 1525","SINAPI-I",1525,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",518.19000000000005,518.19000000000005,null,"CR"]
["SINAPI-I 34494","SINAPI-I",34494,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",479.52,479.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 38406","SINAPI-I",38406,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",508.86,508.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 38409","SINAPI-I",38409,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",537.05999999999995,537.05999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 43360","SINAPI-I",43360,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",560,560,null,"CR"]
["SINAPI-I 11145","SINAPI-I",11145,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",533.66,533.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 34495","SINAPI-I",34495,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",494.98,494.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 34479","SINAPI-I",34479,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",549.12,549.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 34496","SINAPI-I",34496,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",516.35,516.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 34481","SINAPI-I",34481,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C45, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",573.77,573.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 34483","SINAPI-I",34483,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C50, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",613.03,613.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 34485","SINAPI-I",34485,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C60, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",655.57,655.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 14041","SINAPI-I",14041,"CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C10, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)","M3",426.15,426.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 1523","SINAPI-I",1523,"CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)","M3",433.11,433.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 14054","SINAPI-I",14054,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN",19.420000000000002,19.420000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 14052","SINAPI-I",14052,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",14.94,14.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 14053","SINAPI-I",14053,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN",15.16,15.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 2560","SINAPI-I",2560,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN",20.09,20.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 2558","SINAPI-I",2558,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",11.42,11.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 2559","SINAPI-I",2559,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN",16.07,16.07,null,"C"]
["SINAPI-I 2592","SINAPI-I",2592,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA","UN",266.39999999999998,266.39999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 2589","SINAPI-I",2589,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",35.630000000000003,35.630000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 2566","SINAPI-I",2566,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4\", COM TAMPA CEGA","UN",26.81,26.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 2590","SINAPI-I",2590,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN",21.87,21.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 2591","SINAPI-I",2591,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",13,13,null,"CR"]
["SINAPI-I 2567","SINAPI-I",2567,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2\", COM TAMPA CEGA","UN",52.27,52.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 2568","SINAPI-I",2568,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA","UN",145.13999999999999,145.13999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 2565","SINAPI-I",2565,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN",13.02,13.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 2594","SINAPI-I",2594,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA","UN",241.8,241.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 2587","SINAPI-I",2587,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",41.21,41.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 2588","SINAPI-I",2588,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4\", COM TAMPA CEGA","UN",32.729999999999997,32.729999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 2570","SINAPI-I",2570,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN",21.14,21.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 2569","SINAPI-I",2569,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",12.61,12.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 2571","SINAPI-I",2571,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2\", COM TAMPA CEGA","UN",62.76,62.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 2572","SINAPI-I",2572,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA","UN",185.61,185.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 2593","SINAPI-I",2593,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN",13.45,13.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 2595","SINAPI-I",2595,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA","UN",289.58999999999997,289.58999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 2576","SINAPI-I",2576,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",49.37,49.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 2575","SINAPI-I",2575,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4\", COM TAMPA CEGA","UN",37.11,37.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 2586","SINAPI-I",2586,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN",24.98,24.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 2573","SINAPI-I",2573,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",15.41,15.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 2577","SINAPI-I",2577,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2\", COM TAMPA CEGA","UN",66.89,66.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 2578","SINAPI-I",2578,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA","UN",208.85,208.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 2574","SINAPI-I",2574,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN",15.51,15.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 2585","SINAPI-I",2585,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA","UN",286.58999999999997,286.58999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 12008","SINAPI-I",12008,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO TB, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA","UN",153.77000000000001,153.77000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 2582","SINAPI-I",2582,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",45.79,45.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 2597","SINAPI-I",2597,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4\", COM TAMPA CEGA","UN",39.24,39.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 2581","SINAPI-I",2581,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN",23.91,23.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 2579","SINAPI-I",2579,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",18.68,18.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 2596","SINAPI-I",2596,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2\", COM TAMPA CEGA","UN",70.709999999999994,70.709999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 2583","SINAPI-I",2583,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA","UN",171.98,171.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 2580","SINAPI-I",2580,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN",20.48,20.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 2584","SINAPI-I",2584,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA","UN",286.3,286.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 39329","SINAPI-I",39329,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"B\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",18.14,18.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 12010","SINAPI-I",12010,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"B\", SEM TAMPA, DE 1/2\" OU 3/4\"","UN",17.34,17.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 39332","SINAPI-I",39332,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"C\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",21.32,21.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 39330","SINAPI-I",39330,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"C\", SEM TAMPA, DE 1/2\"","UN",19.079999999999998,19.079999999999998,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1329,\" \",$C1329)","v":"SINAPI-I 39331"},"SINAPI-I",39331,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"C\", SEM TAMPA, DE 3/4\"","UN",16.97,16.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 39335","SINAPI-I",39335,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"E\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",19.149999999999999,19.149999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 39333","SINAPI-I",39333,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"E\", SEM TAMPA, DE 1/2\"","UN",16.55,16.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 39334","SINAPI-I",39334,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"E\", SEM TAMPA, DE 3/4\"","UN",15.22,15.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 12015","SINAPI-I",12015,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LB\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",22.24,22.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 12016","SINAPI-I",12016,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LB\", SEM TAMPA, DE 1/2\" OU 3/4\"","UN",19.11,19.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 12019","SINAPI-I",12019,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LL\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",22.24,22.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 12020","SINAPI-I",12020,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LL\", SEM TAMPA, DE 1/2\" OU 3/4\"","UN",19.11,19.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 39338","SINAPI-I",39338,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LR\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",21.32,21.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 39336","SINAPI-I",39336,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LR\", SEM TAMPA, DE 1/2\"","UN",19.079999999999998,19.079999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 39337","SINAPI-I",39337,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LR\", SEM TAMPA, DE 3/4\"","UN",16.97,16.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 39341","SINAPI-I",39341,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"T\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",27.8,27.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 39340","SINAPI-I",39340,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"T\", SEM TAMPA, DE 3/4\"","UN",20.41,20.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 39342","SINAPI-I",39342,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"TB\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",27.8,27.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 12025","SINAPI-I",12025,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"TB\", SEM TAMPA, DE 1/2\" OU 3/4\"","UN",21.08,21.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 39345","SINAPI-I",39345,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"X\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",31.76,31.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 39343","SINAPI-I",39343,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"X\", SEM TAMPA, DE 1/2\"","UN",23.47,23.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 39344","SINAPI-I",39344,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"X\", SEM TAMPA, DE 3/4\"","UN",22.69,22.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 12623","SINAPI-I",12623,"CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","M",42.44,42.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 34498","SINAPI-I",34498,"CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)","UN",85.28,85.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 13244","SINAPI-I",13244,"CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM","UN",35.9,35.9,null,"C"]
["SINAPI-I 38998","SINAPI-I",38998,"CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN",13.45,13.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 38999","SINAPI-I",38999,"CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN",34,34,null,"CR"]
["SINAPI-I 38996","SINAPI-I",38996,"CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN",24.03,24.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 44173","SINAPI-I",44173,"CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN",23.37,23.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 44174","SINAPI-I",44174,"CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 1\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN",38.25,38.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 38997","SINAPI-I",38997,"CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN",34.380000000000003,34.380000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 39600","SINAPI-I",39600,"CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS","UN",20.079999999999998,20.079999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 39601","SINAPI-I",39601,"CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS","UN",42.6,42.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 39862","SINAPI-I",39862,"CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15 MM X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 39863","SINAPI-I",39863,"CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 39864","SINAPI-I",39864,"CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 39865","SINAPI-I",39865,"CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 28 MM X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 2517","SINAPI-I",2517,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",28.52,28.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 2522","SINAPI-I",2522,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1 1/4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",18.43,18.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 2516","SINAPI-I",2516,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",14.8,14.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 2548","SINAPI-I",2548,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",11.34,11.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 2518","SINAPI-I",2518,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 2 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",135.78,135.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 2521","SINAPI-I",2521,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",57.8,57.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 2519","SINAPI-I",2519,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 3\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",163.72,163.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 2515","SINAPI-I",2515,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 3/4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",12.32,12.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 2520","SINAPI-I",2520,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",301.33,301.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 1602","SINAPI-I",1602,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/2\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 37 A 40 MM","UN",55.08,55.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 1601","SINAPI-I",1601,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/4\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 31 A 34 MM","UN",49.09,49.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 1600","SINAPI-I",1600,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM","UN",21.44,21.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 1598","SINAPI-I",1598,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1/2\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 12,5 A 15 MM","UN",14.53,14.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 1603","SINAPI-I",1603,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 2\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 47,5 A 50 MM","UN",83.16,83.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 1599","SINAPI-I",1599,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/4\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 17,5 A 20 MM","UN",16.86,16.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 1597","SINAPI-I",1597,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM","UN",13.66,13.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 39602","SINAPI-I",39602,"CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS","UN",2.13,2.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 39603","SINAPI-I",39603,"CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS","UN",4.54,4.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 11821","SINAPI-I",11821,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2","UN",11.22,11.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 1562","SINAPI-I",1562,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2","UN",18.37,18.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 1563","SINAPI-I",1563,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 70 MM2","UN",24.65,24.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 11856","SINAPI-I",11856,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2","UN",7.35,7.35,null,"C"]
["SINAPI-I 11857","SINAPI-I",11857,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 120 MM2","UN",38.68,38.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 11858","SINAPI-I",11858,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 MM2","UN",48.01,48.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 1539","SINAPI-I",1539,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2","UN",8.64,8.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 11859","SINAPI-I",11859,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 185 MM2","UN",65.319999999999993,65.319999999999993,null,"CR"]
["SINAPI-I 1550","SINAPI-I",1550,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 25 MM2","UN",9.11,9.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 11854","SINAPI-I",11854,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2","UN",11.38,11.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 11862","SINAPI-I",11862,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2","UN",15.97,15.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 11863","SINAPI-I",11863,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 6 MM2","UN",6.45,6.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 11855","SINAPI-I",11855,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2","UN",23.84,23.84,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1393,\" \",$C1393)","v":"SINAPI-I 11864"},"SINAPI-I",11864,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2","UN",36.04,36.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 2527","SINAPI-I",2527,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",10.210000000000001,10.210000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 2526","SINAPI-I",2526,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",6.54,6.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 2483","SINAPI-I",2483,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",4.66,4.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 2487","SINAPI-I",2487,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",2.23,2.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 2528","SINAPI-I",2528,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",25.69,25.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 2489","SINAPI-I",2489,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",11.31,11.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 2484","SINAPI-I",2484,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",37.31,37.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 2488","SINAPI-I",2488,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",2.61,2.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 2485","SINAPI-I",2485,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",58.49,58.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 44247","SINAPI-I",44247,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 114 MM X 4\", PARA AGUA QUENTE","UN",1652.44,1652.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 38005","SINAPI-I",38005,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE","UN",19.649999999999999,19.649999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 38006","SINAPI-I",38006,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE","UN",26.11,26.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 38428","SINAPI-I",38428,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE","UN",23.38,23.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 38007","SINAPI-I",38007,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1\", PARA AGUA QUENTE","UN",30.12,30.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 38008","SINAPI-I",38008,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM X 1 1/4\", PARA AGUA QUENTE","UN",48.2,48.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 38009","SINAPI-I",38009,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM X 1 1/2\", PARA AGUA QUENTE","UN",59.01,59.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 44248","SINAPI-I",44248,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM X 2\", PARA AGUA QUENTE","UN",96.19,96.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 44249","SINAPI-I",44249,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 73 MM X 2 1/2\", PARA AGUA QUENTE","UN",371.12,371.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 44250","SINAPI-I",44250,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 89 MM X 3\", PARA AGUA QUENTE","UN",538.94000000000005,538.94000000000005,null,"CR"]
["SINAPI-I 39279","SINAPI-I",39279,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 16 MM X 1/2\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 39280","SINAPI-I",39280,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 1/2\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 39281","SINAPI-I",39281,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 3/4\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 39282","SINAPI-I",39282,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 25 MM X 3/4\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38844","SINAPI-I",38844,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 1/2\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38846","SINAPI-I",38846,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 1/2\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38847","SINAPI-I",38847,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 3/4\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38850","SINAPI-I",38850,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 1\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38848","SINAPI-I",38848,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 3/4\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38851","SINAPI-I",38851,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM X 1\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38854","SINAPI-I",38854,"CONECTOR/ADAPTADOR MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 3/4\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 3104","SINAPI-I",3104,"CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO","CJ",157.05000000000001,157.05000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 1607","SINAPI-I",1607,"CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16\" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)","CJ",0.18,0.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 38169","SINAPI-I",38169,"CONJUNTO DE FERRAGENS PIVO, PARA PORTA PIVOTANTE DE ATE 100 KG, REGULAVEL COM ESFERA, CROMADO - SUPERIOR E INFERIOR - COMPLETO","CJ",77.180000000000007,77.180000000000007,null,"CR"]
["SINAPI-I 6142","SINAPI-I",6142,"CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE","UN",9.43,9.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 11686","SINAPI-I",11686,"CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2\" X 20 CM)","UN",13.1,13.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 37598","SINAPI-I",37598,"CONJUNTO MONTADO ESTOPIM COM ESPOLETA COMUM NUMERO 8, COM CABECA ACENDEDORA, 1,5 M","UN"]
["SINAPI-I 25398","SINAPI-I",25398,"CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3\" COM REQUADROS EM TUBO DE 1\", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM","UN"]
["SINAPI-I 25399","SINAPI-I",25399,"CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3\", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO","UN"]
["SINAPI-I 43440","SINAPI-I",43440,"CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA","UN"]
["SINAPI-I 10667","SINAPI-I",10667,"CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS","UN",16500,16500,null,"C"]
["SINAPI-I 1613","SINAPI-I",1613,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *110* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN"]
["SINAPI-I 1626","SINAPI-I",1626,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *185* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN"]
["SINAPI-I 1625","SINAPI-I",1625,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *22* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN"]
["SINAPI-I 1622","SINAPI-I",1622,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *265* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN"]
["SINAPI-I 1620","SINAPI-I",1620,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *38* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN"]
["SINAPI-I 1629","SINAPI-I",1629,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *500* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN"]
["SINAPI-I 1627","SINAPI-I",1627,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN"]
["SINAPI-I 1623","SINAPI-I",1623,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN"]
["SINAPI-I 1619","SINAPI-I",1619,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN"]
["SINAPI-I 1630","SINAPI-I",1630,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 250 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, PARA ACIONAMENTO DE CAPACITORES","UN"]
["SINAPI-I 1616","SINAPI-I",1616,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 300 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN"]
["SINAPI-I 1614","SINAPI-I",1614,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 32 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN"]
["SINAPI-I 1617","SINAPI-I",1617,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 400 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN"]
["SINAPI-I 1621","SINAPI-I",1621,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 45 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN"]
["SINAPI-I 1624","SINAPI-I",1624,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 630 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN"]
["SINAPI-I 1615","SINAPI-I",1615,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 75 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN"]
["SINAPI-I 1612","SINAPI-I",1612,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 9 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN"]
["SINAPI-I 1618","SINAPI-I",1618,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 95 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN"]
["SINAPI-I 14211","SINAPI-I",14211,"CONTRA-PORCA SEXTAVADA, DIAMETRO NOMINAL 1 3/8\", ALTURA 35 MM","UN",40.35,40.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 43657","SINAPI-I",43657,"CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS","M",14.97,14.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 38200","SINAPI-I",38200,"CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA","100M",452.31,452.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 39269","SINAPI-I",39269,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 0,5 MM2","M",1.42,1.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 11889","SINAPI-I",11889,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 0,75 MM2","M",1.95,1.95,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1457,\" \",$C1457)","v":"SINAPI-I 39270"},"SINAPI-I",39270,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 1,0 MM2","M",2.54,2.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 11890","SINAPI-I",11890,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2","M",3.45,3.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 11891","SINAPI-I",11891,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2","M",5.6,5.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 11892","SINAPI-I",11892,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 4 MM2","M",9.16,9.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 37601","SINAPI-I",37601,"CORDEL DETONANTE, NP 05 G/M","M"]
["SINAPI-I 1634","SINAPI-I",1634,"CORDEL DETONANTE, NP 10 G/M","M"]
["SINAPI-I 44274","SINAPI-I",44274,"COROA PARA PERFURATRIZ T38, D = 2 1/2\", 6 X 4 BOTOES BALISTICOS, FACE PLANA","UN",743.49,743.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 5086","SINAPI-I",5086,"CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2\" (12,5 MM)","KG",31.95,31.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 45244","SINAPI-I",45244,"CORTA-TUBOS COM CAPACIDADE DE 6 A 42 MM","UN",71.03,71.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 11280","SINAPI-I",11280,"CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14\") OU 450 MM (18\"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO","UN",15213.55,15213.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 40519","SINAPI-I",40519,"CORTADEIRA HIDRAULICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 50 MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 5,5 HP A 7,5 HP","UN",125415.36,125415.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 3446","SINAPI-I",3446,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 3445","SINAPI-I",3445,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 3444","SINAPI-I",3444,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"","UN"]
["SINAPI-I 3441","SINAPI-I",3441,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 12402","SINAPI-I",12402,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 3447","SINAPI-I",3447,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"","UN"]
["SINAPI-I 3448","SINAPI-I",3448,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"","UN"]
["SINAPI-I 3442","SINAPI-I",3442,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 3449","SINAPI-I",3449,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"","UN"]
["SINAPI-I 37438","SINAPI-I",37438,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 37439","SINAPI-I",37439,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 37435","SINAPI-I",37435,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 37436","SINAPI-I",37436,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 40 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 37437","SINAPI-I",37437,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 3473","SINAPI-I",3473,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 3474","SINAPI-I",3474,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 3443","SINAPI-I",3443,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1\"","UN"]
["SINAPI-I 3450","SINAPI-I",3450,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 3453","SINAPI-I",3453,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 3452","SINAPI-I",3452,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2\"","UN"]
["SINAPI-I 3454","SINAPI-I",3454,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3\"","UN"]
["SINAPI-I 3451","SINAPI-I",3451,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 3458","SINAPI-I",3458,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 3457","SINAPI-I",3457,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 3472","SINAPI-I",3472,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"","UN"]
["SINAPI-I 3455","SINAPI-I",3455,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 3470","SINAPI-I",3470,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 3471","SINAPI-I",3471,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"","UN"]
["SINAPI-I 3459","SINAPI-I",3459,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"","UN"]
["SINAPI-I 3456","SINAPI-I",3456,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 3469","SINAPI-I",3469,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"","UN"]
["SINAPI-I 3460","SINAPI-I",3460,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5\"","UN"]
["SINAPI-I 3461","SINAPI-I",3461,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6\"","UN"]
["SINAPI-I 37433","SINAPI-I",37433,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 37430","SINAPI-I",37430,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 20 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 37434","SINAPI-I",37434,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 37431","SINAPI-I",37431,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 37432","SINAPI-I",37432,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 39869","SINAPI-I",39869,"COTOVELO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15MM X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 39870","SINAPI-I",39870,"COTOVELO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 39871","SINAPI-I",39871,"COTOVELO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 12722","SINAPI-I",12722,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 104 MM","UN"]
["SINAPI-I 12714","SINAPI-I",12714,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM","UN"]
["SINAPI-I 12715","SINAPI-I",12715,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM","UN"]
["SINAPI-I 12716","SINAPI-I",12716,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM","UN"]
["SINAPI-I 12717","SINAPI-I",12717,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM","UN"]
["SINAPI-I 12718","SINAPI-I",12718,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM","UN"]
["SINAPI-I 12719","SINAPI-I",12719,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM","UN"]
["SINAPI-I 12720","SINAPI-I",12720,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM","UN"]
["SINAPI-I 12721","SINAPI-I",12721,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 79 MM","UN"]
["SINAPI-I 3468","SINAPI-I",3468,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1\"","UN"]
["SINAPI-I 3465","SINAPI-I",3465,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 12403","SINAPI-I",12403,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1\"","UN"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1521,\" \",$C1521)","v":"SINAPI-I 3463"},"SINAPI-I",3463,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 3464","SINAPI-I",3464,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 3466","SINAPI-I",3466,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 2\"","UN"]
["SINAPI-I 3467","SINAPI-I",3467,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 3462","SINAPI-I",3462,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\" X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 37416","SINAPI-I",37416,"COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 37417","SINAPI-I",37417,"COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 32 X 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 37413","SINAPI-I",37413,"COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 MM X 1/2\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 37414","SINAPI-I",37414,"COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 MM X 3/4\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 37415","SINAPI-I",37415,"COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 32 MM X 1\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 43590","SINAPI-I",43590,"CREMONA RETANGULAR INJETADA LISA COM CHAVE, COM CASTANHA / ALCA, EM LATAO, COM ACABAMENTO CROMADO, DE SOBREPOR / EMBUTIR","UN",148.55000000000001,148.55000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 43589","SINAPI-I",43589,"CREMONA RETANGULAR INJETADA LISA, COM CASTANHA / ALCA, EM LATAO, COM ACABAMENTO CROMADO, DE SOBREPOR / EMBUTIR","UN",26.87,26.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 34519","SINAPI-I",34519,"CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM","UN"]
["SINAPI-I 1649","SINAPI-I",1649,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1653","SINAPI-I",1653,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 1648","SINAPI-I",1648,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"","UN"]
["SINAPI-I 1647","SINAPI-I",1647,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1651","SINAPI-I",1651,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1650","SINAPI-I",1650,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"","UN"]
["SINAPI-I 1652","SINAPI-I",1652,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"","UN"]
["SINAPI-I 1654","SINAPI-I",1654,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 10510","SINAPI-I",10510,"CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, *90 X 115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO","UN",193.97,193.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 1744","SINAPI-I",1744,"CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 \", DE *40 X 34 X 12* CM","UN",165.7,165.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 1743","SINAPI-I",1743,"CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 \", DE *46 X 30 X 12* CM","UN",217.59,217.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 1747","SINAPI-I",1747,"CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 \", DE *56 X 33 X 12* CM","UN",239.22,239.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 39640","SINAPI-I",39640,"CUMEEIRA ARTICULADA (ABA INFERIOR) PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 4 MM, ABA *330* MM, COMPRIMENTO 500 MM (SEM AMIANTO)","UN",12.13,12.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 7216","SINAPI-I",7216,"CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, E = 6 MM, DE 1050 X 935 MM (SEM AMIANTO)","UN",65.19,65.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 20235","SINAPI-I",20235,"CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 300 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)","UN",52.41,52.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 7181","SINAPI-I",7181,"CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M","UN",4.08,4.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 40742","SINAPI-I",40742,"CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO, PARA 2 AGUAS DE TELHADO, COR CINZA, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M","UN",10.1,10.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 7214","SINAPI-I",7214,"CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 280 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)","UN",63.66,63.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 7219","SINAPI-I",7219,"CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)","UN",56.46,56.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 2628","SINAPI-I",2628,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4\")","UN",233.54,233.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 2622","SINAPI-I",2622,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 15 MM (1/2\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",5.54,5.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 2623","SINAPI-I",2623,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",6.67,6.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 2624","SINAPI-I",2624,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",10.61,10.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 2625","SINAPI-I",2625,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",22.41,22.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 2626","SINAPI-I",2626,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",32.83,32.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 2630","SINAPI-I",2630,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 50 MM (2\")","UN",49.94,49.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 2627","SINAPI-I",2627,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2\")","UN",87.97,87.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 2629","SINAPI-I",2629,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3\")","UN",118.98,118.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 1880","SINAPI-I",1880,"CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN",5.67,5.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 39274","SINAPI-I",39274,"CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",4.4000000000000004,4.4000000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 12033","SINAPI-I",12033,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",18.11,18.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 40408","SINAPI-I",40408,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",11.9,11.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 39276","SINAPI-I",39276,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN",10.72,10.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 40409","SINAPI-I",40409,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",4.21,4.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 39277","SINAPI-I",39277,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2\", PARA ELETRODUTO","UN",28.94,28.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 12034","SINAPI-I",12034,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",8.1999999999999993,8.1999999999999993,null,"CR"]
["SINAPI-I 39879","SINAPI-I",39879,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM","UN"]
["SINAPI-I 39880","SINAPI-I",39880,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM","UN"]
["SINAPI-I 39881","SINAPI-I",39881,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM","UN"]
["SINAPI-I 39882","SINAPI-I",39882,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM","UN"]
["SINAPI-I 39883","SINAPI-I",39883,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM","UN"]
["SINAPI-I 39884","SINAPI-I",39884,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM","UN"]
["SINAPI-I 39885","SINAPI-I",39885,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM","UN"]
["SINAPI-I 1777","SINAPI-I",1777,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1819","SINAPI-I",1819,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 1776","SINAPI-I",1776,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1\"","UN"]
["SINAPI-I 1775","SINAPI-I",1775,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1778","SINAPI-I",1778,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1818","SINAPI-I",1818,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2\"","UN"]
["SINAPI-I 1779","SINAPI-I",1779,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3\"","UN"]
["SINAPI-I 1820","SINAPI-I",1820,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4\"","UN"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1585,\" \",$C1585)","v":"SINAPI-I 1780"},"SINAPI-I",1780,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4\"","UN"]
["SINAPI-I 1783","SINAPI-I",1783,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1782","SINAPI-I",1782,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 1781","SINAPI-I",1781,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1\"","UN"]
["SINAPI-I 1817","SINAPI-I",1817,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1784","SINAPI-I",1784,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1810","SINAPI-I",1810,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2\"","UN"]
["SINAPI-I 1812","SINAPI-I",1812,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3\"","UN"]
["SINAPI-I 1811","SINAPI-I",1811,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 40386","SINAPI-I",40386,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 40384","SINAPI-I",40384,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 40423","SINAPI-I",40423,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1\"","UN"]
["SINAPI-I 40379","SINAPI-I",40379,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 40389","SINAPI-I",40389,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 40388","SINAPI-I",40388,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2\"","UN"]
["SINAPI-I 40391","SINAPI-I",40391,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3\"","UN"]
["SINAPI-I 40381","SINAPI-I",40381,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 2609","SINAPI-I",2609,"CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",5.21,5.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 2634","SINAPI-I",2634,"CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",6.84,6.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 2611","SINAPI-I",2611,"CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",19.29,19.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 40414","SINAPI-I",40414,"CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2\")","UN"]
["SINAPI-I 40416","SINAPI-I",40416,"CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2\")","UN"]
["SINAPI-I 40418","SINAPI-I",40418,"CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3\")","UN"]
["SINAPI-I 34359","SINAPI-I",34359,"CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA EM ALUMINIO 3/4\" X 1/4\" X 300 MM","UN",14.3,14.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 1789","SINAPI-I",1789,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1788","SINAPI-I",1788,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 1787","SINAPI-I",1787,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1\"","UN"]
["SINAPI-I 1786","SINAPI-I",1786,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1791","SINAPI-I",1791,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1790","SINAPI-I",1790,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2\"","UN"]
["SINAPI-I 1792","SINAPI-I",1792,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3\"","UN"]
["SINAPI-I 1813","SINAPI-I",1813,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 1793","SINAPI-I",1793,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4\"","UN"]
["SINAPI-I 1797","SINAPI-I",1797,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1796","SINAPI-I",1796,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 1816","SINAPI-I",1816,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1\"","UN"]
["SINAPI-I 1794","SINAPI-I",1794,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1815","SINAPI-I",1815,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1798","SINAPI-I",1798,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2\"","UN"]
["SINAPI-I 1799","SINAPI-I",1799,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 3\"","UN"]
["SINAPI-I 1795","SINAPI-I",1795,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 1800","SINAPI-I",1800,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 4\"","UN"]
["SINAPI-I 1802","SINAPI-I",1802,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 6\"","UN"]
["SINAPI-I 1809","SINAPI-I",1809,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1814","SINAPI-I",1814,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 1805","SINAPI-I",1805,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1\"","UN"]
["SINAPI-I 1803","SINAPI-I",1803,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1821","SINAPI-I",1821,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1806","SINAPI-I",1806,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2\"","UN"]
["SINAPI-I 1807","SINAPI-I",1807,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3\"","UN"]
["SINAPI-I 1804","SINAPI-I",1804,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 1808","SINAPI-I",1808,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 4\"","UN"]
["SINAPI-I 40385","SINAPI-I",40385,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 40383","SINAPI-I",40383,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 40382","SINAPI-I",40382,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1\"","UN"]
["SINAPI-I 40378","SINAPI-I",40378,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 40422","SINAPI-I",40422,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 40387","SINAPI-I",40387,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2\"","UN"]
["SINAPI-I 40390","SINAPI-I",40390,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3\"","UN"]
["SINAPI-I 40380","SINAPI-I",40380,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 2621","SINAPI-I",2621,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4\")","UN",165.01,165.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 2616","SINAPI-I",2616,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 15 MM (1/2\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",4.67,4.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 2633","SINAPI-I",2633,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",5.28,5.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 2617","SINAPI-I",2617,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",7.18,7.18,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1649,\" \",$C1649)","v":"SINAPI-I 2618"},"SINAPI-I",2618,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",16.34,16.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 2632","SINAPI-I",2632,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",19.93,19.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 2631","SINAPI-I",2631,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 50 MM (2\")","UN",29.27,29.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 2619","SINAPI-I",2619,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2\")","UN",74.099999999999994,74.099999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 2620","SINAPI-I",2620,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3\")","UN",97.29,97.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 40413","SINAPI-I",40413,"CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2\")","UN"]
["SINAPI-I 40415","SINAPI-I",40415,"CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2\")","UN"]
["SINAPI-I 40417","SINAPI-I",40417,"CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3\")","UN"]
["SINAPI-I 39273","SINAPI-I",39273,"CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN",6.19,6.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 39271","SINAPI-I",39271,"CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",3.65,3.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 39272","SINAPI-I",39272,"CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",4.4800000000000004,4.4800000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 1875","SINAPI-I",1875,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",9.9,9.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 1874","SINAPI-I",1874,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",8.18,8.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 1884","SINAPI-I",1884,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN",7.25,7.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 1870","SINAPI-I",1870,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",4.72,4.72,null,"C"]
["SINAPI-I 1887","SINAPI-I",1887,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",41.04,41.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 1876","SINAPI-I",1876,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2\", PARA ELETRODUTO","UN",16.079999999999998,16.079999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 1877","SINAPI-I",1877,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3\", PARA ELETRODUTO","UN",41.09,41.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 1879","SINAPI-I",1879,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",4.78,4.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 1878","SINAPI-I",1878,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4\", PARA ELETRODUTO","UN",82.56,82.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 37971","SINAPI-I",37971,"CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",5.34,5.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 37972","SINAPI-I",37972,"CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",7.57,7.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 37973","SINAPI-I",37973,"CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",14.23,14.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 1926","SINAPI-I",1926,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",2.0299999999999998,2.0299999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 1927","SINAPI-I",1927,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",2.27,2.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 1923","SINAPI-I",1923,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",4.1399999999999997,4.1399999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 1929","SINAPI-I",1929,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",5.0199999999999996,5.0199999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 1930","SINAPI-I",1930,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",8.6,8.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 1924","SINAPI-I",1924,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",13.87,13.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 1922","SINAPI-I",1922,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",28.7,28.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 1953","SINAPI-I",1953,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",35.03,35.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 1962","SINAPI-I",1962,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",170.19,170.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 1955","SINAPI-I",1955,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",1.96,1.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 1956","SINAPI-I",1956,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",2.77,2.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 1957","SINAPI-I",1957,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",5.98,5.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 1958","SINAPI-I",1958,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",11.14,11.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 1959","SINAPI-I",1959,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",12.09,12.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 1925","SINAPI-I",1925,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",31.6,31.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 1960","SINAPI-I",1960,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",48.53,48.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 1961","SINAPI-I",1961,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",62.17,62.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 38423","SINAPI-I",38423,"CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",34.19,34.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 39866","SINAPI-I",39866,"CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM","UN"]
["SINAPI-I 39867","SINAPI-I",39867,"CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM","UN"]
["SINAPI-I 39868","SINAPI-I",39868,"CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM","UN"]
["SINAPI-I 37999","SINAPI-I",37999,"CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM","UN",9,9,null,"CR"]
["SINAPI-I 38000","SINAPI-I",38000,"CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM","UN",10.51,10.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 38129","SINAPI-I",38129,"CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",4.5599999999999996,4.5599999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 38025","SINAPI-I",38025,"CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",6.19,6.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 38026","SINAPI-I",38026,"CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",15.29,15.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 1858","SINAPI-I",1858,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO","UN",52.98,52.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 1844","SINAPI-I",1844,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO","UN",121.34,121.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 1863","SINAPI-I",1863,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO","UN",56.38,56.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 1865","SINAPI-I",1865,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO","UN",146.9,146.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 36355","SINAPI-I",36355,"CURVA PPR 90 GRAUS, F/F, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",12.76,12.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 36356","SINAPI-I",36356,"CURVA PPR 90 GRAUS, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",20.53,20.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 1940","SINAPI-I",1940,"CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4\", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL","UN",30.88,30.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 1939","SINAPI-I",1939,"CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1\", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL","UN",8.4700000000000006,8.4700000000000006,null,"CR"]
["SINAPI-I 1937","SINAPI-I",1937,"CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1/2\", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL","UN",5.21,5.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 1938","SINAPI-I",1938,"CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 3/4\", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL","UN",5.92,5.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 1966","SINAPI-I",1966,"CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",22.48,22.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 1933","SINAPI-I",1933,"CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",4.84,4.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 1932","SINAPI-I",1932,"CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",11.09,11.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 1951","SINAPI-I",1951,"CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",23.13,23.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 1970","SINAPI-I",1970,"CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",56.2,56.2,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1713,\" \",$C1713)","v":"SINAPI-I 1967"},"SINAPI-I",1967,"CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",6.67,6.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 1968","SINAPI-I",1968,"CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",13.19,13.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 1969","SINAPI-I",1969,"CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",42.94,42.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 1827","SINAPI-I",1827,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 1831","SINAPI-I",1831,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 1825","SINAPI-I",1825,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 1828","SINAPI-I",1828,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 1845","SINAPI-I",1845,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 1824","SINAPI-I",1824,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 42693","SINAPI-I",42693,"CURVA PVC, BB, JE, 45 GRAUS, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO","UN",412.68,412.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 42695","SINAPI-I",42695,"CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO","UN",288.32,288.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 42694","SINAPI-I",42694,"CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO","UN",552.25,552.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 20097","SINAPI-I",20097,"CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",23.94,23.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 20098","SINAPI-I",20098,"CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",97.86,97.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 20096","SINAPI-I",20096,"CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",24.78,24.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 44472","SINAPI-I",44472,"DENTE PARA  FRESADORA","UN"]
["SINAPI-I 38369","SINAPI-I",38369,"DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA 12 X *25* CM, DENTES 8 X 8 MM, CABO FECHADO DE MADEIRA","UN",13.99,13.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 38370","SINAPI-I",38370,"DESEMPENADEIRA DE ACO LISA 12 X *25* CM COM CABO FECHADO DE MADEIRA","UN",9.44,9.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 38372","SINAPI-I",38372,"DESEMPENADEIRA PLASTICA LISA *14 X 27* CM","UN",21.75,21.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 2358","SINAPI-I",2358,"DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)","H",19.82,22.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 40807","SINAPI-I",40807,"DESENHISTA PROJETISTA (MENSALISTA)","MES",3479.39,3892.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 44330","SINAPI-I",44330,"DESINFETANTE PRONTO USO","L",9.99,9.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 43144","SINAPI-I",43144,"DESMOLDANTE PARA CONCRETO ESTAMPADO","KG",34.33,34.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 39397","SINAPI-I",39397,"DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL","L",15.65,15.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 2692","SINAPI-I",2692,"DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA","L",6.31,6.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 44329","SINAPI-I",44329,"DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO","L",13.1,13.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 5318","SINAPI-I",5318,"DILUENTE AGUARRAS","L",21.18,21.18,null,"C"]
["SINAPI-I 5330","SINAPI-I",5330,"DILUENTE EPOXI","L",48.27,48.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 44532","SINAPI-I",44532,"DISCO DE BORRACHA PARA LIXADEIRA RIGIDO 7\" COM ARRUELA CENTRAL","UN",26.53,26.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 44531","SINAPI-I",44531,"DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7\"","UN",49.19,49.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 13887","SINAPI-I",13887,"DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM","UN",214.31,214.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 38140","SINAPI-I",38140,"DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO, DIAMETRO DE *110* MM, FURO DE 20 MM","UN",20.45,20.45,null,"C"]
["SINAPI-I 44495","SINAPI-I",44495,"DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4\" (300 X 3,2 X 19,05 MM)","UN",18.559999999999999,18.559999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 44533","SINAPI-I",44533,"DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8\" (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)","UN",18.829999999999998,18.829999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 44534","SINAPI-I",44534,"DISCO DE LIXA PARA METAL, DIAMETRO = 180 MM, GRAO  120","UN",5.3,5.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 34729","SINAPI-I",34729,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA","UN",1395.39,1395.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 34734","SINAPI-I",34734,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 300 ATE 400A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA","UN",2160.5100000000002,2160.5100000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 34738","SINAPI-I",34738,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 450 ATE 600A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA","UN",5047.62,5047.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 34623","SINAPI-I",34623,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A","UN",60.49,60.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 34616","SINAPI-I",34616,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A","UN",61.43,61.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 34628","SINAPI-I",34628,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 63 A","UN",86.64,86.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 34686","SINAPI-I",34686,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A","UN",15.89,15.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 34653","SINAPI-I",34653,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A","UN",10.71,10.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 34688","SINAPI-I",34688,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 63 A","UN",19.420000000000002,19.420000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 34709","SINAPI-I",34709,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A","UN",75.260000000000005,75.260000000000005,null,"CR"]
["SINAPI-I 34714","SINAPI-I",34714,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A","UN",89.89,89.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 2391","SINAPI-I",2391,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA","UN",410.54,410.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 2374","SINAPI-I",2374,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA","UN",465.74,465.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 2377","SINAPI-I",2377,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA","UN",653.62,653.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 2393","SINAPI-I",2393,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD","UN",1094.57,1094.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 34705","SINAPI-I",34705,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 250 A/ICC - 25 KA","UN",957.36,957.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 34707","SINAPI-I",34707,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 350 A/ICC - 25 KA","UN",1774.01,1774.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 34544","SINAPI-I",34544,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 400 A / ICC - 25 KA","UN",1773.83,1773.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 2378","SINAPI-I",2378,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 300 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA","UN",1503.54,1503.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 2379","SINAPI-I",2379,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA","UN",1503.54,1503.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 2376","SINAPI-I",2376,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 600 A / 600 V, TIPO LXD / ICC - 40 KA","UN",2476.33,2476.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 2394","SINAPI-I",2394,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 800 A / 600 V, TIPO LMXD","UN",5293.94,5293.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 2388","SINAPI-I",2388,"DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V","UN",74.7,74.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 34606","SINAPI-I",34606,"DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSAO MAXIMA 415 V","UN",114.58,114.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 2370","SINAPI-I",2370,"DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V","UN",13.88,13.88,null,"C"]
["SINAPI-I 2386","SINAPI-I",2386,"DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V","UN",23.28,23.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 34689","SINAPI-I",34689,"DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR DE 60 ATE 70A, TENSAO MAXIMA DE 240 V","UN",36.479999999999997,36.479999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 2392","SINAPI-I",2392,"DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V","UN",93.17,93.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 2373","SINAPI-I",2373,"DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V","UN",131.27000000000001,131.27000000000001,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1777,\" \",$C1777)","v":"SINAPI-I 39465"},"SINAPI-I",39465,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)","UN",80.19,80.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 39466","SINAPI-I",39466,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)","UN",90.22,90.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 39467","SINAPI-I",39467,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)","UN",115.4,115.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 39468","SINAPI-I",39468,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)","UN",205.12,205.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 39469","SINAPI-I",39469,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)","UN",83.55,83.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 39470","SINAPI-I",39470,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)","UN",102.66,102.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 39471","SINAPI-I",39471,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)","UN",123.37,123.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 39472","SINAPI-I",39472,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)","UN",214.36,214.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 39473","SINAPI-I",39473,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)","UN",138.47999999999999,138.47999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 39474","SINAPI-I",39474,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)","UN",147.62,147.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 39475","SINAPI-I",39475,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)","UN",167.5,167.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 39476","SINAPI-I",39476,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)","UN",315.3,315.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 39477","SINAPI-I",39477,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)","UN",154.49,154.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 39478","SINAPI-I",39478,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)","UN",159.27000000000001,159.27000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 39479","SINAPI-I",39479,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)","UN",187.65,187.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 39480","SINAPI-I",39480,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)","UN",387.22,387.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 39459","SINAPI-I",39459,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC","UN",328.65,328.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 39445","SINAPI-I",39445,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC","UN",165.01,165.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 39446","SINAPI-I",39446,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC","UN",167.95,167.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 39447","SINAPI-I",39447,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC","UN",179.6,179.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 39448","SINAPI-I",39448,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC","UN",306.26,306.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 39450","SINAPI-I",39450,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC","UN",186.85,186.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 39451","SINAPI-I",39451,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC","UN",203.8,203.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 39452","SINAPI-I",39452,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC","UN",205.02,205.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 39523","SINAPI-I",39523,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO  AC","UN",343.09,343.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 39449","SINAPI-I",39449,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC","UN",379.95,379.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 39455","SINAPI-I",39455,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC","UN",188.01,188.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 39456","SINAPI-I",39456,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC","UN",188.15,188.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 39457","SINAPI-I",39457,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC","UN",205.11,205.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 39458","SINAPI-I",39458,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC","UN",382.75,382.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 39464","SINAPI-I",39464,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC","UN",615.5,615.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 39460","SINAPI-I",39460,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC","UN",233.44,233.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 39461","SINAPI-I",39461,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC","UN",273.54000000000002,273.54000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 39462","SINAPI-I",39462,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC","UN",263.62,263.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 39463","SINAPI-I",39463,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC","UN",610.72,610.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 26039","SINAPI-I",26039,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 176 CV","UN"]
["SINAPI-I 2401","SINAPI-I",2401,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M","UN"]
["SINAPI-I 38870","SINAPI-I",38870,"DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 2 SAIDAS, DN 1\" X 1/2\", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38869","SINAPI-I",38869,"DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 2 SAIDAS, DN 3/4\" X 1/2\", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38872","SINAPI-I",38872,"DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 3 SAIDAS, DN 1\" X 1/2\", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38871","SINAPI-I",38871,"DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 3 SAIDAS, DN 3/4\" X 1/2\", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 39283","SINAPI-I",39283,"DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 39285","SINAPI-I",39285,"DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 39286","SINAPI-I",39286,"DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 39288","SINAPI-I",39288,"DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 44476","SINAPI-I",44476,"DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM","M2",752.83,752.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 10629","SINAPI-I",10629,"DIVISORIA EM MARMORE, COM DUAS FACES POLIDAS, BRANCO COMUM, E= *3,0* CM","M2",701.17,701.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 10698","SINAPI-I",10698,"DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = *3 CM","M2"]
["SINAPI-I 40521","SINAPI-I",40521,"DOBRADEIRA ELETROMECANICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 1 1/2\", MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 3 HP ATE 5 HP","UN",132920.10999999999,132920.10999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 2432","SINAPI-I",2432,"DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2\" X 3\", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS","UN",28.67,28.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 2418","SINAPI-I",2418,"DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3\" X 2 1/2\", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS","UN",13.3,13.3,null,"C"]
["SINAPI-I 2433","SINAPI-I",2433,"DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3\" X 2 1/2\", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS","UN",9.7100000000000009,9.7100000000000009,null,"CR"]
["SINAPI-I 2420","SINAPI-I",2420,"DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3\" X 2 1/2\", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS","UN",16.68,16.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 11447","SINAPI-I",11447,"DOBRADICA EM LATAO, 3\" X 2 1/2 \", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS","UN",32.96,32.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 11451","SINAPI-I",11451,"DOBRADICA TIPO VAI-E-VEM EM ACO/FERRO, TAMANHO 3\", GALVANIZADO, COM PARAFUSOS","UN",88.38,88.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 11116","SINAPI-I",11116,"DOMOS / CLARABOIA INDIVIDUAL, EM ACRILICO BRANCO/LEITOSO, *95 X 95* CM, INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO, SEM INSTALACAO","UN",796.02,796.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 38411","SINAPI-I",38411,"DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE *26* LITROS","UN",1672.72,1672.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 38189","SINAPI-I",38189,"DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR","UN",161.55000000000001,161.55000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 38190","SINAPI-I",38190,"DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL","UN",340.34,340.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 7608","SINAPI-I",7608,"DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5\", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2\", AGUA FRIA","UN",11.76,11.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 1370","SINAPI-I",1370,"DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2\"","UN",130.59,130.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 36516","SINAPI-I",36516,"DUMPER COM CAPACIDADE DE CARGA DE 1700 KG, PARTIDA ELETRICA, MOTOR DIESEL COM POTENCIA DE 16 CV","UN"]
["SINAPI-I 34777","SINAPI-I",34777,"ELEMENTO VAZADO CERAMICO DIAGONAL (TIPO FLOR/QUADRADO/XIS) DE *7 X 18 X 25* CM (L X A X C)","UN",2.95,2.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 7272","SINAPI-I",7272,"ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (TIPO RETO OU REDONDO) DE *7 A 9 X 20 X 20* CM (L X A X C)","UN",2.2200000000000002,2.2200000000000002,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1841,\" \",$C1841)","v":"SINAPI-I 10605"},"SINAPI-I",10605,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *10 X 10 X 10* CM","UN",4.72,4.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 10604","SINAPI-I",10604,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *20 X 10 X 7* CM","UN",11.02,11.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 672","SINAPI-I",672,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *20 X 20 X 6,5* CM","UN",15.15,15.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 668","SINAPI-I",668,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *29 X 29 X 6* CM","UN",18.29,18.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 10578","SINAPI-I",10578,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *33 X 33 X 10* CM","UN",21.3,21.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 666","SINAPI-I",666,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *40 X 40 X 7* CM","UN",23.69,23.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 665","SINAPI-I",665,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM","UN",31.68,31.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 10577","SINAPI-I",10577,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 25 FUROS *50 X 50 X 5* CM","UN",28.1,28.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 10583","SINAPI-I",10583,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *39 X 22 X 15* CM","UN",14.6,14.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 10579","SINAPI-I",10579,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *39 X 29 X 10* CM","UN",25.44,25.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 10582","SINAPI-I",10582,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *40 X 10 X 10* CM","UN",12.85,12.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 2436","SINAPI-I",2436,"ELETRICISTA (HORISTA)","H",24.2,27.06,null,"C"]
["SINAPI-I 40918","SINAPI-I",40918,"ELETRICISTA (MENSALISTA)","MES",4243.8900000000003,4747.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 10998","SINAPI-I",10998,"ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM","KG",40.619999999999997,40.619999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 11002","SINAPI-I",11002,"ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM","KG",37.21,37.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 10999","SINAPI-I",10999,"ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM","KG",35.75,35.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 10997","SINAPI-I",10997,"ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM","KG",38.75,38.75,null,"C"]
["SINAPI-I 2685","SINAPI-I",2685,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 \", SEM LUVA","M",11.19,11.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 2680","SINAPI-I",2680,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 \", SEM LUVA","M",16.37,16.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 2684","SINAPI-I",2684,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 \", SEM LUVA","M",14.9,14.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 2673","SINAPI-I",2673,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 \", SEM LUVA","M",5.75,5.75,null,"C"]
["SINAPI-I 2681","SINAPI-I",2681,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 \", SEM LUVA","M",26.76,26.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 2682","SINAPI-I",2682,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 \", SEM LUVA","M",39.04,39.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 2686","SINAPI-I",2686,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 \", SEM LUVA","M",48.95,48.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 2674","SINAPI-I",2674,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 \", SEM LUVA","M",7.16,7.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 2683","SINAPI-I",2683,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 \", SEM LUVA","M",77.14,77.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 2676","SINAPI-I",2676,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 20 MM","M",3.34,3.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 2678","SINAPI-I",2678,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM","M",4.1900000000000004,4.1900000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 2679","SINAPI-I",2679,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM","M",6.46,6.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 12070","SINAPI-I",12070,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM","M",8.99,8.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 2675","SINAPI-I",2675,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 50 MM","M",11.68,11.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 12067","SINAPI-I",12067,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 60 MM","M",15.85,15.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 21128","SINAPI-I",21128,"ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4\", PAREDE DE 0,90 MM","M",10.81,10.81,null,"C"]
["SINAPI-I 40400","SINAPI-I",40400,"ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM","M",2.33,2.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 40401","SINAPI-I",40401,"ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM","M",3.44,3.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 40402","SINAPI-I",40402,"ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM","M",4.41,4.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 21137","SINAPI-I",21137,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 15 MM, DN = 3/8\", TIPO SEALTUBO","M",11.06,11.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 2504","SINAPI-I",2504,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4\", TIPO SEALTUBO","M",11.99,11.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 2501","SINAPI-I",2501,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM, DN = 1\", TIPO SEALTUBO","M",15.73,15.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 2502","SINAPI-I",2502,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 40 MM, DN = 1 1/4\", TIPO SEALTUBO","M",23.73,23.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 2503","SINAPI-I",2503,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 50 MM, DN = 1 1/2\", TIPO SEALTUBO","M",30.54,30.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 2500","SINAPI-I",2500,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 60 MM, DN = 2\", TIPO SEALTUBO","M",40.69,40.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 2505","SINAPI-I",2505,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 75 MM, DN = 2 1/2\", TIPO SEALTUBO","M",63.41,63.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 12056","SINAPI-I",12056,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 1 1/2\"","M",25.62,25.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 12057","SINAPI-I",12057,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 1 1/4\"","M",21.76,21.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 12058","SINAPI-I",12058,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 1\"","M",13.56,13.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 12059","SINAPI-I",12059,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 1/2\"","M",7.63,7.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 12060","SINAPI-I",12060,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 2 1/2\"","M",56.54,56.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 12061","SINAPI-I",12061,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 2\"","M",34.520000000000003,34.520000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 12062","SINAPI-I",12062,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 3\"","M",63.67,63.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 2687","SINAPI-I",2687,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 16 MM","M",2.92,2.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 2689","SINAPI-I",2689,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM","M",3.47,3.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 2688","SINAPI-I",2688,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM","M",3.76,3.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 2690","SINAPI-I",2690,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM","M",6.44,6.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 39243","SINAPI-I",39243,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS","M",4.24,4.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 39244","SINAPI-I",39244,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS","M",5.74,5.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 39245","SINAPI-I",39245,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS","M",11.04,11.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 39255","SINAPI-I",39255,"ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1\", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)","M",30.56,30.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 39254","SINAPI-I",39254,"ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1/2\", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)","M",16.510000000000002,16.510000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 39253","SINAPI-I",39253,"ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4\", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)","M",21.05,21.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 39246","SINAPI-I",39246,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2\", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)","M",5.97,5.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 39247","SINAPI-I",39247,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4\", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)","M",5.21,5.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 2446","SINAPI-I",2446,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2\", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)","M",8.58,8.58,null,"C"]
["SINAPI-I 2442","SINAPI-I",2442,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3\", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)","M",12.02,12.02,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1905,\" \",$C1905)","v":"SINAPI-I 39248"},"SINAPI-I",39248,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4\", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)","M",16.75,16.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 2438","SINAPI-I",2438,"ELETROTECNICO (HORISTA)","H",30.42,34.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 40922","SINAPI-I",40922,"ELETROTECNICO (MENSALISTA)","MES",5339.57,5973.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 36486","SINAPI-I",36486,"ELEVADOR DE CARGA A CABO, CABINE SEMI FECHADA 2,0 X 1,5 X 2,0 M, CAPACIDADE DE CARGA 1000 KG, TORRE 2,38 X 2,21 X 15 M, GUINCHO DE EMBREAGEM, FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE VELOCIDADE E CANCELA","UN"]
["SINAPI-I 37777","SINAPI-I",37777,"ELEVADOR DE CREMALHEIRA CABINE FECHADA 1,5 X 2,5 X 2,35 M (UMA POR TORRE), CAPACIDADE DE CARGA 1200 KG (15 PESSOAS), TORRE 24 M (16 MODULOS), FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE CARGA","UN"]
["SINAPI-I 12624","SINAPI-I",12624,"EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","UN",30.91,30.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 517","SINAPI-I",517,"EMULSAO ASFALTICA ANIONICA","L",10.08,10.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 37534","SINAPI-I",37534,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1\" X 12\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL","KG"]
["SINAPI-I 37535","SINAPI-I",37535,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1\" X 24\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL","KG"]
["SINAPI-I 37533","SINAPI-I",37533,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1\" X 8\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL","KG"]
["SINAPI-I 37537","SINAPI-I",37537,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2 1/2\" X 24\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL","KG"]
["SINAPI-I 37536","SINAPI-I",37536,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2 1/4\" X 24\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL","KG"]
["SINAPI-I 37532","SINAPI-I",37532,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2\" X 24\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL","KG"]
["SINAPI-I 2696","SINAPI-I",2696,"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)","H",24.2,27.06,null,"C"]
["SINAPI-I 40928","SINAPI-I",40928,"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA)","MES",4243.8900000000003,4747.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 4083","SINAPI-I",4083,"ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)","H",34.64,38.75,null,"C"]
["SINAPI-I 40818","SINAPI-I",40818,"ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)","MES",6075.78,6796.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 43146","SINAPI-I",43146,"ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO","KG",8.08,8.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 2705","SINAPI-I",2705,"ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA","KWH",0.72,0.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 14250","SINAPI-I",14250,"ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS","KWH",0.74,0.74,null,"C"]
["SINAPI-I 11683","SINAPI-I",11683,"ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2\" X 30 CM","UN",61.89,61.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 11684","SINAPI-I",11684,"ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2\" X 40 CM","UN",67.75,67.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 6141","SINAPI-I",6141,"ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2\" X 30 CM","UN",5.26,5.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 11681","SINAPI-I",11681,"ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2\" X 40 CM","UN",6.63,6.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 2706","SINAPI-I",2706,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)","H",113.45,126.9,null,"C"]
["SINAPI-I 40811","SINAPI-I",40811,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)","MES",19896.419999999998,22257.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 2707","SINAPI-I",2707,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)","H",126.57,141.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 40813","SINAPI-I",40813,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)","MES",22197.040000000001,24831.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 2708","SINAPI-I",2708,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA)","H",139.80000000000001,156.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 40814","SINAPI-I",40814,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA)","MES",24518.86,27428.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 38403","SINAPI-I",38403,"ENXADA ESTREITA, EM ACO, *25 X 23* CM, COM CABO DE MADEIRA DE *150* CM","UN",48.12,48.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 43482","SINAPI-I",43482,"EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",0.81,0.81,null,"C"]
["SINAPI-I 43494","SINAPI-I",43494,"EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",153.54,153.54,null,"C"]
["SINAPI-I 43483","SINAPI-I",43483,"EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",1.43,1.43,null,"C"]
["SINAPI-I 43495","SINAPI-I",43495,"EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",270.51,270.51,null,"C"]
["SINAPI-I 43484","SINAPI-I",43484,"EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",1.26,1.26,null,"C"]
["SINAPI-I 43496","SINAPI-I",43496,"EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",238.02,238.02,null,"C"]
["SINAPI-I 43485","SINAPI-I",43485,"EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",1.1299999999999999,1.1299999999999999,null,"C"]
["SINAPI-I 43497","SINAPI-I",43497,"EPI - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",212.45,212.45,null,"C"]
["SINAPI-I 43487","SINAPI-I",43487,"EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",1.28,1.28,null,"C"]
["SINAPI-I 43499","SINAPI-I",43499,"EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",241.99,241.99,null,"C"]
["SINAPI-I 43486","SINAPI-I",43486,"EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",0.77,0.77,null,"C"]
["SINAPI-I 43498","SINAPI-I",43498,"EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",146,146,null,"C"]
["SINAPI-I 43488","SINAPI-I",43488,"EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",0.89,0.89,null,"C"]
["SINAPI-I 43500","SINAPI-I",43500,"EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",167.95,167.95,null,"C"]
["SINAPI-I 43489","SINAPI-I",43489,"EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",1.31,1.31,null,"C"]
["SINAPI-I 43501","SINAPI-I",43501,"EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",247.11,247.11,null,"C"]
["SINAPI-I 43490","SINAPI-I",43490,"EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",1.85,1.85,null,"C"]
["SINAPI-I 43502","SINAPI-I",43502,"EPI - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",348.39,348.39,null,"C"]
["SINAPI-I 43491","SINAPI-I",43491,"EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",1.39,1.39,null,"C"]
["SINAPI-I 43503","SINAPI-I",43503,"EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",261.93,261.93,null,"C"]
["SINAPI-I 43492","SINAPI-I",43492,"EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",1.82,1.82,null,"C"]
["SINAPI-I 43504","SINAPI-I",43504,"EPI - FAMILIA SOLDADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",342.83,342.83,null,"C"]
["SINAPI-I 43493","SINAPI-I",43493,"EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",0.74,0.74,null,"C"]
["SINAPI-I 43505","SINAPI-I",43505,"EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",138.97999999999999,138.97999999999999,null,"C"]
["SINAPI-I 37774","SINAPI-I",37774,"EQUIPAMENTO DE LIMPEZA COMBINADO (VACUO/ALTA PRESSAO) 95% VACUO, TANQUE 7000 L, BOMBA 140 KGF/CM2 66 L/MIN COM MOTOR INDEPENDENTE A DIESEL DE 60 CV (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN"]
["SINAPI-I 38629","SINAPI-I",38629,"EQUIPAMENTO P/ DEMARCACAO DE FAIXAS DE TRAFEGO A QUENTE, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO DE PBT MIN. DE 17 T, DIST. MIN. ENTRE EIXOS 5,2 M, CAPACIDADE PARA 1.000 KG DE MATERIAL TERMOPLASTICO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO, NEM COMPRESSOR DE AR)","UN",2589843.75,2589843.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 38630","SINAPI-I",38630,"EQUIPAMENTO PARA DEMARCACAO DE FAIXAS DE TRAFEGO A FRIO, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO DE PBT MINIMO DE 9 T E DISTANCIA MINIMA ENTRE EIXOS DE 4,3 M, CAPACIDADE PARA 800 L DE TINTA (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",1739843.75,1739843.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 38476","SINAPI-I",38476,"ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, COM SAPATAS DE BORRACHA, *2,30* X *0,57* M (ALTURA UTIL X LARGURA MINIMA), MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS, CAPACIDADE *100* KG","UN",184.18,184.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 38477","SINAPI-I",38477,"ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO, COM SAPATAS DE BORRACHA, ALTURA FECHADA 3,60 M, ALTURA ESTENDIDA DE 6,0 A 6,30 M, LARGURA MINIMA DE 35 CM, CACIDADE *120* KG","UN",488.38,488.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 45112","SINAPI-I",45112,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE BRACO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTENCIA LIQUIDA 155 HP","UN",1171351.3500000001,1171351.3500000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 14525","SINAPI-I",14525,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP","UN",1018378.35,1018378.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 36408","SINAPI-I",36408,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,4 A 1,70 M3, PESO OPERACIONAL 23,2 T, POTENCIA BRUTA 183 HP","UN",1243243.26,1243243.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 2723","SINAPI-I",2723,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,62M3, PESO OPERACIONAL 12,61T, POTENCIA LIQUIDA 95HP","UN",756756.72,756756.72,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1969,\" \",$C1969)","v":"SINAPI-I 10685"},"SINAPI-I",10685,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP","UN",900000,900000,null,"C"]
["SINAPI-I 40636","SINAPI-I",40636,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAPACIDADE DA CACAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 155 HP, EQUIPADA COM CLAMSHELL","UN",1246273.83,1246273.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 4111","SINAPI-I",4111,"ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M","UN",53.96,53.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 44538","SINAPI-I",44538,"ESCOVA CIRCULAR EM ACO LATONADO, 6 X 1\" (DIAMETRO X ESPESSURA), FURO DE 1 1/4 \", FIO ONDULADO *0,30* MM","UN",40.520000000000003,40.520000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 12","SINAPI-I",12,"ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS","UN",13.9,13.9,null,"C"]
["SINAPI-I 37554","SINAPI-I",37554,"ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2\", PARA COMBATE A INCENDIO","UN",335.87,335.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 37555","SINAPI-I",37555,"ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2\", PARA COMBATE A INCENDIO","UN",408.57,408.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 10902","SINAPI-I",10902,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2\" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN",102.52,102.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 20965","SINAPI-I",20965,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2\" X 16 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN",103.47,103.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 20966","SINAPI-I",20966,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2\" X 19 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN",111.41,111.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 10903","SINAPI-I",10903,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN",168.87,168.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 20967","SINAPI-I",20967,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\" X 16 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN",168.87,168.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 20968","SINAPI-I",20968,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\" X 19 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN",185.21,185.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 11359","SINAPI-I",11359,"ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7\" (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W","UN",1101.19,1101.19,null,"C"]
["SINAPI-I 39017","SINAPI-I",39017,"ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM","UN"]
["SINAPI-I 39315","SINAPI-I",39315,"ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS","UN"]
["SINAPI-I 39016","SINAPI-I",39016,"ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO PINO EM PLASTICO, PARA VERGALHAO ATE 10 MM, PARA APOIO DE ARMADURA","UN"]
["SINAPI-I 39481","SINAPI-I",39481,"ESPACADOR OU DISTANCIADOR, EM PLASTICO, TIPO APOIO DE CORDOALHA (CARANGUEJO), PARA ARMADURA NEGATIVA E PROTENSAO, COBRIMENTO 50 MM","UN"]
["SINAPI-I 39013","SINAPI-I",39013,"ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ATE 20 MM","UN"]
["SINAPI-I 44919","SINAPI-I",44919,"ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ENTRE 25 A 32 MM","UN"]
["SINAPI-I 40433","SINAPI-I",40433,"ESPACADOR/SEPARADOR DE CORDOALHA TIPO DISCO 12 FUROS DE 14 MM, PARA TIRANTES","UN"]
["SINAPI-I 20219","SINAPI-I",20219,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, REBOCAVEL, TANQUE DE 2500 L, PNEUMATICO, COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP","UN"]
["SINAPI-I 36484","SINAPI-I",36484,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO","UN"]
["SINAPI-I 38368","SINAPI-I",38368,"ESPATULA DE PLASTICO LISA, LARGURA *10* CM","UN",8.4600000000000009,8.4600000000000009,null,"CR"]
["SINAPI-I 38367","SINAPI-I",38367,"ESPATULA EM ACO INOX COM CABO DE MADEIRA E LARGURA DE *8* CM","UN",9.1199999999999992,9.1199999999999992,null,"CR"]
["SINAPI-I 38091","SINAPI-I",38091,"ESPELHO / PLACA CEGA 4\" X 2\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES","UN",2.6,2.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 38095","SINAPI-I",38095,"ESPELHO / PLACA CEGA 4\" X 4\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES","UN",5.51,5.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 38092","SINAPI-I",38092,"ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4\" X 2\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES","UN",2.4700000000000002,2.4700000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 38093","SINAPI-I",38093,"ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4\" X 2\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES","UN",2.5499999999999998,2.5499999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 38096","SINAPI-I",38096,"ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4\" X 4\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES","UN",5.93,5.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 38094","SINAPI-I",38094,"ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4\" X 2\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES","UN",3.13,3.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 38097","SINAPI-I",38097,"ESPELHO / PLACA DE 4 POSTOS 4\" X 4\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES","UN",6.35,6.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 39618","SINAPI-I",39618,"ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 1500 VA","UN"]
["SINAPI-I 38475","SINAPI-I",38475,"EXTENSAO DE SOLDA 201 ACETILENO, E = *1,5 A 2,5* MM","UN",33.799999999999997,33.799999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 10892","SINAPI-I",10892,"EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC","UN",220,220,null,"C"]
["SINAPI-I 43607","SINAPI-I",43607,"FECHADURA ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA (CONJUNTO DE FECHADURAS)","CJ",101.34,101.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 3099","SINAPI-I",3099,"FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA","CJ",122.16,122.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 43473","SINAPI-I",43473,"FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",59.01,59.01,null,"C"]
["SINAPI-I 43481","SINAPI-I",43481,"FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",9.89,9.89,null,"C"]
[{"$f":"CONCATENATE($B2097,\" \",$C2097)","v":"SINAPI-I 3107"},"SINAPI-I",3107,"FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3\" A 4\", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,20 CM (FECHO SIMPLES / LEVE) (INCLUI PARAFUSOS)","UN",8.25,8.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 938","SINAPI-I",938,"FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2","M",1.63,1.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 42529","SINAPI-I",42529,"FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE SUBCOBERTURA, L = *5* CM","M",0.94,0.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 3272","SINAPI-I",3272,"FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 3262","SINAPI-I",3262,"FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 39361","SINAPI-I",39361,"FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *1100* LITROS (NBR 7229)","UN",1942.05,1942.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 43653","SINAPI-I",43653,"FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA","L",45.15,45.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 11594","SINAPI-I",11594,"GABIAO SACO MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,4 MM, DIMENSOES 3,0 X 0,65 M","UN",530.28,530.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 4226","SINAPI-I",4226,"GAS DE COZINHA - GLP","KG",8.0500000000000007,8.0500000000000007,null,"C"]
["SINAPI-I 4013","SINAPI-I",4013,"GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 09 KN/M","M2",7.93,7.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 5077","SINAPI-I",5077,"GRAMPO DE ACO POLIDO 7/8\" X 9","KG",17.899999999999999,17.899999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 426","SINAPI-I",426,"GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 3/4\", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2","UN",30.64,30.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 11236","SINAPI-I",11236,"GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 200 X 1000 MM, E= *15* MM","UN",290.33999999999997,290.33999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 44493","SINAPI-I",44493,"GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, SILENCIADO, POTENCIA 180 KVA, MOTOR  DIESEL","UN",151115.13,151115.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 20007","SINAPI-I",20007,"GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M",6.57,6.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 3379","SINAPI-I",3379,"HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8\", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR","UN",58.66,58.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 4317","SINAPI-I",4317,"HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 5/16\" X 40 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA SEXTAVADA DE ZINCO","UN",2.21,2.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 12777","SINAPI-I",12777,"HIDROMETRO WOLTMANN, DN 3\", VAZAO MAXIMA DE 80 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, TURBINA HORIZONTAL, EQUIPADO COM TELEMETRIA (SEM CONEXOES)","UN"]
["SINAPI-I 2701","SINAPI-I",2701,"INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA)","H",25.76,28.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 38079","SINAPI-I",38079,"INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)","UN",23.45,23.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 40661","SINAPI-I",40661,"JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE CORRER VENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENTO E SEM GUARNICAO/ALIZAR)","M2",748.21,748.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 34369","SINAPI-I",34369,"JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 200 CM (A X L), 4 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR","UN",1397.45,1397.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 37967","SINAPI-I",37967,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",26.53,26.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 37957","SINAPI-I",37957,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",9.69,9.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 38433","SINAPI-I",38433,"JOELHO PPR, 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",8.92,8.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 3482","SINAPI-I",3482,"JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1\", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",5.04,5.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 3530","SINAPI-I",3530,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",191.73,191.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 37950","SINAPI-I",37950,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",58.16,58.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 3509","SINAPI-I",3509,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",6.7,6.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 38913","SINAPI-I",38913,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38917","SINAPI-I",38917,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 1/2\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 45207","SINAPI-I",45207,"JOGO SERRA COPO COM 6 SERRAS, DIAMETRO VARIANDO DE 15 MM A 60 MM","UN",238.74,238.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 10911","SINAPI-I",10911,"JUNCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL","UN",17.7,17.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 39876","SINAPI-I",39876,"JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO, PONTA X PONTA, 42 MM","UN"]
["SINAPI-I 39354","SINAPI-I",39354,"KIT CHUVEIRO, INSTAL. PEX, QUADRO METALICO C/2 TRAVESSAS, SUPERIOR C/ ESPERA P/ CHUVEIRO E INFERIOR C/2 REGISTROS DE PRESSAO 1/2 \", *390* X *900* MM (L X H), CONEXAO COM CRIMPAGEM (CONJUNTO COMPLETO)","UN"]
["SINAPI-I 12118","SINAPI-I",12118,"KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A","UN",24.3,24.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 3733","SINAPI-I",3733,"LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, PADRAO COPACABANA, 2 CORES (PRETO E BRANCO)","M2",69.709999999999994,69.709999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 3747","SINAPI-I",3747,"LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 350 KG/M2 VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)","M2",54.02,54.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 746","SINAPI-I",746,"LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV","UN",2400,2400,null,"C"]
[{"$f":"CONCATENATE($B2609,\" \",$C2609)","v":"SINAPI-I 37770"},"SINAPI-I",37770,"LIMPADORA DE SUCCAO, TANQUE 5500 L, BOMBA 60M3/MIN, VACUO 500 MBAR (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN"]
["SINAPI-I 42440","SINAPI-I",42440,"LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI","UN"]
["SINAPI-I 40339","SINAPI-I",40339,"LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO","UNXMES",6.98,6.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 7247","SINAPI-I",7247,"LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE","H"]
["SINAPI-I 38889","SINAPI-I",38889,"LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)","UN"]
["SINAPI-I 37975","SINAPI-I",37975,"LUVA CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",5.62,5.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 12731","SINAPI-I",12731,"LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 104 MM","UN"]
["SINAPI-I 3886","SINAPI-I",3886,"LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",17.239999999999998,17.239999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 3826","SINAPI-I",3826,"LUVA DE CORRER PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 3939","SINAPI-I",3939,"LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 3909","SINAPI-I",3909,"LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 3927","SINAPI-I",3927,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 40370","SINAPI-I",40370,"LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2\" X 2\"","UN"]
["SINAPI-I 3872","SINAPI-I",3872,"LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",4.91,4.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 1907","SINAPI-I",1907,"LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",19.89,19.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 1891","SINAPI-I",1891,"LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",2.0699999999999998,2.0699999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 3861","SINAPI-I",3861,"LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",0.71,0.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 38441","SINAPI-I",38441,"LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",4.84,4.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 3845","SINAPI-I",3845,"LUVA SIMPLES PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 3905","SINAPI-I",3905,"LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 40 MM X 1 1/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",9.57,9.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 37424","SINAPI-I",37424,"LUVA, PEAD PE 100, DE 20 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 45261","SINAPI-I",45261,"LUVAS DE PVC, COM COMPRIMENTO DE *35* CM, FORRADAS, ACABAMENTO ASPERO ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR","PAR",22.36,22.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 4115","SINAPI-I",4115,"MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M",36.659999999999997,36.659999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 21031","SINAPI-I",21031,"MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2\", COMPRIMENTO = 25 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO","UN",489.55,489.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 37531","SINAPI-I",37531,"MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2\", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES","UN",797.5,797.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 11621","SINAPI-I",11621,"MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B (NBR 9952)","M2",60.63,60.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 44517","SINAPI-I",44517,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 2,50 MM ( NBR 15352)","M2"]
["SINAPI-I 40637","SINAPI-I",40637,"MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 38 HP","UN"]
["SINAPI-I 11616","SINAPI-I",11616,"MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PADRAO, PESO DE 32 KG","UN",25250.07,25250.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 43626","SINAPI-I",43626,"MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS","KG",4.59,4.59,null,"C"]
["SINAPI-I 41385","SINAPI-I",41385,"MASTRO TELESCOPICO GALVANIZADO 9 METROS (6 M X DN= 2\" + 3 M X DN= 1 1/2\")","UN"]
["SINAPI-I 34763","SINAPI-I",34763,"MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",1.65,1.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 41681","SINAPI-I",41681,"MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L1/L2)","UN",20.71,20.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 11698","SINAPI-I",11698,"MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 50 X 35* CM (C X A X P)","UN",997.05,997.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 41422","SINAPI-I",41422,"MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL COM BANDEIRA A 20 CM, H=600 MM E X DN=10 MM","UN"]
["SINAPI-I 11561","SINAPI-I",11561,"MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 1.100 MM E PESO DE ATE 85 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA","UN",226.15,226.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 13227","SINAPI-I",13227,"MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 171 HP, PESO BRUTO 14768 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M","UN",1801805.81,1801805.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 10512","SINAPI-I",10512,"MOTORISTA DE CAMINHAO (MENSALISTA)","MES",4362.62,4880.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 21138","SINAPI-I",21138,"MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)","M",13.17,13.17,null,"C"]
["SINAPI-I 38641","SINAPI-I",38641,"MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M","UN",85.77,85.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 4188","SINAPI-I",4188,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 4197","SINAPI-I",4197,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 2\"","UN"]
["SINAPI-I 39608","SINAPI-I",39608,"NOBREAK TRIFASICO, DE 5 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA","UN"]
["SINAPI-I 38170","SINAPI-I",38170,"OLHO MAGICO PARA PORTAS, EM LATAO, COM LENTE DE POLICARBONATO, ANGULO DE *200* GRAUS, ESPESSURA ENTRE *25 E 46* MM, INCLUINDO FECHO JANELA","UN",19.82,19.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 4251","SINAPI-I",4251,"OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA)","H",21.49,24.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 36517","SINAPI-I",36517,"PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA BRUTA *127* CV, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,0 A 2,4 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 10330 KG","UN",728604,728604,null,"CR"]
["SINAPI-I 36518","SINAPI-I",36518,"PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 213 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,9 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 19234 KG","UN",1295295.94,1295295.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 4377","SINAPI-I",4377,"PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM","UN",0.16,0.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 11955","SINAPI-I",11955,"PARAFUSO DE LATAO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10","UN",4,4,null,"CR"]
["SINAPI-I 4383","SINAPI-I",4383,"PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 140MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA","UN",17.63,17.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 11056","SINAPI-I",11056,"PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM (1.1/4 \")","UN",0.06,0.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 11058","SINAPI-I",11058,"PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 \")","UN",0.3,0.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 40839","SINAPI-I",40839,"PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8\" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1\" (25,4 MM)","CENTO",102,102,null,"CR"]
["SINAPI-I 4396","SINAPI-I",4396,"PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *2,5 X 2,5* CM","M2",289.72000000000003,289.72000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 10730","SINAPI-I",10730,"PEDRA ARDOSIA, CINZA, 30 X 30, E= *1 CM","M2"]
["SINAPI-I 10737","SINAPI-I",10737,"PEDRA GRANITICA OU BASALTO, CACO, RETALHO, CAVACO, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, E= *1,0 A *2,0 CM","M2"]
["SINAPI-I 43665","SINAPI-I",43665,"PERFIL \"U\" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 4,75 MM, H = 100 MM, L = 75 MM (8,74 KG/M)","KG"]
["SINAPI-I 39421","SINAPI-I",39421,"PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 48 X 3000 MM (L X C)","M",7.38,7.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 39570","SINAPI-I",39570,"PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C)","M",4.9800000000000004,4.9800000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 44550","SINAPI-I",44550,"PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTENCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR), PARA REDE SUBTERRANEA","UN",9459891.9000000004,9459891.9000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 13617","SINAPI-I",13617,"PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS","UN",98684.71,98684.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 4794","SINAPI-I",4794,"PISO DE BORRACHA ESPORTIVO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 15 MM, PARA ARGAMASSA, PRETO","M2",347.32,347.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 40649","SINAPI-I",40649,"PISO EPOXI MULTILAYER, ESPESSURA *2* MM (INCLUSO EXECUCAO)","M2"]
["SINAPI-I 36178","SINAPI-I",36178,"PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL","UN",11.69,11.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 43740","SINAPI-I",43740,"PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO (RF), COR ROSA, E = 15 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)","M2",27.72,27.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 10851","SINAPI-I",10851,"PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)","UN",78.41,78.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 4792","SINAPI-I",4792,"PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO)","M2",163.04,163.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 4752","SINAPI-I",4752,"POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (HORISTA)","H",18.53,20.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 3409","SINAPI-I",3409,"POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 50 MM, 1000 X 500 MM","M2"]
["SINAPI-I 12362","SINAPI-I",12362,"PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM","UN",11.76,11.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 4981","SINAPI-I",4981,"PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ","UN",250,250,null,"C"]
["SINAPI-I 11365","SINAPI-I",11365,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA","UN",222.88,222.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 20322","SINAPI-I",20322,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA","UN",258.33999999999997,258.33999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 37562","SINAPI-I",37562,"PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4\" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS","M2",1419.56,1419.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 14165","SINAPI-I",14165,"POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM","UN"]
["SINAPI-I 41190","SINAPI-I",41190,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 15,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO C-23","UN"]
["SINAPI-I 41211","SINAPI-I",41211,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO B-3,0","UN"]
["SINAPI-I 41214","SINAPI-I",41214,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 300 DAN, TIPO B","UN"]
["SINAPI-I 11844","SINAPI-I",11844,"PRANCHA APARELHADA *4 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M",63.77,63.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 14580","SINAPI-I",14580,"PRANCHAO NAO APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",110,110,null,"CR"]
["SINAPI-I 39027","SINAPI-I",39027,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)","KG",16.010000000000002,16.010000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 39015","SINAPI-I",39015,"PROTETOR/PONTEIRA PLASTICA PARA PONTA DE VERGALHAO DE ATE 1\", TIPO PROTETOR DE ESPERA","UN"]
["SINAPI-I 44313","SINAPI-I",44313,"PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38, D = 1 1/2\" (38 MM), C = 380 MM","UN",1033.83,1033.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 39756","SINAPI-I",39756,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A","UN"]
["SINAPI-I 39806","SINAPI-I",39806,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN","UN",450.66,450.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 21059","SINAPI-I",21059,"RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM","UN",65.680000000000007,65.680000000000007,null,"CR"]
["SINAPI-I 11710","SINAPI-I",11710,"RALO FOFO SEMIESFERICO, 200 MM, PARA LAJES/ CALHAS","UN",141.36000000000001,141.36000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 11323","SINAPI-I",11323,"REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 11676","SINAPI-I",11676,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO","UN",55.5,55.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 6010","SINAPI-I",6010,"REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2\"","UN",103.98,103.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 45394","SINAPI-I",45394,"REGUA DE ALUMINIO PARA PEDREIRO 2 M X *25,5* MM","UN",26.58,26.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 34357","SINAPI-I",34357,"REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR","KG",4.4000000000000004,4.4000000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 4412","SINAPI-I",4412,"RIPA NAO APARELHADA *1 X 3* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",2.44,2.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 20256","SINAPI-I",20256,"ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETRICA APARENTE","UN",0.45,0.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 6070","SINAPI-I",6070,"ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO, COM CONTROLE REMOTO POR RADIO, POTENCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL DE 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M","UN"]
["SINAPI-I 6076","SINAPI-I",6076,"SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO)","M3"]
["SINAPI-I 7581","SINAPI-I",7581,"SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8\"","UN",3.1,3.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 37743","SINAPI-I",37743,"SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)","UN",212321.67,212321.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 44945","SINAPI-I",44945,"SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO","UN",8.69,8.69,null,"C"]
["SINAPI-I 6149","SINAPI-I",6149,"SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2\"","UN",11.62,11.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 38061","SINAPI-I",38061,"SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO","UN"]
["SINAPI-I 12295","SINAPI-I",12295,"SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS","UN",3.84,3.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 37591","SINAPI-I",37591,"SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO","UN"]
["SINAPI-I 6212","SINAPI-I",6212,"TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",11.88,11.88,null,"C"]
["SINAPI-I 38465","SINAPI-I",38465,"TALHADEIRA COM PUNHO DE PROTECAO *20 X 250* MM","UN",50.34,50.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 41617","SINAPI-I",41617,"TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = 2,00 M, E = 0,05 M","UN"]
["SINAPI-I 2668","SINAPI-I",2668,"TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2\", PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)","UN",9.89,9.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 37740","SINAPI-I",37740,"TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 4 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN"]
["SINAPI-I 10423","SINAPI-I",10423,"TANQUE DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO, *20* L","UN",523.74,523.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 3591","SINAPI-I",3591,"TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"","UN"]
["SINAPI-I 40399","SINAPI-I",40399,"TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3\"","UN"]
["SINAPI-I 6297","SINAPI-I",6297,"TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 7126","SINAPI-I",7126,"TE DE REDUCAO COM ROSCA, PVC, 90 GRAUS, 1.1/2\" X 3/4\", AGUA FRIA PREDIAL","UN",21.33,21.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 6308","SINAPI-I",6308,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 39325","SINAPI-I",39325,"TE DE REDUCAO, CPVC, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",8.09,8.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 7104","SINAPI-I",7104,"TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",3.56,3.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 37442","SINAPI-I",37442,"TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 63 X 63 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 39895","SINAPI-I",39895,"TE DUPLA CURVA BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, 1/2\" X 15 X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 38461","SINAPI-I",38461,"TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 90 X 90 X 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",152.77000000000001,152.77000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 40420","SINAPI-I",40420,"TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 65 (2 1/2\")","UN"]
["SINAPI-I 7091","SINAPI-I",7091,"TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",15.42,15.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 7070","SINAPI-I",7070,"TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO","UN",198.42,198.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 20180","SINAPI-I",20180,"TE, PVC, SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",83.49,83.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 7155","SINAPI-I",7155,"TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM","M2",20.03,20.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 44529","SINAPI-I",44529,"TELA DE ANIAGEM ( JUTA)","M2",12.79,12.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 37524","SINAPI-I",37524,"TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)","M",2,2,null,"C"]
["SINAPI-I 7192","SINAPI-I",7192,"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 1,53 X 1,10 M (SEM AMIANTO)","UN",100.94,100.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 34402","SINAPI-I",34402,"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 3,66 X 1,10 M (SEM AMIANTO)","UN",186.46,186.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 39521","SINAPI-I",39521,"TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 50 MM","M2"]
["SINAPI-I 41097","SINAPI-I",41097,"TELHADOR / TELHADISTA (MENSALISTA)","MES",4193.43,4691.1000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 1591","SINAPI-I",1591,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 120 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO","UN",28.69,28.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 1594","SINAPI-I",1594,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 A 35 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO","UN",42.69,42.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 10617","SINAPI-I",10617,"TIJOLO CERAMICO REFRATARIO DE *6,3 X 11,4 X 22,9* CM (L X A X C)","UN",5.6,5.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 7292","SINAPI-I",7292,"TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE","L",39.700000000000003,39.700000000000003,null,"C"]
["SINAPI-I 35693","SINAPI-I",35693,"TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA","L",11.65,11.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 38105","SINAPI-I",38105,"TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM (APENAS MODULO)","UN",11.76,11.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 7592","SINAPI-I",7592,"TOPOGRAFO (HORISTA)","H",24.2,27.06,null,"C"]
["SINAPI-I 36791","SINAPI-I",36791,"TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR","UN",130.77000000000001,130.77000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 7613","SINAPI-I",7613,"TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 1000 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL","UN"]
["SINAPI-I 7615","SINAPI-I",7615,"TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 300 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL","UN"]
["SINAPI-I 36511","SINAPI-I",36511,"TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4510 KG","UN"]
["SINAPI-I 36149","SINAPI-I",36149,"TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA","UN",197.14,197.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 42574","SINAPI-I",42574,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1\", E= *3,38 MM, SCHEDULE 40, *2,50* KG/M","M"]
["SINAPI-I 20995","SINAPI-I",20995,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8\", E= *12,70 MM, SCHEDULE 80, *64,64 KG/M","M"]
["SINAPI-I 21011","SINAPI-I",21011,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4\"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)","M"]
["SINAPI-I 40626","SINAPI-I",40626,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1\", E = 3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580)","M"]
["SINAPI-I 41933","SINAPI-I",41933,"TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 350 MM (NBR 7362)","M",439.15,439.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 39735","SINAPI-I",39735,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 1/8\" (28 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000","M",56.79,56.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 39739","SINAPI-I",39739,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1\" (25 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000","M",53.16,53.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 12743","SINAPI-I",12743,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 22 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL","M"]
["SINAPI-I 39660","SINAPI-I",39660,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 \", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS","M"]
["SINAPI-I 7756","SINAPI-I",7756,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM","M"]
["SINAPI-I 12578","SINAPI-I",12578,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM","M"]
["SINAPI-I 12581","SINAPI-I",12581,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM","M"]
["SINAPI-I 37452","SINAPI-I",37452,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM","M",53.2,53.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 7783","SINAPI-I",7783,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM","M",23.5,23.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 39711","SINAPI-I",39711,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 5/8\", E= 10 MM","M",4.82,4.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 44524","SINAPI-I",44524,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 75 MM X 6,9 MM PAREDE, (SRD 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)","M"]
["SINAPI-I 41988","SINAPI-I",41988,"TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 16\" (450 MM)","M"]
["SINAPI-I 36274","SINAPI-I",36274,"TUBO PPR PN 20, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","M",12.06,12.06,null,"C"]
["SINAPI-I 38975","SINAPI-I",38975,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 75 MM","M",62.29,62.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 38036","SINAPI-I",38036,"TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 350 MM/ DE 355 MM, REDE COLETORA ESGOTO","M",299.64999999999998,299.64999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 9828","SINAPI-I",9828,"TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)","M"]
["SINAPI-I 9862","SINAPI-I",9862,"TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2\", AGUA FRIA PREDIAL","M",29.05,29.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 9875","SINAPI-I",9875,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)","M",14.31,14.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 12428","SINAPI-I",12428,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2\"","UN"]
["SINAPI-I 9887","SINAPI-I",9887,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2\"","UN"]
["SINAPI-I 9891","SINAPI-I",9891,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 4\"","UN"]
["SINAPI-I 37989","SINAPI-I",37989,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",15.59,15.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 9914","SINAPI-I",9914,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO","UN"]
["SINAPI-I 37588","SINAPI-I",37588,"VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 \", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO","UN",84.91,84.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 10408","SINAPI-I",10408,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN"]
["SINAPI-I 10407","SINAPI-I",10407,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 4\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN"]
["SINAPI-I 38087","SINAPI-I",38087,"VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 127V, 300W, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)","UN",66.11,66.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 39399","SINAPI-I",39399,"VIBRADOR DE IMERSAO, COM PONTEIRA DE *35* MM, MANGOTE DE 5 M, SEM MOTOR","UN"]
["SINAPI-I 13476","SINAPI-I",13476,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,60 M A 5,75 M, POT. 110 HP, CAP. 450 T/ H","UN"]
["SINAPI-I 10496","SINAPI-I",10496,"VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA E= 3 MM) - COLOCADO","M2",577.08000000000004,577.08000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 10499","SINAPI-I",10499,"VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO","M2",115.41,115.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 41096","SINAPI-I",41096,"VIGIA DIURNO (MENSALISTA)","MES",3356.76,3755.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 44364","SINAPI-I",44364,"MEIO BLOCO DE SOLO-CIMENTO (TIJOLO ECOLOGICO) - *12,5 X 12,5 X 7* CM","UN"]
["SINAPI-I 45097","SINAPI-I",45097,"BRISE FIXO COM PAINEL EM SECAO U (84 MM X 16 MM, ESPESSURA 0,4 MM, ESPACAMENTO 86 MM) DE ALUZINC, COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, ACABAMENTO LISO, INCLINACAO DE 45 GRAUS, FIXADO EM PORTA-PAINEL RANHURADO COM PINTURA ELETROSTATICA, FIXADO EM FACHADA OU ESTRUTURA DE PROJECAO, INCLUI ACESSORIOS DE INSTALACAO (PARAFUSOS E BUCHAS), NAO INCLUI INSTALACAO, NAO INCLUI A ESTRUTURA DE PROJECAO","M2"]
["SINAPI-I 44063","SINAPI-I",44063,"CANAL /CANALETA DE DRENAGEM EM CONCRETO POLIMERO, CLASSE C250, LARGURA EXTERIOR 13 CM, ALTURA EXTERIOR 9,5 CM, COMPRIMENTO DE 100 CM (INCLUI GRELHA GALVANIZADA E KIT DE FIXACAO COM PARAFUSO)","M"]
["SINAPI-I 44842","SINAPI-I",44842,"CUNHA DE ACO BIPARTIDA PARA FIXACAO DE CORDOALHA ENGRAXADA E PLASTIFICADA DE DIAMETRO NOMINAL 12,7 MM","UN"]
["SINAPI-I 44880","SINAPI-I",44880,"TROMBETA OU FUNIL, DE ANCORAGEM ATIVA PARA CABOS COM ATE 6 CORDOALHAS DE DIAMETRO NOMINAL 15,2 MM","UN"]
["SINAPI-I 44871","SINAPI-I",44871,"BLOCO DE ANCORAGEM ATIVA PARA CABOS COM ATE 7 CORDOALHAS DE DIAMETRO NOMINAL 15,2 MM","UN"]
["SINAPI-I 44890","SINAPI-I",44890,"BAINHA METALICA GALVANIZADA REDONDA, COM DIAMETRO NOMINAL DE 40 MM","M"]
["SINAPI-I 44837","SINAPI-I",44837,"CORDOALHA NUA PARA PROTENSAO, ACO CP 190 RB, DIAMETRO NOMINAL DE 15,20 MM","KG"]
["SINAPI-I 44007","SINAPI-I",44007,"ENCERADEIRA INDUSTRIAL *400 MM*, MOTOR 1 HP, 220 V, INCLUI SUPORTE DE DISCO E ESCOVA DE NYLON","UN"]
["SINAPI-I 44551","SINAPI-I",44551,"MISTURADOR PARA PREPARO DE LAMA ESTABILIZANTE COM CAPACIDADE DE *4000* L, COM BOMBA CENTRIFUGA 5,5 HP A 23,07 HP, PARA SISTEMA DE FURO DIRECIONAL","UN"]
["SINAPI-I 44442","SINAPI-I",44442,"MAQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSAO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIAMETRO EXTERNO DE 710 A 1200 MM, POTENCIA ENTRE 16000 E 29500 W","UN"]
["SINAPI-I 43856","SINAPI-I",43856,"PAINEL RIGIDO EM POLIURETANO (PU) PRE-ISOLADO, REVESTIDO EM ALUMINIO EM AMBAS AS FACES, ESPESSURA 20 MM","M2"]
["SINAPI-I 43904","SINAPI-I",43904,"COLARINHO SEM REGISTRO, DE ACO GALVANIZADO DN 263 MM (10\") PARA DUTO FLEXIVEL","UN"]
["SINAPI-I 43907","SINAPI-I",43907,"COTOVELO HORIZONTAL RETO, 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA PERFURADA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 100 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 43908","SINAPI-I",43908,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA PERFURADA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 125 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 41816","SINAPI-I",41816,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA LISA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #16, 600 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 43961","SINAPI-I",43961,"ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 22, DE 100 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","M"]
["SINAPI-I 44043","SINAPI-I",44043,"ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 16, DE 500 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","M"]
["SINAPI-I 43967","SINAPI-I",43967,"REDUCAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA, PERFURADA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, (125 X100 MM) X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 43969","SINAPI-I",43969,"REDUCAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA, PERFURADA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, (200 X 150 MM) X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 44040","SINAPI-I",44040,"TE HORIZONTAL 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, ESPESSURA #14, 800 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 44727","SINAPI-I",44727,"CONTROLADOR POR DIFERENCIAL DE TEMPERATURA COM 2 SENSORES, ENTRADA DIGITAL, 3 SAIDAS RELE, DISPLAY LED, CORPO EM POLICARBONATO, PARA AQUECIMENTO SOLAR","UN"]
["SINAPI-I 45140","SINAPI-I",45140,"PROTECAO PARA GESSEIRO, LARGURA REGULAVEL DE 110 A 150 CM E ALTURA DE 90 CM","UN"]
["SINAPI-I 41962","SINAPI-I",41962,"PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)","M2"]
["SINAPI-I 41960","SINAPI-I",41960,"SUPORTE DE PLATAFORMA DE PROTECAO TERCIARIA PADRAO COM PERFIL EM \"U\" EM ACO DE 3 MM 2200 X 800 X 40 X 75 X 40 MM COM CAIBRO E PINO DE FIXACAO","UN"]
["SINAPI-I 44907","SINAPI-I",44907,"MANGUEIRA PARA AR E AGUA DE PVC/BORRACHA, PRESSAO 300 PSI, DIAMETRO DE 1 POLEGADA","M"]
["SINAPI-I 44962","SINAPI-I",44962,"JANELA MADEIRA, 2F PANTOGRAFICA VENEZIANA E 2F VIDRO DE CORRER, *140 X 120* CM, BATENTE EM PINUS /EUCALIPTO /TAUARI /VIROLA OU EQUIVALENTE, COM GUARNICAO E FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM PINTURA)","UN"]
["SINAPI-I 45122","SINAPI-I",45122,"VIGA CALHA DE CONCRETO PROTENDIDO PRE-FABRICADO, SECAO U, 30 X 40 X 1100 CM (L X A X C)","M3"]
["SINAPI-I 45157","SINAPI-I",45157,"PORTA-PILAR PARA PILAR DE MADEIRA, TIPO APOIO ENGASTADO","UN"]
["SINAPI-I 45294","SINAPI-I",45294,"GRANITO POLIDO PARA REVESTIMENTO DE FACHADA, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MAIOR QUE 10000 CM2, E = *2* CM","M2"]
["SINAPI-I 44926","SINAPI-I",44926,"ADUELA/GALERIA ABERTA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,0 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA","UN"]
["SINAPI-I 44921","SINAPI-I",44921,"ADUELA/GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,5 X 2,5 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA","UN"]
["SINAPI-I 45006","SINAPI-I",45006,"MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO PAVER, COM ENCAIXE (GUIA DE TRAVAMENTO/FINCADINHA), COMP 45 CM, *19 X 08/08* CM (H X L1/L2)","UN"]
["SINAPI-I 45221","SINAPI-I",45221,"CAMERA IP SPEED DOME 2 MP (1080P), ALCANCE DO INFRAVERMELHO DE ATE 150 M, ZOOM DE ATE 25 M","UN"]
["SINAPI-I 44792","SINAPI-I",44792,"LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE EMBUTIR, SLIM, QUADRADA *30 X 30* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 24W, BIVOLT","UN"]
["SINAPI-I 44083","SINAPI-I",44083,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LL, SEM ROSCA, PARA ELETRODUTO DE 3/4\", SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 44395","SINAPI-I",44395,"LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, EM ALUMINIO SEM ROSCA, DIMENSAO DE 25 MM (1\")","UN"]
["SINAPI-I 44097","SINAPI-I",44097,"COTOVELO HORIZONTAL PARA BARRAMENTO BLINDADO DE ALUMINIO 4 BARRAS - 1600 A","UN"]
["SINAPI-I 44100","SINAPI-I",44100,"COTOVELO HORIZONTAL PARA BARRAMENTO BLINDADO DE ALUMINIO 4 BARRAS - 450 A","UN"]
["SINAPI-I 44347","SINAPI-I",44347,"PECA RETA DE BARRAMENTO BLINDADO DE ALUMINIO COM 4 BARRAS - 1000A - L = 3 M","M"]
["SINAPI-I 44214","SINAPI-I",44214,"CONECTOR CUNHA TIPO I CINZA OU TIPO II VERDE (16/25/35 MM2) PARA CONEXOES ELETRICAS","UN"]
["SINAPI-I 43843","SINAPI-I",43843,"CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 114 MM, PARA AGUA QUENTE","UN"]
["SINAPI-I 44156","SINAPI-I",44156,"CURVA 45 GRAUS DE BRONZE SEM ANEL DE SOLDA, 79 MM","UN"]
["SINAPI-I 45076","SINAPI-I",45076,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA MACHO, METALICA, DN 32 MM X 1 \", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 45042","SINAPI-I",45042,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 MM X 1/2 \", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 45063","SINAPI-I",45063,"TAMPAO / CAP, ROSCA FEMEA, METALICO, DN 3/4\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 45037","SINAPI-I",45037,"TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 1/2 \", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 43879","SINAPI-I",43879,"KIT BOX FRONTAL DE CORRER, COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8 MM, 190 X 100 CM (H X L), 1 FOLHA FIXA E 1 FOLHA MOVEL, PERFIS E FERRAGENS EM ALUMINIO NA COR BRANCA, SEM COLOCACAO","UN"]
["SINAPI-I 43884","SINAPI-I",43884,"TRINCO E CONTRA TRINCO CROMADO PARA VIDRO / VIDRO, SEM MIOLO, EM ZAMAC CROMADO","CJ"]
["SINAPI-I 44270","SINAPI-I",44270,"JOELHO / COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA, 32 MM X 1\", POR CRIMPAGEM PARA TUBO MULTICAMADA PEX PARA GAS","UN"]
["SINAPI-I 41115","SINAPI-I",41115,"JOELHO / COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA MACHO, *26* MM X 1\", POR CRIMPAGEM PARA TUBO MULTICAMADA PEX PARA GAS","UN"]
["SINAPI-I 44415","SINAPI-I",44415,"AR CONDICIONADO JANELA, 7500 BTUS/H, CICLO FRIO","UN"]
["SINAPI-I 44405","SINAPI-I",44405,"AR CONDICIONADO SPLIT DUTO, 36000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, GAS R410A, CONTROLE S/ FIO","UN"]
["SINAPI-I 43348","SINAPI-I",43348,"LAJE PRE-MOLDADA PROTENDIDA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), H20, 33 X 100 X 20 CM (L X C X A) E VIGOTA VPT 10 X 9 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGF/M2, VAO ATE 10,00 M (SEM COLOCACAO)","M2"]
["SINAPI-I 44216","SINAPI-I",44216,"BRACO PARA LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,20 M","UN"]
["SINAPI-I 44454","SINAPI-I",44454,"BALIZADOR METALICO COM LED, DIMENSOES 30 CM X 6,2 CM, COM CORPO EM ALUMINIO E DIFUSOR DE LUZ EM POLICARBONATO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA, FIXACAO PARAFUSADA","UN"]
["SINAPI-I 44163","SINAPI-I",44163,"MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H= *6,00* M","UN"]
["SINAPI-I 44191","SINAPI-I",44191,"TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, T-159 (1,71 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45, ESPACAMENTO DA MALHA 30 X 10 CM","M2"]
["SINAPI-I 44422","SINAPI-I",44422,"GANGORRA PARA PARQUINHO, SIMPLES, 1 PRANCHA (2 LUGARES), COM ESTRUTURA DE MADEIRA TRATADA, PRODUZIDO COM TORAS DE EUCALIPTO DE REFLORESTAMENTO","UN"]
["SINAPI-I 44917","SINAPI-I",44917,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO PERMEAVEL (POROSO/DRENANTE) - MODELO ONDA/16 FACES, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2"]
["SINAPI-I 44429","SINAPI-I",44429,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - PEAD, LISO, PE-100, DE = 560 MM X 50,8 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 16), PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)","M"]
["SINAPI-I 43985","SINAPI-I",43985,"MOLDE DE PINTURA ALFANUMERICO EM CHAPA METALICA VAZADA, 100 MM","UN"]
["SINAPI-I 43871","SINAPI-I",43871,"LIXA EM FOLHA GRAO 220","UN"]
["SINAPI-I 45355","SINAPI-I",45355,"CORDOALHA DE ACO DE DIAMETRO 9,5 MM (3/8'') 7 FIOS X 3,05 MM TIPO MR CLASSE DE ZINCAGEM A, 13% IACS","M"]
["SINAPI-I 45342","SINAPI-I",45342,"POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR *120* MM","UN"]
["SINAPI-I 44956","SINAPI-I",44956,"AGREGADO RECICLADO, CLASSE A, TIPO AREIA MEDIA RECICLADA MISTA - ARM (POSTO USINA)","M3"]
["SINAPI-I 44676","SINAPI-I",44676,"LAMA ASFALTICA PARA PISO ESPORTIVO","KG"]
["SINAPI-I 44675","SINAPI-I",44675,"LIXA EM DISCO DE FERRO 220","UN"]
["SINAPI-I 45133","SINAPI-I",45133,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1200 MM X 37,2 MM PAREDE (SDR 32,25 - PN 04) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO","M"]
["SINAPI-I 44737","SINAPI-I",44737,"ADESIVO (COLA) DE RESINA COM CATALISADOR","UN"]
["SINAPI-I 44747","SINAPI-I",44747,"ESPACADOR METALICO PARA DEFENSA METALICA EM VIAS (GUARD RAIL) U - 110, MALEAVEL SIMPLES (NAO INCLUI FIXADORES)","UN"]
["SINAPI-I 44625","SINAPI-I",44625,"FECHO DENTADO PARA CINTA / FITA METALICA EM ACO INOX, PARA FITA DE ACO DE 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 44630","SINAPI-I",44630,"PORTICO METALICO PARA VAO DE 12,5 M E VENTO DE 40 M/S (COMPOSTO POR DUAS COLUNAS TUBULARES LATERAIS H = *7,5* M, UMA VIGA TRELICADA ESPACIAL CENTRAL, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS), PARA SINALIZACAO DE VIAS","UN"]
["SINAPI-I 44637","SINAPI-I",44637,"PORTICO METALICO PARA VAO DE 20,3 M E VENTO DE 40 M/S (COMPOSTO POR DUAS COLUNAS TUBULARES LATERAIS H = *7,5* M, UMA VIGA TRELICADA ESPACIAL CENTRAL, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS), PARA SINALIZACAO DE VIAS","UN"]
["SINAPI-I 44652","SINAPI-I",44652,"SEMI-PORTICO SIMPLES METALICO PARA VAO DE 4,9 M E VENTO DE 40 M/S (COMPOSTO POR UMA COLUNA TUBULAR H = *7,5* M, UMA VIGA TRELICADA ESPACIAL, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS), PARA SINALIZACAO DE VIAS","UN"]
["SINAPI-I 45115","SINAPI-I",45115,"CAIXA OU ABRIGO EM POLICARBONATO (PC), PARA ATE 2 HIDROMETROS, COM TAMPAS E ACESSOS PARA A INSTALACAO","UN"]
["SINAPI-I 45150","SINAPI-I",45150,"LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 600 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 1500 A 2000 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO","DIA"]
["SINAPI-I 43824","SINAPI-I",43824,"VALVULA REDUTORA DE PRESSAO 1 1/4\", EXTREMIDADES COM ROSCA","UN"]
["SINAPI-I 43829","SINAPI-I",43829,"VALVULA VENTOSA 3/4\", EXTREMIDADE COM ROSCA","UN"]
["SINAPI-I 44600","SINAPI-I",44600,"LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECANICA, EM FERRO FUNDIDO, DN = 250 MM, INCLUI PARAFUSOS, PORCAS E ANEIS (NBR 7677)","UN"]
["SINAPI-I 44554","SINAPI-I",44554,"VALVULA REGISTRO DE GAVETA COM FLANGE, EM FERRO FUNDIDO, DN = 100 MM, PN 10, PARA REDE DE SANEAMENTO","UN"]
["SINAPI-I 44618","SINAPI-I",44618,"CONJUNTO DE ACESSORIOS PARA JUNTA FLANGEADA (PN-10), DN 350 MM, COMPOSTO POR: PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO GALVANIZADO E UM ANEL DE BORRACHA, PARA A EXECUCAO DE UMA JUNTA FLANGEADA","UN"]
["SINAPI-I 44569","SINAPI-I",44569,"VALVULA DE RETENCAO TIPO PORTINHOLA UNICA COM FLANGES, EM FERRO FUNDIDO, DN = 500 MM, PN 10, PARA REDE DE SANEAMENTO","UN"]
["SINAPI-I 44577","SINAPI-I",44577,"VALVULA REDUTORA DE PRESSAO, TIPO Y, COM PILOTO, CORPO EM FERRO FUNDIDO REVESTIDO, MOLA DE ACO INOXIDAVEL E PILOTO DE COBRE OU ACO INOXIDAVEL, COM FLANGES, DN = 350 MM, PN 10, PARA REDE DE AGUA","UN"]
["SINAPI 89290","SINAPI",89290,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023","M2",84.3,87.9,null,null,0,0]
["SINAPI 103330","SINAPI",103330,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2",89.82,94.68,null,null,4.8999999999999998E-3,4.5999999999999999E-3]
["SINAPI 103361","SINAPI",103361,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2",89.79,94.5,null,null,4.8999999999999998E-3,4.7000000000000002E-3]
["SINAPI 103357","SINAPI",103357,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2",66.55,69.77,null,null,3.3E-3,3.2000000000000002E-3]
["SINAPI 103348","SINAPI",103348,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2",73.349999999999994,76.400000000000006,null,null,6.0000000000000001E-3,5.7999999999999996E-3]
["SINAPI 103320","SINAPI",103320,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2",120.66,125.28,null,null,3.5999999999999999E-3,3.5000000000000001E-3]
["SINAPI 103317","SINAPI",103317,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2",78.69,81.77,null,null,2.8E-3,2.7000000000000001E-3]
["SINAPI 87397","SINAPI",87397,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3",3190.34,3200.01,null,null,0,0]
["SINAPI 87399","SINAPI",87399,"ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3",2139.27,2167.14,null,null,0,0]
["SINAPI 100466","SINAPI",100466,"ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3",511.6,518.19000000000005,null,null,0,0]
["SINAPI 100452","SINAPI",100452,"ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 250 L. AF_08/2019","M3",0,0]
["SINAPI 87337","SINAPI",87337,"ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3",545.09,557.98,null,null,0,0]
["SINAPI 100477","SINAPI",100477,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3",803.44,822.23,null,null,0,0]
["SINAPI 87339","SINAPI",87339,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3",861.4,888.73,null,null,0,0]
["SINAPI 100462","SINAPI",100462,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 250 L. AF_08/2019","M3",0,0]
["SINAPI 100454","SINAPI",100454,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 250 L. AF_08/2019","M3",0,0]
["SINAPI 87342","SINAPI",87342,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3",734.86,756.91,null,null,0,0]
["SINAPI 87351","SINAPI",87351,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3",428.7,437.07,null,null,0,0]
["SINAPI 87347","SINAPI",87347,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3",538.53,547.12,null,null,0,0]
["SINAPI 87281","SINAPI",87281,"ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3",463.42,474.21,null,null,0,0]
["SINAPI 95580","SINAPI",95580,"MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS","KG",10.029999999999999,10.07,null,null,2E-3,2E-3]
["SINAPI 92915","SINAPI",92915,"ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",18.66,19.47,null,null,1.3899999999999999E-2,1.34E-2]
["SINAPI 104106","SINAPI",104106,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",10.63,10.82,null,null,3.8E-3,3.7000000000000002E-3]
["SINAPI 92887","SINAPI",92887,"ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",11.21,11.28,null,null,1.8E-3,1.8E-3]
["SINAPI 95448","SINAPI",95448,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2022","KG",10.050000000000001,10.050000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 95603","SINAPI",95603,"ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 61 CM A 80 CM. AF_05/2021","UN",57.44,61.98,null,null,0,0]
["SINAPI 90747","SINAPI",90747,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M",18.16,18.82,null,null,0,0]
["SINAPI 90724","SINAPI",90724,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN",25.38,27.24,null,null,0,0]
["SINAPI 90728","SINAPI",90728,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 300 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN",48.89,52.4,null,null,0,0]
["SINAPI 90703","SINAPI",90703,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M",171.84,172.3,null,null,0,0]
["SINAPI 90697","SINAPI",90697,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M",218.15,218.57,null,null,0,0]
["SINAPI 105396","SINAPI",105396,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",38.1,40.090000000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 105361","SINAPI",105361,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",18.420000000000002,19.68,null,null,0,0]
["SINAPI 105282","SINAPI",105282,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",14.41,15.11,null,null,0,0]
["SINAPI 105303","SINAPI",105303,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",45,47.45,null,null,0,0]
["SINAPI 105273","SINAPI",105273,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",105.69,110.77,null,null,0,0]
["SINAPI 105280","SINAPI",105280,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",33.78,35.44,null,null,0,0]
["SINAPI 105319","SINAPI",105319,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",33.6,35.31,null,null,0,0]
["SINAPI 105391","SINAPI",105391,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",132.19,138.58000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 105366","SINAPI",105366,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",31.64,33.82,null,null,0,0]
["SINAPI 97174","SINAPI",97174,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",54.58,57.53,null,null,0,0]
["SINAPI 97147","SINAPI",97147,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",15.54,16.399999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 97164","SINAPI",97164,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",14.08,14.89,null,null,0,0]
["SINAPI 97135","SINAPI",97135,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",8.1,8.5500000000000007,null,null,0,0]
["SINAPI 97132","SINAPI",97132,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",18.440000000000001,19.46,null,null,0,0]
["SINAPI 105296","SINAPI",105296,"ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",173.52,175.4,null,null,0.84560000000000002,0.83650000000000002]
["SINAPI 105337","SINAPI",105337,"ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",526.54,527.34,null,null,0.97240000000000004,0.97089999999999999]
["SINAPI 105328","SINAPI",105328,"ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",47.81,48.03,null,null,0.93469999999999998,0.93049999999999999]
["SINAPI 92838","SINAPI",92838,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",34.270000000000003,35.28,null,null,0,0]
["SINAPI 92862","SINAPI",92862,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",80.069999999999993,82.44,null,null,0,0]
["SINAPI 92825","SINAPI",92825,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",76.84,80.27,null,null,0,0]
["SINAPI 95567","SINAPI",95567,"TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",58.95,60.15,null,null,0,0]
["SINAPI 92841","SINAPI",92841,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",734.6,736.07,null,null,0.92930000000000001,0.9274]
["SINAPI 92211","SINAPI",92211,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",216.78,218.91,null,null,0.78059999999999996,0.77300000000000002]
["SINAPI 92224","SINAPI",92224,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",626.11,630.61,null,null,0.83650000000000002,0.8306]
["SINAPI 104742","SINAPI",104742,"COMPACTAÇÃO DE VALAS COM ROLO COMPRESSOR. AF_08/2023","M2",8.4600000000000009,8.61,null,null,0.51649999999999996,0.50749999999999995]
["SINAPI 93372","SINAPI",93372,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023","M3",17.32,17.97,null,null,4.6199999999999998E-2,4.4499999999999998E-2]
["SINAPI 96396","SINAPI",96396,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",118.76,119.39,null,null,5.7599999999999998E-2,5.7299999999999997E-2]
["SINAPI 105639","SINAPI",105639,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",0,0]
["SINAPI 105646","SINAPI",105646,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",0,0]
["SINAPI 105691","SINAPI",105691,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",170.12,171.33,null,null,6.4000000000000001E-2,6.3600000000000004E-2]
["SINAPI 105673","SINAPI",105673,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",0,0]
["SINAPI 105617","SINAPI",105617,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",0,0]
["SINAPI 105600","SINAPI",105600,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",0,0]
["SINAPI 105719","SINAPI",105719,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",0,0]
["SINAPI 105725","SINAPI",105725,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",0,0]
["SINAPI 105560","SINAPI",105560,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",13.38,13.78,null,null,0.28920000000000001,0.28079999999999999]
["SINAPI 105743","SINAPI",105743,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 30 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",92.44,93.31,null,null,8.4400000000000003E-2,8.3599999999999994E-2]
["SINAPI 105748","SINAPI",105748,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 60 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",85.29,85.9,null,null,6.7199999999999996E-2,6.6699999999999995E-2]
["SINAPI 105578","SINAPI",105578,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",88.05,89.38,null,null,0.13220000000000001,0.13020000000000001]
["SINAPI 105702","SINAPI",105702,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",137.21,138.34,null,null,7.2099999999999997E-2,7.1499999999999994E-2]
["SINAPI 105580","SINAPI",105580,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",79.319999999999993,80.650000000000006,null,null,0.1467,0.14430000000000001]
["SINAPI 105574","SINAPI",105574,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",53.02,53.68,null,null,0.1158,0.1144]
["SINAPI 105634","SINAPI",105634,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",83.18,83.84,null,null,6.9400000000000003E-2,6.88E-2]
["SINAPI 105567","SINAPI",105567,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",15.87,16.32,null,null,0.36109999999999998,0.35110000000000002]
["SINAPI 105597","SINAPI",105597,"REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024","M2",4.17,4.3099999999999996,null,null,0.2974,0.28770000000000001]
["SINAPI 102798","SINAPI",102798,"BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 300 X 300 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",94900.95,96802.559999999998,null,null,0,0]
["SINAPI 102764","SINAPI",102764,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 300 X 300 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",39370.57,40342.160000000003,null,null,5.3E-3,5.1000000000000004E-3]
["SINAPI 102777","SINAPI",102777,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",19678.740000000002,20153.8,null,null,0,0]
["SINAPI 102771","SINAPI",102771,"BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",40441.480000000003,41502.589999999997,null,null,6.7000000000000002E-3,6.4999999999999997E-3]
["SINAPI 102748","SINAPI",102748,"BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",11896.28,12204.09,null,null,7.1999999999999998E-3,7.0000000000000001E-3]
["SINAPI 102122","SINAPI",102122,"BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN",7387.37,7407.58,null,null,8.0000000000000004E-4,8.0000000000000004E-4]
["SINAPI 102133","SINAPI",102133,"BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H, 2 UNIDADES, INCLUSO QUADRO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN",0,0]
["SINAPI 101800","SINAPI",101800,"CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020","UN",1590.77,1643.46,null,null,0,0]
["SINAPI 97888","SINAPI",97888,"CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020","UN",546.41,576.37,null,null,2.3E-3,2.2000000000000001E-3]
["SINAPI 97885","SINAPI",97885,"CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,5 M. AF_12/2020","UN",1417.08,1432.47,null,null,0.79749999999999999,0.78890000000000005]
["SINAPI 97896","SINAPI",97896,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020","UN",395.12,395.81,null,null,0.9617,0.96]
["SINAPI 97899","SINAPI",97899,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,5 M. AF_12/2020","UN",0,0]
["SINAPI 102613","SINAPI",102613,"CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN",717.51,718.29,null,null,0,0]
["SINAPI 102595","SINAPI",102595,"FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021","UN",6.63,7.19,null,null,0,0]
["SINAPI 102592","SINAPI",102592,"FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021","UN",7.09,7.69,null,null,0,0]
["SINAPI 106006","SINAPI",106006,"EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, ESPESSURA DE 0,1 M, GEOMETRIA QUADRADA, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,30 M; H=0,30 M. AF_05/2025","M",260.99,273.45,null,null,3.8E-3,3.7000000000000002E-3]
["SINAPI 106009","SINAPI",106009,"EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, ESPESSURA DE 0,1 M, GEOMETRIA QUADRADA, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,50 M; H=0,50 M. AF_05/2025","M",412.8,432.5,null,null,4.0000000000000001E-3,3.8E-3]
["SINAPI 105988","SINAPI",105988,"EXECUÇÃO DE VALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEIZOIDAL, COM DIMENSÕES INTERNAS: B=0,6M; B=0,20 M; H=0,20 M. AF_05/2025","M",67.31,70,null,null,0,0]
["SINAPI 103001","SINAPI",103001,"GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025","UN",246.94,248.25,null,null,0,0]
["SINAPI 101189","SINAPI",101189,"CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M",74.13,76.83,null,null,0,0]
["SINAPI 101204","SINAPI",101204,"CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M",51.78,54.5,null,null,0,0]
["SINAPI 87896","SINAPI",87896,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022","M2",6.24,6.58,null,null,9.6199999999999994E-2,9.1200000000000003E-2]
["SINAPI 103672","SINAPI",103672,"CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS","M3",605.63,609.70000000000005,null,null,2.0000000000000001E-4,2.0000000000000001E-4]
["SINAPI 103677","SINAPI",103677,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3",813.16,831.19,null,null,5.0000000000000001E-4,5.0000000000000001E-4]
["SINAPI 91099","SINAPI",91099,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",240.2,248.8,null,null,7.5800000000000006E-2,7.3200000000000001E-2]
["SINAPI 91070","SINAPI",91070,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",214.49,225.48,null,null,5.62E-2,5.3400000000000003E-2]
["SINAPI 104281","SINAPI",104281,"ANCORAGEM ATIVA PARA CABO COM 1 CORDOALHA DE DIÂMETRO NOMINAL DE 12,7 MM. AF_08/2022","UN",0,0]
["SINAPI 104276","SINAPI",104276,"ANCORAGEM PASSIVA PARA CABO COM 12 CORDOALHAS DE DIÂMETRO NOMINAL DE 12,7 MM. AF_08/2022","UN",0,0]
["SINAPI 104278","SINAPI",104278,"ANCORAGEM PASSIVA PARA CABO COM 6 CORDOALHAS DE DIÂMETRO NOMINAL DE 15,2 MM. AF_08/2022","UN",0,0]
["SINAPI 104293","SINAPI",104293,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORDOALHA COM 7 FIOS, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 190 KGF/MM² E DIÂMETRO NOMINAL DE 12,7 MM, EM LAJE. AF_08/2022","KG",0,0]
["SINAPI 104300","SINAPI",104300,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORDOALHA COM 7 FIOS, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 210 KGF/MM² E DIÂMETRO NOMINAL DE 15,2 MM, EM VIGA. AF_08/2022","KG",0,0]
["SINAPI 87769","SINAPI",87769,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2",142.86000000000001,146.77000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 87683","SINAPI",87683,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2",111.46,113.01,null,null,0,0]
["SINAPI 87622","SINAPI",87622,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021","M2",37.64,39.18,null,null,0,0]
["SINAPI 102803","SINAPI",102803,"REFORÇO SUPERFICIAL PARA CONTRAPISOS DE ARGAMASSA SEMI-SECA. AF_07/2021","M2",2.8,3,null,null,0,0]
["SINAPI 87446","SINAPI",87446,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",0.54,0.54,null,null,0,0]
["SINAPI 90644","SINAPI",90644,"BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",7.44,7.44,null,null,0,0]
["SINAPI 102810","SINAPI",102810,"CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",0,0]
["SINAPI 91645","SINAPI",91645,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP",469.87,473.55,null,null,2.7400000000000001E-2,2.7199999999999998E-2]
["SINAPI 104705","SINAPI",104705,"CAMINHÃO TANQUE PARA HIDROSSEMEADURA, COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, INCLUINDO BOMBA PARA LANÇAMENTO COM MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA DE 105 CV - CHI DIURNO. AF_06/2023","CHI",0,0]
["SINAPI 95265","SINAPI",95265,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016","CHI",0.86,0.86,null,null,1,1]
["SINAPI 103945","SINAPI",103945,"CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS - CHI DIURNO. AF_05/2022","CHI",0,0]
["SINAPI 91283","SINAPI",91283,"CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP",11.97,11.97,null,null,0,0]
["SINAPI 5631","SINAPI",5631,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",224.04,227.03,null,null,0,0]
["SINAPI 102839","SINAPI",102839,"ESTABILIZADOR DE LINHA E PRESSÃO, CAPACIDADE DE 120 BAR, COM MANÔMETRO DE LEITURA, REGISTRO DE 1 COM RETORNO E LINHA - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",0,0]
["SINAPI 93272","SINAPI",93272,"GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",110.05,113.91,null,null,0.56869999999999998,0.5494]
["SINAPI 89273","SINAPI",89273,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI",118.19,122.05,null,null,0.65529999999999999,0.63460000000000005]
["SINAPI 93287","SINAPI",93287,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP",359.22,363.08,null,null,0.86050000000000004,0.85140000000000005]
["SINAPI 98764","SINAPI",98764,"INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018","CHP",3.44,3.44,null,null,0,0]
["SINAPI 5952","SINAPI",5952,"MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI",31.61,34.130000000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 90693","SINAPI",90693,"MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",63.71,66.52,null,null,0.49990000000000001,0.4788]
["SINAPI 88386","SINAPI",88386,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",4.22,4.22,null,null,0,0]
["SINAPI 102862","SINAPI",102862,"MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",0,0]
["SINAPI 102868","SINAPI",102868,"MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",0,0]
["SINAPI 104696","SINAPI",104696,"PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",33.409999999999997,36.26,null,null,0,0]
["SINAPI 103237","SINAPI",103237,"PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",672.58,675.43,null,null,0,0]
["SINAPI 102976","SINAPI",102976,"PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL- CHP DIURNO. AF_05/2017","CHP",298.02,300.87,null,null,0,0]
["SINAPI 5944","SINAPI",5944,"PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",262.01,264.82,null,null,0,0]
["SINAPI 6879","SINAPI",6879,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014","CHP",218.15,220.49,null,null,0.5786,0.57250000000000001]
["SINAPI 5685","SINAPI",5685,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",68.489999999999995,70.83,null,null,0.59350000000000003,0.57389999999999997]
["SINAPI 7031","SINAPI",7031,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",6.33,6.33,null,null,1,1]
["SINAPI 102946","SINAPI",102946,"TARTARUGA DE OXICORTE CG1, MONOFÁSICA, 220 V, FREQUÊNCIA 50 HZ, VELOCIDADE DE CORTE (MM/MIN) 50 A 750, DIÂMETRO MÍNIMO DO COMPASSO MM 200 - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",0,0]
["SINAPI 96013","SINAPI",96013,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017","CHP",182.46,185.31,null,null,0.29680000000000001,0.2923]
["SINAPI 5823","SINAPI",5823,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP",240.67,252.54,null,null,0.32500000000000001,0.30969999999999998]
["SINAPI 95122","SINAPI",95122,"USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI",244.75,256.62,null,null,0.40620000000000001,0.38740000000000002]
["SINAPI 90586","SINAPI",90586,"VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",1.23,1.23,null,null,0.69920000000000004,0.69920000000000004]
["SINAPI 97626","SINAPI",97626,"DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M3",708.94,764.78,null,null,0,0]
["SINAPI 97640","SINAPI",97640,"REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M2",2.39,2.58,null,null,0,0]
["SINAPI 97663","SINAPI",97663,"REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","UN",15.72,16.98,null,null,0,0]
["SINAPI 97656","SINAPI",97656,"REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","UN",379.62,397.81,null,null,0,0]
["SINAPI 92712","SINAPI",92712,"APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",0.16,0.16,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B7928,\" \",$C7928)","v":"SINAPI 87444"},"SINAPI",87444,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",4.16,4.16,null,null,0,0]
["SINAPI 89277","SINAPI",89277,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",8.33,8.33,null,null,0,0]
["SINAPI 90654","SINAPI",90654,"BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",4.3,4.3,null,null,0,0]
["SINAPI 102808","SINAPI",102808,"CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 92133","SINAPI",92133,"CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015","H",12.92,12.92,null,null,0,0]
["SINAPI 89872","SINAPI",89872,"CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014","H",5.28,5.28,null,null,0,0]
["SINAPI 92239","SINAPI",92239,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2015","H",4.6100000000000003,4.6100000000000003,null,null,0.115,0.115]
["SINAPI 91643","SINAPI",91643,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H",70.14,70.14,null,null,8.3799999999999999E-2,8.3799999999999999E-2]
["SINAPI 5747","SINAPI",5747,"CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",157.25,157.25,null,null,0,0]
["SINAPI 91392","SINAPI",91392,"CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H",3.08,3.08,null,null,0.95130000000000003,0.95130000000000003]
["SINAPI 91028","SINAPI",91028,"CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015","H",4,4,null,null,0.96250000000000002,0.96250000000000002]
["SINAPI 91030","SINAPI",91030,"CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",145.88999999999999,145.88999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 90995","SINAPI",90995,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",81.87,81.87,null,null,0,0]
["SINAPI 102969","SINAPI",102969,"COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",0.1,0.1,null,null,0,0]
["SINAPI 102825","SINAPI",102825,"CONJUNTO MACACO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSAO DE CORDOALHAS, ESFORÇO MAXIMO DE 115 TONELADAS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 95125","SINAPI",95125,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H",19.559999999999999,19.559999999999999,null,null,1,1]
["SINAPI 92041","SINAPI",92041,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - JUROS. AF_11/2015","H",1.33,1.33,null,null,1,1]
["SINAPI 102894","SINAPI",102894,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 23,50 T, POTÊNCIA NOMINAL 139 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO 1700 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019","H",0,0]
["SINAPI 91468","SINAPI",91468,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",25.54,25.54,null,null,1,1]
["SINAPI 102837","SINAPI",102837,"ESTABILIZADOR DE LINHA E PRESSÃO, CAPACIDADE DE 120 BAR, COM MANÔMETRO DE LEITURA, REGISTRO DE 1 COM RETORNO E LINHA - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 93411","SINAPI",93411,"GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H",0.27,0.27,null,null,0,0]
["SINAPI 53841","SINAPI",53841,"GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",1.81,1.81,null,null,1,1]
["SINAPI 104687","SINAPI",104687,"GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTÊNCIA STANDART ENTRE 400 E 460 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUÊNCIA DE 60 HZ - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",446.96,446.96,null,null,0,0]
["SINAPI 93425","SINAPI",93425,"GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H",4.4800000000000004,4.4800000000000004,null,null,0,0]
["SINAPI 102842","SINAPI",102842,"GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - MANUTENÇÃO. AF_04/2019","H",0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B8248,\" \",$C8248)","v":"SINAPI 93283"},"SINAPI",93283,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H",99.64,99.64,null,null,1,1]
["SINAPI 102849","SINAPI",102849,"GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H",65.45,65.45,null,null,0,0]
["SINAPI 91629","SINAPI",91629,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H",21.64,21.64,null,null,1,1]
["SINAPI 105980","SINAPI",105980,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - JUROS. AF_05/2025","H",14.87,14.87,null,null,0.96840000000000004,0.96840000000000004]
["SINAPI 90683","SINAPI",90683,"MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - JUROS. AF_05/2023","H",9.23,9.23,null,null,1,1]
["SINAPI 104653","SINAPI",104653,"MARTELETE PERFURADOR/ ROMPEDOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 800 W, 220 V - JUROS. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 103792","SINAPI",103792,"MINI GUINDASTE ARANHA SOBRE ESTEIRAS E LANCA TELESCÓPICA, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3,0 TON, RAIO MÁXIMO DE TRABALHO 8,25 M, ALTURA DE LANÇA DO SOLO 9,2 M, 55 M DE CABO DE AÇO 8 MM, MOTOR ELÉTRICO 220/380 VOLTS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2022","H",3.36,3.36,null,null,0,0]
["SINAPI 88387","SINAPI",88387,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",0.85,0.85,null,null,0,0]
["SINAPI 88397","SINAPI",88397,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",3.37,3.37,null,null,0,0]
["SINAPI 7047","SINAPI",7047,"MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014","H",26.75,26.75,null,null,0,0]
["SINAPI 95131","SINAPI",95131,"MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H",56.38,56.38,null,null,1,1]
["SINAPI 102938","SINAPI",102938,"MÁQUINA METALEIRA UNIVERSAL MODELO IW 110/180 BTD - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 103179","SINAPI",103179,"MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 710 A 1200 MM, POTÊNCIA ENTRE 16000 E 29500 W - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 102865","SINAPI",102865,"MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - JUROS. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 104692","SINAPI",104692,"PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - JUROS. AF_05/2023","H",0.23,0.23,null,null,0,0]
["SINAPI 90679","SINAPI",90679,"PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",91.21,91.21,null,null,0,0]
["SINAPI 102879","SINAPI",102879,"PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H",178.5,178.5,null,null,0,0]
["SINAPI 103222","SINAPI",103222,"PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",201.11,201.11,null,null,0,0]
["SINAPI 90630","SINAPI",90630,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",1.07,1.07,null,null,0,0]
["SINAPI 91275","SINAPI",91275,"PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H",0.71,0.71,null,null,1,1]
["SINAPI 88436","SINAPI",88436,"PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",8.7200000000000006,8.7200000000000006,null,null,0,0]
["SINAPI 102890","SINAPI",102890,"PÓRTICO ROLANTE MONOVIGA, PERFIL I, 4 PERNAS, CAPACIDADE 5 T - MANUTENÇÃO. AF_04/2019","H",0,0]
["SINAPI 89247","SINAPI",89247,"RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - JUROS. AF_11/2014","H",69.569999999999993,69.569999999999993,null,null,1,1]
["SINAPI 7039","SINAPI",7039,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - JUROS. AF_07/2014","H",13.44,13.44,null,null,1,1]
["SINAPI 7051","SINAPI",7051,"ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",44.43,44.43,null,null,1,1]
["SINAPI 5738","SINAPI",5738,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H",43.8,43.8,null,null,1,1]
["SINAPI 102925","SINAPI",102925,"SERRA FITA HORIZONTAL, ELÉTRICA, COM CONTROLE HIDRÁULICO, PAINEL DE COMANDO EM 24 V, MOTOR ELÉTRICO 1,5 CV, DIMENSÕES DA FITA 3880 X 27 X 0,9 MM, TRIFÁSICA - JUROS. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 95136","SINAPI",95136,"TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H",0.02,0.02,null,null,0,0]
["SINAPI 104094","SINAPI",104094,"TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - JUROS. AF_05/2022","H",0.02,0.02,null,null,0,0]
["SINAPI 89029","SINAPI",89029,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",29.98,29.98,null,null,0,0]
["SINAPI 89013","SINAPI",89013,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",127.33,127.33,null,null,0,0]
["SINAPI 96019","SINAPI",96019,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017","H",96.15,96.15,null,null,0,0]
["SINAPI 5715","SINAPI",5715,"TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",66.989999999999995,66.989999999999995,null,null,0,0]
["SINAPI 5703","SINAPI",5703,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016","H",17.13,17.13,null,null,0,0]
["SINAPI 100639","SINAPI",100639,"USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_12/2019","H",254.56,254.56,null,null,1,1]
["SINAPI 53804","SINAPI",53804,"VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",4.8,4.8,null,null,1,1]
["SINAPI 5710","SINAPI",5710,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H",128.99,128.99,null,null,1,1]
["SINAPI 103799","SINAPI",103799,"PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, 40% DE CONCRETO EM VOLUME, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICA E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022","M3",411.99,428.18,null,null,0,0]
["SINAPI 89869","SINAPI",89869,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",11.84,12.6,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B8760,\" \",$C8760)","v":"SINAPI 102725"},"SINAPI",102725,"DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021","UN",31.02,32.07,null,null,0,0]
["SINAPI 102683","SINAPI",102683,"DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M",156.57,158.72999999999999,null,null,6.9999999999999999E-4,6.9999999999999999E-4]
["SINAPI 102676","SINAPI",102676,"DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M",190.59,192.15,null,null,0,0]
["SINAPI 102711","SINAPI",102711,"JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","UN",83.92,87.39,null,null,0,0]
["SINAPI 98391","SINAPI",98391,"INSTALAÇÃO DE COLARINHO DE AÇO GALVANIZADO DN 161 MM (6\") PARA DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO. AF_03/2024","UN",0,0]
["SINAPI 98360","SINAPI",98360,"INSTALAÇÃO DE CURVA, REDUÇÃO OU TÊ DE DUTO PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 22 - COM ISOLAMENTO DE MANTA FIXADA NA CHAPA COM FITA PLÁSTICA, INCLUSO FABRICAÇÃO. AF_03/2024","M2",0,0]
["SINAPI 98351","SINAPI",98351,"INSTALAÇÃO DE CURVA, REDUÇÃO OU TÊ PARA DUTO PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24 - COM ISOLAMENTO DE MANTA COLADA NA CHAPA, INCLUSO FABRICAÇÃO. AF_03/2024","M2",0,0]
["SINAPI 98345","SINAPI",98345,"INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24 - COM ISOLAMENTO DE MANTA COLADA NA CHAPA, INCLUSO FABRICAÇÃO. AF_03/2024","M2",0,0]
["SINAPI 97304","SINAPI",97304,"COTOVELO HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 600MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97282","SINAPI",97282,"COTOVELO RETO 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97296","SINAPI",97296,"CURVA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 400MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97239","SINAPI",97239,"ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 125MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","M",0,0]
["SINAPI 97250","SINAPI",97250,"EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 75MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97272","SINAPI",97272,"REDUÇÃO PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 800X700MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97321","SINAPI",97321,"TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 400MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 103501","SINAPI",103501,"COLETOR PARA AQUECIMENTO SOLAR A VÁCUO, COM SUPORTE PARA TELHA CERÂMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103507","SINAPI",103507,"MICRO INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103526","SINAPI",103526,"SUPORTE DE 1 COLETOR SOLAR PARA TELHA CERÂMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 97034","SINAPI",97034,"GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA COM ESCORAS METÁLICAS ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFÍCIOS ACIMA DE 4 PAVIMENTOS (2 MONTAGENS). AF_03/2024_PS","M",66.64,69.05,null,null,0,0]
["SINAPI 97037","SINAPI",97037,"GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM MONTANTE METÁLICO FIXADO EM VIGA DE BORDA E FECHAMENTO EM PAINEL DE TELA METÁLICA PARA EDIFÍCIOS COM ATÉ 4 PAVIMENTOS (1 MONTAGEM). AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 97045","SINAPI",97045,"LINHA DE VIDA TIPO VARAL DE SEGURANÇA COM CABO DE AÇO PARA PROTEÇÃO DE PERIFERIA PARA EDIFÍCIOS ACIMA DE 8 PAVIMENTOS. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 96997","SINAPI",96997,"PLATAFORMA DE PROTEÇÃO PRINCIPAL (PRIMÁRIA) PARA COLETA DE RESÍDUOS COM ESTRUTURA METÁLICA E FORRAÇÃO EM TÁBUA DE MADEIRA SERRADA - 1 MONTAGEM POR OBRA. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 97047","SINAPI",97047,"PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE PONTAS E VERGALHÕES EXPOSTOS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL. AF_03/2024","M2",0.14000000000000001,0.14000000000000001,null,null,0.71430000000000005,0.71430000000000005]
["SINAPI 97058","SINAPI",97058,"REDE DE PROTEÇÃO TIPO SLQA INTERMEDIÁRIO PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 4 PAVIMENTOS. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 102076","SINAPI",102076,"ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM X E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020","M3",4887.46,5051.2700000000004,null,null,2.7000000000000001E-3,2.5999999999999999E-3]
["SINAPI 101996","SINAPI",101996,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020","M2",280.94,284.54000000000002,null,null,0,0]
["SINAPI 101985","SINAPI",101985,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020","M2",186.93,190.53,null,null,0,0]
["SINAPI 102052","SINAPI",102052,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",200.31,211.19,null,null,0,0]
["SINAPI 102048","SINAPI",102048,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",316.39999999999998,334.91,null,null,0,0]
["SINAPI 102012","SINAPI",102012,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",233.07,244.32,null,null,0,0]
["SINAPI 101980","SINAPI",101980,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",304.11,318.27,null,null,0,0]
["SINAPI 101117","SINAPI",101117,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020","M3",3.16,3.2,null,null,0,0]
["SINAPI 101122","SINAPI",101122,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020","M3",6.03,6.1,null,null,0,0]
["SINAPI 101130","SINAPI",101130,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020","M3",18.79,19.190000000000001,null,null,0.15110000000000001,0.14799999999999999]
["SINAPI 101217","SINAPI",101217,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020","M3",20.93,21.19,null,null,0,0]
["SINAPI 101257","SINAPI",101257,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020","M3",21.47,21.78,null,null,0.27060000000000001,0.26679999999999998]
["SINAPI 101265","SINAPI",101265,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020","M3",32.369999999999997,32.83,null,null,0.29039999999999999,0.2863]
["SINAPI 101231","SINAPI",101231,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020","M3",10.77,10.94,null,null,0,0]
["SINAPI 101238","SINAPI",101238,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020","M3",28.83,29.18,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B9272,\" \",$C9272)","v":"SINAPI 90082"},"SINAPI",90082,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",10.26,10.53,null,null,0,0]
["SINAPI 102306","SINAPI",102306,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",14.44,14.83,null,null,0,0]
["SINAPI 102288","SINAPI",102288,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",12.06,12.33,null,null,0,0]
["SINAPI 102301","SINAPI",102301,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",16.96,17.59,null,null,0,0]
["SINAPI 102278","SINAPI",102278,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",9.58,9.8000000000000007,null,null,0,0]
["SINAPI 102310","SINAPI",102310,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",11.41,11.71,null,null,0,0]
["SINAPI 102355","SINAPI",102355,"DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021","M3",201.41,209.85,null,null,0.14630000000000001,0.1404]
["SINAPI 101601","SINAPI",101601,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020","M2",29.13,30.35,null,null,0,0]
["SINAPI 101599","SINAPI",101599,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO E FORNECIMENTO, INCLUI MATERIAL. AF_08/2020","M2",0,0]
["SINAPI 101580","SINAPI",101580,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2",36.18,37.270000000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 101615","SINAPI",101615,"FABRICAÇÃO DE CONJUNTO DE MÓDULO METÁLICO, COMPRIMENTO DE 3,6 M E ALTURA DE 3,0 M (ESTRONCAS DE 2,00 M). AF_08/2020","UN",0,0]
["SINAPI 101618","SINAPI",101618,"PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020","M3",285.67,298.22000000000003,null,null,8.0000000000000004E-4,6.9999999999999999E-4]
["SINAPI 104188","SINAPI",104188,"INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO (GEOMECÂNICA E DE SUCÇÃO) PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR POÇOS PROFUNDOS COM BOMBA SUBMERSA, DIÂMETRO DO POÇO DE 400 MM. AF_12/2022","M",0,0]
["SINAPI 94590","SINAPI",94590,"CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024","M",37.770000000000003,39.28,null,null,0,0]
["SINAPI 100671","SINAPI",100671,"JANELA DE MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO OU EQUIVALENTE, CAIXA DO BATENTE/ MARCO 10 CM, COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, VIDROS NÃO INCLUSOS), SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024","M2",1363.85,1369.93,null,null,0,0]
["SINAPI 100672","SINAPI",100672,"JANELA DE MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE, CAIXA DO BATENTE/ MARCO 10 CM, COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, VIDROS NÃO INCLUSOS), SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024","M2",895.12,901.2,null,null,0,0]
["SINAPI 91306","SINAPI",91306,"FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",157.06,159.94999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 90841","SINAPI",90841,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",1228.6199999999999,1257,null,null,0,0]
["SINAPI 90850","SINAPI",90850,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",1207.73,1234.8699999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 91014","SINAPI",91014,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",1096.18,1122.22,null,null,0,0]
["SINAPI 100685","SINAPI",100685,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",1399.41,1430.32,null,null,0,0]
["SINAPI 90790","SINAPI",90790,"KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",965.35,967.45,null,null,0,0]
["SINAPI 90793","SINAPI",90793,"KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",1189.6400000000001,1193.1500000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 90823","SINAPI",90823,"PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",506.48,512.79999999999995,null,null,0,0]
["SINAPI 101174","SINAPI",101174,"ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020","M",94.21,99.11,null,null,0,0]
["SINAPI 101183","SINAPI",101183,"ESTACA CIRCULAR ESCAVADA COM FLUIDO ESTABILIZANTE (ESTACÃO), DIÂMETRO DE 110CM (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020","M",0,0]
["SINAPI 100891","SINAPI",100891,"ESTACA METÁLICA PARA FUNDAÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO HP310X125 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020","KG",0,0]
["SINAPI 102650","SINAPI",102650,"ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, PERFURADA EM ROCHA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2020","M",0,0]
["SINAPI 100376","SINAPI",100376,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",3683.66,3824.28,null,null,6.5600000000000006E-2,6.3200000000000006E-2]
["SINAPI 100360","SINAPI",100360,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",2005.54,2077.7600000000002,null,null,2.9100000000000001E-2,2.81E-2]
["SINAPI 92616","SINAPI",92616,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",1851.16,1886.6,null,null,0.74829999999999997,0.73429999999999995]
["SINAPI 92612","SINAPI",92612,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",1439.08,1465.14,null,null,0.7571,0.74360000000000004]
["SINAPI 92554","SINAPI",92554,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",3598.8,3726.64,null,null,4.1700000000000001E-2,4.0300000000000002E-2]
["SINAPI 92262","SINAPI",92262,"INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",832.93,871.26,null,null,7.0099999999999996E-2,6.7000000000000004E-2]
["SINAPI 92257","SINAPI",92257,"INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",316.94,336.53,null,null,0.18429999999999999,0.17349999999999999]
["SINAPI 92571","SINAPI",92571,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",135.68,137.83000000000001,null,null,0.78849999999999998,0.7762]
["SINAPI 104946","SINAPI",104946,"FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TERÇAS PRÉ-FABRICADAS, INCLUSO IÇAMENTO COM GUINDASTE. AF_03/2024","M3",0,0]
["SINAPI 97736","SINAPI",97736,"PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024","M3",1555.8,1613.1,null,null,6.2899999999999998E-2,6.0699999999999997E-2]
["SINAPI 98657","SINAPI",98657,"EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/FUNDAÇÃO, PARA LAMELAS ATÉ 0,80 M DE LARGURA. AF_02/2025","M",725.89,750.57,null,null,4.5100000000000001E-2,4.36E-2]
["SINAPI 100343","SINAPI",100343,"ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024","KG",16.190000000000001,16.7,null,null,9.9000000000000008E-3,9.5999999999999992E-3]
["SINAPI 105097","SINAPI",105097,"PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM PORTA PILAR METÁLICO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, APOIO ENGASTADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 105056","SINAPI",105056,"PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 30 A 34 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024","M",353.18,355.61,null,null,0,0]
["SINAPI 105072","SINAPI",105072,"PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM PORTA PILAR METÁLICO, SEÇÃO QUADRADA 15 X 15 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 105061","SINAPI",105061,"PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 10 X 10 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024","M",113.21,116.13,null,null,0,0]
["SINAPI 105083","SINAPI",105083,"VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 16 CM. AF_03/2024","M",83.4,85.38,null,null,0,0]
["SINAPI 104887","SINAPI",104887,"EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M",42.22,43.23,null,null,9.3799999999999994E-2,9.1600000000000001E-2]
["SINAPI 104846","SINAPI",104846,"EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M",107.77,111.19,null,null,0.12659999999999999,0.1227]
["SINAPI 104857","SINAPI",104857,"INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO PARA CHUMBAMENTO DE TIRANTE COM 8 CORDOALHAS DE 12,7 MM, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, DIÂMETRO DE 100 MM, INCLUSIVE PRODUÇÃO. AF_11/2023","M",0,0]
["SINAPI 104883","SINAPI",104883,"INSTALAÇÃO DE TIRANTE COM 4 CORDOALHAS DE 12,7 MM, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, INCLUSIVE MONTAGEM, INSTALAÇÃO E PROTENSÃO. AF_11/2023","M",0,0]
["SINAPI 104864","SINAPI",104864,"INSTALAÇÃO DE TIRANTE MONOBARRA COM ARMADURA DE 36 MM, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, INCLUSIVE MONTAGEM, INSTALAÇÃO E PROTENSÃO. AF_11/2023","M",0,0]
["SINAPI 96109","SINAPI",96109,"FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS","M2",58.67,62.27,null,null,0,0]
["SINAPI 101806","SINAPI",101806,"CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020","UN",600.28,633.25,null,null,2.3999999999999998E-3,2.3E-3]
["SINAPI 98076","SINAPI",98076,"FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 8832 L (PARA 84 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN",14907.01,15588.84,null,null,4.7999999999999996E-3,4.5999999999999999E-3]
["SINAPI 98099","SINAPI",98099,"SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN",4688.3900000000003,4890.37,null,null,2E-3,1.9E-3]
["SINAPI 98085","SINAPI",98085,"TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN",9744.0300000000007,10188.129999999999,null,null,5.1999999999999998E-3,4.8999999999999998E-3]
["SINAPI 104916","SINAPI",104916,"ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024","KG",18.57,19.37,null,null,9.7000000000000003E-3,9.2999999999999992E-3]
["SINAPI 96523","SINAPI",96523,"ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024","M3",116.13,125.39,null,null,0,0]
["SINAPI 104926","SINAPI",104926,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024","M2",105.3,110.4,null,null,0,0]
["SINAPI 96539","SINAPI",96539,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024","M2",136.75,144.38999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 92271","SINAPI",92271,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020","M2",127.81,127.86,null,null,0,0]
["SINAPI 92524","SINAPI",92524,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",81.510000000000005,84.4,null,null,5.6599999999999998E-2,5.4600000000000003E-2]
["SINAPI 92482","SINAPI",92482,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020","M2",391.91,405.68,null,null,0,0]
["SINAPI 92445","SINAPI",92445,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",70.02,73.62,null,null,0,0]
["SINAPI 92439","SINAPI",92439,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",59.68,62.15,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B10104,\" \",$C10104)","v":"SINAPI 92479"},"SINAPI",92479,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",70.05,72.84,null,null,0,0]
["SINAPI 92459","SINAPI",92459,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",133.53,138.82,null,null,0,0]
["SINAPI 92464","SINAPI",92464,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",131.13,136.66999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 92747","SINAPI",92747,"MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3",980.13,1002.34,null,null,0,0]
["SINAPI 92755","SINAPI",92755,"PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 17 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M2",273.27999999999997,279.41000000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 104492","SINAPI",104492,"ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023","M",5708.33,5717,null,null,0.97109999999999996,0.96970000000000001]
["SINAPI 104495","SINAPI",104495,"ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023","M",0,0]
["SINAPI 87412","SINAPI",87412,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023","M2",28.06,29.74,null,null,0,0]
["SINAPI 89999","SINAPI",89999,"ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_09/2021","KG",17.89,18.68,null,null,0,0]
["SINAPI 90283","SINAPI",90283,"GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:1,8:2,1:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021","M3",535.87,545.03,null,null,0,0]
["SINAPI 89993","SINAPI",89993,"GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021","M3",1084.5999999999999,1131.6400000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 99848","SINAPI",99848,"GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE 30X30 MM ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2\", GRADIL DE TUBOS HORIZONTAIS DE 25X25MM E VERTICAIS DE 20X20MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019","M",0,0]
["SINAPI 104931","SINAPI",104931,"ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), TIPO PAVER, FINCADINHA, EM TRECHO CURVO, EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 45X08X08X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024","M",0,0]
["SINAPI 94286","SINAPI",94286,"EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024","M",85.53,88.02,null,null,0,0]
["SINAPI 94269","SINAPI",94269,"GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024","M",81.739999999999995,84.03,null,null,1.11E-2,1.0800000000000001E-2]
["SINAPI 105552","SINAPI",105552,"CÂMERA IP DOME RESOLUCAO 1MP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024","UN",0,0]
["SINAPI 100907","SINAPI",100907,"LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024","UN",0,0]
["SINAPI 105548","SINAPI",105548,"PERFIL COM FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024","M",0,0]
["SINAPI 98555","SINAPI",98555,"IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023","M2",34.68,36.74,null,null,0,0]
["SINAPI 98566","SINAPI",98566,"PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023","M2",75.42,78.81,null,null,0,0]
["SINAPI 98558","SINAPI",98558,"TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023","UN",10.61,11.08,null,null,0,0]
["SINAPI 104625","SINAPI",104625,"CAIXA ELÉTRICA 4\"X4\" AUTOTRAVANTE PARA FURO CIRCULAR BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",0,0]
["SINAPI 91943","SINAPI",91943,"CAIXA RETANGULAR 4\" X 4\" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",27.96,29.56,null,null,0,0]
["SINAPI 91889","SINAPI",91889,"CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",15.66,16.61,null,null,0,0]
["SINAPI 91902","SINAPI",91902,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",14.97,15.81,null,null,0,0]
["SINAPI 91920","SINAPI",91920,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",31.14,33.06,null,null,0,0]
["SINAPI 91834","SINAPI",91834,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",22.22,23.42,null,null,0,0]
["SINAPI 91856","SINAPI",91856,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",15.91,16.68,null,null,0,0]
["SINAPI 91980","SINAPI",91980,"INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",44.41,46.52,null,null,0,0]
["SINAPI 91984","SINAPI",91984,"INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",20.77,21.98,null,null,0,0]
["SINAPI 91957","SINAPI",91957,"INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",60.37,63.58,null,null,0,0]
["SINAPI 91975","SINAPI",91975,"INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",95.02,99.72,null,null,0,0]
["SINAPI 91976","SINAPI",91976,"INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",112.81,118.51,null,null,0,0]
["SINAPI 91990","SINAPI",91990,"TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",40.549999999999997,43.22,null,null,0,0]
["SINAPI 92008","SINAPI",92008,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",56.09,58.96,null,null,0,0]
["SINAPI 92004","SINAPI",92004,"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",65.59,69.25,null,null,0,0]
["SINAPI 95786","SINAPI",95786,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",0,0]
["SINAPI 95787","SINAPI",95787,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",33.65,35.299999999999997,null,null,0,0]
["SINAPI 104397","SINAPI",104397,"CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",36.78,38.22,null,null,0,0]
["SINAPI 104398","SINAPI",104398,"CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",36.4,37.81,null,null,0,0]
["SINAPI 95763","SINAPI",95763,"CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",0,0]
["SINAPI 95739","SINAPI",95739,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",0,0]
["SINAPI 104447","SINAPI",104447,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",0,0]
["SINAPI 101901","SINAPI",101901,"CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",179.5,180.24,null,null,0.93130000000000002,0.9274]
["SINAPI 97398","SINAPI",97398,"COTOVELO HORIZONTAL PARA BARRAMENTO BLINDADO, 550A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",0,0]
["SINAPI 93661","SINAPI",93661,"DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",69.650000000000006,70.150000000000006,null,null,0,0]
["SINAPI 93675","SINAPI",93675,"DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",0,0]
["SINAPI 93669","SINAPI",93669,"DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",92.12,93.15,null,null,0,0]
["SINAPI 97371","SINAPI",97371,"PEÇA RETA DE BARRAMENTO BLINDADO, 550A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",0,0]
["SINAPI 101881","SINAPI",101881,"QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",832.03,835.81,null,null,0.93540000000000001,0.93120000000000003]
["SINAPI 101556","SINAPI",101556,"ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN",7.48,7.98,null,null,0,0]
["SINAPI 101544","SINAPI",101544,"ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN",92.73,95.73,null,null,9.2499999999999999E-2,8.9599999999999999E-2]
["SINAPI 101499","SINAPI",101499,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN",2219.41,2269.98,null,null,2.4199999999999999E-2,2.3699999999999999E-2]
["SINAPI 101507","SINAPI",101507,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN",2412.94,2466.27,null,null,2.23E-2,2.18E-2]
["SINAPI 101522","SINAPI",101522,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN",1445.1,1472.99,null,null,0,0]
["SINAPI 101513","SINAPI",101513,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN",889.26,909.69,null,null,0,0]
["SINAPI 94764","SINAPI",94764,"ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 15 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",38.89,39.54,null,null,0,0]
["SINAPI 94664","SINAPI",94664,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",20.22,20.87,null,null,0,0]
["SINAPI 105215","SINAPI",105215,"BUCHA DE REDUÇÃO CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 X 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",10.14,10.33,null,null,0,0]
["SINAPI 94613","SINAPI",94613,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 104 MM X 4\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",0,0]
["SINAPI 94724","SINAPI",94724,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM X 3/4\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",27.04,27.21,null,null,0,0]
["SINAPI 94475","SINAPI",94475,"COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",183.32,186.66,null,null,0.77990000000000004,0.76600000000000001]
["SINAPI 94749","SINAPI",94749,"CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",0,0]
["SINAPI 105209","SINAPI",105209,"CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",171.92,174.34,null,null,0.83020000000000005,0.81859999999999999]
["SINAPI 94619","SINAPI",94619,"CURVA EM COBRE, DN 79 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",0,0]
["SINAPI 105158","SINAPI",105158,"CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",29.39,30.36,null,null,0,0]
["SINAPI 96755","SINAPI",96755,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",414.04,417.2,null,null,0,0]
["SINAPI 105222","SINAPI",105222,"JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",73.47,74.28,null,null,0,0]
["SINAPI 105153","SINAPI",105153,"JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 63 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",63.77,65.099999999999994,null,null,0,0]
["SINAPI 105175","SINAPI",105175,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 50 MM (3\" X 2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",139.83000000000001,141.74,null,null,0.83220000000000005,0.82099999999999995]
["SINAPI 94659","SINAPI",94659,"LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",6.49,6.75,null,null,0,0]
["SINAPI 96741","SINAPI",96741,"LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",20.02,20.55,null,null,0,0]
["SINAPI 94663","SINAPI",94663,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",12.77,13.25,null,null,0,0]
["SINAPI 94763","SINAPI",94763,"TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",374.01,378.13,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B11064,\" \",$C11064)","v":"SINAPI 94716"},"SINAPI",94716,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M",23.37,23.58,null,null,0,0]
["SINAPI 96726","SINAPI",96726,"TUBO, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M",201.09,203.64,null,null,0,0]
["SINAPI 94649","SINAPI",94649,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M",12.39,12.69,null,null,0,0]
["SINAPI 94652","SINAPI",94652,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M",33.94,34.71,null,null,0,0]
["SINAPI 96762","SINAPI",96762,"TÊ, PPR, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",140.91,143.18,null,null,0,0]
["SINAPI 96812","SINAPI",96812,"CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 1/2\", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",21.48,22.44,null,null,0.4758,0.45540000000000003]
["SINAPI 96828","SINAPI",96828,"CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 3/4\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",25.75,26.7,null,null,0.56969999999999998,0.5494]
["SINAPI 96878","SINAPI",96878,"DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 32 MM X 2 SAÍDAS DE 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",211.01,213.42,null,null,0.86470000000000002,0.85499999999999998]
["SINAPI 96879","SINAPI",96879,"DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 32 MM X 3 SAÍDAS DE 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",204.6,207.05,null,null,0.85829999999999995,0.84809999999999997]
["SINAPI 104537","SINAPI",104537,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 3/4\", FIXAÇÃO DAS CONEXÕES POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",0,0]
["SINAPI 96802","SINAPI",96802,"KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS, REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",440.87,442.88,null,null,0.94640000000000002,0.94210000000000005]
["SINAPI 96836","SINAPI",96836,"LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 X 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",35.909999999999997,36.64,null,null,0.7591,0.74399999999999999]
["SINAPI 96826","SINAPI",96826,"LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",14.28,14.84,null,null,0.54620000000000002,0.52559999999999996]
["SINAPI 104540","SINAPI",104540,"TÊ DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 X 16 X 16 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",0,0]
["SINAPI 104561","SINAPI",104561,"TÊ ROSCA MACHO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 3/4\", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",0,0]
["SINAPI 96869","SINAPI",96869,"TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",32.520000000000003,33.630000000000003,null,null,0.60089999999999999,0.58099999999999996]
["SINAPI 96704","SINAPI",96704,"BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN",24.71,25.43,null,null,0,0]
["SINAPI 96699","SINAPI",96699,"CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2\", CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN",31.09,31.68,null,null,0,0]
["SINAPI 96695","SINAPI",96695,"JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN",123.22,125.51,null,null,0,0]
["SINAPI 96701","SINAPI",96701,"LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",13.45,14.17,null,null,0,0]
["SINAPI 96708","SINAPI",96708,"LUVA, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",106.62,108.42,null,null,0,0]
["SINAPI 96646","SINAPI",96646,"TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M",30.23,31.15,null,null,0,0]
["SINAPI 96673","SINAPI",96673,"TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M",81.59,82.86,null,null,0,0]
["SINAPI 96713","SINAPI",96713,"TÊ NORMAL, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN",58.96,61.07,null,null,0,0]
["SINAPI 89733","SINAPI",89733,"CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",24.27,24.97,null,null,0,0]
["SINAPI 89804","SINAPI",89804,"CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN",20.079999999999998,20.25,null,null,0,0]
["SINAPI 89854","SINAPI",89854,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",105.7,107.54,null,null,0,0]
["SINAPI 104347","SINAPI",104347,"JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",49.13,50.38,null,null,0,0]
["SINAPI 89821","SINAPI",89821,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN",20.25,20.99,null,null,0,0]
["SINAPI 89752","SINAPI",89752,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",8.64,9.07,null,null,0,0]
["SINAPI 104351","SINAPI",104351,"TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN",22.91,23.12,null,null,0,0]
["SINAPI 103994","SINAPI",103994,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2\", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",14.9,15.49,null,null,0,0]
["SINAPI 89595","SINAPI",89595,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",14.45,14.82,null,null,0,0]
["SINAPI 104003","SINAPI",104003,"BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",15.63,16.3,null,null,0,0]
["SINAPI 103971","SINAPI",103971,"BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",24.49,24.96,null,null,0,0]
["SINAPI 89489","SINAPI",89489,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",8.25,8.61,null,null,0,0]
["SINAPI 103982","SINAPI",103982,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",24.91,25.9,null,null,0,0]
["SINAPI 89485","SINAPI",89485,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",6.87,7.23,null,null,0,0]
["SINAPI 89412","SINAPI",89412,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",11.01,11.65,null,null,0,0]
["SINAPI 89367","SINAPI",89367,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",14.94,15.87,null,null,0,0]
["SINAPI 104000","SINAPI",104000,"LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2\", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",27.72,28.41,null,null,0,0]
["SINAPI 89542","SINAPI",89542,"LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",25.43,25.73,null,null,0,0]
["SINAPI 103998","SINAPI",103998,"LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",15.35,15.97,null,null,0,0]
["SINAPI 89417","SINAPI",89417,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",6.33,6.74,null,null,0,0]
["SINAPI 104007","SINAPI",104007,"TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",23.49,24.55,null,null,0,0]
["SINAPI 89401","SINAPI",89401,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M",11.93,12.64,null,null,0,0]
["SINAPI 89357","SINAPI",89357,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M",36.46,38.79,null,null,0,0]
["SINAPI 89445","SINAPI",89445,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",20.47,21.49,null,null,0,0]
["SINAPI 104005","SINAPI",104005,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",37.79,39.24,null,null,0,0]
["SINAPI 89759","SINAPI",89759,"BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",13.3,13.76,null,null,0,0]
["SINAPI 89639","SINAPI",89639,"CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",14.03,14.59,null,null,0,0]
["SINAPI 89664","SINAPI",89664,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",19.16,19.64,null,null,0,0]
["SINAPI 89641","SINAPI",89641,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",16.02,16.739999999999998,null,null,0,0]
["SINAPI 104023","SINAPI",104023,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",45.08,46.1,null,null,0,0]
["SINAPI 89660","SINAPI",89660,"LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",11.4,11.89,null,null,0,0]
["SINAPI 104015","SINAPI",104015,"TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 X 15 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",19.23,20.09,null,null,0,0]
["SINAPI 89694","SINAPI",89694,"TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",22.91,23.66,null,null,0,0]
["SINAPI 89771","SINAPI",89771,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M",64.61,64.77,null,null,0,0]
["SINAPI 89702","SINAPI",89702,"TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",25.43,26.38,null,null,0,0]
["SINAPI 89684","SINAPI",89684,"UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",48.37,49.03,null,null,0,0]
["SINAPI 89482","SINAPI",89482,"CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022","UN",41.99,43.11,null,null,0,0]
["SINAPI 89584","SINAPI",89584,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN",45.6,47.01,null,null,0,0]
["SINAPI 89522","SINAPI",89522,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN",29.46,29.95,null,null,0,0]
["SINAPI 89679","SINAPI",89679,"LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN",120.24,121.85,null,null,0,0]
["SINAPI 89681","SINAPI",89681,"REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN",88,89.27,null,null,0,0]
["SINAPI 89508","SINAPI",89508,"TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","M",18.079999999999998,18.84,null,null,0,0]
["SINAPI 102237","SINAPI",102237,"BOX FRONTAL DE CORRER, COM VIDRO TEMPERADO 8 MM, 190X100CM, 1 FOLHA FIXA, 1 FOLHA MÓVEL, PERFIS E FERRAGENS EM ALUMÍNIO. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102448","SINAPI",102448,"DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALVANIZADO PINTADO. AF_04/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102252","SINAPI",102252,"PORTA/VIDRO PARA DIVISÓRIA (N2) - PAINEL DE PVC E=35MM, S/ BONECA, INCLUSO BATENTE, TESTEIRO, DOBRADIÇAS E FECHADURA. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 97481","SINAPI",97481,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",86.28,88.6,null,null,0.67010000000000003,0.65259999999999996]
["SINAPI 97454","SINAPI",97454,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",323.61,330.46,null,null,0.74129999999999996,0.72599999999999998]
["SINAPI 97484","SINAPI",97484,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",120,122.91,null,null,0.70379999999999998,0.68720000000000003]
["SINAPI 97526","SINAPI",97526,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",290.17,292.7,null,null,0.8881,0.88049999999999995]
["SINAPI 92702","SINAPI",92702,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",64.459999999999994,68.17,null,null,0.31230000000000002,0.29530000000000001]
["SINAPI 92679","SINAPI",92679,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",205.26,208.61,null,null,0.80200000000000005,0.78910000000000002]
["SINAPI 92384","SINAPI",92384,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",76.260000000000005,80.36,null,null,0.35730000000000001,0.33910000000000001]
["SINAPI 97506","SINAPI",97506,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 X 32 MM (1 1/2\" X 1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",71.62,72.83,null,null,0.78320000000000001,0.77010000000000001]
["SINAPI 97450","SINAPI",97450,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3\" X 2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",303.38,308.38,null,null,0.79339999999999999,0.78049999999999997]
["SINAPI 92938","SINAPI",92938,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1\" X 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",33.42,34.96,null,null,0.4425,0.42309999999999998]
["SINAPI 92935","SINAPI",92935,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2\" X 2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",121.92,125.71,null,null,0.62649999999999995,0.60760000000000003]
["SINAPI 101930","SINAPI",101930,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4\" X 2 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",260.18,265.08999999999997,null,null,0.77229999999999999,0.75800000000000001]
["SINAPI 97508","SINAPI",97508,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",87.06,88.47,null,null,0.79210000000000003,0.77949999999999997]
["SINAPI 101920","SINAPI",101920,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",222.38,226.69,null,null,0.76519999999999999,0.75070000000000003]
["SINAPI 101917","SINAPI",101917,"MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",184.91,189.25,null,null,0.7228,0.70620000000000005]
["SINAPI 92692","SINAPI",92692,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",17.02,17.91,null,null,0.37019999999999997,0.3518]
["SINAPI 92336","SINAPI",92336,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",114.53,116.1,null,null,0.83779999999999999,0.82640000000000002]
["SINAPI 92341","SINAPI",92341,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",106.35,108.8,null,null,0.72699999999999998,0.7107]
["SINAPI 92690","SINAPI",92690,"TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",77.8,79.39,null,null,0.75900000000000001,0.74380000000000002]
["SINAPI 92648","SINAPI",92648,"TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",109.49,110.54,null,null,0.88639999999999997,0.878]
["SINAPI 97530","SINAPI",97530,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",122.2,124.32,null,null,0.78190000000000004,0.76859999999999995]
["SINAPI 92682","SINAPI",92682,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",76.180000000000007,79.44,null,null,0.4844,0.46450000000000002]
["SINAPI 92644","SINAPI",92644,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",290.45,298.95999999999998,null,null,0.64839999999999998,0.63]
["SINAPI 92892","SINAPI",92892,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",67.239999999999995,69.760000000000005,null,null,0.55220000000000002,0.5323]
["SINAPI 92891","SINAPI",92891,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",338.47,342.36,null,null,0.86109999999999998,0.85129999999999995]
["SINAPI 100827","SINAPI",100827,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 20 MM X 3/4\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",0,0]
["SINAPI 100843","SINAPI",100843,"TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM PROTEÇÃO UV, DN 20, INSTALADO EM PRUMADA DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M",0,0]
["SINAPI 100800","SINAPI",100800,"TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M",26.57,27.6,null,null,0.55549999999999999,0.53480000000000005]
["SINAPI 100840","SINAPI",100840,"TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 26 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",0,0]
["SINAPI 103281","SINAPI",103281,"AR CONDICIONADO SPLIT DUTO, 36000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103267","SINAPI",103267,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 18000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN",6753.45,6775.08,null,null,7.0000000000000001E-3,6.8999999999999999E-3]
["SINAPI 103285","SINAPI",103285,"DAMPER DE REGULAGEM PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, 1000X500 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103292","SINAPI",103292,"TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8\", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021","M",76.180000000000007,76.75,null,null,0.71689999999999998,0.71150000000000002]
["SINAPI 103831","SINAPI",103831,"BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",31.49,33.159999999999997,null,null,0.35730000000000001,0.33929999999999999]
["SINAPI 93071","SINAPI",93071,"BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 66 MM X 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",181.45,182.31,null,null,0.94230000000000003,0.93789999999999996]
["SINAPI 103899","SINAPI",103899,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",36.119999999999997,36.869999999999997,null,null,0.75190000000000001,0.73660000000000003]
["SINAPI 93114","SINAPI",93114,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",35.630000000000003,36.33,null,null,0.76229999999999998,0.74760000000000004]
["SINAPI 103805","SINAPI",103805,"COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",21.3,22.55,null,null,0.29909999999999998,0.28249999999999997]
["SINAPI 92290","SINAPI",92290,"COTOVELO EM COBRE, DN 42 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",80.58,81.48,null,null,0.86609999999999998,0.85650000000000004]
["SINAPI 93105","SINAPI",93105,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",26.65,27.18,null,null,0.76100000000000001,0.74609999999999999]
["SINAPI 103878","SINAPI",103878,"CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",31.34,32.82,null,null,0.434,0.41439999999999999]
["SINAPI 93099","SINAPI",93099,"CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",27.97,29.19,null,null,0.48620000000000002,0.46589999999999998]
["SINAPI 93052","SINAPI",93052,"JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",553.55999999999995,553.86,null,null,0.99329999999999996,0.99280000000000002]
["SINAPI 92329","SINAPI",92329,"LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",10.31,10.84,null,null,0.38219999999999998,0.36349999999999999]
["SINAPI 92294","SINAPI",92294,"LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",18.57,18.96,null,null,0.74419999999999997,0.72889999999999999]
["SINAPI 93107","SINAPI",93107,"LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",18.440000000000001,19.239999999999998,null,null,0.47720000000000001,0.45739999999999997]
["SINAPI 103896","SINAPI",103896,"LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",27.25,28.37,null,null,0.50719999999999998,0.48709999999999998]
["SINAPI 92302","SINAPI",92302,"TE EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",99.93,101.13,null,null,0.85560000000000003,0.84540000000000004]
["SINAPI 92305","SINAPI",92305,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M",41.62,42.31,null,null,0.80179999999999996,0.78869999999999996]
["SINAPI 103837","SINAPI",103837,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M",134.94,137.36000000000001,null,null,0.78820000000000001,0.77429999999999999]
[{"$f":"CONCATENATE($B12600,\" \",$C12600)","v":"SINAPI 103870"},"SINAPI",103870,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M",103.71,106.32,null,null,0.70250000000000001,0.68530000000000002]
["SINAPI 103832","SINAPI",103832,"TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",28.74,30.41,null,null,0.30620000000000003,0.28939999999999999]
["SINAPI 98449","SINAPI",98449,"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024","M2",130.29,134.63,null,null,0,0]
["SINAPI 98447","SINAPI",98447,"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024","M2",84.37,87.16,null,null,0,0]
["SINAPI 98457","SINAPI",98457,"TAPUME COM CHAPA METÁLICA. AF_03/2024","M2",0,0]
["SINAPI 101955","SINAPI",101955,"LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020","M2",0,0]
["SINAPI 96622","SINAPI",96622,"LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024","M3",174.86,182.11,null,null,2.9999999999999997E-4,2.9999999999999997E-4]
["SINAPI 104036","SINAPI",104036,"COLAR DE TOMADA, POLIPROPILENO, COM PARAFUSOS, 63 MM X 3/4\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN",36.86,38.380000000000003,null,null,0.44359999999999999,0.42599999999999999]
["SINAPI 104052","SINAPI",104052,"COTOVELO/JOELHO 90°, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 X 32 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN",9.9,10.28,null,null,0.49490000000000001,0.47670000000000001]
["SINAPI 104060","SINAPI",104060,"TUBO, PEAD, PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","M",8.94,9.19,null,null,0.62860000000000005,0.61150000000000004]
["SINAPI 104039","SINAPI",104039,"TÊ DE SERVIÇO INTEGRADO, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 63 MM X 20 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN",68.739999999999995,70.180000000000007,null,null,0.71489999999999998,0.70020000000000004]
["SINAPI 99804","SINAPI",99804,"LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019","M2",6.67,7.19,null,null,0,0]
["SINAPI 101375","SINAPI",101375,"AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",5100.12,5496.87,null,null,0,0]
["SINAPI 101378","SINAPI",101378,"AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",5380.87,5771.06,null,null,0,0]
["SINAPI 101382","SINAPI",101382,"ASSENTADOR DE MANILHAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",3755.21,4019.85,null,null,0,0]
["SINAPI 90772","SINAPI",90772,"AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",21.85,24.17,null,null,0,0]
["SINAPI 101395","SINAPI",101395,"CARPINTEIRO AUXILIAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",4997.9399999999996,5388.13,null,null,0,0]
["SINAPI 88262","SINAPI",88262,"CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",33.53,36.43,null,null,0,0]
["SINAPI 95393","SINAPI",95393,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.45,0.5,null,null,0,0]
["SINAPI 95419","SINAPI",95419,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",122.24,136.75,null,null,0,0]
["SINAPI 101299","SINAPI",101299,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",36.15,40.44,null,null,0,0]
["SINAPI 95331","SINAPI",95331,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.22,0.24,null,null,0,0]
["SINAPI 95332","SINAPI",95332,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.9,1,null,null,0,0]
["SINAPI 95390","SINAPI",95390,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.09,0.1,null,null,0,0]
["SINAPI 101329","SINAPI",101329,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MAÇARIQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",56.82,63.56,null,null,0,0]
["SINAPI 101324","SINAPI",101324,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",17.36,19.420000000000002,null,null,0,0]
["SINAPI 95357","SINAPI",95357,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.28000000000000003,0.32,null,null,0,0]
["SINAPI 101347","SINAPI",101347,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",36.270000000000003,40.57,null,null,0,0]
["SINAPI 95368","SINAPI",95368,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.24,0.27,null,null,0,0]
["SINAPI 101358","SINAPI",101358,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",47.19,52.79,null,null,0,0]
["SINAPI 100535","SINAPI",100535,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.34,0.38,null,null,0,0]
["SINAPI 95424","SINAPI",95424,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",26.56,29.71,null,null,0,0]
["SINAPI 90777","SINAPI",90777,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",117.41,131.06,null,null,0,0]
["SINAPI 101413","SINAPI",101413,"MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",5646.45,6113.59,null,null,0,0]
["SINAPI 88275","SINAPI",88275,"MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",37.04,40.479999999999997,null,null,0,0]
["SINAPI 88283","SINAPI",88283,"MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",39.17,42.85,null,null,0,0]
["SINAPI 101426","SINAPI",101426,"OPERADOR DE BATE-ESTACA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",5822.85,6332.87,null,null,0,0]
["SINAPI 88300","SINAPI",88300,"OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",38.729999999999997,42.36,null,null,0,0]
["SINAPI 88309","SINAPI",88309,"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",33.99,36.909999999999997,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B13112,\" \",$C13112)","v":"SINAPI 101448"},"SINAPI",101448,"PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",6384.13,6893.38,null,null,0,0]
["SINAPI 88321","SINAPI",88321,"TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",38.07,42.29,null,null,0,0]
["SINAPI 99061","SINAPI",99061,"LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024","UN",136.9,144.74,null,null,0,0]
["SINAPI 100857","SINAPI",100857,"ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",494.24,495.46,null,null,0,0]
["SINAPI 86947","SINAPI",86947,"BANCADA MÁRMORE BRANCO, 50 X 60 CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",1445.95,1461.99,null,null,2.3300000000000001E-2,2.3099999999999999E-2]
["SINAPI 100868","SINAPI",100868,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",252.39,255.76,null,null,0,0]
["SINAPI 86936","SINAPI",86936,"CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",629.87,633.35,null,null,0,0]
["SINAPI 86941","SINAPI",86941,"LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",991.21,999.3,null,null,0,0]
["SINAPI 86920","SINAPI",86920,"TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",963.46,971.35,null,null,0,0]
["SINAPI 86922","SINAPI",86922,"TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",1091.3699999999999,1096.6099999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 86916","SINAPI",86916,"TORNEIRA PLÁSTICA 3/4\" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",23.15,23.69,null,null,0,0]
["SINAPI 86932","SINAPI",86932,"VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",682.67,686.38,null,null,0,0]
["SINAPI 105919","SINAPI",105919,"LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025","UN",0,0]
["SINAPI 104227","SINAPI",104227,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2",132.94999999999999,137.03,null,null,0,0]
["SINAPI 87800","SINAPI",87800,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022","M2",101.43,104.58,null,null,0,0]
["SINAPI 104263","SINAPI",104263,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, NAS SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2",175.14,182.7,null,null,0,0]
["SINAPI 104222","SINAPI",104222,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2",79.02,83.81,null,null,0,0]
["SINAPI 87823","SINAPI",87823,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2",156.33000000000001,167.26,null,null,0,0]
["SINAPI 104211","SINAPI",104211,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2",94.39,100.25,null,null,0.1048,9.8699999999999996E-2]
["SINAPI 104221","SINAPI",104221,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2",72.760000000000005,77.09,null,null,0,0]
["SINAPI 87775","SINAPI",87775,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022","M2",61.31,65.069999999999993,null,null,0,0]
["SINAPI 87817","SINAPI",87817,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2",112.9,120.49,null,null,0,0]
["SINAPI 104965","SINAPI",104965,"EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",49.27,52.33,null,null,0,0]
["SINAPI 104967","SINAPI",104967,"EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",44.41,47.45,null,null,0,0]
["SINAPI 104952","SINAPI",104952,"MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",40,42.23,null,null,0,0]
["SINAPI 103300","SINAPI",103300,"INSTALAÇÃO DE BALIZADOR PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO, DIMENSÕES 30 CM X 60 CM, SOBRE SOLO. AF_11/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103297","SINAPI",103297,"INSTALAÇÃO DE BANCO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIMENSÕES 115 CM X 50 CM X 45 CM, SOBRE SOLO. AF_11/2021","UN",0,0]
["SINAPI 87851","SINAPI",87851,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_03/2024","M2",153.47,156.15,null,null,7.0000000000000001E-3,6.8999999999999999E-3]
["SINAPI 87850","SINAPI",87850,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_03/2024","M2",205.51,208.56,null,null,5.3E-3,5.1999999999999998E-3]
["SINAPI 98503","SINAPI",98503,"PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_07/2024","M2",19.489999999999998,19.91,null,null,0,0]
["SINAPI 91597","SINAPI",91597,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA NEGATIVA DE LAJES, TELA T-196. AF_12/2024","KG",8.5399999999999991,8.58,null,null,9.8400000000000001E-2,9.7900000000000001E-2]
["SINAPI 100067","SINAPI",100067,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 5,0 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024","KG",12.61,12.95,null,null,0,0]
["SINAPI 105538","SINAPI",105538,"CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL REFORÇADO COM FIBRAS DE POLIPROPILENO, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024","M3",0,0]
["SINAPI 105537","SINAPI",105537,"CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL REFORÇADO COM FIBRAS DE POLIPROPILENO, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024","M3",0,0]
["SINAPI 104415","SINAPI",104415,"ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 5 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024","M2",13.12,14.03,null,null,0,0]
["SINAPI 91520","SINAPI",91520,"ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024","M2",2.42,2.62,null,null,0,0]
["SINAPI 104726","SINAPI",104726,"INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE PET EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023","M2",0,0]
["SINAPI 104723","SINAPI",104723,"PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS","M2",248.55,252.6,null,null,1.46E-2,1.43E-2]
["SINAPI 104720","SINAPI",104720,"PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS","M2",159.85,162.76,null,null,1.1299999999999999E-2,1.11E-2]
["SINAPI 103199","SINAPI",103199,"INSTALAÇÃO DE GANGORRA SIMPLES METÁLICA EM TUBOS DE AÇO CARBONO, INSTALADA SOBRE SOLO. AF_10/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103190","SINAPI",103190,"INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021","UN",4099.1099999999997,4108.28,null,null,0.96550000000000002,0.96340000000000003]
["SINAPI 95007","SINAPI",95007,"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022","M2",0,0]
["SINAPI 94991","SINAPI",94991,"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022","M3",685.67,694.51,null,null,0,0]
["SINAPI 104432","SINAPI",104432,"EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RAQUETE 22 X 13,5 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022","M2",93.8,95.78,null,null,1.6000000000000001E-3,1.6000000000000001E-3]
["SINAPI 92398","SINAPI",92398,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022","M2",75.8,76.989999999999995,null,null,1.1999999999999999E-3,1.1999999999999999E-3]
["SINAPI 97120","SINAPI",97120,"BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","KG",9.94,10.11,null,null,0,0]
["SINAPI 97107","SINAPI",97107,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 22,5 CM. AF_04/2022","M2",182.32,184.37,null,null,2.9999999999999997E-4,2.9999999999999997E-4]
["SINAPI 103917","SINAPI",103917,"EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_04/2022","M2",201.46,203.33,null,null,2.0000000000000001E-4,2.0000000000000001E-4]
["SINAPI 104099","SINAPI",104099,"FACHADA CORTINA EM VIDRO NO SISTEMA STICK, CONSIDERANDO MODULAÇÃO DE 1,25 X 3,20 M, SEM ABERTURA, ACABAMENTO ANODIZADO OU PINTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M2",0,0]
["SINAPI 103609","SINAPI",103609,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 20 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 103641","SINAPI",103641,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 225 MM, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 103601","SINAPI",103601,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 355 MM, EM SOLO MOLE. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 103611","SINAPI",103611,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 50 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 103591","SINAPI",103591,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 75 MM, EM SOLO MOLE. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 103608","SINAPI",103608,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 800 MM, EM SOLO MOLE. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 88426","SINAPI",88426,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024","M2",19.73,20.149999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 88420","SINAPI",88420,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024","M2",24.93,25.78,null,null,0,0]
["SINAPI 88485","SINAPI",88485,"FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023","M2",4.3899999999999997,4.62,null,null,0,0]
["SINAPI 102197","SINAPI",102197,"PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021","M2",33.590000000000003,34.4,null,null,0,0]
["SINAPI 102196","SINAPI",102196,"PINTURA FUNDO NIVELADOR POLIURETÂNICO INCOLOR EM MADEIRA. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102232","SINAPI",102232,"PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) POLIURETÂNICA EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102205","SINAPI",102205,"PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021","M2",11.02,11.71,null,null,0,0]
["SINAPI 100758","SINAPI",100758,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020","M2",59.31,63.24,null,null,0,0]
["SINAPI 100721","SINAPI",100721,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE","M2",28.93,30.46,null,null,0,0]
["SINAPI 100723","SINAPI",100723,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE","M2",12.47,12.65,null,null,0,0]
["SINAPI 102507","SINAPI",102507,"PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021","M",7.16,7.47,null,null,0,0]
["SINAPI 102509","SINAPI",102509,"PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021","M2",32.99,34.35,null,null,0,0]
["SINAPI 102517","SINAPI",102517,"PINTURA DE SÍMBOLO \"PEDESTRE\" COM TINTA ACRÍLICA, UTILIZAÇÃO DE MOLDE PLÁSTICO E APLICAÇÃO MECÂNICA, 130X90 CM. AF_05/2021","UN",0,0]
["SINAPI 98680","SINAPI",98680,"PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020","M2",50.72,52.76,null,null,4.3799999999999999E-2,4.2099999999999999E-2]
["SINAPI 101725","SINAPI",101725,"PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA MENOR QUE 5 M², INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_09/2020","M2",313,331.05,null,null,0,0]
["SINAPI 98685","SINAPI",98685,"RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020","M",87.25,88.55,null,null,0,0]
["SINAPI 98687","SINAPI",98687,"RODAPÉ VINÍLICO FLEXÍVEL EM MANTA, ALTURA 10 CM. AF_09/2020","M",0,0]
["SINAPI 100612","SINAPI",100612,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025","UN",1192.04,1232.18,null,null,3.9899999999999998E-2,3.8600000000000002E-2]
["SINAPI 100585","SINAPI",100585,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025","UN",773.1,794.01,null,null,6.1800000000000001E-2,6.0100000000000001E-2]
["SINAPI 100578","SINAPI",100578,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025","UN",617.92999999999995,635.76,null,null,7.6499999999999999E-2,7.4300000000000005E-2]
["SINAPI 105966","SINAPI",105966,"POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=8M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025","UN",0,0]
["SINAPI 105956","SINAPI",105956,"POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025","UN",0,0]
["SINAPI 99278","SINAPI",99278,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020","M",452.83,456.24,null,null,0.83909999999999996,0.83289999999999997]
["SINAPI 99246","SINAPI",99246,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020","M",1091.3399999999999,1097.44,null,null,0.87919999999999998,0.87439999999999996]
["SINAPI 99281","SINAPI",99281,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M. AF_12/2020","M",2745.77,2882.41,null,null,0,0]
["SINAPI 99327","SINAPI",99327,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M. AF_12/2020","M",4644.8100000000004,4876.67,null,null,0,0]
["SINAPI 97995","SINAPI",97995,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020","M",1436.55,1505.48,null,null,0,0]
["SINAPI 98031","SINAPI",98031,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020","M",3154.72,3306.95,null,null,0,0]
["SINAPI 99280","SINAPI",99280,"BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",2108.27,2204.36,null,null,0.01,9.5999999999999992E-3]
["SINAPI 99284","SINAPI",99284,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",7798.91,8107.74,null,null,1.66E-2,1.6E-2]
["SINAPI 99259","SINAPI",99259,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",3397.26,3540.94,null,null,1.3299999999999999E-2,1.2800000000000001E-2]
["SINAPI 99315","SINAPI",99315,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",17990.169999999998,18628.48,null,null,1.89E-2,1.8200000000000001E-2]
["SINAPI 97994","SINAPI",97994,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",2741.89,2856.88,null,null,1.1900000000000001E-2,1.14E-2]
["SINAPI 98044","SINAPI",98044,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",14780.3,15304.66,null,null,1.7999999999999999E-2,1.7399999999999999E-2]
["SINAPI 97949","SINAPI",97949,"CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020","UN",1893.7,1978.65,null,null,8.9999999999999998E-4,8.9999999999999998E-4]
["SINAPI 99273","SINAPI",99273,"POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",1629.44,1706.61,null,null,2.3999999999999998E-3,2.3E-3]
["SINAPI 102475","SINAPI",102475,"CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3",568.5,578.24,null,null,0,0]
["SINAPI 94971","SINAPI",94971,"CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3",474.86,482.24,null,null,0,0]
["SINAPI 104833","SINAPI",104833,"ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTO INTERNO, TRAÇO EM VOLUME SECO 1:1:3:3,8 (CIMENTO:CAL:AREIAS NATURAL MÉDIA: RECICLADA), COM USO DE AGREGADO RECICLADO CIMENTÍCIO OU DE CONCRETO (ARCI/ARCO) - PREPARO MANUAL. AF_11/2023","M3",0,0]
["SINAPI 103764","SINAPI",103764,"PAR DE TRAVES E REDES DE FUTSAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022","UN",0,0]
["SINAPI 103774","SINAPI",103774,"REDE DE PROTEÇÃO HORIZONTAL PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022","M2",0,0]
["SINAPI 103076","SINAPI",103076,"EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2",148.97999999999999,151.41999999999999,null,null,5.0000000000000001E-4,5.0000000000000001E-4]
["SINAPI 103069","SINAPI",103069,"EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS METÁLICAS. AF_09/2021","M2",0,0]
["SINAPI 97101","SINAPI",97101,"EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2",172.37,175.1,null,null,4.0000000000000002E-4,4.0000000000000002E-4]
[{"$f":"CONCATENATE($B14392,\" \",$C14392)","v":"SINAPI 103055"},"SINAPI",103055,"EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS METÁLICAS. AF_09/2021","M2",0,0]
["SINAPI 91167","SINAPI",91167,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4\", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS","M",12.37,13.09,null,null,0,0]
["SINAPI 104760","SINAPI",104760,"FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023","UN",72.150000000000006,78.28,null,null,0,0]
["SINAPI 104768","SINAPI",104768,"FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023","UN",0.78,0.85,null,null,0,0]
["SINAPI 104784","SINAPI",104784,"PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 150 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 100 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023","UN",15.02,15.78,null,null,0,0]
["SINAPI 90454","SINAPI",90454,"PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023","UN",6.99,7.36,null,null,0,0]
["SINAPI 104765","SINAPI",104765,"SUPORTE PARA 4 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 42 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023","M",18.95,20,null,null,0.14829999999999999,0.14050000000000001]
["SINAPI 101868","SINAPI",101868,"REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2",35.71,38,null,null,1.4E-3,1.2999999999999999E-3]
["SINAPI 101864","SINAPI",101864,"REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2",38.909999999999997,41.45,null,null,1.5E-3,1.4E-3]
["SINAPI 101839","SINAPI",101839,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3",124.55,125.53,null,null,5.9400000000000001E-2,5.8999999999999997E-2]
["SINAPI 101838","SINAPI",101838,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3",94.01,94.99,null,null,7.8700000000000006E-2,7.7899999999999997E-2]
["SINAPI 104369","SINAPI",104369,"RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PEDRISCO E EMULSÃO ASFÁLTICA COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2",0,0]
["SINAPI 104367","SINAPI",104367,"RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM PRÉ MISTURADO A FRIO (USINAGEM PRÓPRIA), PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020","M3",0,0]
["SINAPI 93024","SINAPI",93024,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN",73.37,76.06,null,null,0,0]
["SINAPI 97668","SINAPI",97668,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M",15.37,15.87,null,null,0,0]
["SINAPI 100554","SINAPI",100554,"CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M",6.92,7.29,null,null,0,0]
["SINAPI 98273","SINAPI",98273,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M",3.48,3.53,null,null,0,0]
["SINAPI 98266","SINAPI",98266,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M",9.0500000000000007,9.42,null,null,0,0]
["SINAPI 98402","SINAPI",98402,"CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M",31.3,31.9,null,null,0,0]
["SINAPI 100561","SINAPI",100561,"QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN",189.68,195.05,null,null,0.62690000000000001,0.60960000000000003]
["SINAPI 103408","SINAPI",103408,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",67.41,72.53,null,null,0,0]
["SINAPI 103432","SINAPI",103432,"COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",1651.64,1654.89,null,null,0.97409999999999997,0.97219999999999995]
["SINAPI 103482","SINAPI",103482,"EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 1000 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103475","SINAPI",103475,"EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 450 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103464","SINAPI",103464,"EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 90 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103425","SINAPI",103425,"LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",16.760000000000002,17.079999999999998,null,null,0.74519999999999997,0.73129999999999995]
["SINAPI 103382","SINAPI",103382,"TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 280 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M",0,0]
["SINAPI 103388","SINAPI",103388,"TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 560 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M",0,0]
["SINAPI 87244","SINAPI",87244,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023","M2",296.98,301.52,null,null,0,0]
["SINAPI 104613","SINAPI",104613,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE","M2",68.430000000000007,70.849999999999994,null,null,0,0]
["SINAPI 87249","SINAPI",87249,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE","M2",78.55,81.3,null,null,0,0]
["SINAPI 104605","SINAPI",104605,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE","M2",111.07,116.08,null,null,0,0]
["SINAPI 103754","SINAPI",103754,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARREIRA DE CONCRETO PERFIL NEW JERSEY SIMPLES - 1070 MM. AF_03/2022","M",0,0]
["SINAPI 103735","SINAPI",103735,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LOMBADA SOBRE ASFALTO. AF_03/2022","UN",0,0]
["SINAPI 103702","SINAPI",103702,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO EM SUPORTE DE CONCRETO. AF_03/2022","M2",0,0]
["SINAPI 103719","SINAPI",103719,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 24,8 M. AF_03/2022","UN",0,0]
["SINAPI 103705","SINAPI",103705,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 9,2 M. AF_03/2022","UN",0,0]
["SINAPI 103691","SINAPI",103691,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E DIÂMETRO DE 2''. AF_03/2022","UN",0,0]
["SINAPI 104753","SINAPI",104753,"CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","UN",27.69,28.66,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B14904,\" \",$C14904)","v":"SINAPI 104745"},"SINAPI",104745,"CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM PRESILHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","M",0,0]
["SINAPI 104995","SINAPI",104995,"CAIXA DE EMBUTIR EM POLIPROPILENO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN",0,0]
["SINAPI 95677","SINAPI",95677,"CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN",0,0]
["SINAPI 95661","SINAPI",95661,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 32 MM (1\") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN",466.56,479.95,null,null,0,0]
["SINAPI 95668","SINAPI",95668,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 25 MM (3/4\") PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN",1428.36,1471.59,null,null,0,0]
["SINAPI 95639","SINAPI",95639,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 50 MM (2\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN",998.38,1029.1500000000001,null,null,0.48449999999999999,0.47]
["SINAPI 98749","SINAPI",98749,"SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16''. AF_06/2018","M",92.91,97.67,null,null,0,0]
["SINAPI 94220","SINAPI",94220,"CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M",56.59,58.39,null,null,0,0]
["SINAPI 94226","SINAPI",94226,"SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",19.350000000000001,20.25,null,null,0,0]
["SINAPI 94440","SINAPI",94440,"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",42.89,43.81,null,null,0,0]
["SINAPI 102110","SINAPI",102110,"SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN",155.31,157.63,null,null,0,0]
["SINAPI 102103","SINAPI",102103,"TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 45 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN",12631.65,12678.58,null,null,0.95320000000000005,0.9496]
["SINAPI 105456","SINAPI",105456,"CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE LATAS 18 LITROS, EM BALSA DE 1000 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105438","SINAPI",105438,"CARGA E DESCARGA DE BETONEIRA, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM BALSA DE 1000 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105407","SINAPI",105407,"CARGA E DESCARGA DE CAMINHÃO DE 10 M³, EM BALSA DE 600 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105504","SINAPI",105504,"CARGA E DESCARGA DE POSTES DE CONCRETO, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM BALSA DE 600 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105465","SINAPI",105465,"CARGA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES, COM CAMINHÃO DE 10 M³ E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105468","SINAPI",105468,"CARGA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105481","SINAPI",105481,"CARGA E DESCARGA MANUAL, DE VIDRO, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105509","SINAPI",105509,"TRANSPORTE FLUVIAL COM CONJUNTO EMPURRADOR DE 475 HP E BALSA DE 1.000 A 1.500 TONELADAS, EM VIA NAVEGÁVEL NO SENTIDO A MONTANTE (SUBINDO O RIO). AF_05/2024","TXKM",0,0]
["SINAPI 100203","SINAPI",100203,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM",1.37,1.48,null,null,0,0]
["SINAPI 100198","SINAPI",100198,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM",0.34,0.36,null,null,0,0]
["SINAPI 100220","SINAPI",100220,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM",34.590000000000003,37.270000000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 100264","SINAPI",100264,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE JANELA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM",48.83,52.61,null,null,0,0]
["SINAPI 100239","SINAPI",100239,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE CPVC COM DIÂMETRO MAIOR QUE 73 MM E MENOR OU IGUAL A 89 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM",8.27,8.91,null,null,0,0]
["SINAPI 100248","SINAPI",100248,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 100 MM E MENOR OU IGUAL A 150 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM",16.3,17.559999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 100235","SINAPI",100235,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: L). AF_07/2019","L",0.05,0.05,null,null,0,0]
["SINAPI 100999","SINAPI",100999,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",6.16,6.25,null,null,0,0]
["SINAPI 100978","SINAPI",100978,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",7.22,7.33,null,null,0.2465,0.24279999999999999]
["SINAPI 101467","SINAPI",101467,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",19.260000000000002,19.78,null,null,0.26950000000000002,0.26240000000000002]
["SINAPI 101466","SINAPI",101466,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",23.01,23.65,null,null,0.26939999999999997,0.26219999999999999]
["SINAPI 101488","SINAPI",101488,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",89.69,92.14,null,null,0.2697,0.26250000000000001]
["SINAPI 93596","SINAPI",93596,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",0.66,0.68,null,null,0.31819999999999998,0.30880000000000002]
["SINAPI 93592","SINAPI",93592,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",2.38,2.4,null,null,0,0]
["SINAPI 100937","SINAPI",100937,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",9.19,9.3800000000000008,null,null,0.36130000000000001,0.35389999999999999]
["SINAPI 97919","SINAPI",97919,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",0.81,0.82,null,null,0.34570000000000001,0.34150000000000003]
["SINAPI 100963","SINAPI",100963,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",1.1499999999999999,1.17,null,null,0.32169999999999999,0.31619999999999998]
["SINAPI 100969","SINAPI",100969,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",2.35,2.38,null,null,2.5499999999999998E-2,2.52E-2]
["SINAPI 103151","SINAPI",103151,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",399.11,418.42,null,null,0.2341,0.2233]
[{"$f":"CONCATENATE($B15416,\" \",$C15416)","v":"SINAPI 103119"},"SINAPI",103119,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",779.3,817.49,null,null,0.2303,0.21959999999999999]
["SINAPI 103112","SINAPI",103112,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",318.27,333.57,null,null,0.2361,0.22520000000000001]
["SINAPI 103132","SINAPI",103132,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",850.56,892.3,null,null,0.23,0.21920000000000001]
["SINAPI 103134","SINAPI",103134,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",1081.08,1134.27,null,null,0.22919999999999999,0.2185]
["SINAPI 101106","SINAPI",101106,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020","M3",1122.6199999999999,1160.0999999999999,null,null,3.5000000000000001E-3,3.3999999999999998E-3]
["SINAPI 96394","SINAPI",96394,"USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO. AF_03/2020","M3",163.37,163.57,null,null,8.0999999999999996E-3,8.0999999999999996E-3]
["SINAPI 96395","SINAPI",96395,"USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_03/2020","M3",245.06,245.4,null,null,4.3E-3,4.3E-3]
["SINAPI 93202","SINAPI",93202,"FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024","M",30.89,32.799999999999997,null,null,0,0]
["SINAPI 93191","SINAPI",93191,"VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024","M",70.97,73.239999999999995,null,null,0,0]
["SINAPI 102170","SINAPI",102170,"INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2",277.49,281.36,null,null,0.34920000000000001,0.34439999999999998]
["SINAPI 102161","SINAPI",102161,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2",283.26,287.13,null,null,0.34210000000000002,0.33750000000000002]
["SINAPI 102168","SINAPI",102168,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2",361.54,363.3,null,null,0.12570000000000001,0.125]
["SINAPI 102188","SINAPI",102188,"MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021","UN",955.63,964.63,null,null,0,0]
["SINAPI 103038","SINAPI",103038,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",68.72,69.75,null,null,0,0]
["SINAPI 94498","SINAPI",94498,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",165.91,167.65,null,null,0,0]
["SINAPI 89985","SINAPI",89985,"REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",101.71,102.85,null,null,0,0]
["SINAPI 94800","SINAPI",94800,"TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",216.56,219.58,null,null,0,0]
["SINAPI 95248","SINAPI",95248,"VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",58.92,59.29,null,null,0,0]
["SINAPI 103009","SINAPI",103009,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",413.18,415.53,null,null,0.93189999999999995,0.92659999999999998]
["SINAPI 103023","SINAPI",103023,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO PARA SISTEMAS PREDIAIS, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103028","SINAPI",103028,"VÁLVULA VENTOSA ELIMINADORA DE AR, PARA SISTEMAS PREDIAIS, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103576","SINAPI",103576,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 250 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103572","SINAPI",103572,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 80 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103540","SINAPI",103540,"VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103556","SINAPI",103556,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI-I_SP 411","SINAPI-I_SP",411,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM","UN",0.22,0.22]
["SINAPI-I_SP 398","SINAPI-I_SP",398,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",5.73,5.73]
["SINAPI-I_SP 39141","SINAPI-I_SP",39141,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/2\"","UN",1.44,1.44]
["SINAPI-I_SP 43054","SINAPI-I_SP",43054,"ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO","KG",8.09,8.09]
["SINAPI-I_SP 42404","SINAPI-I_SP",42404,"ACO CA-25, 25,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA","KG",9.86,9.86]
["SINAPI-I_SP 44255","SINAPI-I_SP",44255,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 22 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE","UN",33.130000000000003,33.130000000000003]
["SINAPI-I_SP 43","SINAPI-I_SP",43,"ADAPTADOR PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 75 / DE 85 MM","UN",57.4,57.4]
["SINAPI-I_SP 111","SINAPI-I_SP",111,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4\", PARA AGUA FRIA","UN",8.8000000000000007,8.8000000000000007]
["SINAPI-I_SP 88","SINAPI-I_SP",88,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 32 MM X 1\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",11.34,11.34]
["SINAPI-I_SP 39719","SINAPI-I_SP",39719,"ADESIVO / COLA DE CONTATO LIQUIDO, A BASE DE RESINAS, PARA COLAGEM DE ESPUMA PARA ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL","L",155.72,155.72]
["SINAPI-I_SP 37478","SINAPI-I_SP",37478,"ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA","UN",5543.52,5543.52]
["SINAPI-I_SP 40912","SINAPI-I_SP",40912,"AJUDANTE DE ARMADOR (MENSALISTA)","MES",3574.19,3997.37]
["SINAPI-I_SP 11272","SINAPI-I_SP",11272,"ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)","UN",5.78,5.78]
["SINAPI-I_SP 297","SINAPI-I_SP",297,"ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)","UN",2.14,2.14]
["SINAPI-I_SP 20085","SINAPI-I_SP",20085,"ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL","UN",1.91,1.91]
["SINAPI-I_SP 39645","SINAPI-I_SP",39645,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 4\" (NBR 15715)","UN",5.05,5.05]
["SINAPI-I_SP 11789","SINAPI-I_SP",11789,"ANEL DE DISTRIBUICAO EM ACO GALVANIZADO PARA FIO FE-160","UN",0.87,0.87]
["SINAPI-I_SP 12568","SINAPI-I_SP",12568,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",1564.7,1564.7]
["SINAPI-I_SP 43443","SINAPI-I_SP",43443,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",352.05,352.05]
["SINAPI-I_SP 44498","SINAPI-I_SP",44498,"AQUECEDOR DE OLEO BPF (FLUIDO) TERMICO, CAPACIDADE DE 300.000  KCAL/H","UN",318204.48,318204.48]
["SINAPI-I_SP 39557","SINAPI-I_SP",39557,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",7781.3,7781.3]
["SINAPI-I_SP 43199","SINAPI-I_SP",43199,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",11529.65,11529.65]
["SINAPI-I_SP 39577","SINAPI-I_SP",39577,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 10 TR","UN",25905.53,25905.53]
["SINAPI-I_SP 339","SINAPI-I_SP",339,"ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250","M",1.29,1.29]
["SINAPI-I_SP 37552","SINAPI-I_SP",37552,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO","KG",2.79,2.79]
["SINAPI-I_SP 1090","SINAPI-I_SP",1090,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR","UN",50.16,50.16]
["SINAPI-I_SP 33952","SINAPI-I_SP",33952,"ARQUITETO PLENO (HORISTA)","H",115.5,129.15]
["SINAPI-I_SP 379","SINAPI-I_SP",379,"ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM","UN",1.43,1.43]
["SINAPI-I_SP 11761","SINAPI-I_SP",11761,"ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO","UN",82.67,82.67]
["SINAPI-I_SP 36150","SINAPI-I_SP",36150,"AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M","UN",44.29,44.29]
["SINAPI-I_SP 38364","SINAPI-I_SP",38364,"BANCADA/ BANCA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, COM CUBA INOX, FORMATO *120 X 60* CM, E= *2* CM","UN",995.8,995.8]
["SINAPI-I_SP 1750","SINAPI-I_SP",1750,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M","UN",624.47,624.47]
["SINAPI-I_SP 39621","SINAPI-I_SP",39621,"BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA","PAR",1398.41,1398.41]
["SINAPI-I_SP 547","SINAPI-I_SP",547,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 3,79KG/M","M",41,41]
["SINAPI-I_SP 181","SINAPI-I_SP",181,"BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *16* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)","JG",373.93,373.93]
["SINAPI-I_SP 43366","SINAPI-I_SP",43366,"BENTONITA, ARGILA CONSTITUIDA POR  MONTMORILONITA","KG",1.64,1.64]
["SINAPI-I_SP 44459","SINAPI-I_SP",44459,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 14 X 24 CM (L X A X C)","UN",0.8,0.8]
["SINAPI-I_SP 44467","SINAPI-I_SP",44467,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 11,5 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",2.23,2.23]
["SINAPI-I_SP 34569","SINAPI-I_SP",34569,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136)","UN",5.24,5.24]
["SINAPI-I_SP 651","SINAPI-I_SP",651,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",3.75,3.75]
["SINAPI-I_SP 34555","SINAPI-I_SP",34555,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",4.9400000000000004,4.9400000000000004]
["SINAPI-I_SP 695","SINAPI-I_SP",695,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RAQUETE, *22 X 13,5* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2",95.59,95.59]
["SINAPI-I_SP 729","SINAPI-I_SP",729,"BOMBA CENTRIFUGA COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 0,33 HP, BOCAIS 1\" X 3/4\", DIAMETRO DO ROTOR 99 MM, HM/Q = 4 MCA / 8,5 M3/H A 18 MCA / 0,90 M3/H","UN",950.75,950.75]
["SINAPI-I_SP 761","SINAPI-I_SP",761,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 15 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 18 M / 18,10 M3/H A 121 M / 2,90 M3/H","UN",9893.24,9893.24]
["SINAPI-I_SP 2512","SINAPI-I_SP",2512,"BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV","UN",39,39]
["SINAPI-I_SP 11950","SINAPI-I_SP",11950,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS","UN",0.12,0.12]
["SINAPI-I_SP 768","SINAPI-I_SP",768,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1/2\"","UN",18.149999999999999,18.149999999999999]
["SINAPI-I_SP 774","SINAPI-I_SP",774,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1 1/4\"","UN",49.89,49.89]
["SINAPI-I_SP 784","SINAPI-I_SP",784,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6\" X 5\"","UN",421.59,421.59]
["SINAPI-I_SP 832","SINAPI-I_SP",832,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 32 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",2.94,2.94]
["SINAPI-I_SP 39195","SINAPI-I_SP",39195,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",38.590000000000003,38.590000000000003]
["SINAPI-I_SP 792","SINAPI-I_SP",792,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1\" X 3/4\"","UN",3.55,3.55]
["SINAPI-I_SP 38992","SINAPI-I_SP",38992,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 32 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN",4.5599999999999996,4.5599999999999996]
["SINAPI-I_SP 1101","SINAPI-I_SP",1101,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2 1/2\"","UN",32.380000000000003,32.380000000000003]
["SINAPI-I_SP 1102","SINAPI-I_SP",1102,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3\"","UN",48.28,48.28]
["SINAPI-I_SP 44392","SINAPI-I_SP",44392,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 240 MM","M",244.89,244.89]
["SINAPI-I_SP 1013","SINAPI-I_SP",1013,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2","M",1.5,1.5]
["SINAPI-I_SP 39240","SINAPI-I_SP",39240,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2","M",231.35,231.35]
["SINAPI-I_SP 39249","SINAPI-I_SP",39249,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 400 MM2","M",437.47,437.47]
[{"$f":"CONCATENATE($B16499,\" \",$C16499)","v":"SINAPI-I_SP 994"},"SINAPI-I_SP",994,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2","M",6.31,6.31]
["SINAPI-I_SP 34602","SINAPI-I_SP",34602,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2","M",4.4000000000000004,4.4000000000000004]
["SINAPI-I_SP 39259","SINAPI-I_SP",39259,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2","M",13.92,13.92]
["SINAPI-I_SP 11903","SINAPI-I_SP",11903,"CABO TELEFONICO CCI 50, 3 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M",1.57,1.57]
["SINAPI-I_SP 11921","SINAPI-I_SP",11921,"CABO TELEFONICO CI 50, 30 PARES, USO INTERNO","M",18.77,18.77]
["SINAPI-I_SP 20212","SINAPI-I_SP",20212,"CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M",25.63,25.63]
["SINAPI-I_SP 43977","SINAPI-I_SP",43977,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM TAMPA","UN",2044.27,2044.27]
["SINAPI-I_SP 43437","SINAPI-I_SP",43437,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,80 X 0,80 X 0,50 M","UN",780.11,780.11]
["SINAPI-I_SP 10521","SINAPI-I_SP",10521,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA","UN",403.25,403.25]
["SINAPI-I_SP 41475","SINAPI-I_SP",41475,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 250 MM (INCLUIDA TAMPA EM FERRO FUNDIDO SEM ESCOTILHA)","UN",65.91,65.91]
["SINAPI-I_SP 39772","SINAPI-I_SP",39772,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM","UN",55.36,55.36]
["SINAPI-I_SP 1062","SINAPI-I_SP",1062,"CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",235,235]
["SINAPI-I_SP 39690","SINAPI-I_SP",39690,"CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO M, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 8 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR","UN",2600.5700000000002,2600.5700000000002]
["SINAPI-I_SP 12618","SINAPI-I_SP",12618,"CALHA / PERFIL PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","UN",180.15,180.15]
["SINAPI-I_SP 40783","SINAPI-I_SP",40783,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM","M",42.45,42.45]
["SINAPI-I_SP 44059","SINAPI-I_SP",44059,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 8500 KG, CARGA UTIL MAXIMA 5600 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,40 M, POTENCIA 167 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN",447257.83,447257.83]
["SINAPI-I_SP 40607","SINAPI-I_SP",40607,"CANOPLA ACABAMENTO CROMADO PARA INSTALACAO DE SPRINKLER, SOB FORRO, 15 MM","UN",6.18,6.18]
["SINAPI-I_SP 588","SINAPI-I_SP",588,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 31,75 MM (1 1/4\"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,755 KG/M","M",35.5,35.5]
["SINAPI-I_SP 36346","SINAPI-I_SP",36346,"CAP PPR DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",3.32,3.32]
["SINAPI-I_SP 1191","SINAPI-I_SP",1191,"CAP PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",1.3,1.3]
["SINAPI-I_SP 41410","SINAPI-I_SP",41410,"CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 300 MM, DUAS DESCIDAS","UN",79.88,79.88]
["SINAPI-I_SP 41413","SINAPI-I_SP",41413,"CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H=350 MM, UMA DESCIDA","UN",126.04,126.04]
["SINAPI-I_SP 37730","SINAPI-I_SP",37730,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",30096.38,30096.38]
["SINAPI-I_SP 41967","SINAPI-I_SP",41967,"CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO","L",23.59,23.59]
["SINAPI-I_SP 1328","SINAPI-I_SP",1328,"CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2)","KG",9.17,9.17]
["SINAPI-I_SP 1334","SINAPI-I_SP",1334,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8\" (15,88 MM) 124,49 KG/M2","KG",9.2799999999999994,9.2799999999999994]
["SINAPI-I_SP 34741","SINAPI-I_SP",34741,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",49.76,49.76]
["SINAPI-I_SP 34674","SINAPI-I_SP",34674,"CHAPA DE MDF CRU, E = 20 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",65.2,65.2]
["SINAPI-I_SP 40623","SINAPI-I_SP",40623,"CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16 \", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM","PAR",91.69,91.69]
["SINAPI-I_SP 45246","SINAPI-I_SP",45246,"CHAVE DE GRIFO DE 24\"","UN",177.47,177.47]
["SINAPI-I_SP 1339","SINAPI-I_SP",1339,"COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS","KG",38.840000000000003,38.840000000000003]
["SINAPI-I_SP 37418","SINAPI-I_SP",37418,"COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 1/2\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",15.92,15.92]
["SINAPI-I_SP 11136","SINAPI-I_SP",11136,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 15 MM","M2",65.2,65.2]
["SINAPI-I_SP 36526","SINAPI-I_SP",36526,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 400 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 110 CV","UN",148303.12,148303.12]
["SINAPI-I_SP 1524","SINAPI-I_SP",1524,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",453.43,453.43]
["SINAPI-I_SP 38405","SINAPI-I_SP",38405,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",448.45,448.45]
["SINAPI-I_SP 14054","SINAPI-I_SP",14054,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN",17.63,17.63]
["SINAPI-I_SP 2572","SINAPI-I_SP",2572,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA","UN",168.52,168.52]
["SINAPI-I_SP 2577","SINAPI-I_SP",2577,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2\", COM TAMPA CEGA","UN",60.73,60.73]
["SINAPI-I_SP 39330","SINAPI-I_SP",39330,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"C\", SEM TAMPA, DE 1/2\"","UN",8.2799999999999994,8.2799999999999994]
["SINAPI-I_SP 12019","SINAPI-I_SP",12019,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LL\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",9.66,9.66]
["SINAPI-I_SP 38997","SINAPI-I_SP",38997,"CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN",25.48,25.48]
["SINAPI-I_SP 1602","SINAPI-I_SP",1602,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/2\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 37 A 40 MM","UN",51.11,51.11]
["SINAPI-I_SP 39602","SINAPI-I_SP",39602,"CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS","UN",1.79,1.79]
["SINAPI-I_SP 2527","SINAPI-I_SP",2527,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",9.27,9.27]
["SINAPI-I_SP 2488","SINAPI-I_SP",2488,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",2.37,2.37]
["SINAPI-I_SP 38848","SINAPI-I_SP",38848,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 3/4\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN",14.18,14.18]
["SINAPI-I_SP 1622","SINAPI-I_SP",1622,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *265* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",6622.18,6622.18]
["SINAPI-I_SP 1616","SINAPI-I_SP",1616,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 300 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",7786.66,7786.66]
["SINAPI-I_SP 1618","SINAPI-I_SP",1618,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 95 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",1642.39,1642.39]
["SINAPI-I_SP 40519","SINAPI-I_SP",40519,"CORTADEIRA HIDRAULICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 50 MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 5,5 HP A 7,5 HP","UN",106487.85,106487.85]
["SINAPI-I_SP 3452","SINAPI-I_SP",3452,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2\"","UN",65.25,65.25]
["SINAPI-I_SP 3458","SINAPI-I_SP",3458,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"","UN",36.299999999999997,36.299999999999997]
["SINAPI-I_SP 12714","SINAPI-I_SP",12714,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM","UN",5.48,5.48]
["SINAPI-I_SP 12721","SINAPI-I_SP",12721,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 79 MM","UN",339.85,339.85]
["SINAPI-I_SP 34519","SINAPI-I_SP",34519,"CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM","UN",82.84,82.84]
["SINAPI-I_SP 2628","SINAPI-I_SP",2628,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4\")","UN",192.49,192.49]
["SINAPI-I_SP 2624","SINAPI-I_SP",2624,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",8.75,8.75]
["SINAPI-I_SP 39885","SINAPI-I_SP",39885,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM","UN",287.58,287.58]
["SINAPI-I_SP 1779","SINAPI-I_SP",1779,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3\"","UN",324.95999999999998,324.95999999999998]
["SINAPI-I_SP 40388","SINAPI-I_SP",40388,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2\"","UN",120.08,120.08]
["SINAPI-I_SP 1796","SINAPI-I_SP",1796,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/4\"","UN",77.17,77.17]
["SINAPI-I_SP 1800","SINAPI-I_SP",1800,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 4\"","UN",793.11,793.11]
["SINAPI-I_SP 40387","SINAPI-I_SP",40387,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2\"","UN",131.22,131.22]
[{"$f":"CONCATENATE($B17331,\" \",$C17331)","v":"SINAPI-I_SP 2618"},"SINAPI-I_SP",2618,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",13.47,13.47]
["SINAPI-I_SP 1876","SINAPI-I_SP",1876,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2\", PARA ELETRODUTO","UN",6.98,6.98]
["SINAPI-I_SP 1926","SINAPI-I_SP",1926,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",2.2799999999999998,2.2799999999999998]
["SINAPI-I_SP 39868","SINAPI-I_SP",39868,"CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM","UN",77.64,77.64]
["SINAPI-I_SP 1966","SINAPI-I_SP",1966,"CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",25.16,25.16]
["SINAPI-I_SP 1969","SINAPI-I_SP",1969,"CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",48.05,48.05]
["SINAPI-I_SP 38372","SINAPI-I_SP",38372,"DESEMPENADEIRA PLASTICA LISA *14 X 27* CM","UN",26.8,26.8]
["SINAPI-I_SP 44329","SINAPI-I_SP",44329,"DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO","L",13.98,13.98]
["SINAPI-I_SP 34714","SINAPI-I_SP",34714,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A","UN",70.59,70.59]
["SINAPI-I_SP 34689","SINAPI-I_SP",34689,"DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR DE 60 ATE 70A, TENSAO MAXIMA DE 240 V","UN",28.65,28.65]
["SINAPI-I_SP 39469","SINAPI-I_SP",39469,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)","UN",65.61,65.61]
["SINAPI-I_SP 39523","SINAPI-I_SP",39523,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO  AC","UN",269.43,269.43]
["SINAPI-I_SP 39456","SINAPI-I_SP",39456,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC","UN",147.75,147.75]
["SINAPI-I_SP 10698","SINAPI-I_SP",10698,"DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = *3 CM","M2",217.13,217.13]
["SINAPI-I_SP 7272","SINAPI-I_SP",7272,"ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (TIPO RETO OU REDONDO) DE *7 A 9 X 20 X 20* CM (L X A X C)","UN",2.2200000000000002,2.2200000000000002]
["SINAPI-I_SP 665","SINAPI-I_SP",665,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM","UN",35.200000000000003,35.200000000000003]
["SINAPI-I_SP 10998","SINAPI-I_SP",10998,"ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM","KG",54.34,54.34]
["SINAPI-I_SP 12070","SINAPI-I_SP",12070,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM","M",5.4,5.4]
["SINAPI-I_SP 12062","SINAPI-I_SP",12062,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 3\"","M",52.48,52.48]
["SINAPI-I_SP 39245","SINAPI-I_SP",39245,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS","M",6.64,6.64]
["SINAPI-I_SP 37535","SINAPI-I_SP",37535,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1\" X 24\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL","KG",20.65,20.65]
["SINAPI-I_SP 4083","SINAPI-I_SP",4083,"ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)","H",40.909999999999997,45.74]
["SINAPI-I_SP 43482","SINAPI-I_SP",43482,"EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",0.81,0.81]
["SINAPI-I_SP 43492","SINAPI-I_SP",43492,"EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",1.82,1.82]
["SINAPI-I_SP 38476","SINAPI-I_SP",38476,"ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, COM SAPATAS DE BORRACHA, *2,30* X *0,57* M (ALTURA UTIL X LARGURA MINIMA), MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS, CAPACIDADE *100* KG","UN",262.88,262.88]
["SINAPI-I_SP 10903","SINAPI-I_SP",10903,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN",194.85,194.85]
["SINAPI-I_SP 39481","SINAPI-I_SP",39481,"ESPACADOR OU DISTANCIADOR, EM PLASTICO, TIPO APOIO DE CORDOALHA (CARANGUEJO), PARA ARMADURA NEGATIVA E PROTENSAO, COBRIMENTO 50 MM","UN",1.79,1.79]
["SINAPI-I_SP 11186","SINAPI-I_SP",11186,"ESPELHO CRISTAL E = 4 MM","M2",516,516]
["SINAPI-I_SP 37372","SINAPI-I_SP",37372,"EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)","H",1.43,1.43]
["SINAPI-I_SP 10890","SINAPI-I_SP",10890,"EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 12 KG, CLASSE BC","UN",318.45999999999998,318.45999999999998]
["SINAPI-I_SP 11467","SINAPI-I_SP",11467,"FECHADURA DE SOBREPOR TIPO CAIXAO, EM FERRO COM ACABAMENTO RESINADO, SEM MACANETA, SEM CILINDRO, INCLUINDO CHAVE TIPO SIMPLES","UN",24.78,24.78]
["SINAPI-I_SP 3103","SINAPI-I_SP",3103,"FECHADURA PARA PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, RECORTE PADRAO SANTA MARINA, COM CILINDRO EM LATAO, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO","UN",59.57,59.57]
["SINAPI-I_SP 43472","SINAPI-I_SP",43472,"FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",161.72999999999999,161.72999999999999]
["SINAPI-I_SP 43463","SINAPI-I_SP",43463,"FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",0.08,0.08]
["SINAPI-I_SP 11455","SINAPI-I_SP",11455,"FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8\" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM","UN",15.27,15.27]
["SINAPI-I_SP 37394","SINAPI-I_SP",37394,"FINCAPINO CURTO CALIBRE 22, CARGA MEDIA POTENCIA 5 (PARA FERRAMENTA DE ACAO DIRETA) COR VERMELHA","CENTO",47.25,47.25]
["SINAPI-I_SP 44397","SINAPI-I_SP",44397,"FITA / CINTA AUTOADESIVA ELASTOMERICA PARA VEDACAO, L= 50 MM, E = 3 MM","M",4.18,4.18]
["SINAPI-I_SP 4312","SINAPI-I_SP",4312,"FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 90 OU KALHETAO","UN",3.28,3.28]
["SINAPI-I_SP 3265","SINAPI-I_SP",3265,"FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"","UN",46.9,46.9]
[{"$f":"CONCATENATE($B17843,\" \",$C17843)","v":"SINAPI-I_SP 36238"},"SINAPI-I_SP",36238,"FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)","M2",25.41,25.41]
["SINAPI-I_SP 7307","SINAPI-I_SP",7307,"FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)","L",49.59,49.59]
["SINAPI-I_SP 40453","SINAPI-I_SP",40453,"GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 5,0 X 2,0 X 0,23 M (C X L X A)","M2",128.06,128.06]
["SINAPI-I_SP 4315","SINAPI-I_SP",4315,"GANCHO CHATO EM ACO GALVANIZADO, L = 110 MM, RECOBRIMENTO = 100MM, SECAO 1/8 X 1/2\" (3 MM X 12 MM), PARA FIXAR TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA","UN",2.41,2.41]
["SINAPI-I_SP 4222","SINAPI-I_SP",4222,"GASOLINA COMUM","L",6.13,6.13]
["SINAPI-I_SP 3322","SINAPI-I_SP",3322,"GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO","M2",17.899999999999999,17.899999999999999]
["SINAPI-I_SP 416","SINAPI-I_SP",416,"GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4\", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2","UN",11.58,11.58]
["SINAPI-I_SP 11244","SINAPI-I_SP",11244,"GRELHA FOFO ARTICULADA, CARGA MAXIMA 1,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM","UN",247.21,247.21]
["SINAPI-I_SP 36499","SINAPI-I_SP",36499,"GRUPO GERADOR A GASOLINA, POTENCIA NOMINAL 2,2 KW, TENSAO DE SAIDA 110/220 V, MOTOR POTENCIA 6,5 HP","UN",5154.6400000000003,5154.6400000000003]
["SINAPI-I_SP 36500","SINAPI-I_SP",36500,"GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA *66* KVA, MOTOR A DIESEL","UN",124827.4,124827.4]
["SINAPI-I_SP 3378","SINAPI-I_SP",3378,"HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4\", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR","UN",111.94,111.94]
["SINAPI-I_SP 4316","SINAPI-I_SP",4316,"HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4\" X 40 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA SEXTAVADA DE ZINCO","UN",2.11,2.11]
["SINAPI-I_SP 12774","SINAPI-I_SP",12774,"HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4\", VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0,","UN",142.99,142.99]
["SINAPI-I_SP 7340","SINAPI-I_SP",7340,"IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR","L",26.86,26.86]
["SINAPI-I_SP 38074","SINAPI-I_SP",38074,"INTERRUPTORES PARALELOS (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)","UN",26.26,26.26]
["SINAPI-I_SP 40659","SINAPI-I_SP",40659,"JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE CORRER VENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENTO E SEM GUARNICAO/ALIZAR)","M2",850.51,850.51]
["SINAPI-I_SP 34367","SINAPI-I_SP",34367,"JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO","UN",501.36,501.36]
["SINAPI-I_SP 37965","SINAPI-I_SP",37965,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",8.93,8.93]
["SINAPI-I_SP 21118","SINAPI-I_SP",21118,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 15 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",3.68,3.68]
["SINAPI-I_SP 38433","SINAPI-I_SP",38433,"JOELHO PPR, 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",6.61,6.61]
["SINAPI-I_SP 3485","SINAPI-I_SP",3485,"JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1\", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",13.85,13.85]
["SINAPI-I_SP 3531","SINAPI-I_SP",3531,"JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2\", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",3.93,3.93]
["SINAPI-I_SP 3532","SINAPI-I_SP",3532,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",19.47,19.47]
["SINAPI-I_SP 37950","SINAPI-I_SP",37950,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",65.08,65.08]
["SINAPI-I_SP 3478","SINAPI-I_SP",3478,"JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",68.150000000000006,68.150000000000006]
["SINAPI-I_SP 38913","SINAPI-I_SP",38913,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN",11.18,11.18]
["SINAPI-I_SP 45196","SINAPI-I_SP",45196,"JOGO DE CHAVES DE FENDA E PHILLIPS ISOLADAS, 1000 V \u0096 *6* PEÇAS","UN",106.67,106.67]
["SINAPI-I_SP 3669","SINAPI-I_SP",3669,"JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL","UN",14.71,14.71]
["SINAPI-I_SP 3658","SINAPI-I_SP",3658,"JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL","UN",20.149999999999999,20.149999999999999]
["SINAPI-I_SP 39355","SINAPI-I_SP",39355,"KIT CHASSI TANQUE E MAQUINA LAVAR ROUPA, INSTAL. PEX, QUADRO METALICO C/ TRAVESSA C/ FURO P/ ESGOTO DN 50 MM, FURO LATERAL P/ MAQUINA E FUROS SUPERIORES P/ AGUA, *344* X *442* MM (L X H), P/ CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE (CONJUNTO COMPLETO)","UN",90.26,90.26]
["SINAPI-I_SP 39354","SINAPI-I_SP",39354,"KIT CHUVEIRO, INSTAL. PEX, QUADRO METALICO C/2 TRAVESSAS, SUPERIOR C/ ESPERA P/ CHUVEIRO E INFERIOR C/2 REGISTROS DE PRESSAO 1/2 \", *390* X *900* MM (L X H), CONEXAO COM CRIMPAGEM (CONJUNTO COMPLETO)","UN",417.22,417.22]
["SINAPI-I_SP 43621","SINAPI-I_SP",43621,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)","UN",1076.3900000000001,1076.3900000000001]
["SINAPI-I_SP 3745","SINAPI-I_SP",3745,"LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 100 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO)","M2",55.16,55.16]
["SINAPI-I_SP 39388","SINAPI-I_SP",39388,"LAMPADA LED TIPO DICROICA BIVOLT, LUZ BRANCA, 5 W (BASE GU10)","UN",5.27,5.27]
["SINAPI-I_SP 37768","SINAPI-I_SP",37768,"LIMPADORA A SUCCAO, TANQUE 12000 L, BASCULAMENTO HIDRAULICO, BOMBA 12 M3/MIN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",295000,295000]
["SINAPI-I_SP 3767","SINAPI-I_SP",3767,"LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA","UN",1.3,1.3]
["SINAPI-I_SP 10775","SINAPI-I_SP",10775,"LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)","MES",903.75,903.75]
["SINAPI-I_SP 3348","SINAPI-I_SP",3348,"LOCACAO DE GRUPO GERADOR ACIMA DE * 125 ATE 180* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL","H",23.28,23.28]
["SINAPI-I_SP 42245","SINAPI-I_SP",42245,"LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 51 W ATE 67 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX","UN",204,204]
["SINAPI-I_SP 12271","SINAPI-I_SP",12271,"LUMINARIA DUPLA P/SINALIZACAO, TIPO WETZEL AS-2/110 OU EQUIV","UN",365.99,365.99]
["SINAPI-I_SP 37979","SINAPI-I_SP",37979,"LUVA CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",144.81,144.81]
["SINAPI-I_SP 3843","SINAPI-I_SP",3843,"LUVA DE CORRER COM TRAVAS DEFOFO, PVC, JE, DN 300 MM","UN",558.36,558.36]
["SINAPI-I_SP 43838","SINAPI-I_SP",43838,"LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",29.6,29.6]
["SINAPI-I_SP 3848","SINAPI-I_SP",3848,"LUVA DE CORRER, PVC, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",12.14,12.14]
["SINAPI-I_SP 3913","SINAPI-I_SP",3913,"LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"","UN",71.53,71.53]
["SINAPI-I_SP 3920","SINAPI-I_SP",3920,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 3/4\"","UN",22.44,22.44]
["SINAPI-I_SP 40364","SINAPI-I_SP",40364,"LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2\" X 1 1/4\"","UN",56.09,56.09]
["SINAPI-I_SP 3889","SINAPI-I_SP",3889,"LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 3/4\" X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",3.99,3.99]
["SINAPI-I_SP 1902","SINAPI-I_SP",1902,"LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",1.95,1.95]
["SINAPI-I_SP 1907","SINAPI-I_SP",1907,"LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",8.6300000000000008,8.6300000000000008]
["SINAPI-I_SP 39860","SINAPI-I_SP",39860,"LUVA PASSANTE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 54 MM","UN",61.72,61.72]
["SINAPI-I_SP 38447","SINAPI-I_SP",38447,"LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",81.650000000000006,81.650000000000006]
["SINAPI-I_SP 38445","SINAPI-I_SP",38445,"LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",38.54,38.54]
["SINAPI-I_SP 20167","SINAPI-I_SP",20167,"LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",5.31,5.31]
["SINAPI-I_SP 3905","SINAPI-I_SP",3905,"LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 40 MM X 1 1/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",10.79,10.79]
["SINAPI-I_SP 39309","SINAPI-I_SP",39309,"LUVA/UNIAO, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN",7.8,7.8]
["SINAPI-I_SP 45261","SINAPI-I_SP",45261,"LUVAS DE PVC, COM COMPRIMENTO DE *35* CM, FORRADAS, ACABAMENTO ASPERO ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR","PAR",21.44,21.44]
["SINAPI-I_SP 37456","SINAPI-I_SP",37456,"MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16\" X 1 MM","M",1.71,1.71]
["SINAPI-I_SP 37529","SINAPI-I_SP",37529,"MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2\", COMPRIMENTO = 25 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES","UN",619.73,619.73]
["SINAPI-I_SP 4014","SINAPI-I_SP",4014,"MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)","M2",56.35,56.35]
["SINAPI-I_SP 44515","SINAPI-I_SP",44515,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 1,00 MM ( NBR 15352)","M2",31.22,31.22]
["SINAPI-I_SP 11478","SINAPI-I_SP",11478,"MAQUINA DE 55 MM PARA FECHADURA DE EMBUTIR EXTERNA, EM ACO INOX","UN",72.58,72.58]
["SINAPI-I_SP 40703","SINAPI-I_SP",40703,"MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG","UN",10714.5,10714.5]
["SINAPI-I_SP 10747","SINAPI-I_SP",10747,"MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 25 KG, COM SILENCIADOR","UN",24664.959999999999,24664.959999999999]
["SINAPI-I_SP 41381","SINAPI-I_SP",41381,"MASTRO TELESCOPICO GALVANIZADO 5 METROS (3 M X DN= 2\" + 2 M X DN= 1 1/2\")","UN",465.55,465.55]
["SINAPI-I_SP 34764","SINAPI-I_SP",34764,"MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",1.8,1.8]
["SINAPI-I_SP 41683","SINAPI-I_SP",41683,"MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 80 CM, *30 X 10/10* (H X L1/L2)","UN",23.49,23.49]
["SINAPI-I_SP 44478","SINAPI-I_SP",44478,"MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR  16184","KG",14.99,14.99]
["SINAPI-I_SP 41419","SINAPI-I_SP",41419,"MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO COM ROSCA SOBERBA OU MECANICA, H=300 MM X DN=10 MM","UN",8.33,8.33]
["SINAPI-I_SP 38385","SINAPI-I_SP",38385,"MISTURADOR MANUAL DE TINTAS PARA FURADEIRA, HASTE METALICA *60* CM, COM HELICE (MEXEDOR DE TINTA)","UN",37.32,37.32]
["SINAPI-I_SP 11561","SINAPI-I_SP",11561,"MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 1.100 MM E PESO DE ATE 85 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA","UN",211.21,211.21]
["SINAPI-I_SP 39402","SINAPI-I_SP",39402,"MOTOR ELETRICO PARA VIBRADOR DE IMERSAO, DE 2 CV, MONOFASICO, 110/220 V","UN",1806.46,1806.46]
["SINAPI-I_SP 4102","SINAPI-I_SP",4102,"MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M","UN",75,75]
["SINAPI-I_SP 38640","SINAPI-I_SP",38640,"MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM","UN",2.4500000000000002,2.4500000000000002]
["SINAPI-I_SP 4206","SINAPI-I_SP",4206,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1\"","UN",26.03,26.03]
["SINAPI-I_SP 4188","SINAPI-I_SP",4188,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 1/2\"","UN",15.71,15.71]
["SINAPI-I_SP 39610","SINAPI-I_SP",39610,"NOBREAK TRIFASICO, DE 15 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA","UN",79739.12,79739.12]
["SINAPI-I_SP 4250","SINAPI-I_SP",4250,"OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA (HORISTA)","H",17.399999999999999,19.45]
["SINAPI-I_SP 40981","SINAPI-I_SP",40981,"OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (MENSALISTA)","MES",3326.88,3720.78]
["SINAPI-I_SP 41001","SINAPI-I_SP",41001,"OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (MENSALISTA)","MES",4964.29,5552.06]
["SINAPI-I_SP 36517","SINAPI-I_SP",36517,"PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA BRUTA *127* CV, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,0 A 2,4 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 10330 KG","UN",590520,590520]
["SINAPI-I_SP 4274","SINAPI-I_SP",4274,"PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS","UN",140.07,140.07]
["SINAPI-I_SP 11963","SINAPI-I_SP",11963,"PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2\", COMPRIMENTO 75 MM","UN",10.49,10.49]
["SINAPI-I_SP 436","SINAPI-I_SP",436,"PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA","UN",12.13,12.13]
["SINAPI-I_SP 4343","SINAPI-I_SP",4343,"PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2\", COMPRIMENTO 4\", COM PORCA E ARRUELA","UN",5.15,5.15]
["SINAPI-I_SP 11057","SINAPI-I_SP",11057,"PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 40 MM (1.1/2 \")","UN",0.18,0.18]
["SINAPI-I_SP 4382","SINAPI-I_SP",4382,"PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16\", COMPRIMENTO 80 MM","UN",1.25,1.25]
["SINAPI-I_SP 39897","SINAPI-I_SP",39897,"PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)","UN",56.57,56.57]
["SINAPI-I_SP 10731","SINAPI-I_SP",10731,"PEDRA ARDOSIA, CINZA, *40 X 40* CM, E= *1 CM","M2",45,45]
["SINAPI-I_SP 4730","SINAPI-I_SP",4730,"PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)","M3",73.11,73.11]
["SINAPI-I_SP 40598","SINAPI-I_SP",40598,"PERFIL \"U\" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)","KG",8.4499999999999993,8.4499999999999993]
["SINAPI-I_SP 39420","SINAPI-I_SP",39420,"PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C)","M",6.45,6.45]
["SINAPI-I_SP 39428","SINAPI-I_SP",39428,"PERFIL TABICA FECHADA, LISA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA TOTAL NA HORIZONTAL *40* MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL","M",4.17,4.17]
["SINAPI-I_SP 44003","SINAPI-I_SP",44003,"PERFURATRIZ PARA EXECUCAO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HELICE CONTINUA COM CABECOTE DUPLO E TUBO METALICO 300 KW","UN",9311711.75,9311711.75]
["SINAPI-I_SP 40435","SINAPI-I_SP",40435,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO DE 600 KGF, POTENCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIAMETRO MAXIMO DE 10\"","UN",1028429.53,1028429.53]
["SINAPI-I_SP 41081","SINAPI-I_SP",41081,"PINTOR PARA TINTA EPOXI (MENSALISTA)","MES",4025.61,4502.2299999999996]
["SINAPI-I_SP 38180","SINAPI-I_SP",38180,"PISO EM REGUA VINILICA SEMIFLEXIVEL, ENCAIXE CLICADO, E = 4 MM (SEM COLOCACAO)","M2",173.57,173.57]
["SINAPI-I_SP 40653","SINAPI-I_SP",40653,"PISO KORODUR (INCLUSO EXECUCAO)","M2",136.19999999999999,136.19999999999999]
["SINAPI-I_SP 39414","SINAPI-I_SP",39414,"PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO (RF), COR ROSA, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C)","M2",25.97,25.97]
["SINAPI-I_SP 11063","SINAPI-I_SP",11063,"PLACA CIMENTICIA LISA E = 6 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO)","M2",27.71,27.71]
["SINAPI-I_SP 10850","SINAPI-I_SP",10850,"PLACA NUMERACAO RESIDENCIAL EM CHAPA GALVANIZADA ESMALTADA 12 X 18 CM","UN",60,60]
["SINAPI-I_SP 4790","SINAPI-I_SP",4790,"PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES, E = 2 MM (SEM COLOCACAO)","M2",100.18,100.18]
["SINAPI-I_SP 11615","SINAPI-I_SP",11615,"POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 10 MM, 1000 X 500 MM","M2",3.73,3.73]
["SINAPI-I_SP 45238","SINAPI-I_SP",45238,"PONTEIRO DE ACO, LISO, REDONDO, 3/4\" X 10\"","UN",24.46,24.46]
["SINAPI-I_SP 4982","SINAPI-I_SP",4982,"PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA","UN",340.77,340.77]
["SINAPI-I_SP 4977","SINAPI-I_SP",4977,"PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA (EUCALIPTO OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM","M2",322.27999999999997,322.27999999999997]
["SINAPI-I_SP 11366","SINAPI-I_SP",11366,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA","UN",226.73,226.73]
["SINAPI-I_SP 4948","SINAPI-I_SP",4948,"PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4\" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO","M2",676.38,676.38]
["SINAPI-I_SP 14162","SINAPI-I_SP",14162,"POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM","UN",1656.88,1656.88]
["SINAPI-I_SP 5036","SINAPI-I_SP",5036,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17","UN",2576.06,2576.06]
["SINAPI-I_SP 41210","SINAPI-I_SP",41210,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5","UN",2827.92,2827.92]
["SINAPI-I_SP 13339","SINAPI-I_SP",13339,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D","UN",1341.6,1341.6]
["SINAPI-I_SP 41461","SINAPI-I_SP",41461,"POSTES METALICOS AUTOPORTANTES, CONICO OU TELESCOPICO, PARA SPDA, ALTURA 20 METROS LIVRES","UN",4385.2,4385.2]
["SINAPI-I_SP 20208","SINAPI-I_SP",20208,"PRANCHAO APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M",123.75,123.75]
["SINAPI-I_SP 5061","SINAPI-I_SP",5061,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)","KG",12,12]
["SINAPI-I_SP 39026","SINAPI-I_SP",39026,"PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)","KG",13.72,13.72]
["SINAPI-I_SP 38066","SINAPI-I_SP",38066,"PULSADOR CAMPAINHA 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)","UN",9.81,9.81]
["SINAPI-I_SP 12042","SINAPI-I_SP",12042,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A","UN",778.31,778.31]
["SINAPI-I_SP 39759","SINAPI-I_SP",39759,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A","UN",677.94,677.94]
["SINAPI-I_SP 39800","SINAPI-I_SP",39800,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN","UN",70.86,70.86]
["SINAPI-I_SP 21062","SINAPI-I_SP",21062,"RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 400 X 400 MM","UN",198.08,198.08]
["SINAPI-I_SP 20045","SINAPI-I_SP",20045,"REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",10.06,10.06]
["SINAPI-I_SP 11673","SINAPI-I_SP",11673,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 20 MM, COM CORPO DIVIDIDO","UN",20.59,20.59]
["SINAPI-I_SP 11718","SINAPI-I_SP",11718,"REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4\"","UN",19.260000000000002,19.260000000000002]
["SINAPI-I_SP 11753","SINAPI-I_SP",11753,"REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4\"","UN",20.350000000000001,20.350000000000001]
["SINAPI-I_SP 45394","SINAPI-I_SP",45394,"REGUA DE ALUMINIO PARA PEDREIRO 2 M X *25,5* MM","UN",37.93,37.93]
["SINAPI-I_SP 34682","SINAPI-I_SP",34682,"REVESTIMENTO PARA ESCADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESP = 8 MM (INCLUSO EXECUCAO)","M2",128.30000000000001,128.30000000000001]
["SINAPI-I_SP 38401","SINAPI-I_SP",38401,"RODO PARA CHAO 40 CM, COM BORRACHA DUPLA E CABO","UN",9.89,9.89]
["SINAPI-I_SP 14513","SINAPI-I_SP",14513,"ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M","UN",625341.67000000004,625341.67000000004]
["SINAPI-I_SP 38393","SINAPI-I_SP",38393,"ROLO DE ESPUMA POLIESTER, 23 CM X 68 MM (COMPRIMENTO X DIAMETRO), SEM CABO","UN",21.07,21.07]
["SINAPI-I_SP 6076","SINAPI-I_SP",6076,"SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO)","M3",69,69]
["SINAPI-I_SP 43142","SINAPI-I_SP",43142,"SELANTE MONOCOMPONENTE A BASE DE SILICONE DE BAIXO MODULO, PARA JUNTAS DE PAVIMENTACAO","L",150.53,150.53]
["SINAPI-I_SP 37743","SINAPI-I_SP",37743,"SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)","UN",237841.37,237841.37]
["SINAPI-I_SP 38638","SINAPI-I_SP",38638,"SIFAO EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2\"","UN",199.84,199.84]
["SINAPI-I_SP 42433","SINAPI-I_SP",42433,"SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI","UN",4789.18,4789.18]
["SINAPI-I_SP 11609","SINAPI-I_SP",11609,"SOLUCAO ASFALTICA ELASTOMERICA PARA IMPRIMACAO, APLICACAO A FRIO","L",11.67,11.67]
["SINAPI-I_SP 7572","SINAPI-I_SP",7572,"SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16\", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA","UN",8.16,8.16]
["SINAPI-I_SP 42436","SINAPI-I_SP",42436,"SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI","UN",2701.34,2701.34]
[{"$f":"CONCATENATE($B19635,\" \",$C19635)","v":"SINAPI-I_SP 13914"},"SINAPI-I_SP",13914,"TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 1 T COM ELEVACAO DE 3 M","UN",779.24,779.24]
["SINAPI-I_SP 41614","SINAPI-I_SP",41614,"TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *1,10* M, E = 0,05 M","UN",176.58,176.58]
["SINAPI-I_SP 38837","SINAPI-I_SP",38837,"TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, DN 1\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN",8.94,8.94]
["SINAPI-I_SP 11688","SINAPI-I_SP",11688,"TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM","UN",458.74,458.74]
["SINAPI-I_SP 25013","SINAPI-I_SP",25013,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 20.000 L","UN",125259.91,125259.91]
["SINAPI-I_SP 3589","SINAPI-I_SP",3589,"TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"","UN",154.63999999999999,154.63999999999999]
["SINAPI-I_SP 40392","SINAPI-I_SP",40392,"TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2\"","UN",30.74,30.74]
["SINAPI-I_SP 12734","SINAPI-I_SP",12734,"TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 22 MM","UN",15.89,15.89]
["SINAPI-I_SP 6297","SINAPI-I_SP",6297,"TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2\"","UN",46.75,46.75]
["SINAPI-I_SP 21116","SINAPI-I_SP",21116,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 3/4\"","UN",41.59,41.59]
["SINAPI-I_SP 6315","SINAPI-I_SP",6315,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 2\"","UN",413.94,413.94]
["SINAPI-I_SP 11379","SINAPI-I_SP",11379,"TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE DE AGUA","UN",83.95,83.95]
["SINAPI-I_SP 37448","SINAPI-I_SP",37448,"TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 200 X 63 MM, PARA ELETROFUSAO","UN",474.8,474.8]
["SINAPI-I_SP 37442","SINAPI-I_SP",37442,"TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 63 X 63 MM, PARA ELETROFUSAO","UN",193.89,193.89]
["SINAPI-I_SP 38458","SINAPI-I_SP",38458,"TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 X 50 X 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",25.02,25.02]
["SINAPI-I_SP 37947","SINAPI-I_SP",37947,"TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",4.42,4.42]
["SINAPI-I_SP 38910","SINAPI-I_SP",38910,"TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 3/4\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN",24.84,24.84]
["SINAPI-I_SP 41892","SINAPI-I_SP",41892,"TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA","UN",125.02,125.02]
["SINAPI-I_SP 7070","SINAPI-I_SP",7070,"TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO","UN",222.04,222.04]
["SINAPI-I_SP 37411","SINAPI-I_SP",37411,"TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM","M2",15.33,15.33]
["SINAPI-I_SP 10917","SINAPI-I_SP",10917,"TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM","M2",7.14,7.14]
["SINAPI-I_SP 34630","SINAPI-I_SP",34630,"TELA EM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, COM GEOMANTA OU BIOMANTA, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,6 M, COM INCLINACAO DE 70 GRAUS, PARA SOLO REFORCADO","UN",1050.55,1050.55]
["SINAPI-I_SP 7175","SINAPI-I_SP",7175,"TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2","UN",2.77,2.77]
["SINAPI-I_SP 7192","SINAPI-I_SP",7192,"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 1,53 X 1,10 M (SEM AMIANTO)","UN",94.39,94.39]
["SINAPI-I_SP 25007","SINAPI-I_SP",25007,"TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA","M2",47.7,47.7]
["SINAPI-I_SP 11068","SINAPI-I_SP",11068,"TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMINIO, ALTURA DE *38* MM E ESPESSURA DE 0,7 MM (LARGURA TOTAL DE 1056 MM E COMPRIMENTO DE 5000 MM)","UN",554.16,554.16]
["SINAPI-I_SP 39319","SINAPI-I_SP",39319,"TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL","UN",9.85,9.85]
["SINAPI-I_SP 1585","SINAPI-I_SP",1585,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO","UN",5.59,5.59]
["SINAPI-I_SP 7253","SINAPI-I_SP",7253,"TERRA VEGETAL (GRANEL)","M3",214.28,214.28]
["SINAPI-I_SP 43649","SINAPI-I_SP",43649,"TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO","L",49.06,49.06]
["SINAPI-I_SP 43625","SINAPI-I_SP",43625,"TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD ACETINADO","L",37.64,37.64]
["SINAPI-I_SP 38102","SINAPI-I_SP",38102,"TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)","UN",10.33,10.33]
["SINAPI-I_SP 38104","SINAPI-I_SP",38104,"TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO)","UN",33.25,33.25]
["SINAPI-I_SP 7603","SINAPI-I_SP",7603,"TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, SEM BICO, CANO CURTO, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2\" OU 3/4\"","UN",32.450000000000003,32.450000000000003]
["SINAPI-I_SP 11822","SINAPI-I_SP",11822,"TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2\"","UN",34.270000000000003,34.270000000000003]
["SINAPI-I_SP 7618","SINAPI-I_SP",7618,"TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 1500 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL","UN",157172.09,157172.09]
["SINAPI-I_SP 7623","SINAPI-I_SP",7623,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 8,70M3","UN",4585785.54,4585785.54]
["SINAPI-I_SP 36513","SINAPI-I_SP",36513,"TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TURBO, PESO COM LASTRO DE 4900 KG","UN",255279.19,255279.19]
["SINAPI-I_SP 21024","SINAPI-I_SP",21024,"TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE M, DN = 80 MM, E = 4,05 MM, *8,47* KG/M","M",96.08,96.08]
["SINAPI-I_SP 42574","SINAPI-I_SP",42574,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1\", E= *3,38 MM, SCHEDULE 40, *2,50* KG/M","M",63.97,63.97]
["SINAPI-I_SP 21016","SINAPI-I_SP",21016,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM (4\"), E = 3,75 MM, *10,55* KG/M (NBR 5580)","M",156.74,156.74]
["SINAPI-I_SP 21014","SINAPI-I_SP",21014,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2\"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)","M",94.14,94.14]
["SINAPI-I_SP 41931","SINAPI-I_SP",41931,"TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 250 MM (NBR 7362)","M",225.91,225.91]
["SINAPI-I_SP 38030","SINAPI-I_SP",38030,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)","M",140.84,140.84]
["SINAPI-I_SP 39734","SINAPI-I_SP",39734,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 3/8\" (35 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000","M",65.760000000000005,65.760000000000005]
["SINAPI-I_SP 12742","SINAPI-I_SP",12742,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 104 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL","M",615.42999999999995,615.42999999999995]
["SINAPI-I_SP 12748","SINAPI-I_SP",12748,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 66 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL","M",285.5,285.5]
["SINAPI-I_SP 7742","SINAPI-I_SP",7742,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM","M",362.56,362.56]
["SINAPI-I_SP 12576","SINAPI-I_SP",12576,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM","M",212.35,212.35]
["SINAPI-I_SP 12579","SINAPI-I_SP",12579,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM","M",596.82000000000005,596.82000000000005]
["SINAPI-I_SP 37450","SINAPI-I_SP",37450,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM","M",56.6,56.6]
["SINAPI-I_SP 7795","SINAPI-I_SP",7795,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM","M",119.59,119.59]
["SINAPI-I_SP 39710","SINAPI-I_SP",39710,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/8\", E= 10 MM","M",3.02,3.02]
["SINAPI-I_SP 39716","SINAPI-I_SP",39716,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 3/8\", E= 10 MM","M",1.61,1.61]
["SINAPI-I_SP 43422","SINAPI-I_SP",43422,"TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 12\" (320 MM)","M",4396.67,4396.67]
["SINAPI-I_SP 38830","SINAPI-I_SP",38830,"TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *26* MM","M",20,20]
["SINAPI-I_SP 38973","SINAPI-I_SP",38973,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 50 MM","M",22.17,22.17]
["SINAPI-I_SP 38034","SINAPI-I_SP",38034,"TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 250 MM/ DE 250 MM, REDE COLETORA ESGOTO","M",169.19,169.19]
["SINAPI-I_SP 9851","SINAPI-I_SP",9851,"TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 206 MM, COMPRIMENTO = 2 M","M",199.62,199.62]
["SINAPI-I_SP 9837","SINAPI-I_SP",9837,"TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)","M",15.22,15.22]
["SINAPI-I_SP 9869","SINAPI-I_SP",9869,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)","M",9.36,9.36]
["SINAPI-I_SP 12426","SINAPI-I_SP",12426,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 1/2\"","UN",50.7,50.7]
["SINAPI-I_SP 12440","SINAPI-I_SP",12440,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DE 1 1/4\"","UN",103.67,103.67]
["SINAPI-I_SP 9890","SINAPI-I_SP",9890,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3\"","UN",291.45,291.45]
["SINAPI-I_SP 20973","SINAPI-I_SP",20973,"UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2\", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL","UN",202.1,202.1]
["SINAPI-I_SP 13895","SINAPI-I_SP",13895,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 60 M3/H, SEM SILO","UN",537335.18000000005,537335.18000000005]
["SINAPI-I_SP 10228","SINAPI-I_SP",10228,"VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2\" E ACABAMENTO METALICO CROMADO","UN",378.15,378.15]
["SINAPI-I_SP 11747","SINAPI-I_SP",11747,"VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 2\"","UN",155.62,155.62]
["SINAPI-I_SP 10406","SINAPI-I_SP",10406,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN",857.18,857.18]
["SINAPI-I_SP 43596","SINAPI-I_SP",43596,"VARA FINA PARA CREMONA, EM FERRO ZINCADO BRANCO, COM DIAMETRO DE APROX 10 MM E COMPRIMENTO DE 1,50 M","UN",19.62,19.62]
["SINAPI-I_SP 38109","SINAPI-I_SP",38109,"VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220 V, 600 W (APENAS MODULO)","UN",78.989999999999995,78.989999999999995]
["SINAPI-I_SP 13476","SINAPI-I_SP",13476,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,60 M A 5,75 M, POT. 110 HP, CAP. 450 T/ H","UN",1655896.15,1655896.15]
["SINAPI-I_SP 10489","SINAPI-I_SP",10489,"VIDRACEIRO (HORISTA)","H",18.09,20.23]
["SINAPI-I_SP 10493","SINAPI-I_SP",10493,"VIDRO LISO INCOLOR 5MM - SEM COLOCACAO","M2",210,210]
["SINAPI-I_SP 35272","SINAPI-I_SP",35272,"VIGA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",57.29,57.29]
["DER 401200","DER",401200,"Compactação de aterros c/controle visual","m3",1.5,1.53]
["DER 412000","DER",412000,"Esc. carga e transp. 1a. cat.  1600-2000m","m3",11.98,12.22]
["DER 420200","DER",420200,"Esc. carga e transp. 2a. cat.     0-200m","m3",11.22,11.49]
["DER 430410","DER",430410,"Esc. carga e transp. 3a. cat.  200-400m","m3",39.96,40.51]
["DER 416100","DER",416100,"Valetões laterais (fundo) 1a. cat.  200 -  600m (B)","m3",10.53,10.78]
["DER 530200","DER",530200,"Bica corrida","m3",104.5,104.87]
["DER 570360","DER",570360,"C.B.U.Q. c/asf.modificado por polímero exclusive fornecimento e transporte do asfalto","t",181.56,183.44]
["DER 575000","DER",575000,"Contenção lateral com solo local","m3",34.11,36.18]
["DER 510200","DER",510200,"Limpeza de jazida 2a. cat.","m3",11.57,11.9]
["DER 531500","DER",531500,"Macadame seco britado preenchido c/pó de pedra","m3",113.7,114.35]
["DER 530160","DER",530160,"Rachão sem britagem (produzido)","m3",44.18,44.89]
["DER 545000","DER",545000,"Solo cimento mist. pista (5%) 100% PN","m3",85.12,86.76]
["DER 545300","DER",545300,"Solo cimento mist. usina (5%) 100% PI","m3",91.96,92.86]
["DER 587000","DER",587000,"TSS exclusive fornecimento e transporte da emulsão","m2",4.2699999999999996,4.42]
["DER 603000","DER",603000,"Aço CA-50 fornec. dobr. colocação","kg",14.08,14.91]
["DER 621300","DER",621300,"Boca de BTTC 1,50m","ud",7228.89,7617.18]
["DER 605300","DER",605300,"Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.","m3",478.18,497.46]
["DER 606200","DER",606200,"Concreto Fck = 32 MPa, preparo em betoneira e lanç.","m3",576.53,595.80999999999995]
["DER 611500","DER",611500,"Corpo de BSTC 1,50m com berço","m",2010.41,2043.35]
["DER 611600","DER",611600,"Corpo de BSTC 2,00m sem berço","m",2867.44,2883.91]
["DER 640200","DER",640200,"Dreno profundo em solo - tipo 2","m",101.9,105.21]
["DER 641100","DER",641100,"Dreno profundo em solo - tipo 4A(GT)","m",158.29,166.7]
["DER 600300","DER",600300,"Escavação de bueiros em 1a. cat.","m3",8.67,8.94]
["DER 600100","DER",600100,"Escavação manual de vala 2a. cat.","m3",53.36,59.49]
["DER 607000","DER",607000,"Fornecimento e colocação geotextil n/tecido(GNT)","m2",6.07,6.21]
["DER 810600","DER",810600,"Meio fio de concreto tipo 6 (executado c/ extrusora)","m",59.19,62.01]
["DER 810850","DER",810850,"Meio fio de concreto tipo 9A (pré-moldado)","m",39.869999999999997,42.45]
["DER 653400","DER",653400,"Sarjeta trapezoidal concreto - tipo  3","m",82.73,89.22]
["DER 650100","DER",650100,"Sarjeta triangular concreto - tipo  2","m",80.83,87.13]
["DER 651700","DER",651700,"Sarjeta triangular concreto - tipo 10A","m",78.87,85.16]
["DER 660400","DER",660400,"Valeta concreto proteção aterro - tipo 7","m",70.16,75.819999999999993]
["DER 661300","DER",661300,"Valeta concreto proteção corte - tipo 6A","m",212.94,230.89]
["DER 507225","DER",507225,"Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø=25mm","kg",6.37,6.38]
["DER 502646","DER",502646,"Pavimento de concreto Fctmk=4,50MPa executado com régua vibratória","m3",394.95,400.48]
["DER 742200","DER",742200,"Concreto Fck = 22 MPa, preparo em betoneira e lanç.","m3",521.13,540.41]
["DER 716000","DER",716000,"Ensecadeira dupla madeira h <= 2m","m2",352.27,374.22]
["DER 702200","DER",702200,"Escavação p/ fundação em 2a. cat.","m3",53.36,59.49]
["DER 757200","DER",757200,"Guarda corpo tipo DER-PR c/ 2,0m","ud",481.42,513.73]
["DER 706250","DER",706250,"Perfuração em concreto armado d=25,0mm","m",301.77,331.84]
["DER 601600","DER",601600,"Escavação manual de valas em 1a. cat. (bigodes)","m3",24.86,27.7]
["DER 560150","DER",560150,"Imprimação impermeabilizante  para conservação/retauração, exclusive fornecimento e transporte da emulsão","m2",0.76,0.78]
["DER 805460","DER",805460,"Poda de árvores","m",11.74,12.52]
["DER 830000","DER",830000,"Cerca 4 fios c/ mourões de madeira","m",28.26,29.47]
["DER 800300","DER",800300,"Fornecimento e plantio de erva cidreira","ud",1.25,1.32]
["DER 813450","DER",813450,"Barreira dupla de concreto, armada, nível contenção TL5 - Terminal, executada c/extrusora (NBR 14885/16)","m",198.33,208.5]
["DER 813500","DER",813500,"Barreira New Jersey (padrão Europeu) (pré-moldada)","m",847.82,869.16]
["DER 822330","DER",822330,"Pintura de setas e zebrados - termoplástico por extrusão - e=3mm","m2",55.25,56.23]
["DER 876050","DER",876050,"Semi-pórtico duplo 2x6,00m p/placa até 24m2(exclusive placa)","ud",53901.67,54297.16]
["DER 822030","DER",822030,"Suporte metálico galv. fogo perfil \"C\" 250x85x25x2,70mm, h=5,00m","ud",1426.59,1436.31]
["DER 801965","DER",801965,"Lâmpada fluorescente 11 W para sinalização noturna","ud",4.0999999999999996,4.16]
["DER 801960","DER",801960,"Sinalizador de LED amarelo","ud",6.73,7.16]
["DER 520250","DER",520250,"Escavação e carga mat. jazida 2a. cat.","m3",4.47,4.62]
["DER 401070","DER",401070,"Retaludamento","m2",0.49,0.5]
["DER 589530","DER",589530,"Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C-E com polímero  ","t",4799.41,4799.41]
["DER-I 401000","DER-I",401000,"Compactação de aterros 100% PN (A)","m3",6.27,6.37]
["DER-I 420200","DER-I",420200,"Esc. carga e transp. 2a. cat.     0-200m","m3",11.22,11.49]
["DER-I 430410","DER-I",430410,"Esc. carga e transp. 3a. cat.  200-400m","m3",39.96,40.51]
["DER-I 432010","DER-I",432010,"Esc. carga e transp. 3a. cat. 1600-2000m","m3",46.3,46.93]
["DER-I 426000","DER-I",426000,"Valetões laterais (fundo) 2a. cat.  200 -  600m (A)","m3",12.2,12.47]
["DER-I 531200","DER-I",531200,"Brita graduada - na usina","m3",80.040000000000006,80.209999999999994]
["DER-I 575000","DER-I",575000,"Contenção lateral com solo local","m3",34.11,36.18]
["DER-I 510200","DER-I",510200,"Limpeza de jazida 2a. cat.","m3",11.57,11.9]
["DER-I 531500","DER-I",531500,"Macadame seco britado preenchido c/pó de pedra","m3",113.7,114.35]
["DER-I 534650","DER-I",534650,"Pré-mist. a frio p/ revest. - na usina excl. fornec. e transporte da emulsão","m3",99.03,99.55]
["DER-I 511200","DER-I",511200,"Regularização compac.subleito 100% PN (B)","m2",4.3899999999999997,4.51]
["DER-I 545300","DER-I",545300,"Solo cimento mist. usina (5%) 100% PI","m3",91.96,92.86]
["DER-I 581020","DER-I",581020,"Transporte de emulsão com polímero (trecho)","t.km",0.86,0.87]
["DER-I 603000","DER-I",603000,"Aço CA-50 fornec. dobr. colocação","kg",14.08,14.91]
["DER-I 620700","DER-I",620700,"Boca de BDTC 1,00m","ud",2529.34,2673.75]
["DER-I 622100","DER-I",622100,"Boca de saída dreno profundo - tipo 2","ud",282.94,297.93]
["DER-I 606200","DER-I",606200,"Concreto Fck = 32 MPa, preparo em betoneira e lanç.","m3",576.53,595.80999999999995]
["DER-I 611800","DER-I",611800,"Corpo de BDTC 1,00m com berço","m",1686.37,1717.16]
["DER-I 611600","DER-I",611600,"Corpo de BSTC 2,00m sem berço","m",2867.44,2883.91]
["DER-I 612500","DER-I",612500,"Corpo de BTTC 2,00m com berço","m",10857.53,11035.07]
["DER-I 640700","DER-I",640700,"Dreno profundo em solo - tipo 3A(GT)","m",152.43,161.33000000000001]
["DER-I 600300","DER-I",600300,"Escavação de bueiros em 1a. cat.","m3",8.67,8.94]
["DER-I 600900","DER-I",600900,"Escavação de corta-rio em 1a. cat.","m3",8.67,8.94]
["DER-I 607000","DER-I",607000,"Fornecimento e colocação geotextil n/tecido(GNT)","m2",6.07,6.21]
[{"$f":"CONCATENATE($B21617,\" \",$C21617)","v":"DER-I 633100"},"DER-I",633100,"Limpeza e desobstrução de bueiros duplos","m",157.77000000000001,173.5]
["DER-I 810650","DER-I",810650,"Meio fio de concreto tipo 7 (pré-moldado)","m",36.700000000000003,39.19]
["DER-I 653400","DER-I",653400,"Sarjeta trapezoidal concreto - tipo  3","m",82.73,89.22]
["DER-I 650100","DER-I",650100,"Sarjeta triangular concreto - tipo  2","m",80.83,87.13]
["DER-I 651700","DER-I",651700,"Sarjeta triangular concreto - tipo 10A","m",78.87,85.16]
["DER-I 655200","DER-I",655200,"Transp.segmento sarjeta tipo- 2 (ST-2/SZ-3) c/tubo 0,30m","m",335.66,352.03]
["DER-I 660700","DER-I",660700,"Valeta concreto proteção aterro - tipo 8A","m",142.57,153.88]
["DER-I 661600","DER-I",661600,"Valeta concreto proteção corte - tipo 8","m",122.3,132.72]
["DER-I 502646","DER-I",502646,"Pavimento de concreto Fctmk=4,50MPa executado com régua vibratória","m3",394.95,400.48]
["DER-I 741020","DER-I",741020,"Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.","m3",403.28,419.72]
["DER-I 742800","DER-I",742800,"Concreto Fck = 28 MPa, preparo em betoneira e lanç.","m3",547.07000000000005,566.35]
["DER-I 702200","DER-I",702200,"Escavação p/ fundação em 2a. cat.","m3",53.36,59.49]
["DER-I 704200","DER-I",704200,"Escavação tubulão a céu aberto 2a. cat.","m3",1967.5,2155.83]
["DER-I 757000","DER-I",757000,"Gradil ferro galv. d=2\" c/ suporte de concreto","m",237.18,245.95]
["DER-I 512050","DER-I",512050,"Demolição mecânica de pavimento","m3",16.36,16.71]
["DER-I 505100","DER-I",505100,"Fresagem descontínua a frio","m3",231.17,235.58]
["DER-I 561120","DER-I",561120,"Pintura de ligação para conservação/retauração, excl. fornec. e transporte da emulsão","m2",0.5,0.51]
["DER-I 801000","DER-I",801000,"Recomposição de sinalização vertical (material fornecido pelo DER)","m2",65.59,68.92]
["DER-I 834907","DER-I",834907,"Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm vermelho","m2",108.33,110.63]
[{"$f":"CONCATENATE($B21873,\" \",$C21873)","v":"DER-I 841000"},"DER-I",841000,"Remoção de cercas","m",16.12,17.350000000000001]
["DER-I 814000","DER-I",814000,"Barreira New Jersey dupla de concreto, não armada, executada com extrusora","m",80.48,85.34]
["DER-I 824000","DER-I",824000,"Cilindro Delimitador Alta Performance","ud",226.91,227.84]
["DER-I 871500","DER-I",871500,"Pórtico simples 11,00 a 15,00m p/placa até 24m2(exclusive placa)","ud",79918.28,80631.17]
["DER-I 822020","DER-I",822020,"Suporte metálico galv. fogo perfil \"C\" 150x85x25x3,40mm, h=4,50m","ud",1245.8900000000001,1252.97]
["DER-I 870000","DER-I",870000,"Tacha refletiva monodirecional","ud",16.079999999999998,16.86]
["DER-I 802160","DER-I",802160,"Placa de sinalização provisória","m2",79.94,81.13]
["DER-I 603040","DER-I",603040,"Assentamento de tubo 0,80m sem berço","m",374.36,378.35]
["DER-I 401080","DER-I",401080,"Lombada","m3",2.84,2.89]
["DER-I 589520","DER-I",589520,"Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C","t",3790.22,3790.22]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
[{"$f":"CONCATENATE($B22055,\" \",$C22055)","v":"SICRO "},"SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
[{"$f":"CONCATENATE($B22759,\" \",$C22759)","v":"SICRO "},"SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
[{"$f":"CONCATENATE($B23591,\" \",$C23591)","v":"SICRO "},"SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
[{"$f":"CONCATENATE($B24103,\" \",$C24103)","v":"SICRO "},"SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
[{"$f":"CONCATENATE($B24551,\" \",$C24551)","v":"SICRO "},"SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
[{"$f":"CONCATENATE($B25895,\" \",$C25895)","v":"SICRO "},"SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
[{"$f":"CONCATENATE($B26407,\" \",$C26407)","v":"SICRO "},"SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
[{"$f":"CONCATENATE($B27943,\" \",$C27943)","v":"SICRO "},"SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
[{"$f":"CONCATENATE($B28007,\" \",$C28007)","v":"SICRO "},"SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
[{"$f":"CONCATENATE($B28071,\" \",$C28071)","v":"SICRO "},"SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
[{"$f":"CONCATENATE($B28135,\" \",$C28135)","v":"SICRO "},"SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
[{"$f":"CONCATENATE($B28199,\" \",$C28199)","v":"SICRO "},"SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
[{"$f":"CONCATENATE($B28263,\" \",$C28263)","v":"SICRO "},"SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
[{"$f":"CONCATENATE($B28327,\" \",$C28327)","v":"SICRO "},"SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
[{"$f":"CONCATENATE($B28391,\" \",$C28391)","v":"SICRO "},"SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
[{"$f":"CONCATENATE($B28455,\" \",$C28455)","v":"SICRO "},"SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]

{"sheet":"Composições","index":3,"n_rows":273,"n_cols":24,"rows_kept":273,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,9],[271,8,271,9],[272,8,272,9],[271,4,271,7],[272,4,272,7],[270,1,270,2]]}
[null,"COMPOSIÇÕES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cores das células:",null,null,null,{"$f":"_xlfn.UNIQUE(_xlfn._xlws.FILTER(OFFSET(Banco!$B$5,1,0,1000000),OFFSET(Banco!$B$5,1,0,1000000)<>\"\"))","v":{"$error":"#NAME?"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fundo amarelo: células para preencher",null,{"$error":"#NAME?"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#NAME?"}]
[null,"",null,null,null,null,null,null,"CUSTO UNIT","CUSTO UNIT",null,null,null,null,"%AS","%AS",null,null,null,null,null,"Fundo azul: células para seleção de opções",null,{"$error":"#NAME?"}]
[null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"01"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A5)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"MÊS"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":106832},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":118215.43999999999},"Composições",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#NAME?"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#NAME?"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B7,\" \",$C7)","v":"Composição "},"Composição",null,null,null,{"$f":"IF($L7>0,SUM(OFFSET(F7,1,0,$L7),0))","v":0},{"$f":"IF($L7>0,SUM(OFFSET(G7,1,0,$L7),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F7),0,F7)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G7),0,G7)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A7)-1","v":0},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K7,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K7+1,K:K,0))-ROW(L7)-2","v":2},{"$f":"IF(AND(OR(I7<>0,J7<>0),N7=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#NAME?"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!D8)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!E8)-1),\"\")","v":""},{"$f":"ROUND($H8*ROUND(I8,2),2)","v":0},{"$f":"ROUND($H8*ROUND(J8,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!I8)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!J8)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A8)-1","v":0},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B8,\" \",$C8),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L8),$H8=\"\",$H8=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K8,$K$1:$K8,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!O8)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!P8)-6)),0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#NAME?"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A9)-1","v":0},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K9,-1,0),$K$1:$K9,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",null,null,"COEFIC.","DESONERADO","NÃO DESONER.",null,null,"FILTRO","IMPRIMIR","DESONERADO","NÃO DESONERADO"]
[{"$f":"CONCATENATE($B11,\" \",$C11)","v":"Composição 01"},"Composição","01","ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA","MÊS",{"$f":"IF($L11>0,SUM(OFFSET(F11,1,0,$L11),0))","v":106832},{"$f":"IF($L11>0,SUM(OFFSET(G11,1,0,$L11),0))","v":118215.43999999999},null,{"$f":"IF(ISERROR(F11),0,F11)","v":106832},{"$f":"IF(ISERROR(G11),0,G11)","v":118215.43999999999},{"$f":"COUNTA($A$1:$A11)-1","v":1},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K11,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K11+1,K:K,0))-ROW(L11)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I11<>0,J11<>0),N11=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI",90777,{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!D12)-1),\"\")","v":"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!E12)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H12*ROUND(I12,2),2)","v":4696.3999999999996},{"$f":"ROUND($H12*ROUND(J12,2),2)","v":5242.3999999999996},40,{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!I12)-4)),0)","v":117.41},{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!J12)-4)),0)","v":131.06},{"$f":"COUNTA($A$1:$A12)-1","v":1},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B12,\" \",$C12),Banco!$A:$A,0)","v":13023},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L12),$H12=\"\",$H12=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K12,$K$1:$K12,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!O12)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!P12)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F12*O12,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G12*P12,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","93564",{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!D13)-1),\"\")","v":"APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!E13)-1),\"\")","v":"MES"},102135.6,112973.04,24,{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!I13)-4)),0)","v":4255.6499999999996},{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!J13)-4)),0)","v":4707.21},{"$f":"COUNTA($A$1:$A13)-1","v":1},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B13,\" \",$C13),Banco!$A:$A,0)","v":12782},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L13),$H13=\"\",$H13=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K13,$K$1:$K13,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!O13)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!P13)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!D14)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!E14)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!I14)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!J14)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A14)-1","v":1},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B14,\" \",$C14),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L14),$H14=\"\",$H14=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K14,$K$1:$K14,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!O14)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!P14)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!D15)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!E15)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!I15)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!J15)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A15)-1","v":1},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B15,\" \",$C15),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L15),$H15=\"\",$H15=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K15,$K$1:$K15,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!O15)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!P15)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!D16)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!E16)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!I16)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!J16)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A16)-1","v":1},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B16,\" \",$C16),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L16),$H16=\"\",$H16=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K16,$K$1:$K16,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!O16)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!P16)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!D17)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!E17)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!I17)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!J17)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A17)-1","v":1},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B17,\" \",$C17),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L17),$H17=\"\",$H17=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K17,$K$1:$K17,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!O17)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!P17)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!D18)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!E18)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!I18)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!J18)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A18)-1","v":1},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B18,\" \",$C18),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L18),$H18=\"\",$H18=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K18,$K$1:$K18,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!O18)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!P18)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!D19)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!E19)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!I19)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!J19)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A19)-1","v":1},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B19,\" \",$C19),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L19),$H19=\"\",$H19=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K19,$K$1:$K19,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!O19)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!P19)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!D20)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!E20)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!I20)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!J20)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A20)-1","v":1},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B20,\" \",$C20),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L20),$H20=\"\",$H20=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K20,$K$1:$K20,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!O20)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!P20)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!D21)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!E21)-1),\"\")","v":""},{"$f":"ROUND($H21*ROUND(I21,2),2)","v":0},{"$f":"ROUND($H21*ROUND(J21,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!I21)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!J21)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A21)-1","v":1},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B21,\" \",$C21),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L21),$H21=\"\",$H21=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K21,$K$1:$K21,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!O21)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!P21)-6)),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A22)-1","v":1},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K22,-1,0),$K$1:$K22,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B23,\" \",$C23)","v":"Composição "},"Composição",null,null,null,{"$f":"IF($L23>0,SUM(OFFSET(F23,1,0,$L23),0))","v":0},{"$f":"IF($L23>0,SUM(OFFSET(G23,1,0,$L23),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F23),0,F23)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G23),0,G23)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A23)-1","v":2},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K23,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K23+1,K:K,0))-ROW(L23)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I23<>0,J23<>0),N23=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!D24)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!E24)-1),\"\")","v":""},{"$f":"ROUND($H24*ROUND(I24,2),2)","v":0},{"$f":"ROUND($H24*ROUND(J24,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!I24)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!J24)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A24)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B24,\" \",$C24),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L24),$H24=\"\",$H24=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K24,$K$1:$K24,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!O24)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!P24)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F24*O24,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G24*P24,2)","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!D25)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!E25)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!I25)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!J25)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A25)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B25,\" \",$C25),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L25),$H25=\"\",$H25=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K25,$K$1:$K25,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!O25)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!P25)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!D26)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!E26)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!I26)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!J26)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A26)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B26,\" \",$C26),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L26),$H26=\"\",$H26=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K26,$K$1:$K26,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!O26)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!P26)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!D27)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!E27)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!I27)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!J27)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A27)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B27,\" \",$C27),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L27),$H27=\"\",$H27=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K27,$K$1:$K27,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!O27)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!P27)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!D28)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!E28)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!I28)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!J28)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A28)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B28,\" \",$C28),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L28),$H28=\"\",$H28=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K28,$K$1:$K28,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!O28)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!P28)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!D29)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!E29)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!I29)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!J29)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A29)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B29,\" \",$C29),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L29),$H29=\"\",$H29=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K29,$K$1:$K29,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!O29)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!P29)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!D30)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!E30)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!I30)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!J30)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A30)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B30,\" \",$C30),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L30),$H30=\"\",$H30=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K30,$K$1:$K30,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!O30)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!P30)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!D31)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!E31)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!I31)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!J31)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A31)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B31,\" \",$C31),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L31),$H31=\"\",$H31=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K31,$K$1:$K31,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!O31)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!P31)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!D32)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!E32)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!I32)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!J32)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A32)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B32,\" \",$C32),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L32),$H32=\"\",$H32=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K32,$K$1:$K32,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!O32)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!P32)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!D33)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!E33)-1),\"\")","v":""},{"$f":"ROUND($H33*ROUND(I33,2),2)","v":0},{"$f":"ROUND($H33*ROUND(J33,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!I33)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!J33)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A33)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B33,\" \",$C33),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L33),$H33=\"\",$H33=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K33,$K$1:$K33,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!O33)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!P33)-6)),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A34)-1","v":2},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K34,-1,0),$K$1:$K34,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENATE($B35,\" \",$C35)","v":"Composição "},"Composição",null,null,null,{"$f":"IF($L35>0,SUM(OFFSET(F35,1,0,$L35),0))","v":0},{"$f":"IF($L35>0,SUM(OFFSET(G35,1,0,$L35),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F35),0,F35)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G35),0,G35)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A35)-1","v":3},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K35,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K35+1,K:K,0))-ROW(L35)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I35<>0,J35<>0),N35=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!D36)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!E36)-1),\"\")","v":""},{"$f":"ROUND($H36*ROUND(I36,2),2)","v":0},{"$f":"ROUND($H36*ROUND(J36,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!I36)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!J36)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A36)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B36,\" \",$C36),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L36),$H36=\"\",$H36=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K36,$K$1:$K36,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!O36)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!P36)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F36*O36,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G36*P36,2)","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!D37)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!E37)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!I37)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!J37)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A37)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B37,\" \",$C37),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L37),$H37=\"\",$H37=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K37,$K$1:$K37,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!O37)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!P37)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!D38)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!E38)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!I38)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!J38)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A38)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B38,\" \",$C38),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L38),$H38=\"\",$H38=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K38,$K$1:$K38,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!O38)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!P38)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!D39)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!E39)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!I39)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!J39)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A39)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B39,\" \",$C39),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L39),$H39=\"\",$H39=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K39,$K$1:$K39,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!O39)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!P39)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L40),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L40-1,COLUMN(Composições!D40)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L40),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L40-1,COLUMN(Composições!E40)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L40),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L40-1,COLUMN(Composições!I40)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L40),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L40-1,COLUMN(Composições!J40)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A40)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B40,\" \",$C40),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L40),$H40=\"\",$H40=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K40,$K$1:$K40,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L40),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L40-1,COLUMN(Composições!O40)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L40),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L40-1,COLUMN(Composições!P40)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!D41)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!E41)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!I41)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!J41)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A41)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B41,\" \",$C41),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L41),$H41=\"\",$H41=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K41,$K$1:$K41,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!O41)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!P41)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!D42)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!E42)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!I42)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!J42)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A42)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B42,\" \",$C42),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L42),$H42=\"\",$H42=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K42,$K$1:$K42,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!O42)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!P42)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!D43)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!E43)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!I43)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!J43)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A43)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B43,\" \",$C43),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L43),$H43=\"\",$H43=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K43,$K$1:$K43,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!O43)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!P43)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!D44)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!E44)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!I44)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!J44)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A44)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B44,\" \",$C44),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L44),$H44=\"\",$H44=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K44,$K$1:$K44,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!O44)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!P44)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!D45)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!E45)-1),\"\")","v":""},{"$f":"ROUND($H45*ROUND(I45,2),2)","v":0},{"$f":"ROUND($H45*ROUND(J45,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!I45)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!J45)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A45)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B45,\" \",$C45),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L45),$H45=\"\",$H45=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K45,$K$1:$K45,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!O45)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!P45)-6)),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A46)-1","v":3},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K46,-1,0),$K$1:$K46,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENATE($B47,\" \",$C47)","v":"Composição "},"Composição",null,null,null,{"$f":"IF($L47>0,SUM(OFFSET(F47,1,0,$L47),0))","v":0},{"$f":"IF($L47>0,SUM(OFFSET(G47,1,0,$L47),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F47),0,F47)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G47),0,G47)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A47)-1","v":4},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K47,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K47+1,K:K,0))-ROW(L47)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I47<>0,J47<>0),N47=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!D48)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!E48)-1),\"\")","v":""},{"$f":"ROUND($H48*ROUND(I48,2),2)","v":0},{"$f":"ROUND($H48*ROUND(J48,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!I48)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!J48)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A48)-1","v":4},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B48,\" \",$C48),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L48),$H48=\"\",$H48=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K48,$K$1:$K48,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!O48)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!P48)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F48*O48,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G48*P48,2)","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!D49)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!E49)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!I49)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!J49)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A49)-1","v":4},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B49,\" \",$C49),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L49),$H49=\"\",$H49=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K49,$K$1:$K49,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!O49)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!P49)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L50),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L50-1,COLUMN(Composições!D50)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L50),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L50-1,COLUMN(Composições!E50)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L50),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L50-1,COLUMN(Composições!I50)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L50),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L50-1,COLUMN(Composições!J50)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A50)-1","v":4},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B50,\" \",$C50),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L50),$H50=\"\",$H50=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K50,$K$1:$K50,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L50),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L50-1,COLUMN(Composições!O50)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L50),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L50-1,COLUMN(Composições!P50)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L51),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L51-1,COLUMN(Composições!D51)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L51),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L51-1,COLUMN(Composições!E51)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L51),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L51-1,COLUMN(Composições!I51)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L51),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L51-1,COLUMN(Composições!J51)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A51)-1","v":4},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B51,\" \",$C51),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L51),$H51=\"\",$H51=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K51,$K$1:$K51,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L51),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L51-1,COLUMN(Composições!O51)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L51),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L51-1,COLUMN(Composições!P51)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!D52)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!E52)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!I52)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!J52)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A52)-1","v":4},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B52,\" \",$C52),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L52),$H52=\"\",$H52=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K52,$K$1:$K52,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!O52)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!P52)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!D53)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!E53)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!I53)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!J53)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A53)-1","v":4},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B53,\" \",$C53),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L53),$H53=\"\",$H53=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K53,$K$1:$K53,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!O53)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!P53)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!D54)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!E54)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!I54)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!J54)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A54)-1","v":4},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B54,\" \",$C54),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L54),$H54=\"\",$H54=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K54,$K$1:$K54,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!O54)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!P54)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!D55)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!E55)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!I55)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!J55)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A55)-1","v":4},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B55,\" \",$C55),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L55),$H55=\"\",$H55=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K55,$K$1:$K55,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!O55)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!P55)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!D56)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!E56)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!I56)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!J56)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A56)-1","v":4},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B56,\" \",$C56),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L56),$H56=\"\",$H56=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K56,$K$1:$K56,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!O56)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!P56)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!D57)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!E57)-1),\"\")","v":""},{"$f":"ROUND($H57*ROUND(I57,2),2)","v":0},{"$f":"ROUND($H57*ROUND(J57,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!I57)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!J57)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A57)-1","v":4},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B57,\" \",$C57),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L57),$H57=\"\",$H57=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K57,$K$1:$K57,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!O57)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!P57)-6)),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A58)-1","v":4},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K58,-1,0),$K$1:$K58,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENATE($B59,\" \",$C59)","v":"Composição "},"Composição",null,null,null,{"$f":"IF($L59>0,SUM(OFFSET(F59,1,0,$L59),0))","v":0},{"$f":"IF($L59>0,SUM(OFFSET(G59,1,0,$L59),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F59),0,F59)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G59),0,G59)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A59)-1","v":5},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K59,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K59+1,K:K,0))-ROW(L59)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I59<>0,J59<>0),N59=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!D60)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!E60)-1),\"\")","v":""},{"$f":"ROUND($H60*ROUND(I60,2),2)","v":0},{"$f":"ROUND($H60*ROUND(J60,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!I60)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!J60)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A60)-1","v":5},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B60,\" \",$C60),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L60),$H60=\"\",$H60=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K60,$K$1:$K60,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!O60)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!P60)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F60*O60,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G60*P60,2)","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!D61)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!E61)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!I61)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!J61)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A61)-1","v":5},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B61,\" \",$C61),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L61),$H61=\"\",$H61=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K61,$K$1:$K61,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!O61)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!P61)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!D62)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!E62)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!I62)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!J62)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A62)-1","v":5},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B62,\" \",$C62),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L62),$H62=\"\",$H62=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K62,$K$1:$K62,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!O62)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!P62)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!D63)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!E63)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!I63)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!J63)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A63)-1","v":5},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B63,\" \",$C63),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L63),$H63=\"\",$H63=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K63,$K$1:$K63,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!O63)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!P63)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L64),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L64-1,COLUMN(Composições!D64)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L64),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L64-1,COLUMN(Composições!E64)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L64),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L64-1,COLUMN(Composições!I64)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L64),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L64-1,COLUMN(Composições!J64)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A64)-1","v":5},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B64,\" \",$C64),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L64),$H64=\"\",$H64=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K64,$K$1:$K64,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L64),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L64-1,COLUMN(Composições!O64)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L64),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L64-1,COLUMN(Composições!P64)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!D65)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!E65)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!I65)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!J65)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A65)-1","v":5},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B65,\" \",$C65),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L65),$H65=\"\",$H65=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K65,$K$1:$K65,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!O65)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!P65)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!D66)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!E66)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!I66)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!J66)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A66)-1","v":5},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B66,\" \",$C66),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L66),$H66=\"\",$H66=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K66,$K$1:$K66,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!O66)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!P66)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!D67)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!E67)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!I67)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!J67)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A67)-1","v":5},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B67,\" \",$C67),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L67),$H67=\"\",$H67=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K67,$K$1:$K67,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!O67)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!P67)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!D68)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!E68)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!I68)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!J68)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A68)-1","v":5},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B68,\" \",$C68),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L68),$H68=\"\",$H68=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K68,$K$1:$K68,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!O68)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!P68)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!D69)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!E69)-1),\"\")","v":""},{"$f":"ROUND($H69*ROUND(I69,2),2)","v":0},{"$f":"ROUND($H69*ROUND(J69,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!I69)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!J69)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A69)-1","v":5},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B69,\" \",$C69),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L69),$H69=\"\",$H69=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K69,$K$1:$K69,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!O69)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!P69)-6)),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A70)-1","v":5},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K70,-1,0),$K$1:$K70,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENATE($B71,\" \",$C71)","v":"Composição "},"Composição",null,null,null,{"$f":"IF($L71>0,SUM(OFFSET(F71,1,0,$L71),0))","v":0},{"$f":"IF($L71>0,SUM(OFFSET(G71,1,0,$L71),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F71),0,F71)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G71),0,G71)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A71)-1","v":6},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K71,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K71+1,K:K,0))-ROW(L71)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I71<>0,J71<>0),N71=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!D72)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!E72)-1),\"\")","v":""},{"$f":"ROUND($H72*ROUND(I72,2),2)","v":0},{"$f":"ROUND($H72*ROUND(J72,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!I72)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!J72)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A72)-1","v":6},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B72,\" \",$C72),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L72),$H72=\"\",$H72=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K72,$K$1:$K72,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!O72)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!P72)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F72*O72,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G72*P72,2)","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!D73)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!E73)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!I73)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!J73)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A73)-1","v":6},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B73,\" \",$C73),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L73),$H73=\"\",$H73=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K73,$K$1:$K73,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!O73)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!P73)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!D74)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!E74)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!I74)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!J74)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A74)-1","v":6},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B74,\" \",$C74),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L74),$H74=\"\",$H74=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K74,$K$1:$K74,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!O74)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!P74)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L75),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L75-1,COLUMN(Composições!D75)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L75),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L75-1,COLUMN(Composições!E75)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L75),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L75-1,COLUMN(Composições!I75)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L75),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L75-1,COLUMN(Composições!J75)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A75)-1","v":6},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B75,\" \",$C75),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L75),$H75=\"\",$H75=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K75,$K$1:$K75,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L75),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L75-1,COLUMN(Composições!O75)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L75),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L75-1,COLUMN(Composições!P75)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L76),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L76-1,COLUMN(Composições!D76)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L76),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L76-1,COLUMN(Composições!E76)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L76),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L76-1,COLUMN(Composições!I76)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L76),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L76-1,COLUMN(Composições!J76)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A76)-1","v":6},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B76,\" \",$C76),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L76),$H76=\"\",$H76=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K76,$K$1:$K76,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L76),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L76-1,COLUMN(Composições!O76)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L76),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L76-1,COLUMN(Composições!P76)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!D77)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!E77)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!I77)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!J77)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A77)-1","v":6},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B77,\" \",$C77),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L77),$H77=\"\",$H77=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K77,$K$1:$K77,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!O77)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!P77)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L78),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L78-1,COLUMN(Composições!D78)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L78),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L78-1,COLUMN(Composições!E78)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L78),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L78-1,COLUMN(Composições!I78)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L78),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L78-1,COLUMN(Composições!J78)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A78)-1","v":6},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B78,\" \",$C78),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L78),$H78=\"\",$H78=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K78,$K$1:$K78,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L78),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L78-1,COLUMN(Composições!O78)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L78),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L78-1,COLUMN(Composições!P78)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L79),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L79-1,COLUMN(Composições!D79)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L79),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L79-1,COLUMN(Composições!E79)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L79),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L79-1,COLUMN(Composições!I79)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L79),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L79-1,COLUMN(Composições!J79)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A79)-1","v":6},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B79,\" \",$C79),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L79),$H79=\"\",$H79=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K79,$K$1:$K79,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L79),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L79-1,COLUMN(Composições!O79)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L79),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L79-1,COLUMN(Composições!P79)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!D80)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!E80)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!I80)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!J80)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A80)-1","v":6},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B80,\" \",$C80),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L80),$H80=\"\",$H80=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K80,$K$1:$K80,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!O80)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!P80)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!D81)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!E81)-1),\"\")","v":""},{"$f":"ROUND($H81*ROUND(I81,2),2)","v":0},{"$f":"ROUND($H81*ROUND(J81,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!I81)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!J81)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A81)-1","v":6},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B81,\" \",$C81),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L81),$H81=\"\",$H81=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K81,$K$1:$K81,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!O81)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!P81)-6)),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A82)-1","v":6},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K82,-1,0),$K$1:$K82,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENATE($B83,\" \",$C83)","v":"Composição "},"Composição",null,null,null,{"$f":"IF($L83>0,SUM(OFFSET(F83,1,0,$L83),0))","v":0},{"$f":"IF($L83>0,SUM(OFFSET(G83,1,0,$L83),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F83),0,F83)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G83),0,G83)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A83)-1","v":7},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K83,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K83+1,K:K,0))-ROW(L83)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I83<>0,J83<>0),N83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!D84)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!E84)-1),\"\")","v":""},{"$f":"ROUND($H84*ROUND(I84,2),2)","v":0},{"$f":"ROUND($H84*ROUND(J84,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!I84)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!J84)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A84)-1","v":7},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B84,\" \",$C84),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L84),$H84=\"\",$H84=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K84,$K$1:$K84,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!O84)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!P84)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F84*O84,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G84*P84,2)","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!D85)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!E85)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!I85)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!J85)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A85)-1","v":7},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B85,\" \",$C85),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L85),$H85=\"\",$H85=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K85,$K$1:$K85,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!O85)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!P85)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L86),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L86-1,COLUMN(Composições!D86)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L86),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L86-1,COLUMN(Composições!E86)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L86),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L86-1,COLUMN(Composições!I86)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L86),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L86-1,COLUMN(Composições!J86)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A86)-1","v":7},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B86,\" \",$C86),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L86),$H86=\"\",$H86=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K86,$K$1:$K86,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L86),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L86-1,COLUMN(Composições!O86)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L86),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L86-1,COLUMN(Composições!P86)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!D87)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!E87)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!I87)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!J87)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A87)-1","v":7},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B87,\" \",$C87),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L87),$H87=\"\",$H87=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K87,$K$1:$K87,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!O87)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!P87)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!D88)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!E88)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!I88)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!J88)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A88)-1","v":7},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B88,\" \",$C88),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L88),$H88=\"\",$H88=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K88,$K$1:$K88,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!O88)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!P88)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!D89)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!E89)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!I89)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!J89)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A89)-1","v":7},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B89,\" \",$C89),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L89),$H89=\"\",$H89=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K89,$K$1:$K89,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!O89)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!P89)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!D90)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!E90)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!I90)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!J90)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A90)-1","v":7},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B90,\" \",$C90),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L90),$H90=\"\",$H90=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K90,$K$1:$K90,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!O90)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!P90)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!D91)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!E91)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!I91)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!J91)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A91)-1","v":7},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B91,\" \",$C91),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L91),$H91=\"\",$H91=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K91,$K$1:$K91,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!O91)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!P91)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!D92)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!E92)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!I92)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!J92)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A92)-1","v":7},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B92,\" \",$C92),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L92),$H92=\"\",$H92=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K92,$K$1:$K92,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!O92)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!P92)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!D93)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!E93)-1),\"\")","v":""},{"$f":"ROUND($H93*ROUND(I93,2),2)","v":0},{"$f":"ROUND($H93*ROUND(J93,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!I93)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!J93)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A93)-1","v":7},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B93,\" \",$C93),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L93),$H93=\"\",$H93=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K93,$K$1:$K93,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!O93)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!P93)-6)),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A94)-1","v":7},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K94,-1,0),$K$1:$K94,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENATE($B95,\" \",$C95)","v":"Composição "},"Composição",null,null,null,{"$f":"IF($L95>0,SUM(OFFSET(F95,1,0,$L95),0))","v":0},{"$f":"IF($L95>0,SUM(OFFSET(G95,1,0,$L95),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F95),0,F95)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G95),0,G95)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A95)-1","v":8},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K95,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K95+1,K:K,0))-ROW(L95)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I95<>0,J95<>0),N95=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!D96)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!E96)-1),\"\")","v":""},{"$f":"ROUND($H96*ROUND(I96,2),2)","v":0},{"$f":"ROUND($H96*ROUND(J96,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!I96)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!J96)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A96)-1","v":8},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B96,\" \",$C96),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L96),$H96=\"\",$H96=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K96,$K$1:$K96,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!O96)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!P96)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F96*O96,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G96*P96,2)","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!D97)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!E97)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!I97)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!J97)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A97)-1","v":8},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B97,\" \",$C97),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L97),$H97=\"\",$H97=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K97,$K$1:$K97,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!O97)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!P97)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!D98)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!E98)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!I98)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!J98)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A98)-1","v":8},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B98,\" \",$C98),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L98),$H98=\"\",$H98=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K98,$K$1:$K98,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!O98)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!P98)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L99),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L99-1,COLUMN(Composições!D99)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L99),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L99-1,COLUMN(Composições!E99)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L99),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L99-1,COLUMN(Composições!I99)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L99),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L99-1,COLUMN(Composições!J99)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A99)-1","v":8},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B99,\" \",$C99),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L99),$H99=\"\",$H99=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K99,$K$1:$K99,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L99),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L99-1,COLUMN(Composições!O99)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L99),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L99-1,COLUMN(Composições!P99)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L100),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L100-1,COLUMN(Composições!D100)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L100),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L100-1,COLUMN(Composições!E100)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L100),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L100-1,COLUMN(Composições!I100)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L100),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L100-1,COLUMN(Composições!J100)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A100)-1","v":8},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B100,\" \",$C100),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L100),$H100=\"\",$H100=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K100,$K$1:$K100,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L100),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L100-1,COLUMN(Composições!O100)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L100),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L100-1,COLUMN(Composições!P100)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L101),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L101-1,COLUMN(Composições!D101)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L101),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L101-1,COLUMN(Composições!E101)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L101),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L101-1,COLUMN(Composições!I101)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L101),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L101-1,COLUMN(Composições!J101)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A101)-1","v":8},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B101,\" \",$C101),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L101),$H101=\"\",$H101=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K101,$K$1:$K101,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L101),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L101-1,COLUMN(Composições!O101)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L101),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L101-1,COLUMN(Composições!P101)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!D102)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!E102)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!I102)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!J102)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A102)-1","v":8},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B102,\" \",$C102),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L102),$H102=\"\",$H102=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K102,$K$1:$K102,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!O102)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!P102)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!D103)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!E103)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!I103)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!J103)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A103)-1","v":8},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B103,\" \",$C103),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L103),$H103=\"\",$H103=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K103,$K$1:$K103,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!O103)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!P103)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!D104)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!E104)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!I104)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!J104)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A104)-1","v":8},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B104,\" \",$C104),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L104),$H104=\"\",$H104=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K104,$K$1:$K104,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!O104)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!P104)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!D105)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!E105)-1),\"\")","v":""},{"$f":"ROUND($H105*ROUND(I105,2),2)","v":0},{"$f":"ROUND($H105*ROUND(J105,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!I105)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!J105)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A105)-1","v":8},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B105,\" \",$C105),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L105),$H105=\"\",$H105=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K105,$K$1:$K105,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!O105)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!P105)-6)),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A106)-1","v":8},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K106,-1,0),$K$1:$K106,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENATE($B107,\" \",$C107)","v":"Composição "},"Composição",null,null,null,{"$f":"IF($L107>0,SUM(OFFSET(F107,1,0,$L107),0))","v":0},{"$f":"IF($L107>0,SUM(OFFSET(G107,1,0,$L107),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F107),0,F107)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G107),0,G107)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A107)-1","v":9},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K107,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K107+1,K:K,0))-ROW(L107)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I107<>0,J107<>0),N107=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!D108)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!E108)-1),\"\")","v":""},{"$f":"ROUND($H108*ROUND(I108,2),2)","v":0},{"$f":"ROUND($H108*ROUND(J108,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!I108)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!J108)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A108)-1","v":9},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B108,\" \",$C108),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L108),$H108=\"\",$H108=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K108,$K$1:$K108,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!O108)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!P108)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F108*O108,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G108*P108,2)","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L109),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L109-1,COLUMN(Composições!D109)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L109),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L109-1,COLUMN(Composições!E109)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L109),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L109-1,COLUMN(Composições!I109)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L109),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L109-1,COLUMN(Composições!J109)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A109)-1","v":9},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B109,\" \",$C109),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L109),$H109=\"\",$H109=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K109,$K$1:$K109,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L109),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L109-1,COLUMN(Composições!O109)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L109),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L109-1,COLUMN(Composições!P109)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L110),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L110-1,COLUMN(Composições!D110)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L110),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L110-1,COLUMN(Composições!E110)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L110),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L110-1,COLUMN(Composições!I110)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L110),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L110-1,COLUMN(Composições!J110)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A110)-1","v":9},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B110,\" \",$C110),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L110),$H110=\"\",$H110=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K110,$K$1:$K110,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L110),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L110-1,COLUMN(Composições!O110)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L110),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L110-1,COLUMN(Composições!P110)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!D111)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!E111)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!I111)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!J111)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A111)-1","v":9},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B111,\" \",$C111),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L111),$H111=\"\",$H111=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K111,$K$1:$K111,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!O111)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!P111)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!D112)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!E112)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!I112)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!J112)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A112)-1","v":9},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B112,\" \",$C112),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L112),$H112=\"\",$H112=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K112,$K$1:$K112,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!O112)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!P112)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!D113)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!E113)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!I113)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!J113)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A113)-1","v":9},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B113,\" \",$C113),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L113),$H113=\"\",$H113=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K113,$K$1:$K113,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!O113)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!P113)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!D114)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!E114)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!I114)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!J114)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A114)-1","v":9},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B114,\" \",$C114),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L114),$H114=\"\",$H114=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K114,$K$1:$K114,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!O114)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!P114)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!D115)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!E115)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!I115)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!J115)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A115)-1","v":9},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B115,\" \",$C115),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L115),$H115=\"\",$H115=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K115,$K$1:$K115,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!O115)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!P115)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!D116)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!E116)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!I116)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!J116)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A116)-1","v":9},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B116,\" \",$C116),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L116),$H116=\"\",$H116=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K116,$K$1:$K116,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!O116)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!P116)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!D117)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!E117)-1),\"\")","v":""},{"$f":"ROUND($H117*ROUND(I117,2),2)","v":0},{"$f":"ROUND($H117*ROUND(J117,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!I117)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!J117)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A117)-1","v":9},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B117,\" \",$C117),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L117),$H117=\"\",$H117=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K117,$K$1:$K117,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!O117)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!P117)-6)),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A118)-1","v":9},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K118,-1,0),$K$1:$K118,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENATE($B119,\" \",$C119)","v":"Composição "},"Composição",null,null,null,{"$f":"IF($L119>0,SUM(OFFSET(F119,1,0,$L119),0))","v":0},{"$f":"IF($L119>0,SUM(OFFSET(G119,1,0,$L119),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F119),0,F119)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G119),0,G119)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A119)-1","v":10},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K119,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K119+1,K:K,0))-ROW(L119)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I119<>0,J119<>0),N119=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!D120)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!E120)-1),\"\")","v":""},{"$f":"ROUND($H120*ROUND(I120,2),2)","v":0},{"$f":"ROUND($H120*ROUND(J120,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!I120)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!J120)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A120)-1","v":10},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B120,\" \",$C120),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L120),$H120=\"\",$H120=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K120,$K$1:$K120,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!O120)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!P120)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F120*O120,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G120*P120,2)","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!D121)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!E121)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!I121)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!J121)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A121)-1","v":10},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B121,\" \",$C121),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L121),$H121=\"\",$H121=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K121,$K$1:$K121,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!O121)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!P121)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L122),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L122-1,COLUMN(Composições!D122)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L122),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L122-1,COLUMN(Composições!E122)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L122),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L122-1,COLUMN(Composições!I122)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L122),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L122-1,COLUMN(Composições!J122)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A122)-1","v":10},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B122,\" \",$C122),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L122),$H122=\"\",$H122=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K122,$K$1:$K122,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L122),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L122-1,COLUMN(Composições!O122)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L122),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L122-1,COLUMN(Composições!P122)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L123),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L123-1,COLUMN(Composições!D123)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L123),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L123-1,COLUMN(Composições!E123)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L123),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L123-1,COLUMN(Composições!I123)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L123),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L123-1,COLUMN(Composições!J123)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A123)-1","v":10},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B123,\" \",$C123),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L123),$H123=\"\",$H123=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K123,$K$1:$K123,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L123),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L123-1,COLUMN(Composições!O123)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L123),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L123-1,COLUMN(Composições!P123)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L124),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L124-1,COLUMN(Composições!D124)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L124),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L124-1,COLUMN(Composições!E124)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L124),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L124-1,COLUMN(Composições!I124)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L124),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L124-1,COLUMN(Composições!J124)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A124)-1","v":10},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B124,\" \",$C124),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L124),$H124=\"\",$H124=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K124,$K$1:$K124,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L124),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L124-1,COLUMN(Composições!O124)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L124),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L124-1,COLUMN(Composições!P124)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L125),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L125-1,COLUMN(Composições!D125)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L125),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L125-1,COLUMN(Composições!E125)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L125),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L125-1,COLUMN(Composições!I125)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L125),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L125-1,COLUMN(Composições!J125)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A125)-1","v":10},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B125,\" \",$C125),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L125),$H125=\"\",$H125=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K125,$K$1:$K125,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L125),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L125-1,COLUMN(Composições!O125)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L125),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L125-1,COLUMN(Composições!P125)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!D126)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!E126)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!I126)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!J126)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A126)-1","v":10},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B126,\" \",$C126),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L126),$H126=\"\",$H126=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K126,$K$1:$K126,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!O126)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!P126)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L127),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L127-1,COLUMN(Composições!D127)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L127),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L127-1,COLUMN(Composições!E127)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L127),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L127-1,COLUMN(Composições!I127)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L127),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L127-1,COLUMN(Composições!J127)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A127)-1","v":10},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B127,\" \",$C127),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L127),$H127=\"\",$H127=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K127,$K$1:$K127,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L127),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L127-1,COLUMN(Composições!O127)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L127),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L127-1,COLUMN(Composições!P127)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L128),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L128-1,COLUMN(Composições!D128)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L128),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L128-1,COLUMN(Composições!E128)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L128),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L128-1,COLUMN(Composições!I128)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L128),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L128-1,COLUMN(Composições!J128)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A128)-1","v":10},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B128,\" \",$C128),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L128),$H128=\"\",$H128=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K128,$K$1:$K128,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L128),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L128-1,COLUMN(Composições!O128)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L128),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L128-1,COLUMN(Composições!P128)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L129),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L129-1,COLUMN(Composições!D129)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L129),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L129-1,COLUMN(Composições!E129)-1),\"\")","v":""},{"$f":"ROUND($H129*ROUND(I129,2),2)","v":0},{"$f":"ROUND($H129*ROUND(J129,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L129),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L129-1,COLUMN(Composições!I129)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L129),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L129-1,COLUMN(Composições!J129)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A129)-1","v":10},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B129,\" \",$C129),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L129),$H129=\"\",$H129=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K129,$K$1:$K129,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L129),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L129-1,COLUMN(Composições!O129)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L129),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L129-1,COLUMN(Composições!P129)-6)),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A130)-1","v":10},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K130,-1,0),$K$1:$K130,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENATE($B131,\" \",$C131)","v":"Composição 96556_ADP-01"},"Composição","96556_ADP-01","CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. ","M3",{"$f":"IF($L131>0,SUM(OFFSET(F131,1,0,$L131),0))","v":865.99999999999989},901.76,null,{"$f":"IF(ISERROR(F131),0,F131)","v":865.99999999999989},901.76,{"$f":"COUNTA($A$1:$A131)-1","v":11},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K131,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K131+1,K:K,0))-ROW(L131)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I131<>0,J131<>0),N131=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim",{"$f":"IF(AND($L131>0,F131<>0),ROUND(SUM(OFFSET(Q131,1,0,$L131))/F131,4),0)","v":1.8E-3},1.6999999999999999E-3]
[null,"SINAPI",94970,{"$f":"IF(ISNUMBER($L132),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L132-1,COLUMN(Composições!D132)-1),\"\")","v":"CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L132),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L132-1,COLUMN(Composições!E132)-1),\"\")","v":"M3"},{"$f":"ROUND($H132*ROUND(I132,2),2)","v":538.80999999999995},{"$f":"ROUND($H132*ROUND(J132,2),2)","v":547.78},1.19,{"$f":"IF(ISNUMBER($L132),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L132-1,COLUMN(Composições!I132)-4)),0)","v":452.78},{"$f":"IF(ISNUMBER($L132),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L132-1,COLUMN(Composições!J132)-4)),0)","v":460.32},{"$f":"COUNTA($A$1:$A132)-1","v":11},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B132,\" \",$C132),Banco!$A:$A,0)","v":14300},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L132),$H132=\"\",$H132=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K132,$K$1:$K132,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L132),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L132-1,COLUMN(Composições!O132)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L132),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L132-1,COLUMN(Composições!P132)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F132*O132,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G132*P132,2)","v":0}]
[null,"SINAPI",90587,{"$f":"IF(ISNUMBER($L133),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L133-1,COLUMN(Composições!D133)-1),\"\")","v":"VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L133),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L133-1,COLUMN(Composições!E133)-1),\"\")","v":"CHI"},1.03,1.03,1.9379999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L133),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L133-1,COLUMN(Composições!I133)-4)),0)","v":0.53},{"$f":"IF(ISNUMBER($L133),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L133-1,COLUMN(Composições!J133)-4)),0)","v":0.53},{"$f":"COUNTA($A$1:$A133)-1","v":11},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B133,\" \",$C133),Banco!$A:$A,0)","v":7845},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L133),$H133=\"\",$H133=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K133,$K$1:$K133,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L133),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L133-1,COLUMN(Composições!O133)-6)),0)","v":1},{"$f":"IF(ISNUMBER($L133),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L133-1,COLUMN(Composições!P133)-6)),0)","v":1},1.03,1.03]
[null,"SINAPI",90586,{"$f":"IF(ISNUMBER($L134),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L134-1,COLUMN(Composições!D134)-1),\"\")","v":"VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L134),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L134-1,COLUMN(Composições!E134)-1),\"\")","v":"CHP"},0.74,0.74,0.59799999999999998,{"$f":"IF(ISNUMBER($L134),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L134-1,COLUMN(Composições!I134)-4)),0)","v":1.23},{"$f":"IF(ISNUMBER($L134),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L134-1,COLUMN(Composições!J134)-4)),0)","v":1.23},{"$f":"COUNTA($A$1:$A134)-1","v":11},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B134,\" \",$C134),Banco!$A:$A,0)","v":7846},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L134),$H134=\"\",$H134=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K134,$K$1:$K134,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L134),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L134-1,COLUMN(Composições!O134)-6)),0)","v":0.69920000000000004},{"$f":"IF(ISNUMBER($L134),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L134-1,COLUMN(Composições!P134)-6)),0)","v":0.69920000000000004},0.52,0.52]
[null,"SINAPI",88316,{"$f":"IF(ISNUMBER($L135),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L135-1,COLUMN(Composições!D135)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L135),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L135-1,COLUMN(Composições!E135)-1),\"\")","v":"H"},135.13999999999999,145.59,5.0709999999999997,{"$f":"IF(ISNUMBER($L135),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L135-1,COLUMN(Composições!I135)-4)),0)","v":26.65},{"$f":"IF(ISNUMBER($L135),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L135-1,COLUMN(Composições!J135)-4)),0)","v":28.71},{"$f":"COUNTA($A$1:$A135)-1","v":11},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B135,\" \",$C135),Banco!$A:$A,0)","v":13118},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L135),$H135=\"\",$H135=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K135,$K$1:$K135,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L135),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L135-1,COLUMN(Composições!O135)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L135),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L135-1,COLUMN(Composições!P135)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",88309,{"$f":"IF(ISNUMBER($L136),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L136-1,COLUMN(Composições!D136)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L136),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L136-1,COLUMN(Composições!E136)-1),\"\")","v":"H"},190.28,206.62,5.5979999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L136),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L136-1,COLUMN(Composições!I136)-4)),0)","v":33.99},{"$f":"IF(ISNUMBER($L136),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L136-1,COLUMN(Composições!J136)-4)),0)","v":36.909999999999997},{"$f":"COUNTA($A$1:$A136)-1","v":11},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B136,\" \",$C136),Banco!$A:$A,0)","v":13105},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L136),$H136=\"\",$H136=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K136,$K$1:$K136,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L136),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L136-1,COLUMN(Composições!O136)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L136),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L136-1,COLUMN(Composições!P136)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L137),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L137-1,COLUMN(Composições!D137)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L137),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L137-1,COLUMN(Composições!E137)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L137),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L137-1,COLUMN(Composições!I137)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L137),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L137-1,COLUMN(Composições!J137)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A137)-1","v":11},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B137,\" \",$C137),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L137),$H137=\"\",$H137=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K137,$K$1:$K137,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L137),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L137-1,COLUMN(Composições!O137)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L137),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L137-1,COLUMN(Composições!P137)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L138),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L138-1,COLUMN(Composições!D138)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L138),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L138-1,COLUMN(Composições!E138)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L138),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L138-1,COLUMN(Composições!I138)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L138),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L138-1,COLUMN(Composições!J138)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A138)-1","v":11},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B138,\" \",$C138),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L138),$H138=\"\",$H138=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K138,$K$1:$K138,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L138),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L138-1,COLUMN(Composições!O138)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L138),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L138-1,COLUMN(Composições!P138)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L139),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L139-1,COLUMN(Composições!D139)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L139),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L139-1,COLUMN(Composições!E139)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L139),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L139-1,COLUMN(Composições!I139)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L139),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L139-1,COLUMN(Composições!J139)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A139)-1","v":11},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B139,\" \",$C139),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L139),$H139=\"\",$H139=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K139,$K$1:$K139,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L139),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L139-1,COLUMN(Composições!O139)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L139),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L139-1,COLUMN(Composições!P139)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L140),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L140-1,COLUMN(Composições!D140)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L140),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L140-1,COLUMN(Composições!E140)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L140),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L140-1,COLUMN(Composições!I140)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L140),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L140-1,COLUMN(Composições!J140)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A140)-1","v":11},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B140,\" \",$C140),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L140),$H140=\"\",$H140=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K140,$K$1:$K140,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L140),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L140-1,COLUMN(Composições!O140)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L140),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L140-1,COLUMN(Composições!P140)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L141),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L141-1,COLUMN(Composições!D141)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L141),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L141-1,COLUMN(Composições!E141)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L141),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L141-1,COLUMN(Composições!I141)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L141),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L141-1,COLUMN(Composições!J141)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A141)-1","v":11},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B141,\" \",$C141),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L141),$H141=\"\",$H141=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K141,$K$1:$K141,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L141),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L141-1,COLUMN(Composições!O141)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L141),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L141-1,COLUMN(Composições!P141)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A142)-1","v":11},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K142,-1,0),$K$1:$K142,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B143,\" \",$C143)","v":"Composição 96555_ADP-01"},"Composição","96555_ADP-01","CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024","M3",{"$f":"IF($L143>0,SUM(OFFSET(F143,1,0,$L143),0))","v":685.46},707.22,null,{"$f":"IF(ISERROR(F143),0,F143)","v":685.46},707.22,{"$f":"COUNTA($A$1:$A143)-1","v":12},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K143,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K143+1,K:K,0))-ROW(L143)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I143<>0,J143<>0),N143=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim",{"$f":"IF(AND($L143>0,F143<>0),ROUND(SUM(OFFSET(Q143,1,0,$L143))/F143,4),0)","v":1.2999999999999999E-3},1.1999999999999999E-3]
[null,"SINAPI",94970,{"$f":"IF(ISNUMBER($L144),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L144-1,COLUMN(Composições!D144)-1),\"\")","v":"CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L144),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L144-1,COLUMN(Composições!E144)-1),\"\")","v":"M3"},{"$f":"ROUND($H144*ROUND(I144,2),2)","v":525.22},{"$f":"ROUND($H144*ROUND(J144,2),2)","v":533.97},1.1599999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L144),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L144-1,COLUMN(Composições!I144)-4)),0)","v":452.78},{"$f":"IF(ISNUMBER($L144),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L144-1,COLUMN(Composições!J144)-4)),0)","v":460.32},{"$f":"COUNTA($A$1:$A144)-1","v":12},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B144,\" \",$C144),Banco!$A:$A,0)","v":14300},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L144),$H144=\"\",$H144=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K144,$K$1:$K144,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L144),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L144-1,COLUMN(Composições!O144)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L144),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L144-1,COLUMN(Composições!P144)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F144*O144,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G144*P144,2)","v":0}]
[null,"SINAPI",90587,{"$f":"IF(ISNUMBER($L145),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L145-1,COLUMN(Composições!D145)-1),\"\")","v":"VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L145),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L145-1,COLUMN(Composições!E145)-1),\"\")","v":"CHI"},0.57999999999999996,0.57999999999999996,1.101,{"$f":"IF(ISNUMBER($L145),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L145-1,COLUMN(Composições!I145)-4)),0)","v":0.53},{"$f":"IF(ISNUMBER($L145),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L145-1,COLUMN(Composições!J145)-4)),0)","v":0.53},{"$f":"COUNTA($A$1:$A145)-1","v":12},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B145,\" \",$C145),Banco!$A:$A,0)","v":7845},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L145),$H145=\"\",$H145=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K145,$K$1:$K145,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L145),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L145-1,COLUMN(Composições!O145)-6)),0)","v":1},{"$f":"IF(ISNUMBER($L145),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L145-1,COLUMN(Composições!P145)-6)),0)","v":1},0.57999999999999996,0.57999999999999996]
[null,"SINAPI",90586,{"$f":"IF(ISNUMBER($L146),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L146-1,COLUMN(Composições!D146)-1),\"\")","v":"VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L146),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L146-1,COLUMN(Composições!E146)-1),\"\")","v":"CHP"},0.42,0.42,0.34,{"$f":"IF(ISNUMBER($L146),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L146-1,COLUMN(Composições!I146)-4)),0)","v":1.23},{"$f":"IF(ISNUMBER($L146),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L146-1,COLUMN(Composições!J146)-4)),0)","v":1.23},{"$f":"COUNTA($A$1:$A146)-1","v":12},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B146,\" \",$C146),Banco!$A:$A,0)","v":7846},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L146),$H146=\"\",$H146=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K146,$K$1:$K146,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L146),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L146-1,COLUMN(Composições!O146)-6)),0)","v":0.69920000000000004},{"$f":"IF(ISNUMBER($L146),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L146-1,COLUMN(Composições!P146)-6)),0)","v":0.69920000000000004},0.28999999999999998,0.28999999999999998]
[null,"SINAPI",88316,{"$f":"IF(ISNUMBER($L147),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L147-1,COLUMN(Composições!D147)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L147),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L147-1,COLUMN(Composições!E147)-1),\"\")","v":"H"},76.81,82.74,2.8820000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L147),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L147-1,COLUMN(Composições!I147)-4)),0)","v":26.65},{"$f":"IF(ISNUMBER($L147),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L147-1,COLUMN(Composições!J147)-4)),0)","v":28.71},{"$f":"COUNTA($A$1:$A147)-1","v":12},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B147,\" \",$C147),Banco!$A:$A,0)","v":13118},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L147),$H147=\"\",$H147=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K147,$K$1:$K147,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L147),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L147-1,COLUMN(Composições!O147)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L147),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L147-1,COLUMN(Composições!P147)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",88309,{"$f":"IF(ISNUMBER($L148),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L148-1,COLUMN(Composições!D148)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L148),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L148-1,COLUMN(Composições!E148)-1),\"\")","v":"H"},82.43,89.51,2.4249999999999998,{"$f":"IF(ISNUMBER($L148),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L148-1,COLUMN(Composições!I148)-4)),0)","v":33.99},{"$f":"IF(ISNUMBER($L148),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L148-1,COLUMN(Composições!J148)-4)),0)","v":36.909999999999997},{"$f":"COUNTA($A$1:$A148)-1","v":12},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B148,\" \",$C148),Banco!$A:$A,0)","v":13105},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L148),$H148=\"\",$H148=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K148,$K$1:$K148,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L148),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L148-1,COLUMN(Composições!O148)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L148),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L148-1,COLUMN(Composições!P148)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L149),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L149-1,COLUMN(Composições!D149)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L149),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L149-1,COLUMN(Composições!E149)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L149),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L149-1,COLUMN(Composições!I149)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L149),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L149-1,COLUMN(Composições!J149)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A149)-1","v":12},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B149,\" \",$C149),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L149),$H149=\"\",$H149=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K149,$K$1:$K149,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L149),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L149-1,COLUMN(Composições!O149)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L149),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L149-1,COLUMN(Composições!P149)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L150),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L150-1,COLUMN(Composições!D150)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L150),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L150-1,COLUMN(Composições!E150)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L150),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L150-1,COLUMN(Composições!I150)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L150),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L150-1,COLUMN(Composições!J150)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A150)-1","v":12},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B150,\" \",$C150),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L150),$H150=\"\",$H150=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K150,$K$1:$K150,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L150),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L150-1,COLUMN(Composições!O150)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L150),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L150-1,COLUMN(Composições!P150)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L151),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L151-1,COLUMN(Composições!D151)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L151),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L151-1,COLUMN(Composições!E151)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L151),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L151-1,COLUMN(Composições!I151)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L151),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L151-1,COLUMN(Composições!J151)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A151)-1","v":12},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B151,\" \",$C151),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L151),$H151=\"\",$H151=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K151,$K$1:$K151,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L151),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L151-1,COLUMN(Composições!O151)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L151),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L151-1,COLUMN(Composições!P151)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L152),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L152-1,COLUMN(Composições!D152)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L152),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L152-1,COLUMN(Composições!E152)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L152),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L152-1,COLUMN(Composições!I152)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L152),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L152-1,COLUMN(Composições!J152)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A152)-1","v":12},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B152,\" \",$C152),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L152),$H152=\"\",$H152=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K152,$K$1:$K152,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L152),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L152-1,COLUMN(Composições!O152)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L152),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L152-1,COLUMN(Composições!P152)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L153),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L153-1,COLUMN(Composições!D153)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L153),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L153-1,COLUMN(Composições!E153)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L153),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L153-1,COLUMN(Composições!I153)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L153),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L153-1,COLUMN(Composições!J153)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A153)-1","v":12},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B153,\" \",$C153),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L153),$H153=\"\",$H153=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K153,$K$1:$K153,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L153),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L153-1,COLUMN(Composições!O153)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L153),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L153-1,COLUMN(Composições!P153)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A154)-1","v":12},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K154,-1,0),$K$1:$K154,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B155,\" \",$C155)","v":"Composição 103682_ADP-01"},"Composição","103682_ADP-01","CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3",{"$f":"IF($L155>0,SUM(OFFSET(F155,1,0,$L155),0))","v":884.44},915.63000000000011,null,{"$f":"IF(ISERROR(F155),0,F155)","v":884.44},915.63000000000011,{"$f":"COUNTA($A$1:$A155)-1","v":13},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K155,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K155+1,K:K,0))-ROW(L155)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I155<>0,J155<>0),N155=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim",{"$f":"IF(AND($L155>0,F155<>0),ROUND(SUM(OFFSET(Q155,1,0,$L155))/F155,4),0)","v":1.1000000000000001E-3},1E-3]
[null,"SINAPI",90587,{"$f":"IF(ISNUMBER($L156),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L156-1,COLUMN(Composições!D156)-1),\"\")","v":"VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L156),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L156-1,COLUMN(Composições!E156)-1),\"\")","v":"CHI"},{"$f":"ROUND($H156*ROUND(I156,2),2)","v":0.13},{"$f":"ROUND($H156*ROUND(J156,2),2)","v":0.13},0.249,{"$f":"IF(ISNUMBER($L156),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L156-1,COLUMN(Composições!I156)-4)),0)","v":0.53},{"$f":"IF(ISNUMBER($L156),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L156-1,COLUMN(Composições!J156)-4)),0)","v":0.53},{"$f":"COUNTA($A$1:$A156)-1","v":13},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B156,\" \",$C156),Banco!$A:$A,0)","v":7845},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L156),$H156=\"\",$H156=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K156,$K$1:$K156,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L156),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L156-1,COLUMN(Composições!O156)-6)),0)","v":1},{"$f":"IF(ISNUMBER($L156),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L156-1,COLUMN(Composições!P156)-6)),0)","v":1},{"$f":"ROUND(F156*O156,2)","v":0.13},{"$f":"ROUND(G156*P156,2)","v":0.13}]
[null,"SINAPI",90586,{"$f":"IF(ISNUMBER($L157),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L157-1,COLUMN(Composições!D157)-1),\"\")","v":"VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L157),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L157-1,COLUMN(Composições!E157)-1),\"\")","v":"CHP"},1.1599999999999999,1.1599999999999999,0.94199999999999995,{"$f":"IF(ISNUMBER($L157),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L157-1,COLUMN(Composições!I157)-4)),0)","v":1.23},{"$f":"IF(ISNUMBER($L157),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L157-1,COLUMN(Composições!J157)-4)),0)","v":1.23},{"$f":"COUNTA($A$1:$A157)-1","v":13},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B157,\" \",$C157),Banco!$A:$A,0)","v":7846},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L157),$H157=\"\",$H157=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K157,$K$1:$K157,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L157),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L157-1,COLUMN(Composições!O157)-6)),0)","v":0.69920000000000004},{"$f":"IF(ISNUMBER($L157),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L157-1,COLUMN(Composições!P157)-6)),0)","v":0.69920000000000004},0.81,0.81]
[null,"SINAPI",88316,{"$f":"IF(ISNUMBER($L158),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L158-1,COLUMN(Composições!D158)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L158),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L158-1,COLUMN(Composições!E158)-1),\"\")","v":"H"},224.05,241.36,8.407,{"$f":"IF(ISNUMBER($L158),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L158-1,COLUMN(Composições!I158)-4)),0)","v":26.65},{"$f":"IF(ISNUMBER($L158),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L158-1,COLUMN(Composições!J158)-4)),0)","v":28.71},{"$f":"COUNTA($A$1:$A158)-1","v":13},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B158,\" \",$C158),Banco!$A:$A,0)","v":13118},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L158),$H158=\"\",$H158=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K158,$K$1:$K158,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L158),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L158-1,COLUMN(Composições!O158)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L158),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L158-1,COLUMN(Composições!P158)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",88309,{"$f":"IF(ISNUMBER($L159),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L159-1,COLUMN(Composições!D159)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L159),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L159-1,COLUMN(Composições!E159)-1),\"\")","v":"H"},121.38,131.81,3.5710000000000002,{"$f":"IF(ISNUMBER($L159),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L159-1,COLUMN(Composições!I159)-4)),0)","v":33.99},{"$f":"IF(ISNUMBER($L159),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L159-1,COLUMN(Composições!J159)-4)),0)","v":36.909999999999997},{"$f":"COUNTA($A$1:$A159)-1","v":13},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B159,\" \",$C159),Banco!$A:$A,0)","v":13105},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L159),$H159=\"\",$H159=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K159,$K$1:$K159,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L159),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L159-1,COLUMN(Composições!O159)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L159),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L159-1,COLUMN(Composições!P159)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",88262,{"$f":"IF(ISNUMBER($L160),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L160-1,COLUMN(Composições!D160)-1),\"\")","v":"CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L160),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L160-1,COLUMN(Composições!E160)-1),\"\")","v":"H"},39.9,43.35,1.19,{"$f":"IF(ISNUMBER($L160),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L160-1,COLUMN(Composições!I160)-4)),0)","v":33.53},{"$f":"IF(ISNUMBER($L160),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L160-1,COLUMN(Composições!J160)-4)),0)","v":36.43},{"$f":"COUNTA($A$1:$A160)-1","v":13},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B160,\" \",$C160),Banco!$A:$A,0)","v":12821},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L160),$H160=\"\",$H160=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K160,$K$1:$K160,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L160),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L160-1,COLUMN(Composições!O160)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L160),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L160-1,COLUMN(Composições!P160)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I",34492,{"$f":"IF(ISNUMBER($L161),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L161-1,COLUMN(Composições!D161)-1),\"\")","v":"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L161),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L161-1,COLUMN(Composições!E161)-1),\"\")","v":"M3"},497.82,497.82,1.103,{"$f":"IF(ISNUMBER($L161),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L161-1,COLUMN(Composições!I161)-4)),0)","v":451.33},{"$f":"IF(ISNUMBER($L161),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L161-1,COLUMN(Composições!J161)-4)),0)","v":451.33},{"$f":"COUNTA($A$1:$A161)-1","v":13},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B161,\" \",$C161),Banco!$A:$A,0)","v":1263},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L161),$H161=\"\",$H161=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K161,$K$1:$K161,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L161),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L161-1,COLUMN(Composições!O161)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L161),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L161-1,COLUMN(Composições!P161)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L162),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L162-1,COLUMN(Composições!D162)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L162),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L162-1,COLUMN(Composições!E162)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L162),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L162-1,COLUMN(Composições!I162)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L162),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L162-1,COLUMN(Composições!J162)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A162)-1","v":13},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B162,\" \",$C162),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L162),$H162=\"\",$H162=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K162,$K$1:$K162,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L162),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L162-1,COLUMN(Composições!O162)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L162),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L162-1,COLUMN(Composições!P162)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L163),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L163-1,COLUMN(Composições!D163)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L163),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L163-1,COLUMN(Composições!E163)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L163),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L163-1,COLUMN(Composições!I163)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L163),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L163-1,COLUMN(Composições!J163)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A163)-1","v":13},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B163,\" \",$C163),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L163),$H163=\"\",$H163=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K163,$K$1:$K163,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L163),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L163-1,COLUMN(Composições!O163)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L163),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L163-1,COLUMN(Composições!P163)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L164),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L164-1,COLUMN(Composições!D164)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L164),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L164-1,COLUMN(Composições!E164)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L164),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L164-1,COLUMN(Composições!I164)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L164),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L164-1,COLUMN(Composições!J164)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A164)-1","v":13},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B164,\" \",$C164),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L164),$H164=\"\",$H164=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K164,$K$1:$K164,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L164),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L164-1,COLUMN(Composições!O164)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L164),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L164-1,COLUMN(Composições!P164)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L165),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L165-1,COLUMN(Composições!D165)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L165),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L165-1,COLUMN(Composições!E165)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L165),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L165-1,COLUMN(Composições!I165)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L165),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L165-1,COLUMN(Composições!J165)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A165)-1","v":13},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B165,\" \",$C165),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L165),$H165=\"\",$H165=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K165,$K$1:$K165,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L165),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L165-1,COLUMN(Composições!O165)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L165),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L165-1,COLUMN(Composições!P165)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A166)-1","v":13},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K166,-1,0),$K$1:$K166,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B167,\" \",$C167)","v":"Composição 103669_ADP-01"},"Composição","103669_ADP-01","CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3",{"$f":"IF($L167>0,SUM(OFFSET(F167,1,0,$L167),0))","v":862.48},891.98,null,{"$f":"IF(ISERROR(F167),0,F167)","v":862.48},891.98,{"$f":"COUNTA($A$1:$A167)-1","v":14},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K167,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K167+1,K:K,0))-ROW(L167)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I167<>0,J167<>0),N167=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim",{"$f":"IF(AND($L167>0,F167<>0),ROUND(SUM(OFFSET(Q167,1,0,$L167))/F167,4),0)","v":1.9E-3},1.8E-3]
[null,"SINAPI",90587,{"$f":"IF(ISNUMBER($L168),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L168-1,COLUMN(Composições!D168)-1),\"\")","v":"VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L168),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L168-1,COLUMN(Composições!E168)-1),\"\")","v":"CHI"},{"$f":"ROUND($H168*ROUND(I168,2),2)","v":0.75},{"$f":"ROUND($H168*ROUND(J168,2),2)","v":0.75},1.417,{"$f":"IF(ISNUMBER($L168),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L168-1,COLUMN(Composições!I168)-4)),0)","v":0.53},{"$f":"IF(ISNUMBER($L168),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L168-1,COLUMN(Composições!J168)-4)),0)","v":0.53},{"$f":"COUNTA($A$1:$A168)-1","v":14},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B168,\" \",$C168),Banco!$A:$A,0)","v":7845},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L168),$H168=\"\",$H168=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K168,$K$1:$K168,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L168),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L168-1,COLUMN(Composições!O168)-6)),0)","v":1},{"$f":"IF(ISNUMBER($L168),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L168-1,COLUMN(Composições!P168)-6)),0)","v":1},{"$f":"ROUND(F168*O168,2)","v":0.75},{"$f":"ROUND(G168*P168,2)","v":0.75}]
[null,"SINAPI",90586,{"$f":"IF(ISNUMBER($L169),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L169-1,COLUMN(Composições!D169)-1),\"\")","v":"VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L169),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L169-1,COLUMN(Composições!E169)-1),\"\")","v":"CHP"},1.28,1.28,1.042,{"$f":"IF(ISNUMBER($L169),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L169-1,COLUMN(Composições!I169)-4)),0)","v":1.23},{"$f":"IF(ISNUMBER($L169),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L169-1,COLUMN(Composições!J169)-4)),0)","v":1.23},{"$f":"COUNTA($A$1:$A169)-1","v":14},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B169,\" \",$C169),Banco!$A:$A,0)","v":7846},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L169),$H169=\"\",$H169=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K169,$K$1:$K169,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L169),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L169-1,COLUMN(Composições!O169)-6)),0)","v":0.69920000000000004},{"$f":"IF(ISNUMBER($L169),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L169-1,COLUMN(Composições!P169)-6)),0)","v":0.69920000000000004},0.89,0.89]
[null,"SINAPI",88316,{"$f":"IF(ISNUMBER($L170),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L170-1,COLUMN(Composições!D170)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L170),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L170-1,COLUMN(Composições!E170)-1),\"\")","v":"H"},196.6,211.79,7.3769999999999998,{"$f":"IF(ISNUMBER($L170),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L170-1,COLUMN(Composições!I170)-4)),0)","v":26.65},{"$f":"IF(ISNUMBER($L170),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L170-1,COLUMN(Composições!J170)-4)),0)","v":28.71},{"$f":"COUNTA($A$1:$A170)-1","v":14},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B170,\" \",$C170),Banco!$A:$A,0)","v":13118},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L170),$H170=\"\",$H170=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K170,$K$1:$K170,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L170),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L170-1,COLUMN(Composições!O170)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L170),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L170-1,COLUMN(Composições!P170)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",88309,{"$f":"IF(ISNUMBER($L171),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L171-1,COLUMN(Composições!D171)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L171),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L171-1,COLUMN(Composições!E171)-1),\"\")","v":"H"},83.58,90.76,2.4590000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L171),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L171-1,COLUMN(Composições!I171)-4)),0)","v":33.99},{"$f":"IF(ISNUMBER($L171),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L171-1,COLUMN(Composições!J171)-4)),0)","v":36.909999999999997},{"$f":"COUNTA($A$1:$A171)-1","v":14},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B171,\" \",$C171),Banco!$A:$A,0)","v":13105},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L171),$H171=\"\",$H171=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K171,$K$1:$K171,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L171),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L171-1,COLUMN(Composições!O171)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L171),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L171-1,COLUMN(Composições!P171)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",88262,{"$f":"IF(ISNUMBER($L172),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L172-1,COLUMN(Composições!D172)-1),\"\")","v":"CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L172),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L172-1,COLUMN(Composições!E172)-1),\"\")","v":"H"},82.45,89.58,2.4590000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L172),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L172-1,COLUMN(Composições!I172)-4)),0)","v":33.53},{"$f":"IF(ISNUMBER($L172),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L172-1,COLUMN(Composições!J172)-4)),0)","v":36.43},{"$f":"COUNTA($A$1:$A172)-1","v":14},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B172,\" \",$C172),Banco!$A:$A,0)","v":12821},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L172),$H172=\"\",$H172=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K172,$K$1:$K172,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L172),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L172-1,COLUMN(Composições!O172)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L172),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L172-1,COLUMN(Composições!P172)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I",34492,{"$f":"IF(ISNUMBER($L173),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L173-1,COLUMN(Composições!D173)-1),\"\")","v":"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L173),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L173-1,COLUMN(Composições!E173)-1),\"\")","v":"M3"},497.82,497.82,1.103,{"$f":"IF(ISNUMBER($L173),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L173-1,COLUMN(Composições!I173)-4)),0)","v":451.33},{"$f":"IF(ISNUMBER($L173),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L173-1,COLUMN(Composições!J173)-4)),0)","v":451.33},{"$f":"COUNTA($A$1:$A173)-1","v":14},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B173,\" \",$C173),Banco!$A:$A,0)","v":1263},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L173),$H173=\"\",$H173=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K173,$K$1:$K173,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L173),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L173-1,COLUMN(Composições!O173)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L173),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L173-1,COLUMN(Composições!P173)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L174),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L174-1,COLUMN(Composições!D174)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L174),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L174-1,COLUMN(Composições!E174)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L174),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L174-1,COLUMN(Composições!I174)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L174),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L174-1,COLUMN(Composições!J174)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A174)-1","v":14},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B174,\" \",$C174),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L174),$H174=\"\",$H174=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K174,$K$1:$K174,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L174),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L174-1,COLUMN(Composições!O174)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L174),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L174-1,COLUMN(Composições!P174)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L175),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L175-1,COLUMN(Composições!D175)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L175),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L175-1,COLUMN(Composições!E175)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L175),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L175-1,COLUMN(Composições!I175)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L175),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L175-1,COLUMN(Composições!J175)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A175)-1","v":14},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B175,\" \",$C175),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L175),$H175=\"\",$H175=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K175,$K$1:$K175,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L175),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L175-1,COLUMN(Composições!O175)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L175),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L175-1,COLUMN(Composições!P175)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L176),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L176-1,COLUMN(Composições!D176)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L176),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L176-1,COLUMN(Composições!E176)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L176),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L176-1,COLUMN(Composições!I176)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L176),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L176-1,COLUMN(Composições!J176)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A176)-1","v":14},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B176,\" \",$C176),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L176),$H176=\"\",$H176=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K176,$K$1:$K176,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L176),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L176-1,COLUMN(Composições!O176)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L176),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L176-1,COLUMN(Composições!P176)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L177),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L177-1,COLUMN(Composições!D177)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L177),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L177-1,COLUMN(Composições!E177)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L177),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L177-1,COLUMN(Composições!I177)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L177),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L177-1,COLUMN(Composições!J177)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A177)-1","v":14},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B177,\" \",$C177),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L177),$H177=\"\",$H177=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K177,$K$1:$K177,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L177),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L177-1,COLUMN(Composições!O177)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L177),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L177-1,COLUMN(Composições!P177)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A178)-1","v":14},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K178,-1,0),$K$1:$K178,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B179,\" \",$C179)","v":"Composição 92463_ADP-01"},"Composição","92463_ADP-01","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. ","M2",{"$f":"IF($L179>0,SUM(OFFSET(F179,1,0,$L179),0))","v":70.28},74.12,null,{"$f":"IF(ISERROR(F179),0,F179)","v":70.28},74.12,{"$f":"COUNTA($A$1:$A179)-1","v":15},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K179,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K179+1,K:K,0))-ROW(L179)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I179<>0,J179<>0),N179=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim",{"$f":"IF(AND($L179>0,F179<>0),ROUND(SUM(OFFSET(Q179,1,0,$L179))/F179,4),0)","v":0},0]
[null,"SINAPI",92265,{"$f":"IF(ISNUMBER($L180),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L180-1,COLUMN(Composições!D180)-1),\"\")","v":"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L180),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L180-1,COLUMN(Composições!E180)-1),\"\")","v":"M2"},{"$f":"ROUND($H180*ROUND(I180,2),2)","v":27.68},{"$f":"ROUND($H180*ROUND(J180,2),2)","v":28.6},0.23599999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L180),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L180-1,COLUMN(Composições!I180)-4)),0)","v":117.29},{"$f":"IF(ISNUMBER($L180),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L180-1,COLUMN(Composições!J180)-4)),0)","v":121.19},{"$f":"COUNTA($A$1:$A180)-1","v":15},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B180,\" \",$C180),Banco!$A:$A,0)","v":10040},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L180),$H180=\"\",$H180=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K180,$K$1:$K180,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L180),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L180-1,COLUMN(Composições!O180)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L180),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L180-1,COLUMN(Composições!P180)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F180*O180,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G180*P180,2)","v":0}]
[null,"SINAPI",88262,{"$f":"IF(ISNUMBER($L181),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L181-1,COLUMN(Composições!D181)-1),\"\")","v":"CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L181),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L181-1,COLUMN(Composições!E181)-1),\"\")","v":"H"},29.64,32.200000000000003,0.88400000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L181),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L181-1,COLUMN(Composições!I181)-4)),0)","v":33.53},{"$f":"IF(ISNUMBER($L181),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L181-1,COLUMN(Composições!J181)-4)),0)","v":36.43},{"$f":"COUNTA($A$1:$A181)-1","v":15},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B181,\" \",$C181),Banco!$A:$A,0)","v":12821},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L181),$H181=\"\",$H181=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K181,$K$1:$K181,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L181),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L181-1,COLUMN(Composições!O181)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L181),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L181-1,COLUMN(Composições!P181)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",88239,{"$f":"IF(ISNUMBER($L182),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L182-1,COLUMN(Composições!D182)-1),\"\")","v":"AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L182),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L182-1,COLUMN(Composições!E182)-1),\"\")","v":"H"},4.51,4.87,0.16200000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L182),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L182-1,COLUMN(Composições!I182)-4)),0)","v":27.86},{"$f":"IF(ISNUMBER($L182),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L182-1,COLUMN(Composições!J182)-4)),0)","v":30.08},{"$f":"COUNTA($A$1:$A182)-1","v":15},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B182,\" \",$C182),Banco!$A:$A,0)","v":12767},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L182),$H182=\"\",$H182=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K182,$K$1:$K182,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L182),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L182-1,COLUMN(Composições!O182)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L182),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L182-1,COLUMN(Composições!P182)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I",40304,{"$f":"IF(ISNUMBER($L183),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L183-1,COLUMN(Composições!D183)-1),\"\")","v":"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L183),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L183-1,COLUMN(Composições!E183)-1),\"\")","v":"KG"},0.97,0.97,4.9000000000000002E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L183),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L183-1,COLUMN(Composições!I183)-4)),0)","v":19.79},{"$f":"IF(ISNUMBER($L183),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L183-1,COLUMN(Composições!J183)-4)),0)","v":19.79},{"$f":"COUNTA($A$1:$A183)-1","v":15},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B183,\" \",$C183),Banco!$A:$A,0)","v":3645},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L183),$H183=\"\",$H183=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K183,$K$1:$K183,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L183),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L183-1,COLUMN(Composições!O183)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L183),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L183-1,COLUMN(Composições!P183)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I",6193,{"$f":"IF(ISNUMBER($L184),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L184-1,COLUMN(Composições!D184)-1),\"\")","v":"TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L184),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L184-1,COLUMN(Composições!E184)-1),\"\")","v":"M"},7.42,7.42,0.32800000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L184),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L184-1,COLUMN(Composições!I184)-4)),0)","v":22.61},{"$f":"IF(ISNUMBER($L184),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L184-1,COLUMN(Composições!J184)-4)),0)","v":22.61},{"$f":"COUNTA($A$1:$A184)-1","v":15},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B184,\" \",$C184),Banco!$A:$A,0)","v":3948},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L184),$H184=\"\",$H184=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K184,$K$1:$K184,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L184),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L184-1,COLUMN(Composições!O184)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L184),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L184-1,COLUMN(Composições!P184)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I",2692,{"$f":"IF(ISNUMBER($L185),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L185-1,COLUMN(Composições!D185)-1),\"\")","v":"DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L185),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L185-1,COLUMN(Composições!E185)-1),\"\")","v":"L"},0.06,0.06,0.01,{"$f":"IF(ISNUMBER($L185),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L185-1,COLUMN(Composições!I185)-4)),0)","v":6.31},{"$f":"IF(ISNUMBER($L185),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L185-1,COLUMN(Composições!J185)-4)),0)","v":6.31},{"$f":"COUNTA($A$1:$A185)-1","v":15},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B185,\" \",$C185),Banco!$A:$A,0)","v":1737},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L185),$H185=\"\",$H185=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K185,$K$1:$K185,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L185),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L185-1,COLUMN(Composições!O185)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L185),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L185-1,COLUMN(Composições!P185)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L186),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L186-1,COLUMN(Composições!D186)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L186),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L186-1,COLUMN(Composições!E186)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L186),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L186-1,COLUMN(Composições!I186)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L186),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L186-1,COLUMN(Composições!J186)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A186)-1","v":15},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B186,\" \",$C186),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L186),$H186=\"\",$H186=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K186,$K$1:$K186,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L186),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L186-1,COLUMN(Composições!O186)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L186),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L186-1,COLUMN(Composições!P186)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L187),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L187-1,COLUMN(Composições!D187)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L187),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L187-1,COLUMN(Composições!E187)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L187),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L187-1,COLUMN(Composições!I187)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L187),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L187-1,COLUMN(Composições!J187)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A187)-1","v":15},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B187,\" \",$C187),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L187),$H187=\"\",$H187=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K187,$K$1:$K187,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L187),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L187-1,COLUMN(Composições!O187)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L187),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L187-1,COLUMN(Composições!P187)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L188),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L188-1,COLUMN(Composições!D188)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L188),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L188-1,COLUMN(Composições!E188)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L188),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L188-1,COLUMN(Composições!I188)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L188),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L188-1,COLUMN(Composições!J188)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A188)-1","v":15},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B188,\" \",$C188),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L188),$H188=\"\",$H188=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K188,$K$1:$K188,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L188),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L188-1,COLUMN(Composições!O188)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L188),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L188-1,COLUMN(Composições!P188)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L189),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L189-1,COLUMN(Composições!D189)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L189),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L189-1,COLUMN(Composições!E189)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L189),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L189-1,COLUMN(Composições!I189)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L189),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L189-1,COLUMN(Composições!J189)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A189)-1","v":15},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B189,\" \",$C189),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L189),$H189=\"\",$H189=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K189,$K$1:$K189,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L189),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L189-1,COLUMN(Composições!O189)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L189),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L189-1,COLUMN(Composições!P189)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A190)-1","v":15},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K190,-1,0),$K$1:$K190,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B191,\" \",$C191)","v":"Composição 104994_ADP-01"},"Composição","104994_ADP-01","CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN",{"$f":"IF($L191>0,SUM(OFFSET(F191,1,0,$L191),0))","v":161.35},165.13,null,{"$f":"IF(ISERROR(F191),0,F191)","v":161.35},165.13,{"$f":"COUNTA($A$1:$A191)-1","v":16},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K191,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K191+1,K:K,0))-ROW(L191)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I191<>0,J191<>0),N191=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim",{"$f":"IF(AND($L191>0,F191<>0),ROUND(SUM(OFFSET(Q191,1,0,$L191))/F191,4),0)","v":0},0]
[null,"SINAPI",88267,{"$f":"IF(ISNUMBER($L192),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L192-1,COLUMN(Composições!D192)-1),\"\")","v":"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L192),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L192-1,COLUMN(Composições!E192)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H192*ROUND(I192,2),2)","v":23.98},{"$f":"ROUND($H192*ROUND(J192,2),2)","v":26.08},0.72099999999999997,{"$f":"IF(ISNUMBER($L192),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L192-1,COLUMN(Composições!I192)-4)),0)","v":33.26},{"$f":"IF(ISNUMBER($L192),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L192-1,COLUMN(Composições!J192)-4)),0)","v":36.17},{"$f":"COUNTA($A$1:$A192)-1","v":16},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B192,\" \",$C192),Banco!$A:$A,0)","v":13019},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L192),$H192=\"\",$H192=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K192,$K$1:$K192,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L192),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L192-1,COLUMN(Composições!O192)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L192),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L192-1,COLUMN(Composições!P192)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F192*O192,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G192*P192,2)","v":0}]
[null,"SINAPI",88248,{"$f":"IF(ISNUMBER($L193),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L193-1,COLUMN(Composições!D193)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L193),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L193-1,COLUMN(Composições!E193)-1),\"\")","v":"H"},19.82,21.43,0.72099999999999997,{"$f":"IF(ISNUMBER($L193),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L193-1,COLUMN(Composições!I193)-4)),0)","v":27.49},{"$f":"IF(ISNUMBER($L193),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L193-1,COLUMN(Composições!J193)-4)),0)","v":29.72},{"$f":"COUNTA($A$1:$A193)-1","v":16},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B193,\" \",$C193),Banco!$A:$A,0)","v":12796},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L193),$H193=\"\",$H193=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K193,$K$1:$K193,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L193),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L193-1,COLUMN(Composições!O193)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L193),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L193-1,COLUMN(Composições!P193)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",87367,{"$f":"IF(ISNUMBER($L194),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L194-1,COLUMN(Composições!D194)-1),\"\")","v":"ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L194),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L194-1,COLUMN(Composições!E194)-1),\"\")","v":"M3"},2.37,2.44,3.3E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L194),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L194-1,COLUMN(Composições!I194)-4)),0)","v":717.33},{"$f":"IF(ISNUMBER($L194),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L194-1,COLUMN(Composições!J194)-4)),0)","v":740.47},{"$f":"COUNTA($A$1:$A194)-1","v":16},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B194,\" \",$C194),Banco!$A:$A,0)","v":6143},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L194),$H194=\"\",$H194=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K194,$K$1:$K194,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L194),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L194-1,COLUMN(Composições!O194)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L194),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L194-1,COLUMN(Composições!P194)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"COTAÇÃO",45115,{"$f":"IF(ISNUMBER($L195),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L195-1,COLUMN(Composições!D195)-1),\"\")","v":"CAIXA OU ABRIGO EM POLICARBONATO (PC), PARA ATE 2 HIDROMETROS, COM TAMPAS E ACESSOS PARA A INSTALACAO"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L195),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L195-1,COLUMN(Composições!E195)-1),\"\")","v":"UN"},115.18,115.18,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L195),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L195-1,COLUMN(Composições!I195)-4)),0)","v":115.18},{"$f":"IF(ISNUMBER($L195),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L195-1,COLUMN(Composições!J195)-4)),0)","v":115.18},{"$f":"COUNTA($A$1:$A195)-1","v":16},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B195,\" \",$C195),Banco!$A:$A,0)","v":39},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L195),$H195=\"\",$H195=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K195,$K$1:$K195,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L195),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L195-1,COLUMN(Composições!O195)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L195),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L195-1,COLUMN(Composições!P195)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L196),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L196-1,COLUMN(Composições!D196)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L196),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L196-1,COLUMN(Composições!E196)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L196),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L196-1,COLUMN(Composições!I196)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L196),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L196-1,COLUMN(Composições!J196)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A196)-1","v":16},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B196,\" \",$C196),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L196),$H196=\"\",$H196=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K196,$K$1:$K196,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L196),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L196-1,COLUMN(Composições!O196)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L196),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L196-1,COLUMN(Composições!P196)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L197),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L197-1,COLUMN(Composições!D197)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L197),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L197-1,COLUMN(Composições!E197)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L197),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L197-1,COLUMN(Composições!I197)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L197),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L197-1,COLUMN(Composições!J197)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A197)-1","v":16},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B197,\" \",$C197),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L197),$H197=\"\",$H197=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K197,$K$1:$K197,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L197),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L197-1,COLUMN(Composições!O197)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L197),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L197-1,COLUMN(Composições!P197)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L198),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L198-1,COLUMN(Composições!D198)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L198),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L198-1,COLUMN(Composições!E198)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L198),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L198-1,COLUMN(Composições!I198)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L198),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L198-1,COLUMN(Composições!J198)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A198)-1","v":16},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B198,\" \",$C198),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L198),$H198=\"\",$H198=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K198,$K$1:$K198,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L198),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L198-1,COLUMN(Composições!O198)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L198),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L198-1,COLUMN(Composições!P198)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L199),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L199-1,COLUMN(Composições!D199)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L199),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L199-1,COLUMN(Composições!E199)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L199),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L199-1,COLUMN(Composições!I199)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L199),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L199-1,COLUMN(Composições!J199)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A199)-1","v":16},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B199,\" \",$C199),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L199),$H199=\"\",$H199=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K199,$K$1:$K199,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L199),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L199-1,COLUMN(Composições!O199)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L199),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L199-1,COLUMN(Composições!P199)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L200),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L200-1,COLUMN(Composições!D200)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L200),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L200-1,COLUMN(Composições!E200)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L200),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L200-1,COLUMN(Composições!I200)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L200),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L200-1,COLUMN(Composições!J200)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A200)-1","v":16},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B200,\" \",$C200),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L200),$H200=\"\",$H200=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K200,$K$1:$K200,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L200),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L200-1,COLUMN(Composições!O200)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L200),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L200-1,COLUMN(Composições!P200)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L201),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L201-1,COLUMN(Composições!D201)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L201),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L201-1,COLUMN(Composições!E201)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L201),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L201-1,COLUMN(Composições!I201)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L201),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L201-1,COLUMN(Composições!J201)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A201)-1","v":16},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B201,\" \",$C201),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L201),$H201=\"\",$H201=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K201,$K$1:$K201,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L201),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L201-1,COLUMN(Composições!O201)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L201),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L201-1,COLUMN(Composições!P201)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A202)-1","v":16},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K202,-1,0),$K$1:$K202,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B203,\" \",$C203)","v":"Composição 93674_ADP-01"},"Composição","93674_ADP-01","DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",{"$f":"IF($L203>0,SUM(OFFSET(F203,1,0,$L203),0))","v":221.14000000000001},221.83,null,{"$f":"IF(ISERROR(F203),0,F203)","v":221.14000000000001},221.83,{"$f":"COUNTA($A$1:$A203)-1","v":17},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K203,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K203+1,K:K,0))-ROW(L203)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I203<>0,J203<>0),N203=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim",{"$f":"IF(AND($L203>0,F203<>0),ROUND(SUM(OFFSET(Q203,1,0,$L203))/F203,4),0)","v":0},0]
[null,"SINAPI",88264,{"$f":"IF(ISNUMBER($L204),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L204-1,COLUMN(Composições!D204)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L204),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L204-1,COLUMN(Composições!E204)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H204*ROUND(I204,2),2)","v":4.5599999999999996},{"$f":"ROUND($H204*ROUND(J204,2),2)","v":4.95},0.13250000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L204),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L204-1,COLUMN(Composições!I204)-4)),0)","v":34.409999999999997},{"$f":"IF(ISNUMBER($L204),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L204-1,COLUMN(Composições!J204)-4)),0)","v":37.369999999999997},{"$f":"COUNTA($A$1:$A204)-1","v":17},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B204,\" \",$C204),Banco!$A:$A,0)","v":13015},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L204),$H204=\"\",$H204=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K204,$K$1:$K204,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L204),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L204-1,COLUMN(Composições!O204)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L204),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L204-1,COLUMN(Composições!P204)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F204*O204,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G204*P204,2)","v":0}]
[null,"SINAPI",88247,{"$f":"IF(ISNUMBER($L205),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L205-1,COLUMN(Composições!D205)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L205),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L205-1,COLUMN(Composições!E205)-1),\"\")","v":"H"},3.78,4.08,0.13250000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L205),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L205-1,COLUMN(Composições!I205)-4)),0)","v":28.53},{"$f":"IF(ISNUMBER($L205),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L205-1,COLUMN(Composições!J205)-4)),0)","v":30.8},{"$f":"COUNTA($A$1:$A205)-1","v":17},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B205,\" \",$C205),Banco!$A:$A,0)","v":12795},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L205),$H205=\"\",$H205=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K205,$K$1:$K205,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L205),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L205-1,COLUMN(Composições!O205)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L205),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L205-1,COLUMN(Composições!P205)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"COTAÇÃO",44091,{"$f":"IF(ISNUMBER($L206),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L206-1,COLUMN(Composições!D206)-1),\"\")","v":"DISJUNTOR TIPO DR, BIPOLAR DE 25A"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L206),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L206-1,COLUMN(Composições!E206)-1),\"\")","v":"UN"},209.9,209.9,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L206),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L206-1,COLUMN(Composições!I206)-4)),0)","v":209.9},{"$f":"IF(ISNUMBER($L206),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L206-1,COLUMN(Composições!J206)-4)),0)","v":209.9},{"$f":"COUNTA($A$1:$A206)-1","v":17},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B206,\" \",$C206),Banco!$A:$A,0)","v":40},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L206),$H206=\"\",$H206=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K206,$K$1:$K206,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L206),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L206-1,COLUMN(Composições!O206)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L206),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L206-1,COLUMN(Composições!P206)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I",1571,{"$f":"IF(ISNUMBER($L207),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L207-1,COLUMN(Composições!D207)-1),\"\")","v":"TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L207),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L207-1,COLUMN(Composições!E207)-1),\"\")","v":"UN"},2.9,2.9,2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L207),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L207-1,COLUMN(Composições!I207)-4)),0)","v":1.45},{"$f":"IF(ISNUMBER($L207),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L207-1,COLUMN(Composições!J207)-4)),0)","v":1.45},{"$f":"COUNTA($A$1:$A207)-1","v":17},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B207,\" \",$C207),Banco!$A:$A,0)","v":4284},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L207),$H207=\"\",$H207=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K207,$K$1:$K207,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L207),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L207-1,COLUMN(Composições!O207)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L207),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L207-1,COLUMN(Composições!P207)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L208),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L208-1,COLUMN(Composições!D208)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L208),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L208-1,COLUMN(Composições!E208)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L208),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L208-1,COLUMN(Composições!I208)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L208),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L208-1,COLUMN(Composições!J208)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A208)-1","v":17},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B208,\" \",$C208),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L208),$H208=\"\",$H208=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K208,$K$1:$K208,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L208),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L208-1,COLUMN(Composições!O208)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L208),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L208-1,COLUMN(Composições!P208)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L209),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L209-1,COLUMN(Composições!D209)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L209),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L209-1,COLUMN(Composições!E209)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L209),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L209-1,COLUMN(Composições!I209)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L209),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L209-1,COLUMN(Composições!J209)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A209)-1","v":17},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B209,\" \",$C209),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L209),$H209=\"\",$H209=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K209,$K$1:$K209,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L209),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L209-1,COLUMN(Composições!O209)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L209),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L209-1,COLUMN(Composições!P209)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L210),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L210-1,COLUMN(Composições!D210)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L210),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L210-1,COLUMN(Composições!E210)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L210),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L210-1,COLUMN(Composições!I210)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L210),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L210-1,COLUMN(Composições!J210)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A210)-1","v":17},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B210,\" \",$C210),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L210),$H210=\"\",$H210=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K210,$K$1:$K210,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L210),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L210-1,COLUMN(Composições!O210)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L210),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L210-1,COLUMN(Composições!P210)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L211),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L211-1,COLUMN(Composições!D211)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L211),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L211-1,COLUMN(Composições!E211)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L211),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L211-1,COLUMN(Composições!I211)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L211),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L211-1,COLUMN(Composições!J211)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A211)-1","v":17},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B211,\" \",$C211),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L211),$H211=\"\",$H211=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K211,$K$1:$K211,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L211),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L211-1,COLUMN(Composições!O211)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L211),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L211-1,COLUMN(Composições!P211)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L212),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L212-1,COLUMN(Composições!D212)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L212),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L212-1,COLUMN(Composições!E212)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L212),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L212-1,COLUMN(Composições!I212)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L212),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L212-1,COLUMN(Composições!J212)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A212)-1","v":17},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B212,\" \",$C212),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L212),$H212=\"\",$H212=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K212,$K$1:$K212,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L212),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L212-1,COLUMN(Composições!O212)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L212),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L212-1,COLUMN(Composições!P212)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L213),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L213-1,COLUMN(Composições!D213)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L213),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L213-1,COLUMN(Composições!E213)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L213),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L213-1,COLUMN(Composições!I213)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L213),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L213-1,COLUMN(Composições!J213)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A213)-1","v":17},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B213,\" \",$C213),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L213),$H213=\"\",$H213=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K213,$K$1:$K213,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L213),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L213-1,COLUMN(Composições!O213)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L213),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L213-1,COLUMN(Composições!P213)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A214)-1","v":17},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K214,-1,0),$K$1:$K214,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B215,\" \",$C215)","v":"Composição 91947_ADP-01"},"Composição","91947_ADP-01","SUPORTE PARAFUSADO COM ESPELHO / PLACA DE ENCAIXE 4\" X 2\" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UM",{"$f":"IF($L215>0,SUM(OFFSET(F215,1,0,$L215),0))","v":9.9500000000000011},10.42,null,{"$f":"IF(ISERROR(F215),0,F215)","v":9.9500000000000011},10.42,{"$f":"COUNTA($A$1:$A215)-1","v":18},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K215,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K215+1,K:K,0))-ROW(L215)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I215<>0,J215<>0),N215=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim",{"$f":"IF(AND($L215>0,F215<>0),ROUND(SUM(OFFSET(Q215,1,0,$L215))/F215,4),0)","v":0},0]
[null,"SINAPI",88264,{"$f":"IF(ISNUMBER($L216),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L216-1,COLUMN(Composições!D216)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L216),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L216-1,COLUMN(Composições!E216)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H216*ROUND(I216,2),2)","v":3.13},{"$f":"ROUND($H216*ROUND(J216,2),2)","v":3.4},9.0999999999999998E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L216),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L216-1,COLUMN(Composições!I216)-4)),0)","v":34.409999999999997},{"$f":"IF(ISNUMBER($L216),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L216-1,COLUMN(Composições!J216)-4)),0)","v":37.369999999999997},{"$f":"COUNTA($A$1:$A216)-1","v":18},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B216,\" \",$C216),Banco!$A:$A,0)","v":13015},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L216),$H216=\"\",$H216=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K216,$K$1:$K216,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L216),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L216-1,COLUMN(Composições!O216)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L216),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L216-1,COLUMN(Composições!P216)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F216*O216,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G216*P216,2)","v":0}]
[null,"SINAPI",88247,{"$f":"IF(ISNUMBER($L217),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L217-1,COLUMN(Composições!D217)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L217),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L217-1,COLUMN(Composições!E217)-1),\"\")","v":"H"},2.6,2.8,9.0999999999999998E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L217),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L217-1,COLUMN(Composições!I217)-4)),0)","v":28.53},{"$f":"IF(ISNUMBER($L217),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L217-1,COLUMN(Composições!J217)-4)),0)","v":30.8},{"$f":"COUNTA($A$1:$A217)-1","v":18},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B217,\" \",$C217),Banco!$A:$A,0)","v":12795},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L217),$H217=\"\",$H217=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K217,$K$1:$K217,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L217),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L217-1,COLUMN(Composições!O217)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L217),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L217-1,COLUMN(Composições!P217)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I",38099,{"$f":"IF(ISNUMBER($L218),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L218-1,COLUMN(Composições!D218)-1),\"\")","v":"SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4\" X 2\", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L218),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L218-1,COLUMN(Composições!E218)-1),\"\")","v":"UN"},1.62,1.62,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L218),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L218-1,COLUMN(Composições!I218)-4)),0)","v":1.62},{"$f":"IF(ISNUMBER($L218),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L218-1,COLUMN(Composições!J218)-4)),0)","v":1.62},{"$f":"COUNTA($A$1:$A218)-1","v":18},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B218,\" \",$C218),Banco!$A:$A,0)","v":3926},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L218),$H218=\"\",$H218=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K218,$K$1:$K218,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L218),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L218-1,COLUMN(Composições!O218)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L218),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L218-1,COLUMN(Composições!P218)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I",38091,{"$f":"IF(ISNUMBER($L219),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L219-1,COLUMN(Composições!D219)-1),\"\")","v":"ESPELHO / PLACA CEGA 4\" X 2\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L219),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L219-1,COLUMN(Composições!E219)-1),\"\")","v":"UN"},2.6,2.6,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L219),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L219-1,COLUMN(Composições!I219)-4)),0)","v":2.6},{"$f":"IF(ISNUMBER($L219),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L219-1,COLUMN(Composições!J219)-4)),0)","v":2.6},{"$f":"COUNTA($A$1:$A219)-1","v":18},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B219,\" \",$C219),Banco!$A:$A,0)","v":1994},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L219),$H219=\"\",$H219=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K219,$K$1:$K219,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L219),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L219-1,COLUMN(Composições!O219)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L219),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L219-1,COLUMN(Composições!P219)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L220),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L220-1,COLUMN(Composições!D220)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L220),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L220-1,COLUMN(Composições!E220)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L220),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L220-1,COLUMN(Composições!I220)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L220),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L220-1,COLUMN(Composições!J220)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A220)-1","v":18},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B220,\" \",$C220),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L220),$H220=\"\",$H220=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K220,$K$1:$K220,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L220),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L220-1,COLUMN(Composições!O220)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L220),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L220-1,COLUMN(Composições!P220)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L221),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L221-1,COLUMN(Composições!D221)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L221),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L221-1,COLUMN(Composições!E221)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L221),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L221-1,COLUMN(Composições!I221)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L221),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L221-1,COLUMN(Composições!J221)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A221)-1","v":18},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B221,\" \",$C221),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L221),$H221=\"\",$H221=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K221,$K$1:$K221,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L221),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L221-1,COLUMN(Composições!O221)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L221),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L221-1,COLUMN(Composições!P221)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L222),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L222-1,COLUMN(Composições!D222)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L222),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L222-1,COLUMN(Composições!E222)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L222),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L222-1,COLUMN(Composições!I222)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L222),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L222-1,COLUMN(Composições!J222)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A222)-1","v":18},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B222,\" \",$C222),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L222),$H222=\"\",$H222=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K222,$K$1:$K222,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L222),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L222-1,COLUMN(Composições!O222)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L222),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L222-1,COLUMN(Composições!P222)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L223),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L223-1,COLUMN(Composições!D223)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L223),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L223-1,COLUMN(Composições!E223)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L223),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L223-1,COLUMN(Composições!I223)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L223),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L223-1,COLUMN(Composições!J223)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A223)-1","v":18},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B223,\" \",$C223),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L223),$H223=\"\",$H223=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K223,$K$1:$K223,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L223),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L223-1,COLUMN(Composições!O223)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L223),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L223-1,COLUMN(Composições!P223)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L224),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L224-1,COLUMN(Composições!D224)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L224),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L224-1,COLUMN(Composições!E224)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L224),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L224-1,COLUMN(Composições!I224)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L224),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L224-1,COLUMN(Composições!J224)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A224)-1","v":18},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B224,\" \",$C224),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L224),$H224=\"\",$H224=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K224,$K$1:$K224,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L224),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L224-1,COLUMN(Composições!O224)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L224),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L224-1,COLUMN(Composições!P224)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L225),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L225-1,COLUMN(Composições!D225)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L225),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L225-1,COLUMN(Composições!E225)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L225),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L225-1,COLUMN(Composições!I225)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L225),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L225-1,COLUMN(Composições!J225)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A225)-1","v":18},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B225,\" \",$C225),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L225),$H225=\"\",$H225=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K225,$K$1:$K225,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L225),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L225-1,COLUMN(Composições!O225)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L225),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L225-1,COLUMN(Composições!P225)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A226)-1","v":18},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K226,-1,0),$K$1:$K226,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B227,\" \",$C227)","v":"Composição 102198_ADP-01"},"Composição","102198_ADP-01","PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021",null,{"$f":"IF($L227>0,SUM(OFFSET(F227,1,0,$L227),0))","v":22.07},23.41,null,{"$f":"IF(ISERROR(F227),0,F227)","v":22.07},23.41,{"$f":"COUNTA($A$1:$A227)-1","v":19},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K227,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K227+1,K:K,0))-ROW(L227)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I227<>0,J227<>0),N227=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim",{"$f":"IF(AND($L227>0,F227<>0),ROUND(SUM(OFFSET(Q227,1,0,$L227))/F227,4),0)","v":0},0]
[null,"SINAPI",88310,{"$f":"IF(ISNUMBER($L228),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L228-1,COLUMN(Composições!D228)-1),\"\")","v":"PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L228),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L228-1,COLUMN(Composições!E228)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H228*ROUND(I228,2),2)","v":16.38},{"$f":"ROUND($H228*ROUND(J228,2),2)","v":17.72},0.4597,{"$f":"IF(ISNUMBER($L228),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L228-1,COLUMN(Composições!I228)-4)),0)","v":35.64},{"$f":"IF(ISNUMBER($L228),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L228-1,COLUMN(Composições!J228)-4)),0)","v":38.54},{"$f":"COUNTA($A$1:$A228)-1","v":19},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B228,\" \",$C228),Banco!$A:$A,0)","v":13107},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L228),$H228=\"\",$H228=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K228,$K$1:$K228,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L228),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L228-1,COLUMN(Composições!O228)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L228),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L228-1,COLUMN(Composições!P228)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F228*O228,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G228*P228,2)","v":0}]
[null,"COTAÇÃO",43940,{"$f":"IF(ISNUMBER($L229),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L229-1,COLUMN(Composições!D229)-1),\"\")","v":"FUNDO NIVELADOR ACRILICO BRANCO PARA MADEIRA"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L229),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L229-1,COLUMN(Composições!E229)-1),\"\")","v":"L"},5.07,5.07,0.1002,{"$f":"IF(ISNUMBER($L229),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L229-1,COLUMN(Composições!I229)-4)),0)","v":50.56},{"$f":"IF(ISNUMBER($L229),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L229-1,COLUMN(Composições!J229)-4)),0)","v":50.56},{"$f":"COUNTA($A$1:$A229)-1","v":19},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B229,\" \",$C229),Banco!$A:$A,0)","v":41},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L229),$H229=\"\",$H229=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K229,$K$1:$K229,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L229),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L229-1,COLUMN(Composições!O229)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L229),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L229-1,COLUMN(Composições!P229)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I",3767,{"$f":"IF(ISNUMBER($L230),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L230-1,COLUMN(Composições!D230)-1),\"\")","v":"LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L230),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L230-1,COLUMN(Composições!E230)-1),\"\")","v":"UN"},0.62,0.62,0.4,{"$f":"IF(ISNUMBER($L230),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L230-1,COLUMN(Composições!I230)-4)),0)","v":1.55},{"$f":"IF(ISNUMBER($L230),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L230-1,COLUMN(Composições!J230)-4)),0)","v":1.55},{"$f":"COUNTA($A$1:$A230)-1","v":19},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B230,\" \",$C230),Banco!$A:$A,0)","v":2613},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L230),$H230=\"\",$H230=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K230,$K$1:$K230,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L230),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L230-1,COLUMN(Composições!O230)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L230),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L230-1,COLUMN(Composições!P230)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L231),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L231-1,COLUMN(Composições!D231)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L231),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L231-1,COLUMN(Composições!E231)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L231),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L231-1,COLUMN(Composições!I231)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L231),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L231-1,COLUMN(Composições!J231)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A231)-1","v":19},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B231,\" \",$C231),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L231),$H231=\"\",$H231=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K231,$K$1:$K231,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L231),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L231-1,COLUMN(Composições!O231)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L231),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L231-1,COLUMN(Composições!P231)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L232),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L232-1,COLUMN(Composições!D232)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L232),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L232-1,COLUMN(Composições!E232)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L232),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L232-1,COLUMN(Composições!I232)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L232),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L232-1,COLUMN(Composições!J232)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A232)-1","v":19},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B232,\" \",$C232),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L232),$H232=\"\",$H232=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K232,$K$1:$K232,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L232),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L232-1,COLUMN(Composições!O232)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L232),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L232-1,COLUMN(Composições!P232)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L233),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L233-1,COLUMN(Composições!D233)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L233),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L233-1,COLUMN(Composições!E233)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L233),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L233-1,COLUMN(Composições!I233)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L233),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L233-1,COLUMN(Composições!J233)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A233)-1","v":19},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B233,\" \",$C233),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L233),$H233=\"\",$H233=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K233,$K$1:$K233,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L233),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L233-1,COLUMN(Composições!O233)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L233),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L233-1,COLUMN(Composições!P233)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L234),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L234-1,COLUMN(Composições!D234)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L234),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L234-1,COLUMN(Composições!E234)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L234),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L234-1,COLUMN(Composições!I234)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L234),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L234-1,COLUMN(Composições!J234)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A234)-1","v":19},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B234,\" \",$C234),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L234),$H234=\"\",$H234=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K234,$K$1:$K234,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L234),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L234-1,COLUMN(Composições!O234)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L234),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L234-1,COLUMN(Composições!P234)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L235),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L235-1,COLUMN(Composições!D235)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L235),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L235-1,COLUMN(Composições!E235)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L235),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L235-1,COLUMN(Composições!I235)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L235),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L235-1,COLUMN(Composições!J235)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A235)-1","v":19},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B235,\" \",$C235),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L235),$H235=\"\",$H235=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K235,$K$1:$K235,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L235),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L235-1,COLUMN(Composições!O235)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L235),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L235-1,COLUMN(Composições!P235)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L236),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L236-1,COLUMN(Composições!D236)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L236),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L236-1,COLUMN(Composições!E236)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L236),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L236-1,COLUMN(Composições!I236)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L236),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L236-1,COLUMN(Composições!J236)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A236)-1","v":19},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B236,\" \",$C236),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L236),$H236=\"\",$H236=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K236,$K$1:$K236,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L236),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L236-1,COLUMN(Composições!O236)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L236),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L236-1,COLUMN(Composições!P236)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L237),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L237-1,COLUMN(Composições!D237)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L237),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L237-1,COLUMN(Composições!E237)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L237),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L237-1,COLUMN(Composições!I237)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L237),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L237-1,COLUMN(Composições!J237)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A237)-1","v":19},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B237,\" \",$C237),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L237),$H237=\"\",$H237=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K237,$K$1:$K237,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L237),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L237-1,COLUMN(Composições!O237)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L237),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L237-1,COLUMN(Composições!P237)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A238)-1","v":19},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K238,-1,0),$K$1:$K238,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B239,\" \",$C239)","v":"Composição CPU-01"},"Composição","CPU-01","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 127V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2\" / SAÍDA 1/2\")","UM",{"$f":"IF($L239>0,SUM(OFFSET(F239,1,0,$L239),0))","v":301.89999999999998},305.87,null,{"$f":"IF(ISERROR(F239),0,F239)","v":301.89999999999998},305.87,{"$f":"COUNTA($A$1:$A239)-1","v":20},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K239,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K239+1,K:K,0))-ROW(L239)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I239<>0,J239<>0),N239=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim",{"$f":"IF(AND($L239>0,F239<>0),ROUND(SUM(OFFSET(Q239,1,0,$L239))/F239,4),0)","v":0},0]
[null,"COTAÇÃO",1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L240),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L240-1,COLUMN(Composições!D240)-1),\"\")","v":"PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 127V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2\" / SAÍDA 1/2\")"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L240),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L240-1,COLUMN(Composições!E240)-1),\"\")","v":"UM"},{"$f":"ROUND($H240*ROUND(I240,2),2)","v":254.73},{"$f":"ROUND($H240*ROUND(J240,2),2)","v":254.73},1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L240),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L240-1,COLUMN(Composições!I240)-4)),0)","v":254.73},{"$f":"IF(ISNUMBER($L240),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L240-1,COLUMN(Composições!J240)-4)),0)","v":254.73},{"$f":"COUNTA($A$1:$A240)-1","v":20},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B240,\" \",$C240),Banco!$A:$A,0)","v":42},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L240),$H240=\"\",$H240=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K240,$K$1:$K240,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L240),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L240-1,COLUMN(Composições!O240)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L240),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L240-1,COLUMN(Composições!P240)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F240*O240,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G240*P240,2)","v":0}]
[null,"SINAPI",88264,{"$f":"IF(ISNUMBER($L241),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L241-1,COLUMN(Composições!D241)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L241),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L241-1,COLUMN(Composições!E241)-1),\"\")","v":"H"},17.21,18.690000000000001,0.5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L241),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L241-1,COLUMN(Composições!I241)-4)),0)","v":34.409999999999997},{"$f":"IF(ISNUMBER($L241),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L241-1,COLUMN(Composições!J241)-4)),0)","v":37.369999999999997},{"$f":"COUNTA($A$1:$A241)-1","v":20},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B241,\" \",$C241),Banco!$A:$A,0)","v":13015},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L241),$H241=\"\",$H241=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K241,$K$1:$K241,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L241),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L241-1,COLUMN(Composições!O241)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L241),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L241-1,COLUMN(Composições!P241)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",88267,{"$f":"IF(ISNUMBER($L242),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L242-1,COLUMN(Composições!D242)-1),\"\")","v":"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L242),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L242-1,COLUMN(Composições!E242)-1),\"\")","v":"H"},16.63,18.09,0.5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L242),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L242-1,COLUMN(Composições!I242)-4)),0)","v":33.26},{"$f":"IF(ISNUMBER($L242),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L242-1,COLUMN(Composições!J242)-4)),0)","v":36.17},{"$f":"COUNTA($A$1:$A242)-1","v":20},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B242,\" \",$C242),Banco!$A:$A,0)","v":13019},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L242),$H242=\"\",$H242=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K242,$K$1:$K242,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L242),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L242-1,COLUMN(Composições!O242)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L242),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L242-1,COLUMN(Composições!P242)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",88316,{"$f":"IF(ISNUMBER($L243),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L243-1,COLUMN(Composições!D243)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L243),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L243-1,COLUMN(Composições!E243)-1),\"\")","v":"H"},13.33,14.36,0.5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L243),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L243-1,COLUMN(Composições!I243)-4)),0)","v":26.65},{"$f":"IF(ISNUMBER($L243),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L243-1,COLUMN(Composições!J243)-4)),0)","v":28.71},{"$f":"COUNTA($A$1:$A243)-1","v":20},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B243,\" \",$C243),Banco!$A:$A,0)","v":13118},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L243),$H243=\"\",$H243=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K243,$K$1:$K243,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L243),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L243-1,COLUMN(Composições!O243)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L243),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L243-1,COLUMN(Composições!P243)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L244),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L244-1,COLUMN(Composições!D244)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L244),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L244-1,COLUMN(Composições!E244)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L244),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L244-1,COLUMN(Composições!I244)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L244),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L244-1,COLUMN(Composições!J244)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A244)-1","v":20},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B244,\" \",$C244),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L244),$H244=\"\",$H244=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K244,$K$1:$K244,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L244),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L244-1,COLUMN(Composições!O244)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L244),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L244-1,COLUMN(Composições!P244)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L245),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L245-1,COLUMN(Composições!D245)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L245),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L245-1,COLUMN(Composições!E245)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L245),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L245-1,COLUMN(Composições!I245)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L245),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L245-1,COLUMN(Composições!J245)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A245)-1","v":20},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B245,\" \",$C245),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L245),$H245=\"\",$H245=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K245,$K$1:$K245,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L245),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L245-1,COLUMN(Composições!O245)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L245),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L245-1,COLUMN(Composições!P245)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L246),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L246-1,COLUMN(Composições!D246)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L246),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L246-1,COLUMN(Composições!E246)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L246),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L246-1,COLUMN(Composições!I246)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L246),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L246-1,COLUMN(Composições!J246)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A246)-1","v":20},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B246,\" \",$C246),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L246),$H246=\"\",$H246=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K246,$K$1:$K246,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L246),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L246-1,COLUMN(Composições!O246)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L246),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L246-1,COLUMN(Composições!P246)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L247),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L247-1,COLUMN(Composições!D247)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L247),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L247-1,COLUMN(Composições!E247)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L247),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L247-1,COLUMN(Composições!I247)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L247),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L247-1,COLUMN(Composições!J247)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A247)-1","v":20},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B247,\" \",$C247),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L247),$H247=\"\",$H247=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K247,$K$1:$K247,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L247),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L247-1,COLUMN(Composições!O247)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L247),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L247-1,COLUMN(Composições!P247)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L248),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L248-1,COLUMN(Composições!D248)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L248),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L248-1,COLUMN(Composições!E248)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L248),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L248-1,COLUMN(Composições!I248)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L248),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L248-1,COLUMN(Composições!J248)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A248)-1","v":20},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B248,\" \",$C248),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L248),$H248=\"\",$H248=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K248,$K$1:$K248,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L248),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L248-1,COLUMN(Composições!O248)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L248),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L248-1,COLUMN(Composições!P248)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L249),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L249-1,COLUMN(Composições!D249)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L249),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L249-1,COLUMN(Composições!E249)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L249),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L249-1,COLUMN(Composições!I249)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L249),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L249-1,COLUMN(Composições!J249)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A249)-1","v":20},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B249,\" \",$C249),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L249),$H249=\"\",$H249=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K249,$K$1:$K249,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L249),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L249-1,COLUMN(Composições!O249)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L249),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L249-1,COLUMN(Composições!P249)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A250)-1","v":20},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K250,-1,0),$K$1:$K250,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B251,\" \",$C251)","v":"Composição ALO-01"},"Composição","ALO-01","ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA","UN",{"$f":"IF($L251>0,SUM(OFFSET(F251,1,0,$L251),0))","v":0},0,null,{"$f":"IF(ISERROR(F251),0,F251)","v":0},0,{"$f":"COUNTA($A$1:$A251)-1","v":21},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K251,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K251+1,K:K,0))-ROW(L251)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I251<>0,J251<>0),N251=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim",{"$f":"IF(AND($L251>0,F251<>0),ROUND(SUM(OFFSET(Q251,1,0,$L251))/F251,4),0)","v":0},0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L252),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L252-1,COLUMN(Composições!D252)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L252),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L252-1,COLUMN(Composições!E252)-1),\"\")","v":""},{"$f":"ROUND($H252*ROUND(I252,2),2)","v":0},{"$f":"ROUND($H252*ROUND(J252,2),2)","v":0},0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L252),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L252-1,COLUMN(Composições!I252)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L252),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L252-1,COLUMN(Composições!J252)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A252)-1","v":21},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B252,\" \",$C252),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L252),$H252=\"\",$H252=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K252,$K$1:$K252,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L252),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L252-1,COLUMN(Composições!O252)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L252),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L252-1,COLUMN(Composições!P252)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F252*O252,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G252*P252,2)","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L253),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L253-1,COLUMN(Composições!D253)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L253),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L253-1,COLUMN(Composições!E253)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L253),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L253-1,COLUMN(Composições!I253)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L253),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L253-1,COLUMN(Composições!J253)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A253)-1","v":21},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B253,\" \",$C253),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L253),$H253=\"\",$H253=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K253,$K$1:$K253,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L253),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L253-1,COLUMN(Composições!O253)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L253),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L253-1,COLUMN(Composições!P253)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L254),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L254-1,COLUMN(Composições!D254)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L254),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L254-1,COLUMN(Composições!E254)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L254),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L254-1,COLUMN(Composições!I254)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L254),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L254-1,COLUMN(Composições!J254)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A254)-1","v":21},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B254,\" \",$C254),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L254),$H254=\"\",$H254=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K254,$K$1:$K254,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L254),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L254-1,COLUMN(Composições!O254)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L254),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L254-1,COLUMN(Composições!P254)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L255),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L255-1,COLUMN(Composições!D255)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L255),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L255-1,COLUMN(Composições!E255)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L255),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L255-1,COLUMN(Composições!I255)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L255),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L255-1,COLUMN(Composições!J255)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A255)-1","v":21},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B255,\" \",$C255),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L255),$H255=\"\",$H255=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K255,$K$1:$K255,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L255),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L255-1,COLUMN(Composições!O255)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L255),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L255-1,COLUMN(Composições!P255)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L256),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L256-1,COLUMN(Composições!D256)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L256),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L256-1,COLUMN(Composições!E256)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L256),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L256-1,COLUMN(Composições!I256)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L256),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L256-1,COLUMN(Composições!J256)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A256)-1","v":21},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B256,\" \",$C256),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L256),$H256=\"\",$H256=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K256,$K$1:$K256,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L256),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L256-1,COLUMN(Composições!O256)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L256),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L256-1,COLUMN(Composições!P256)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L257),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L257-1,COLUMN(Composições!D257)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L257),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L257-1,COLUMN(Composições!E257)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L257),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L257-1,COLUMN(Composições!I257)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L257),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L257-1,COLUMN(Composições!J257)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A257)-1","v":21},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B257,\" \",$C257),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L257),$H257=\"\",$H257=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K257,$K$1:$K257,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L257),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L257-1,COLUMN(Composições!O257)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L257),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L257-1,COLUMN(Composições!P257)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L258),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L258-1,COLUMN(Composições!D258)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L258),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L258-1,COLUMN(Composições!E258)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L258),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L258-1,COLUMN(Composições!I258)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L258),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L258-1,COLUMN(Composições!J258)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A258)-1","v":21},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B258,\" \",$C258),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L258),$H258=\"\",$H258=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K258,$K$1:$K258,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L258),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L258-1,COLUMN(Composições!O258)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L258),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L258-1,COLUMN(Composições!P258)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L259),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L259-1,COLUMN(Composições!D259)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L259),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L259-1,COLUMN(Composições!E259)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L259),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L259-1,COLUMN(Composições!I259)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L259),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L259-1,COLUMN(Composições!J259)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A259)-1","v":21},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B259,\" \",$C259),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L259),$H259=\"\",$H259=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K259,$K$1:$K259,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L259),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L259-1,COLUMN(Composições!O259)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L259),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L259-1,COLUMN(Composições!P259)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L260),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L260-1,COLUMN(Composições!D260)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L260),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L260-1,COLUMN(Composições!E260)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L260),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L260-1,COLUMN(Composições!I260)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L260),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L260-1,COLUMN(Composições!J260)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A260)-1","v":21},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B260,\" \",$C260),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L260),$H260=\"\",$H260=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K260,$K$1:$K260,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L260),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L260-1,COLUMN(Composições!O260)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L260),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L260-1,COLUMN(Composições!P260)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L261),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L261-1,COLUMN(Composições!D261)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L261),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L261-1,COLUMN(Composições!E261)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L261),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L261-1,COLUMN(Composições!I261)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L261),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L261-1,COLUMN(Composições!J261)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A261)-1","v":21},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B261,\" \",$C261),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L261),$H261=\"\",$H261=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K261,$K$1:$K261,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L261),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L261-1,COLUMN(Composições!O261)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L261),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L261-1,COLUMN(Composições!P261)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A262)-1","v":21},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K262,-1,0),$K$1:$K262,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENATE($B263,\" \",$C263)","v":"Composição 101873_ADP-01"},"Composição","101873_ADP-01","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","UN",{"$f":"IF($L263>0,SUM(OFFSET(F263,1,0,$L263),0))","v":335.78},{"$f":"IF($L263>0,SUM(OFFSET(G263,1,0,$L263),0))","v":340.14},null,{"$f":"IF(ISERROR(F263),0,F263)","v":335.78},{"$f":"IF(ISERROR(G263),0,G263)","v":340.14},{"$f":"COUNTA($A$1:$A263)-1","v":22},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K263,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K263+1,K:K,0))-ROW(L263)-2","v":6},{"$f":"IF(AND(OR(I263<>0,J263<>0),N263=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L264),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L264-1,COLUMN(Composições!D264)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L264),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L264-1,COLUMN(Composições!E264)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H264*ROUND(I264,2),2)","v":26.88},29.19,0.78110000000000002,{"$f":"IF(ISNUMBER($L264),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L264-1,COLUMN(Composições!I264)-4)),0)","v":34.409999999999997},{"$f":"IF(ISNUMBER($L264),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L264-1,COLUMN(Composições!J264)-4)),0)","v":37.369999999999997},{"$f":"COUNTA($A$1:$A264)-1","v":22},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B264,\" \",$C264),Banco!$A:$A,0)","v":13015},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L264),$H264=\"\",$H264=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K264,$K$1:$K264,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L264),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L264-1,COLUMN(Composições!O264)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L264),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L264-1,COLUMN(Composições!P264)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F264*O264,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI","88247",{"$f":"IF(ISNUMBER($L265),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L265-1,COLUMN(Composições!D265)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L265),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L265-1,COLUMN(Composições!E265)-1),\"\")","v":"H"},22.28,24.06,0.78110000000000002,{"$f":"IF(ISNUMBER($L265),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L265-1,COLUMN(Composições!I265)-4)),0)","v":28.53},{"$f":"IF(ISNUMBER($L265),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L265-1,COLUMN(Composições!J265)-4)),0)","v":30.8},{"$f":"COUNTA($A$1:$A265)-1","v":22},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B265,\" \",$C265),Banco!$A:$A,0)","v":12795},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L265),$H265=\"\",$H265=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K265,$K$1:$K265,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L265),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L265-1,COLUMN(Composições!O265)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L265),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L265-1,COLUMN(Composições!P265)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI","87367",{"$f":"IF(ISNUMBER($L266),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L266-1,COLUMN(Composições!D266)-1),\"\")","v":"ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L266),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L266-1,COLUMN(Composições!E266)-1),\"\")","v":"M3"},8.39,8.66,1.17E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L266),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L266-1,COLUMN(Composições!I266)-4)),0)","v":717.33},{"$f":"IF(ISNUMBER($L266),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L266-1,COLUMN(Composições!J266)-4)),0)","v":740.47},{"$f":"COUNTA($A$1:$A266)-1","v":22},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B266,\" \",$C266),Banco!$A:$A,0)","v":6143},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L266),$H266=\"\",$H266=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K266,$K$1:$K266,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L266),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L266-1,COLUMN(Composições!O266)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L266),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L266-1,COLUMN(Composições!P266)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","43893",{"$f":"IF(ISNUMBER($L267),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L267-1,COLUMN(Composições!D267)-1),\"\")","v":"SUPORTE PARA 12 DISJUNTORES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L267),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L267-1,COLUMN(Composições!E267)-1),\"\")","v":""},34.99,34.99,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L267),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L267-1,COLUMN(Composições!I267)-4)),0)","v":34.99},{"$f":"IF(ISNUMBER($L267),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L267-1,COLUMN(Composições!J267)-4)),0)","v":34.99},{"$f":"COUNTA($A$1:$A267)-1","v":22},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B267,\" \",$C267),Banco!$A:$A,0)","v":43},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L267),$H267=\"\",$H267=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K267,$K$1:$K267,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L267),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L267-1,COLUMN(Composições!O267)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L267),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L267-1,COLUMN(Composições!P267)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L268),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L268-1,COLUMN(Composições!D268)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L268),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L268-1,COLUMN(Composições!E268)-1),\"\")","v":""},0,0,2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L268),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L268-1,COLUMN(Composições!I268)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L268),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L268-1,COLUMN(Composições!J268)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A268)-1","v":22},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B268,\" \",$C268),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L268),$H268=\"\",$H268=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K268,$K$1:$K268,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L268),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L268-1,COLUMN(Composições!O268)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L268),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L268-1,COLUMN(Composições!P268)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","39805",{"$f":"IF(ISNUMBER($L269),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L269-1,COLUMN(Composições!D269)-1),\"\")","v":"QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L269),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L269-1,COLUMN(Composições!E269)-1),\"\")","v":"UN"},{"$f":"ROUND($H269*ROUND(I269,2),2)","v":243.24},{"$f":"ROUND($H269*ROUND(J269,2),2)","v":243.24},1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L269),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L269-1,COLUMN(Composições!I269)-4)),0)","v":243.24},{"$f":"IF(ISNUMBER($L269),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L269-1,COLUMN(Composições!J269)-4)),0)","v":243.24},{"$f":"COUNTA($A$1:$A269)-1","v":22},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B269,\" \",$C269),Banco!$A:$A,0)","v":3691},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L269),$H269=\"\",$H269=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K269,$K$1:$K269,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L269),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L269-1,COLUMN(Composições!O269)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L269),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L269-1,COLUMN(Composições!P269)-6)),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A270)-1","v":22},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K270,-1,0),$K$1:$K270,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
["###","2025-09-17",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F"]
[null,"Data",null,null,"Responsável Técnico:",null,null,null,"LUCAS KIYOSHI YAMAZAKI",null,null,null,"F"]
[null,null,null,null,"CREA/CAU:",null,null,null,"CREA PR-81.408/D",null,null,null,"F"]

{"sheet":"Cotações","index":4,"n_rows":261,"n_cols":19,"rows_kept":261,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[257,3,257,8],[253,3,253,4],[253,5,253,6],[253,7,253,8],[254,3,254,4],[254,5,254,6],[254,7,254,8],[255,3,255,4],[255,5,255,6],[255,7,255,8],[256,3,256,4],[256,5,256,6],[256,7,256,8],[249,5,249,6],[249,7,249,8],[250,5,250,6],[250,7,250,8],[251,3,251,4],[251,5,251,6],[251,7,251,8],[252,3,252,4],[252,5,252,6],[252,7,252,8],[247,3,247,8],[243,3,243,4],[243,5,243,6],[243,7,243,8],[244,3,244,4],[244,5,244,6],[244,7,244,8],[245,3,245,4],[245,5,245,6],[245,7,245,8],[246,3,246,4],[246,5,246,6],[246,7,246,8],[239,5,239,6],[239,7,239,8],[240,5,240,6],[240,7,240,8],[241,3,241,4],[241,5,241,6],[241,7,241,8],[242,3,242,4],[242,5,242,6],[242,7,242,8],[237,3,237,8],[233,3,233,4],[233,5,233,6],[233,7,233,8],[234,3,234,4],[234,5,234,6],[234,7,234,8],[235,3,235,4],[235,5,235,6],[235,7,235,8],[236,3,236,4],[236,5,236,6],[236,7,236,8],[229,5,229,6],[229,7,229,8],[230,5,230,6],[230,7,230,8],[231,3,231,4],[231,5,231,6],[231,7,231,8],[232,3,232,4],[232,5,232,6],[232,7,232,8],[227,3,227,8],[223,3,223,4],[223,5,223,6],[223,7,223,8],[224,3,224,4],[224,5,224,6],[224,7,224,8],[225,3,225,4],[225,5,225,6],[225,7,225,8],[226,3,226,4],[226,5,226,6],[226,7,226,8],[219,5,219,6],[219,7,219,8],[220,5,220,6],[220,7,220,8],[221,3,221,4],[221,5,221,6],[221,7,221,8],[222,3,222,4],[222,5,222,6],[222,7,222,8],[217,3,217,8],[213,3,213,4],[213,5,213,6],[213,7,213,8],[214,3,214,4],[214,5,214,6],[214,7,214,8],[215,3,215,4],[215,5,215,6],[215,7,215,8],[216,3,216,4],[216,5,216,6],[216,7,216,8],[209,5,209,6],[209,7,209,8],[210,5,210,6],[210,7,210,8],[211,3,211,4],[211,5,211,6],[211,7,211,8],[212,3,212,4],[212,5,212,6],[212,7,212,8],[207,3,207,8],[203,3,203,4],[203,5,203,6],[203,7,203,8],[204,3,204,4],[204,5,204,6],[204,7,204,8],[205,3,205,4],[205,5,205,6],[205,7,205,8],[206,3,206,4],[206,5,206,6],[206,7,206,8],[199,5,199,6],[199,7,199,8],[200,5,200,6],[200,7,200,8],[201,3,201,4],[201,5,201,6],[201,7,201,8],[202,3,202,4],[202,5,202,6],[202,7,202,8],[197,3,197,8],[193,3,193,4],[193,5,193,6],[193,7,193,8],[194,3,194,4],[194,5,194,6],[194,7,194,8],[195,3,195,4],[195,5,195,6],[195,7,195,8],[196,3,196,4],[196,5,196,6],[196,7,196,8],[189,5,189,6],[189,7,189,8],[190,5,190,6],[190,7,190,8],[191,3,191,4],[191,5,191,6],[191,7,191,8],[192,3,192,4],[192,5,192,6],[192,7,192,8],[187,3,187,8],[183,3,183,4],[183,5,183,6],[183,7,183,8],[184,3,184,4],[184,5,184,6],[184,7,184,8],[185,3,185,4],[185,5,185,6],[185,7,185,8],[186,3,186,4],[186,5,186,6],[186,7,186,8],[179,5,179,6],[179,7,179,8],[180,5,180,6],[180,7,180,8],[181,3,181,4],[181,5,181,6],[181,7,181,8],[182,3,182,4],[182,5,182,6],[182,7,182,8],[177,3,177,8],[173,3,173,4],[173,5,173,6],[173,7,173,8],[174,3,174,4],[174,5,174,6],[174,7,174,8],[175,3,175,4],[175,5,175,6],[175,7,175,8],[176,3,176,4],[176,5,176,6],[176,7,176,8],[169,5,169,6],[169,7,169,8],[170,5,170,6],[170,7,170,8],[171,3,171,4],[171,5,171,6],[171,7,171,8],[172,3,172,4],[172,5,172,6],[172,7,172,8],[167,3,167,8],[163,3,163,4],[163,5,163,6],[163,7,163,8],[164,3,164,4],[164,5,164,6],[164,7,164,8],[165,3,165,4],[165,5,165,6],[165,7,165,8],[166,3,166,4],[166,5,166,6],[166,7,166,8],[159,5,159,6],[159,7,159,8],[160,5,160,6],[160,7,160,8],[161,3,161,4],[161,5,161,6],[161,7,161,8],[162,3,162,4],[162,5,162,6],[162,7,162,8],[55,3,55,4],[55,5,55,6],[55,7,55,8],[56,3,56,4],[56,5,56,6],[56,7,56,8],[57,3,57,4],[57,5,57,6],[57,7,57,8],[52,3,52,4],[52,5,52,6],[52,7,52,8],[53,3,53,4],[53,5,53,6],[53,7,53,8],[54,3,54,4],[54,5,54,6],[54,7,54,8],[49,3,49,4],[49,5,49,6],[49,7,49,8],[50,3,50,4],[50,5,50,6],[50,7,50,8],[51,3,51,4],[51,5,51,6],[51,7,51,8],[46,3,46,4],[46,5,46,6],[46,7,46,8],[47,3,47,4],[47,5,47,6],[47,7,47,8],[48,3,48,4],[48,5,48,6],[48,7,48,8],[43,3,43,4],[43,5,43,6],[43,7,43,8],[44,3,44,4],[44,5,44,6],[44,7,44,8],[45,3,45,4],[45,5,45,6],[45,7,45,8],[259,1,259,2],[0,1,0,7],[9,5,9,6],[9,7,9,8],[11,5,11,6],[11,7,11,8],[9,3,9,4],[14,3,14,4],[13,3,13,4],[15,3,15,8],[129,5,129,6],[129,7,129,8],[12,5,12,6],[12,7,12,8],[13,5,13,6],[14,5,14,6],[14,7,14,8],[13,7,13,8],[27,3,27,4],[27,5,27,6],[27,7,27,8],[150,5,150,6],[150,7,150,8],[139,5,139,6],[106,5,106,6],[260,6,260,8],[260,4,260,5],[139,7,139,8],[140,5,140,6],[140,7,140,8],[141,3,141,4],[141,5,141,6],[141,7,141,8],[143,3,143,4],[143,5,143,6],[109,5,109,6],[109,7,109,8],[119,5,119,6],[119,7,119,8],[120,5,120,6],[120,7,120,8],[133,7,133,8],[134,3,134,4],[134,5,134,6],[151,3,151,4],[151,5,151,6],[151,7,151,8],[143,7,143,8],[59,5,59,6],[59,7,59,8],[60,5,60,6],[60,7,60,8],[101,7,101,8],[102,3,102,4],[102,7,102,8],[105,3,105,4],[105,5,105,6],[105,7,105,8],[86,7,86,8],[84,3,84,4],[84,5,84,6],[84,7,84,8],[72,3,72,4],[72,5,72,6],[72,7,72,8],[81,7,81,8],[102,5,102,6],[103,3,103,4],[103,5,103,6],[103,7,103,8],[104,3,104,4],[104,5,104,6],[34,3,34,4],[34,5,34,6],[34,7,34,8],[82,3,82,4],[82,5,82,6],[82,7,82,8],[83,3,83,4],[83,5,83,6],[83,7,83,8],[79,5,79,6],[79,7,79,8],[80,5,80,6],[80,7,80,8],[81,3,81,4],[61,3,61,4],[61,5,61,6],[61,7,61,8],[62,3,62,4],[62,5,62,6],[62,7,62,8],[81,5,81,6],[71,3,71,4],[71,5,71,6],[71,7,71,8],[104,7,104,8],[99,5,99,6],[99,7,99,8],[100,5,100,6],[100,7,100,8],[101,3,101,4],[101,5,101,6],[92,3,92,4],[92,5,92,6],[92,7,92,8],[97,3,97,8],[93,3,93,4],[93,5,93,6],[93,7,93,8],[95,3,95,4],[95,5,95,6],[95,7,95,8],[96,3,96,4],[96,5,96,6],[96,7,96,8],[94,3,94,4],[94,5,94,6],[94,7,94,8],[130,5,130,6],[130,7,130,8],[131,3,131,4],[131,5,131,6],[131,7,131,8],[132,3,132,4],[132,5,132,6],[132,7,132,8],[137,3,137,8],[133,3,133,4],[133,5,133,6],[134,7,134,8],[135,3,135,4],[135,5,135,6],[135,7,135,8],[136,3,136,4],[136,5,136,6],[136,7,136,8],[90,5,90,6],[90,7,90,8],[91,3,91,4],[91,5,91,6],[91,7,91,8],[65,3,65,4],[65,5,65,6],[65,7,65,8],[66,3,66,4],[66,5,66,6],[66,7,66,8],[69,5,69,6],[69,7,69,8],[70,5,70,6],[70,7,70,8],[89,5,89,6],[89,7,89,8],[67,3,67,8],[87,3,87,8],[85,3,85,4],[85,5,85,6],[85,7,85,8],[86,3,86,4],[86,5,86,6],[63,3,63,4],[63,5,63,6],[63,7,63,8],[77,3,77,8],[73,3,73,4],[73,5,73,6],[73,7,73,8],[76,3,76,4],[76,5,76,6],[76,7,76,8],[74,3,74,4],[74,5,74,6],[74,7,74,8],[75,3,75,4],[75,5,75,6],[75,7,75,8],[64,3,64,4],[64,5,64,6],[64,7,64,8],[106,7,106,8],[112,3,112,4],[112,5,112,6],[112,7,112,8],[117,3,117,8],[115,3,115,4],[115,5,115,6],[115,7,115,8],[116,3,116,4],[116,5,116,6],[116,7,116,8],[107,3,107,8],[113,3,113,4],[113,5,113,6],[113,7,113,8],[114,3,114,4],[114,5,114,6],[114,7,114,8],[110,5,110,6],[110,7,110,8],[111,3,111,4],[111,5,111,6],[111,7,111,8],[106,3,106,4],[121,3,121,4],[121,5,121,6],[121,7,121,8],[122,3,122,4],[122,5,122,6],[122,7,122,8],[127,3,127,8],[125,3,125,4],[125,5,125,6],[125,7,125,8],[126,3,126,4],[126,5,126,6],[126,7,126,8],[123,3,123,4],[123,5,123,6],[123,7,123,8],[124,3,124,4],[124,5,124,6],[124,7,124,8],[142,3,142,4],[142,5,142,6],[142,7,142,8],[147,3,147,8],[145,3,145,4],[145,5,145,6],[145,7,145,8],[146,3,146,4],[146,5,146,6],[146,7,146,8],[144,3,144,4],[144,5,144,6],[144,7,144,8],[149,5,149,6],[149,7,149,8],[157,3,157,8],[155,3,155,4],[155,5,155,6],[155,7,155,8],[156,3,156,4],[156,5,156,6],[156,7,156,8],[152,3,152,4],[152,5,152,6],[152,7,152,8],[153,3,153,4],[153,5,153,6],[153,7,153,8],[154,3,154,4],[154,5,154,6],[154,7,154,8],[28,3,28,4],[28,5,28,6],[28,7,28,8],[29,3,29,4],[29,5,29,6],[29,7,29,8],[30,3,30,4],[30,5,30,6],[30,7,30,8],[31,3,31,4],[31,5,31,6],[31,7,31,8],[32,3,32,4],[32,5,32,6],[32,7,32,8],[33,3,33,4],[33,5,33,6],[33,7,33,8],[35,3,35,4],[35,5,35,6],[35,7,35,8],[36,3,36,4],[36,5,36,6],[36,7,36,8],[37,3,37,4],[37,5,37,6],[37,7,37,8],[41,3,41,4],[41,5,41,6],[41,7,41,8],[42,3,42,4],[42,5,42,6],[42,7,42,8],[38,3,38,4],[38,5,38,6],[38,7,38,8],[39,3,39,4],[39,5,39,6],[39,7,39,8],[40,3,40,4],[40,5,40,6],[40,7,40,8]]}
[null,"COTAÇÕES",null,null,null,null,null,null,null,null,"Mediana",null,null,null,null,null,"Cores das células:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Média",null,null,null,null,null,null,null,"Fundo amarelo: células para preencher"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fundo azul: células para seleção de opções"]
[]
[null,{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A6)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},"Cotações"]
[]
[null,"I001",null,null,null,null,null,null,{"$f":"F8/H8","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"I",null,{"$f":"IF(ISNUMBER(I8),IF(I8<>0,\"F\",\"\"),\"\")","v":""}]
[]
[null,"E001",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,{"$f":"IF(COUNTA(C10:I10)>0,\"F\",\"\")","v":""}]
[]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H13=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B13,\" \",$C13)","v":"Cotação "},"Cotação",null,null,null,{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F14,1,0,ROW(C16)-ROW(C14)-1)),AVERAGE(OFFSET(F14,1,0,ROW(C16)-ROW(C14)-1)))*IF(H13=\"\",1,VLOOKUP(H13,INDICES,8)),0)","v":0},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A13)-1","v":0},{"$f":"ROW(C16)-ROW(C14)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C15<>\"\",VLOOKUP(C15,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J15),$J$1:$J15,0)-1,0)),ISNUMBER(F15),INDEX($M$1:$M15,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M15))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FILTRO","IMPRIMIR"]
[null,"ÍNDICES DE RETROAÇÃO:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(NINDICES>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"ÍNDICE","NOME DO ÍNDICE","DESCRIÇÃO","DATA BASE","ÍNDICE DT BASE","DT COTAÇÃO","ÍNDICE DT COT.","COEFICIENTE","I",null,{"$f":"IF(NINDICES>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"I001",null,null,null,null,null,null,{"$f":"F21/H21","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"I",null,{"$f":"IF(ISNUMBER(I21),IF(I21<>0,\"F\",\"\"),\"\")","v":""}]
[null,"I002",null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},"I",null,""]
[null,"I003",null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},"I",null,""]
[null,"I004","","","",null,"",null,{"$error":"#DIV/0!"},"I",null,""]
[null,"I005","","","",null,"",null,{"$error":"#DIV/0!"},"I",null,""]
[null,"I006","","","",null,"",null,{"$error":"#DIV/0!"},"I",null,""]
[null,"EMPRESAS FORNECEDORAS:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(NEMPRESAS>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"EMPRESAS","CNPJ","NOME",null,"FONE",null,"CONTATO",null,"E",null,{"$f":"IF(NEMPRESAS>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"E001",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,{"$f":"IF(COUNTA(C29:I29)>0,\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"E002",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E003",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E004",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E005",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E006",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E007",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E008",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E009",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E010",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E011",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E012",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E013",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E014",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E015",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E016","","",null,"",null,"",null,"E",null,"F"]
[null,"E017","","",null,"",null,"",null,"E",null,"F"]
[null,"E018","","",null,"",null,"",null,"E",null,"F"]
[null,"E019","","",null,"",null,"",null,"E",null,"F"]
[null,"E020","","",null,"",null,"",null,"E",null,"F"]
[null,"E021","","",null,"",null,"",null,"E",null,"F"]
[null,"E022","","",null,"",null,"",null,"E",null,"F"]
[null,"E023","","",null,"",null,"",null,"E",null,"F"]
[null,"E024","","",null,"",null,"",null,"E",null,"F"]
[null,"E025","","",null,"",null,"",null,"E",null,"F"]
[null,"E026","","",null,"",null,"",null,"E",null,"F"]
[null,"E027","","",null,"",null,"",null,"E",null,"F"]
[null,"E028","","",null,"",null,"",null,"E",null,"F"]
[null,"E029","","",null,"",null,"",null,"E",null,"F"]
[null,"E030","","",null,"",null,"",null,"E",null,"F"]
[null,"COTAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(NCOTACOES>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H61=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F61),M61=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B61,\" \",$C61)","v":"Cotação "},"Cotação",null,null,null,{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F62,1,0,ROW(C68)-ROW(C62)-1)),AVERAGE(OFFSET(F62,1,0,ROW(C68)-ROW(C62)-1)))*IF(H61=\"\",1,VLOOKUP(H61,INDICES,8)),0)","v":0},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A61)-1","v":1},{"$f":"ROW(C68)-ROW(C62)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F61),M61=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F61),M61=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C63<>\"\",VLOOKUP(C63,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J63),$J$1:$J63,0)-1,0)),ISNUMBER(F63),INDEX($M$1:$M63,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M63))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C64<>\"\",VLOOKUP(C64,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J64),$J$1:$J64,0)-1,0)),ISNUMBER(F64),INDEX($M$1:$M64,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M64))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C65<>\"\",VLOOKUP(C65,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J65),$J$1:$J65,0)-1,0)),ISNUMBER(F65),INDEX($M$1:$M65,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M65))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C66<>\"\",VLOOKUP(C66,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J66),$J$1:$J66,0)-1,0)),ISNUMBER(F66),INDEX($M$1:$M66,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M66))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C67<>\"\",VLOOKUP(C67,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J67),$J$1:$J67,0)-1,0)),ISNUMBER(F67),INDEX($M$1:$M67,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M67))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F61),M61=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F61),M61=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H71=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F71),M71=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B71,\" \",$C71)","v":"Cotação "},"Cotação",null,null,null,{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F72,1,0,ROW(C78)-ROW(C72)-1)),AVERAGE(OFFSET(F72,1,0,ROW(C78)-ROW(C72)-1)))*IF(H71=\"\",1,VLOOKUP(H71,INDICES,8)),0)","v":0},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A71)-1","v":2},{"$f":"ROW(C78)-ROW(C72)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F71),M71=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F71),M71=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C73<>\"\",VLOOKUP(C73,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J73),$J$1:$J73,0)-1,0)),ISNUMBER(F73),INDEX($M$1:$M73,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M73))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C74<>\"\",VLOOKUP(C74,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J74),$J$1:$J74,0)-1,0)),ISNUMBER(F74),INDEX($M$1:$M74,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M74))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C75<>\"\",VLOOKUP(C75,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J75),$J$1:$J75,0)-1,0)),ISNUMBER(F75),INDEX($M$1:$M75,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M75))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C76<>\"\",VLOOKUP(C76,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J76),$J$1:$J76,0)-1,0)),ISNUMBER(F76),INDEX($M$1:$M76,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M76))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C77<>\"\",VLOOKUP(C77,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J77),$J$1:$J77,0)-1,0)),ISNUMBER(F77),INDEX($M$1:$M77,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M77))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F71),M71=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F71),M71=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H81=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F81),M81=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B81,\" \",$C81)","v":"Cotação "},"Cotação",null,null,null,{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F82,1,0,ROW(C88)-ROW(C82)-1)),AVERAGE(OFFSET(F82,1,0,ROW(C88)-ROW(C82)-1)))*IF(H81=\"\",1,VLOOKUP(H81,INDICES,8)),0)","v":0},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A81)-1","v":3},{"$f":"ROW(C88)-ROW(C82)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F81),M81=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F81),M81=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C83<>\"\",VLOOKUP(C83,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J83),$J$1:$J83,0)-1,0)),ISNUMBER(F83),INDEX($M$1:$M83,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M83))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C84<>\"\",VLOOKUP(C84,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J84),$J$1:$J84,0)-1,0)),ISNUMBER(F84),INDEX($M$1:$M84,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M84))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C85<>\"\",VLOOKUP(C85,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J85),$J$1:$J85,0)-1,0)),ISNUMBER(F85),INDEX($M$1:$M85,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M85))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C86<>\"\",VLOOKUP(C86,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J86),$J$1:$J86,0)-1,0)),ISNUMBER(F86),INDEX($M$1:$M86,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M86))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C87<>\"\",VLOOKUP(C87,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J87),$J$1:$J87,0)-1,0)),ISNUMBER(F87),INDEX($M$1:$M87,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M87))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F81),M81=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F81),M81=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H91=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F91),M91=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B91,\" \",$C91)","v":"Cotação "},"Cotação",null,null,null,{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F92,1,0,ROW(C98)-ROW(C92)-1)),AVERAGE(OFFSET(F92,1,0,ROW(C98)-ROW(C92)-1)))*IF(H91=\"\",1,VLOOKUP(H91,INDICES,8)),0)","v":0},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A91)-1","v":4},{"$f":"ROW(C98)-ROW(C92)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F91),M91=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F91),M91=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C93<>\"\",VLOOKUP(C93,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J93),$J$1:$J93,0)-1,0)),ISNUMBER(F93),INDEX($M$1:$M93,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M93))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C94<>\"\",VLOOKUP(C94,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J94),$J$1:$J94,0)-1,0)),ISNUMBER(F94),INDEX($M$1:$M94,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M94))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C95<>\"\",VLOOKUP(C95,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J95),$J$1:$J95,0)-1,0)),ISNUMBER(F95),INDEX($M$1:$M95,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M95))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C96<>\"\",VLOOKUP(C96,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J96),$J$1:$J96,0)-1,0)),ISNUMBER(F96),INDEX($M$1:$M96,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M96))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C97<>\"\",VLOOKUP(C97,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J97),$J$1:$J97,0)-1,0)),ISNUMBER(F97),INDEX($M$1:$M97,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M97))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F91),M91=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F91),M91=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H101=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F101),M101=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B101,\" \",$C101)","v":"Cotação "},"Cotação",null,null,null,{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F102,1,0,ROW(C108)-ROW(C102)-1)),AVERAGE(OFFSET(F102,1,0,ROW(C108)-ROW(C102)-1)))*IF(H101=\"\",1,VLOOKUP(H101,INDICES,8)),0)","v":0},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A101)-1","v":5},{"$f":"ROW(C108)-ROW(C102)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F101),M101=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F101),M101=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C103<>\"\",VLOOKUP(C103,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J103),$J$1:$J103,0)-1,0)),ISNUMBER(F103),INDEX($M$1:$M103,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M103))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C104<>\"\",VLOOKUP(C104,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J104),$J$1:$J104,0)-1,0)),ISNUMBER(F104),INDEX($M$1:$M104,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M104))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C105<>\"\",VLOOKUP(C105,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J105),$J$1:$J105,0)-1,0)),ISNUMBER(F105),INDEX($M$1:$M105,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M105))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C106<>\"\",VLOOKUP(C106,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J106),$J$1:$J106,0)-1,0)),ISNUMBER(F106),INDEX($M$1:$M106,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M106))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C107<>\"\",VLOOKUP(C107,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J107),$J$1:$J107,0)-1,0)),ISNUMBER(F107),INDEX($M$1:$M107,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M107))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F101),M101=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F101),M101=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H111=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F111),M111=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B111,\" \",$C111)","v":"Cotação "},"Cotação",null,null,null,{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F112,1,0,ROW(C118)-ROW(C112)-1)),AVERAGE(OFFSET(F112,1,0,ROW(C118)-ROW(C112)-1)))*IF(H111=\"\",1,VLOOKUP(H111,INDICES,8)),0)","v":0},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A111)-1","v":6},{"$f":"ROW(C118)-ROW(C112)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F111),M111=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F111),M111=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C113<>\"\",VLOOKUP(C113,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J113),$J$1:$J113,0)-1,0)),ISNUMBER(F113),INDEX($M$1:$M113,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M113))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C114<>\"\",VLOOKUP(C114,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J114),$J$1:$J114,0)-1,0)),ISNUMBER(F114),INDEX($M$1:$M114,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M114))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C115<>\"\",VLOOKUP(C115,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J115),$J$1:$J115,0)-1,0)),ISNUMBER(F115),INDEX($M$1:$M115,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M115))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C116<>\"\",VLOOKUP(C116,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J116),$J$1:$J116,0)-1,0)),ISNUMBER(F116),INDEX($M$1:$M116,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M116))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C117<>\"\",VLOOKUP(C117,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J117),$J$1:$J117,0)-1,0)),ISNUMBER(F117),INDEX($M$1:$M117,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M117))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F111),M111=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F111),M111=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H121=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F121),M121=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B121,\" \",$C121)","v":"Cotação "},"Cotação",null,null,null,{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F122,1,0,ROW(C128)-ROW(C122)-1)),AVERAGE(OFFSET(F122,1,0,ROW(C128)-ROW(C122)-1)))*IF(H121=\"\",1,VLOOKUP(H121,INDICES,8)),0)","v":0},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A121)-1","v":7},{"$f":"ROW(C128)-ROW(C122)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F121),M121=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F121),M121=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C123<>\"\",VLOOKUP(C123,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J123),$J$1:$J123,0)-1,0)),ISNUMBER(F123),INDEX($M$1:$M123,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M123))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C124<>\"\",VLOOKUP(C124,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J124),$J$1:$J124,0)-1,0)),ISNUMBER(F124),INDEX($M$1:$M124,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M124))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C125<>\"\",VLOOKUP(C125,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J125),$J$1:$J125,0)-1,0)),ISNUMBER(F125),INDEX($M$1:$M125,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M125))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C126<>\"\",VLOOKUP(C126,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J126),$J$1:$J126,0)-1,0)),ISNUMBER(F126),INDEX($M$1:$M126,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M126))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C127<>\"\",VLOOKUP(C127,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J127),$J$1:$J127,0)-1,0)),ISNUMBER(F127),INDEX($M$1:$M127,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M127))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F121),M121=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F121),M121=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H131=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F131),M131=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B131,\" \",$C131)","v":"Cotação "},"Cotação",null,null,null,{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F132,1,0,ROW(C138)-ROW(C132)-1)),AVERAGE(OFFSET(F132,1,0,ROW(C138)-ROW(C132)-1)))*IF(H131=\"\",1,VLOOKUP(H131,INDICES,8)),0)","v":0},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A131)-1","v":8},{"$f":"ROW(C138)-ROW(C132)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F131),M131=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F131),M131=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C133<>\"\",VLOOKUP(C133,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J133),$J$1:$J133,0)-1,0)),ISNUMBER(F133),INDEX($M$1:$M133,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M133))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C134<>\"\",VLOOKUP(C134,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J134),$J$1:$J134,0)-1,0)),ISNUMBER(F134),INDEX($M$1:$M134,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M134))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C135<>\"\",VLOOKUP(C135,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J135),$J$1:$J135,0)-1,0)),ISNUMBER(F135),INDEX($M$1:$M135,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M135))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C136<>\"\",VLOOKUP(C136,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J136),$J$1:$J136,0)-1,0)),ISNUMBER(F136),INDEX($M$1:$M136,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M136))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C137<>\"\",VLOOKUP(C137,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J137),$J$1:$J137,0)-1,0)),ISNUMBER(F137),INDEX($M$1:$M137,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M137))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F131),M131=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F131),M131=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H141=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F141),M141=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B141,\" \",$C141)","v":"Cotação "},"Cotação",null,null,null,{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F142,1,0,ROW(C148)-ROW(C142)-1)),AVERAGE(OFFSET(F142,1,0,ROW(C148)-ROW(C142)-1)))*IF(H141=\"\",1,VLOOKUP(H141,INDICES,8)),0)","v":0},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A141)-1","v":9},{"$f":"ROW(C148)-ROW(C142)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F141),M141=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F141),M141=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C143<>\"\",VLOOKUP(C143,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J143),$J$1:$J143,0)-1,0)),ISNUMBER(F143),INDEX($M$1:$M143,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M143))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C144<>\"\",VLOOKUP(C144,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J144),$J$1:$J144,0)-1,0)),ISNUMBER(F144),INDEX($M$1:$M144,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M144))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C145<>\"\",VLOOKUP(C145,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J145),$J$1:$J145,0)-1,0)),ISNUMBER(F145),INDEX($M$1:$M145,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M145))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C146<>\"\",VLOOKUP(C146,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J146),$J$1:$J146,0)-1,0)),ISNUMBER(F146),INDEX($M$1:$M146,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M146))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C147<>\"\",VLOOKUP(C147,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J147),$J$1:$J147,0)-1,0)),ISNUMBER(F147),INDEX($M$1:$M147,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M147))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F141),M141=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F141),M141=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H151=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F151),M151=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B151,\" \",$C151)","v":"Cotação "},"Cotação",null,null,null,{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F152,1,0,ROW(C158)-ROW(C152)-1)),AVERAGE(OFFSET(F152,1,0,ROW(C158)-ROW(C152)-1)))*IF(H151=\"\",1,VLOOKUP(H151,INDICES,8)),0)","v":0},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A151)-1","v":10},{"$f":"ROW(C158)-ROW(C152)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F151),M151=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F151),M151=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C153<>\"\",VLOOKUP(C153,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J153),$J$1:$J153,0)-1,0)),ISNUMBER(F153),INDEX($M$1:$M153,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M153))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C154<>\"\",VLOOKUP(C154,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J154),$J$1:$J154,0)-1,0)),ISNUMBER(F154),INDEX($M$1:$M154,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M154))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C155<>\"\",VLOOKUP(C155,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J155),$J$1:$J155,0)-1,0)),ISNUMBER(F155),INDEX($M$1:$M155,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M155))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C156<>\"\",VLOOKUP(C156,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J156),$J$1:$J156,0)-1,0)),ISNUMBER(F156),INDEX($M$1:$M156,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M156))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C157<>\"\",VLOOKUP(C157,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J157),$J$1:$J157,0)-1,0)),ISNUMBER(F157),INDEX($M$1:$M157,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M157))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F151),M151=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F151),M151=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H161=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F161),M161=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B161,\" \",$C161)","v":"Cotação 45115"},"Cotação","45115","CAIXA OU ABRIGO EM POLICARBONATO (PC), PARA ATE 2 HIDROMETROS, COM TAMPAS E ACESSOS PARA A INSTALACAO","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F162,1,0,ROW(C168)-ROW(C162)-1)),AVERAGE(OFFSET(F162,1,0,ROW(C168)-ROW(C162)-1)))*IF(H161=\"\",1,VLOOKUP(H161,INDICES,8)),0)","v":115.18},null,"",null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A161)-1","v":11},{"$f":"ROW(C168)-ROW(C162)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F161),M161=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F161),M161=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C163<>\"\",VLOOKUP(C163,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,115.18,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J163),$J$1:$J163,0)-1,0)),ISNUMBER(F163),INDEX($M$1:$M163,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M163))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C164<>\"\",VLOOKUP(C164,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J164),$J$1:$J164,0)-1,0)),ISNUMBER(F164),INDEX($M$1:$M164,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M164))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C165<>\"\",VLOOKUP(C165,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J165),$J$1:$J165,0)-1,0)),ISNUMBER(F165),INDEX($M$1:$M165,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M165))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C166<>\"\",VLOOKUP(C166,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J166),$J$1:$J166,0)-1,0)),ISNUMBER(F166),INDEX($M$1:$M166,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M166))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C167<>\"\",VLOOKUP(C167,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J167),$J$1:$J167,0)-1,0)),ISNUMBER(F167),INDEX($M$1:$M167,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M167))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:","",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F161),M161=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F161),M161=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H171=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F171),M171=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B171,\" \",$C171)","v":"Cotação 44091"},"Cotação","44091","DISJUNTOR TIPO DR, BIPOLAR DE 25A","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F172,1,0,ROW(C178)-ROW(C172)-1)),AVERAGE(OFFSET(F172,1,0,ROW(C178)-ROW(C172)-1)))*IF(H171=\"\",1,VLOOKUP(H171,INDICES,8)),0)","v":209.9},null,"",null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A171)-1","v":12},{"$f":"ROW(C178)-ROW(C172)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F171),M171=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F171),M171=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C173<>\"\",VLOOKUP(C173,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,209.9,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J173),$J$1:$J173,0)-1,0)),ISNUMBER(F173),INDEX($M$1:$M173,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M173))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C174<>\"\",VLOOKUP(C174,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J174),$J$1:$J174,0)-1,0)),ISNUMBER(F174),INDEX($M$1:$M174,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M174))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C175<>\"\",VLOOKUP(C175,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J175),$J$1:$J175,0)-1,0)),ISNUMBER(F175),INDEX($M$1:$M175,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M175))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C176<>\"\",VLOOKUP(C176,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J176),$J$1:$J176,0)-1,0)),ISNUMBER(F176),INDEX($M$1:$M176,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M176))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C177<>\"\",VLOOKUP(C177,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J177),$J$1:$J177,0)-1,0)),ISNUMBER(F177),INDEX($M$1:$M177,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M177))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:","",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F171),M171=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F171),M171=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H181=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F181),M181=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B181,\" \",$C181)","v":"Cotação 43940"},"Cotação","43940","FUNDO NIVELADOR ACRILICO BRANCO PARA MADEIRA","L",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F182,1,0,ROW(C188)-ROW(C182)-1)),AVERAGE(OFFSET(F182,1,0,ROW(C188)-ROW(C182)-1)))*IF(H181=\"\",1,VLOOKUP(H181,INDICES,8)),0)","v":50.56},null,"",null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A181)-1","v":13},{"$f":"ROW(C188)-ROW(C182)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F181),M181=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F181),M181=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C183<>\"\",VLOOKUP(C183,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,50.56,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J183),$J$1:$J183,0)-1,0)),ISNUMBER(F183),INDEX($M$1:$M183,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M183))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C184<>\"\",VLOOKUP(C184,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J184),$J$1:$J184,0)-1,0)),ISNUMBER(F184),INDEX($M$1:$M184,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M184))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C185<>\"\",VLOOKUP(C185,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J185),$J$1:$J185,0)-1,0)),ISNUMBER(F185),INDEX($M$1:$M185,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M185))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C186<>\"\",VLOOKUP(C186,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J186),$J$1:$J186,0)-1,0)),ISNUMBER(F186),INDEX($M$1:$M186,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M186))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C187<>\"\",VLOOKUP(C187,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J187),$J$1:$J187,0)-1,0)),ISNUMBER(F187),INDEX($M$1:$M187,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M187))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:","",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F181),M181=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F181),M181=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H191=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F191),M191=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B191,\" \",$C191)","v":"Cotação 1"},"Cotação","1","PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 127V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2\" / SAÍDA 1/2\")","UM",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F192,1,0,ROW(C198)-ROW(C192)-1)),AVERAGE(OFFSET(F192,1,0,ROW(C198)-ROW(C192)-1)))*IF(H191=\"\",1,VLOOKUP(H191,INDICES,8)),0)","v":254.73},null,"",null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A191)-1","v":14},{"$f":"ROW(C198)-ROW(C192)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F191),M191=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F191),M191=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C193<>\"\",VLOOKUP(C193,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,254.73,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J193),$J$1:$J193,0)-1,0)),ISNUMBER(F193),INDEX($M$1:$M193,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M193))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C194<>\"\",VLOOKUP(C194,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J194),$J$1:$J194,0)-1,0)),ISNUMBER(F194),INDEX($M$1:$M194,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M194))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C195<>\"\",VLOOKUP(C195,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J195),$J$1:$J195,0)-1,0)),ISNUMBER(F195),INDEX($M$1:$M195,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M195))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C196<>\"\",VLOOKUP(C196,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J196),$J$1:$J196,0)-1,0)),ISNUMBER(F196),INDEX($M$1:$M196,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M196))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C197<>\"\",VLOOKUP(C197,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J197),$J$1:$J197,0)-1,0)),ISNUMBER(F197),INDEX($M$1:$M197,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M197))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:","",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F191),M191=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F191),M191=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H201=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F201),M201=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B201,\" \",$C201)","v":"Cotação 43893"},"Cotação","43893","SUPORTE PARA 12 DISJUNTORES","",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F202,1,0,ROW(C208)-ROW(C202)-1)),AVERAGE(OFFSET(F202,1,0,ROW(C208)-ROW(C202)-1)))*IF(H201=\"\",1,VLOOKUP(H201,INDICES,8)),0)","v":34.99},null,"",null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A201)-1","v":15},{"$f":"ROW(C208)-ROW(C202)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F201),M201=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F201),M201=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C203<>\"\",VLOOKUP(C203,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,34.99,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J203),$J$1:$J203,0)-1,0)),ISNUMBER(F203),INDEX($M$1:$M203,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M203))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C204<>\"\",VLOOKUP(C204,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J204),$J$1:$J204,0)-1,0)),ISNUMBER(F204),INDEX($M$1:$M204,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M204))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C205<>\"\",VLOOKUP(C205,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J205),$J$1:$J205,0)-1,0)),ISNUMBER(F205),INDEX($M$1:$M205,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M205))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C206<>\"\",VLOOKUP(C206,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J206),$J$1:$J206,0)-1,0)),ISNUMBER(F206),INDEX($M$1:$M206,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M206))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C207<>\"\",VLOOKUP(C207,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J207),$J$1:$J207,0)-1,0)),ISNUMBER(F207),INDEX($M$1:$M207,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M207))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:","",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F201),M201=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F201),M201=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H211=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F211),M211=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B211,\" \",$C211)","v":"Cotação "},"Cotação","","","",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F212,1,0,ROW(C218)-ROW(C212)-1)),AVERAGE(OFFSET(F212,1,0,ROW(C218)-ROW(C212)-1)))*IF(H211=\"\",1,VLOOKUP(H211,INDICES,8)),0)","v":0},null,"",null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A211)-1","v":16},{"$f":"ROW(C218)-ROW(C212)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F211),M211=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F211),M211=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C213<>\"\",VLOOKUP(C213,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J213),$J$1:$J213,0)-1,0)),ISNUMBER(F213),INDEX($M$1:$M213,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M213))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C214<>\"\",VLOOKUP(C214,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J214),$J$1:$J214,0)-1,0)),ISNUMBER(F214),INDEX($M$1:$M214,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M214))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C215<>\"\",VLOOKUP(C215,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J215),$J$1:$J215,0)-1,0)),ISNUMBER(F215),INDEX($M$1:$M215,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M215))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C216<>\"\",VLOOKUP(C216,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J216),$J$1:$J216,0)-1,0)),ISNUMBER(F216),INDEX($M$1:$M216,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M216))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C217<>\"\",VLOOKUP(C217,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J217),$J$1:$J217,0)-1,0)),ISNUMBER(F217),INDEX($M$1:$M217,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M217))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:","",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F211),M211=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F211),M211=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H221=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F221),M221=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B221,\" \",$C221)","v":"Cotação "},"Cotação","","","",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F222,1,0,ROW(C228)-ROW(C222)-1)),AVERAGE(OFFSET(F222,1,0,ROW(C228)-ROW(C222)-1)))*IF(H221=\"\",1,VLOOKUP(H221,INDICES,8)),0)","v":0},null,"",null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A221)-1","v":17},{"$f":"ROW(C228)-ROW(C222)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F221),M221=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F221),M221=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C223<>\"\",VLOOKUP(C223,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J223),$J$1:$J223,0)-1,0)),ISNUMBER(F223),INDEX($M$1:$M223,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M223))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C224<>\"\",VLOOKUP(C224,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J224),$J$1:$J224,0)-1,0)),ISNUMBER(F224),INDEX($M$1:$M224,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M224))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C225<>\"\",VLOOKUP(C225,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J225),$J$1:$J225,0)-1,0)),ISNUMBER(F225),INDEX($M$1:$M225,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M225))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C226<>\"\",VLOOKUP(C226,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J226),$J$1:$J226,0)-1,0)),ISNUMBER(F226),INDEX($M$1:$M226,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M226))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C227<>\"\",VLOOKUP(C227,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J227),$J$1:$J227,0)-1,0)),ISNUMBER(F227),INDEX($M$1:$M227,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M227))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:","",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F221),M221=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F221),M221=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H231=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F231),M231=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B231,\" \",$C231)","v":"Cotação "},"Cotação","","","",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F232,1,0,ROW(C238)-ROW(C232)-1)),AVERAGE(OFFSET(F232,1,0,ROW(C238)-ROW(C232)-1)))*IF(H231=\"\",1,VLOOKUP(H231,INDICES,8)),0)","v":0},null,"",null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A231)-1","v":18},{"$f":"ROW(C238)-ROW(C232)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F231),M231=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F231),M231=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C233<>\"\",VLOOKUP(C233,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J233),$J$1:$J233,0)-1,0)),ISNUMBER(F233),INDEX($M$1:$M233,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M233))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C234<>\"\",VLOOKUP(C234,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J234),$J$1:$J234,0)-1,0)),ISNUMBER(F234),INDEX($M$1:$M234,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M234))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C235<>\"\",VLOOKUP(C235,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J235),$J$1:$J235,0)-1,0)),ISNUMBER(F235),INDEX($M$1:$M235,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M235))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C236<>\"\",VLOOKUP(C236,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J236),$J$1:$J236,0)-1,0)),ISNUMBER(F236),INDEX($M$1:$M236,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M236))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C237<>\"\",VLOOKUP(C237,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J237),$J$1:$J237,0)-1,0)),ISNUMBER(F237),INDEX($M$1:$M237,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M237))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:","",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F231),M231=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F231),M231=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H241=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F241),M241=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B241,\" \",$C241)","v":"Cotação "},"Cotação","","","",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F242,1,0,ROW(C248)-ROW(C242)-1)),AVERAGE(OFFSET(F242,1,0,ROW(C248)-ROW(C242)-1)))*IF(H241=\"\",1,VLOOKUP(H241,INDICES,8)),0)","v":0},null,"",null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A241)-1","v":19},{"$f":"ROW(C248)-ROW(C242)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F241),M241=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F241),M241=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C243<>\"\",VLOOKUP(C243,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J243),$J$1:$J243,0)-1,0)),ISNUMBER(F243),INDEX($M$1:$M243,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M243))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C244<>\"\",VLOOKUP(C244,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J244),$J$1:$J244,0)-1,0)),ISNUMBER(F244),INDEX($M$1:$M244,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M244))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C245<>\"\",VLOOKUP(C245,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J245),$J$1:$J245,0)-1,0)),ISNUMBER(F245),INDEX($M$1:$M245,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M245))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C246<>\"\",VLOOKUP(C246,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J246),$J$1:$J246,0)-1,0)),ISNUMBER(F246),INDEX($M$1:$M246,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M246))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C247<>\"\",VLOOKUP(C247,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J247),$J$1:$J247,0)-1,0)),ISNUMBER(F247),INDEX($M$1:$M247,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M247))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:","",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F241),M241=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F241),M241=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H251=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F251),M251=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B251,\" \",$C251)","v":"Cotação "},"Cotação","","","",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F252,1,0,ROW(C258)-ROW(C252)-1)),AVERAGE(OFFSET(F252,1,0,ROW(C258)-ROW(C252)-1)))*IF(H251=\"\",1,VLOOKUP(H251,INDICES,8)),0)","v":0},null,"",null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A251)-1","v":20},{"$f":"ROW(C258)-ROW(C252)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F251),M251=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F251),M251=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C253<>\"\",VLOOKUP(C253,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J253),$J$1:$J253,0)-1,0)),ISNUMBER(F253),INDEX($M$1:$M253,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M253))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C254<>\"\",VLOOKUP(C254,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J254),$J$1:$J254,0)-1,0)),ISNUMBER(F254),INDEX($M$1:$M254,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M254))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C255<>\"\",VLOOKUP(C255,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J255),$J$1:$J255,0)-1,0)),ISNUMBER(F255),INDEX($M$1:$M255,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M255))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C256<>\"\",VLOOKUP(C256,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J256),$J$1:$J256,0)-1,0)),ISNUMBER(F256),INDEX($M$1:$M256,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M256))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C257<>\"\",VLOOKUP(C257,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J257),$J$1:$J257,0)-1,0)),ISNUMBER(F257),INDEX($M$1:$M257,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M257))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:","",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F251),M251=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F251),M251=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
["###",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F"]
[null,"Data",null,null,"Resp. Pesquisa de Mercado:",null,null,null,null,null,null,"F"]

{"sheet":"Relatórios","index":5,"n_rows":10,"n_cols":8,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,7]]}
["DADOS DOS RELATÓRIOS IMPORTADOS"]
[]
[]
[]
["TIPO","ENCARGOS SOCIAIS","ABRANGÊNCIA","LOCALIDADE","VÍNCULO","DATA PREÇOS","DATA DE RT","DATA EMISSÃO"]
["SINAPI","SEM DESONERAÇÃO: 116,37% HORISTA e 72,50% MENSALISTA\nCOM DESONERAÇÃO: 93,45% HORISTA e 54,20% MENSALISTA","NACIONAL","CURITIBA","SINAPI FORMATO 2025","05/2025","","10/06/2025"]
["SINAPI-I_SP",null,null,"SÃO PAULO","","05-2025","",""]
["DER",null,null,"PARANÁ","","03-2025","",""]
["DER-I",null,null,"PARANÁ","","03/2025","",""]
["SICRO",null,null,"PARANÁ","","01/2025","",""]

{"sheet":"Busca","index":6,"n_rows":5,"n_cols":9,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,6]]}
[null,"BUSCA"]
[null,null,"CONTÉM:"]
[null,null,"NÃO CONTÉM:"]
[null,null,"RELATÓRIOS:"]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","DESONERADO","NÃO DESONERADO",null,"ORIGEM DO PREÇO"]